目次へ戻る

# 管理者ツールの使用

概要
管理者パッケージ

- 新しいパッケージを作成する
- 既存のパッケージを開く

管理者パスワードの設定
管理者ツールの設定
管理者プロファイル
Windows* Vista* および Windows* 7 でのシングル サインオンの注意事項

- 持続プロファイル
- ログオン前接続
- 除外ネットワーク
- ボイス オーバー IP (VoIP) 接続

アプリケーションの設定
アダプターの設定
EAP-FAST A-ID グループ

## 概要

管理者ツールを使用して、Microsoft Windows* XP、Windows Vista*、および Windows* 7 を実行しているクライアント システムにエクスポートできるカスタム インストール パッケージを作成できます。管理者ツールは、ユーザー設定と共通 (共有) WiFi ネットワーク プロファイルを設定するために使用します。管理者ツールは、このコンピューターで管理者特権を持つユーザー用のツールです。各ユーザーは、このツールを使用するためのパスワードを入力しない限り、管理者設定やプロファイルを変更することはできません。安全で推測されにくいパスワードを選択してください。

この機能は、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのカスタム インストール時に選択しないと、表示されません。

## 管理者パッケージ

管理者パッケージは、管理者プロファイルなどのユーザー設定を含む自己解凍型実行ファイルです。管理者パッケージをネットワーク上のクライアントにコピーまたは送信できます。この実行可能ファイルを実行すると、その内容がターゲット コンピューターにインストール・設定されます。プロファイルがパッケージの一部になっている場合、プロファイルによって、ターゲット コンピューターが特定の WiFi ネットワークに接続されている方法が管理されます。プロファイルについての詳細は管理者プロファイルを参照してください。

### 新しいパッケージを作成する

1. Windows* XP ユーザーおよび Windows* 7 ユーザー対象： ［ツール］ メニューで、［管理者ツール] をクリックします。
2. 管理者ツールにアクセスするためのパスワードを入力してください。
3. [新しいパッケージを作成する] をクリックします。

> 名前 | 説明
> --- | ---
> 新しいパッケージを作成する | クライアント コンピューターにエクスポートできるパッケージを作成します。クライアント コンピューターは、Windows* XP、Windows Vista*、または Windows* 7 を実行できます。クライアントのオペレーティング システムによって、パッケージの機能は異なります。このパッケージによって、802.1X 認証 EAP タイプのログオン前/共通プロファイルおよび持続プロファイルをエクスポートできます。ただし、Windows Vista* クライアントおよび Windows* 7 クライアントにエクスポートされるシングルサインオン プロファイルに対しては例外があります。管理者プロファイルを参照してください。
> 既存のパッケージを開く | これを選択して、既存のパッケージを参照し、開きます。

4. [OK] をクリックします。
5. 以下の各内容がパッケージに含まれるようにするには、該当するオプションを設定します。

> 名前 | 説明
> --- | ---
> プロファイル | [このパッケージにプロファイルを含める ] をクリックします (このチェックボックスはすでにオンになっているはずです)。プロファイルはほかのユーザーと共有できます。詳細および手順については、ここでプロファイルをクリックしてください。
> アプリケーションの設定 | [アプリケーションの設定] タブをクリックします。[このパッケージにプロファイルを含める] (このチェックボックスはすでにオンになっているはずです)をクリックします。有効にするアプリケーションの設定を指定します。詳細および手順については、ここで アプリケーション設定をクリックします。
> アダプターの設定 | [アダプターの設定] タブをクリックします。[このパッケージにアダプターの設定を含める] をクリックします。このコンピューターで使用するアダプターの初期設定を指定します。詳細および手順については、ここで アダプターの設定をクリックします。
> EAP-FAST A-ID グループ | [EAP-FAST A-ID グループ] タブをクリックします。[A-ID グループを含める] をクリックします。複数 A-ID からの複数 PAC をサポートするために、A-ID グループを追加します。詳細および手順については、[EAP-FAST A-ID グループ] をクリックします。

6. [閉じる] をクリックします。
7. 次のメッセージが表示されます： 現在のパッケージは変更されています。変更を保存しますか?と尋ねます。
8. [はい] をクリックします。実行ファイルをローカル ディスク ドライブ上のディレクトリーに保存します。
9. [保存] をクリックします。ファイルが作成されました。
10. [終了] をクリックすると、パッケージの内容が表示されます。
    - 管理者のコンピューターでパッケージの設定を使用するには、[このパッケージをこのコンピューターに適用する] をクリックします。
    - ユーザーのコンピューターに実行ファイルをコピーして、パッケージに保存した設定をインストールします。パッケージ ファイルを実行する際は、サイレント インストールになります。
11. [OK] をクリックします。

> 注： [ファイル] メニューで [パッケージを保存する] を選択して、パッケージを保存することもできます。

### 既存のパッケージを開く

1. Windows* XP ユーザー対象： ［ツール］ メニューで、［管理者ツール] をクリックします。
2. 管理者ツールにアクセスするためのパスワードを入力してください。
3. [管理者パッケージを開く] ウィンドウで [既存のパッケージを開く] をクリックして、既存のパッケージを編集します。
4. [参照...] をクリックし、 パッケージの実行ファイルを探します。
5. [開く] をクリックし、 パッケージ設定に変更を加えます。
6. ここでプロファイルの追加、削除、およびコピーを行えます。[プロパティー] をクリックして、プロファイルのセキュリティー設定を更新することもできます。
7. [閉じる] をクリックします。
8. 次のメッセージが表示されます： 現在のパッケージは変更されています。変更を保存しますか?と尋ねます。
9. [はい] をクリックします。実行ファイルをローカル ディスク ドライブ上のディレクトリーに保存します。
10. [保存] をクリックします。ファイルが作成されました。
11. [終了] をクリックすると、パッケージの内容が表示されます。

- 管理者のコンピューターでパッケージの設定を使用するには、[このパッケージをこのコンピューターに適用する] をクリックします。
- ユーザーのコンピューターに実行ファイルをコピーして、パッケージに保存した設定をインストールします。パッケージ ファイルを実行する際は、サイレント インストールになります。

12. [OK] をクリックします。

> 注： [ファイル] メニューで [パッケージを開く] を選択して、パッケージを編集することもできます。

> 注： Windows* XP Professional x64 Edition システム用の管理者パッケージを作成した場合、言語ファイルはそのシステムの \XP\Docs フォルダーと \XP\x64\Install\Lang フォルダーにあります。

詳細は以下をご覧ください。

- 管理者プロファイル
- 管理者パスワードの設定
- 管理者ツールの設定

## 管理者プロファイル

管理者プロファイルは、ネットワーク管理者またはこのコンピューターの管理者が所有・管理します。これらのプロファイルは、このコンピューターを使うすべてのユーザーが共有します。ただし、エンド ユーザーはこれらのプロファイルを変更できません。プロファイルの変更には、パスワード保護されている管理者ツールを使う必要があります。管理者プロファイルには、 持続またはログオン前/共通があります。また、ソフトフォン アプリケーションにエクスポートするために、ボイス オーバー IP (VoIP) 設定を構成することもできます。

## Windows* Vista* および Windows* 7 でのシングル サインオンの注意事項

次の情報は、Windows* Vista* クライアントと Windows* 7* クライアントに作成されたシングル サインオン (SSO) プロファイルのみに適用されます。

- 持続プロファイルはサポートされていません。パッケージのインポート中に持続プロファイルは無視されます。
- 持続プロファイルとログオン前/共通プロファイルの両方でプロファイルに保存されたクリデンシャルはサポートされていません。
  - 保存されたクリデンシャル プロファイルは、クリデンシャルのプロンプト プロファイルになります。
  - 持続およびログオン前/共通プロファイルのプロファイルは、TTLS プロファイル以外はマシンのクリデンシャルを使用します。
  - TTLS を使用する場合、持続およびログオン/共通プロファイル はサポートされていません。TTLS を使用する場合、ログオン前/共通プロファイルのみサポートされます。
- TLS プロファイル (トンネル方式として TLS を使用するプロファイルを含む) ではログオン前プロファイルはサポートされません。
  - ユーザーがログオン中に接続は試行されず、ユーザーがログオンした後で TLS はユーザー証明書を使用します。
  - ユーザーの接続ではマシン証明書はサポートされていません。
  - マシン証明書の設定は、インポート時にユーザー証明書設定になります。

各プロファイル タイプ特有の情報は、次を参照してください。

- SSO TTLS プロファイル
- SSO EAP-SIM プロファイル
- SSO EAP-AKA プロファイル
- SSO LEAP プロファイル
- SSO EAP-FAST プロファイル
- SSO PEAP-GTC プロファイル
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS プロファイル
- SSO TLS プロファイル

### 持続プロファイル

持続プロファイルはコンピューターのブート時または、誰もコンピューターにログオンしていない場合に適用されます。ユーザーがログオフすると、コンピューターの電源を切るか、あるいは別のユーザーがログオンするまで、持続プロファイルがワイヤレス接続を維持します。

注： 持続プロファイルは、Windows Vista* または Windows* 7 ではサポートされていません。 Windows Vista* および Windows* 7 でのシングル サインオンの注意事項を参照してください。

持続プロファイルの要点は次のとおりです。

- 次の種類のプロファイルを持続プロファイルとして作成できます。
  - 802.1X 認証を必要としないプロファイル (オープン システムと WEP 暗号化、オープン システムと暗号化なしなど)。
  - 802.1X 認証を持つすべてのプロファイルでクリデンシャルが保存されているもの： LEAP または EAP-FAST。
  - [次のユーザー名とパスワードを使用する] オプションを含むセキュリティー設定を持つプロファイル
  - マシン証明書を認証に使用するプロファイル
  - ユーザー証明書を使用しない WPA-エンタープライズ プロファイル
  - WPA-パーソナル プロファイル
- 持続プロファイルは、システムの電源がオンになったときとユーザーがログオフしたときに適用されます。

> 注： WiFi 接続ユーティリティーはマシンの証明書をサポートします。証明書のリストには表示されません。

#### クライアント パッケージ用の持続プロファイルの作成

次に、このタイプの管理者プロファイルの一般的な手順を示します。詳細および制限については、Windows* 用のプロファイルの作成を参照してください。

1. Windows* XP ユーザーおよび Windows 7 ユーザー対象： ［ツール］ メニューで、［管理者ツール] をクリックします。
2. 管理者ツールにアクセスするためのパスワードを入力してください。
3. [新しいパッケージを作成する] または [既存のパッケージを開く] を選択します。既存のパッケージを開く場合は、参照してパッケージを見つけることができます。[OK] をクリックします。
4. [このパッケージにプロファイルを含める] をクリックします。
5. [持続] をクリックします。
6. [追加] をクリックして [一般設定] ページを開きます。
7. プロファイル名： プロファイル名を入力します。
8. WiFi ネットワーク名 (SSID)： ネットワーク ID を入力します。
9. 操作モード： ネットワーク (インフラストラクチャー通信) がデフォルトで選択されています。
10. 管理プロファイルのタイプ： 持続： ログインしているユーザーがいない場合にアクティブが選択されています。
11. [次へ] をクリックします。
12. [エンタープライズ セキュリティー] をクリックして [セキュリティー設定] を開きます。802.1X セキュリティ設定情報については、TLS、TTLS、PEAP、LEAP、または EAP-FAST を参照してください。
13. [OK] をクリックします。

#### パッケージから持続プロファイルの削除

1. [持続] タブで削除するプロファイルをクリックします。
2. [削除] をクリックします。

#### パッケージ用持続プロファイルのコピー

既存のプロファイルをコピーして、そのコピーに新しい名前を付けることができます。次の手順に従って、似ている 2 つのプロファイルを作成できます。プロファイルをコピーするには：

1. プロファイルを選択します。
2. [コピー] をクリックします。
3. 新しいプロファイル名を入力します。
4. [OK] をクリックします。

新しいプロファイルが保存されます。この新しいプロファイルは、元のプロファイルと同じプロパティーを持ちます。

#### パッケージ用持続プロファイルの編集

1. プロファイルを選択します。
2. [プロパティー] をクリックします。
3. 「持続プロファイルの作成」と同じ手順を使用して、新しいプロファイルのプロパティーを編集します。

### ログオン前または共通プロファイル

ログオン前/共通プロファイルはユーザーがログオンすると適用されます。シングル サインオンのサポートがインストールされている場合、Windows のログオン シーケンス（ログオン前/共通）の前に接続が実行されます。シングル サインオンがインストールされていない場合は、ユーザー セッションがアクティブになるとプロファイルが適用されます。ログオン前/共通プロファイルは常にユーザーのプロファイル リストの一番上に表示されます。ユーザーは作成した自身のプロファイルに優先順位を付けることができますが、ログオン前/共通プロファイルの優先順位を変更することはできません。これらのプロファイルはプロファイル リストの一番上に表示されるので、WiFi 接続ユーティリティーはユーザー作成プロファイルへの接続を試みる前に、自動的に管理者プロファイルへの接続を試みます。

> 注： ログオン前/共通プロファイルを作成したりエクスポートできるのは、管理者のみです。

ログオン前接続の要点は次のようになります。

- ログオン前接続は Windows のログオン時にのみアクティブになります。
- 次の種類のプロファイルをログオン前/共通プロファイルとして作成できます。
  - 802.1X PEAP、TTLS、または EAP-FAST プロファイルのセキュリティ設定時に [Windows のログオン ユーザー名とパスワードを使用する] または[次のユーザー名とパスワードを使用する] クリデンシャルを使用するプロファイル
  - LEAP プロファイルのセキュリティー設定時に [ユーザー名とパスワードの入力を求める] クリデンシャルを使用するプロファイル。
  - ユーザーまたはマシン証明書を持つ 802.1X PEAP または TTLS プロファイル (マシン証明書を使用するには、ユーザーは管理者権限を持っている必要があります)
  - クライアントとサーバーの ID を検証するためにデジタル証明書を使用する TLS プロファイル
  - ネットワークにおけるクリデンシャルを検証するために SIM (Subscriber Identity Module) カードを使用する EAP-SIM プロファイル
  - 802.1X 以外すべて（オープン システムおよび WEP プロファイル）の共通プロファイル、またはユーザー ベース プロファイル
- ログオン前/共通のプロファイルは、Windows ユーザー ログオン時に適用されます。

#### ログオン前/共通接続のステータス

ログオン前/共通プロファイルのサポートは、WiFi 接続ユーティリティーをカスタム インストール中にインストールされます。詳細についてはシングル サインオン機能のインストール/アンインストールを参照してください。

> 注： シングル サインオンまたはログオン前接続機能がインストールされていない場合にも、管理者はログオン前/共通プロファイルを作成してユーザーのコンピューターにエクスポートすることができます。

次に、システムの電源がオンになると、ログオン前接続機能がどのように動作するかを説明します。保存されているプロファイルがあることを前提とします。保存されているプロファイルは、[Windows のログオン ユーザー名とパスワードを使用する] がオンになっている有効なセキュリティー設定を持ちます。これは、Windows ログオン時に適用されます。

1. システム起動後に、Windows のログオン ドメイン、ユーザー名、およびパスワードを入力します。
2. [OK] をクリックします。ログオン前/共通プロファイルのステータスのページには、ネットワーク接続の進捗状況が表示されます。WiFi アダプターがネットワークのアクセス ポイントに接続されると、ステータス ページが閉じ、Windows ユーザーがログオンします。
   - 対応するアクセス ポイントが共通接続中にクリデンシャルを拒否した場合は、プロファイルの [クリデンシャル] がユーザー クリデンシャルの入力を求めます。
   - クリデンシャルを入力します。
   - [OK] をクリックします。プロファイルが適用され、Windows にログオンするまで [ステータス] ページに接続進行状態が表示されます。
   - [クリデンシャル] ページで [キャンセル] をクリックして、別のプロファイルを選択します。

> 注： ユーザー証明書は、コンピューターで認証されているユーザーのみがアクセスできます。そのためユーザーは、ユーザー証明書を使用して認証するログオン前/共通プロファイルを使用する前に、一度コンピューターにログオンする（有線接続、代替プロファイル、またはローカル ログイン）必要があります。

ログオフすると、ワイヤレス接続はすべて切断され、持続プロファイル (存在する場合) が適用されます。場合によっては、現在の接続を維持することが望ましいことがあります (サーバーのログオフ後に特定のユーザーのデータをアップロードする必要がある場合や、ローミング プロファイルが使用されている場合)。この機能を使用するには、ログオン前/共通と持続が共にオンになっているプロファイルを作成します。ユーザーがログオフしたときにそのようなプロファイルがアクティブであれば、接続は維持されます。

#### クライアント パッケージ用のログオン前/共通プロファイルの作成

次に、このタイプの管理者プロファイルの一般的な手順を示します。詳細および制限については、Windows* 用のプロファイルの作成を参照してください。

1. Windows* XP ユーザー対象： ［ツール］ メニューで、［管理者ツール] をクリックします。
2. 管理者ツールにアクセスするためのパスワードを入力してください。
3. [新しいパッケージを作成する] または [既存のパッケージを開く] を選択します。既存のパッケージを開く場合は、参照してパッケージを見つけることができます。[OK] をクリックします。
4. [このパッケージにプロファイルを含める] をクリックします。
5. [ログオン前/共通] をクリックします。
6. [追加] をクリックして [一般設定] ページを開きます。
7. プロファイル名： プロファイル名を入力します。
8. WiFi ネットワーク名 (SSID)： ネットワーク ID を入力します。
9. 操作モード： ネットワーク (インフラストラクチャー通信) がデフォルトで選択されています。
10. 管理プロファイルのタイプ： ログオン前/共通： ユーザーがログインしている場合にアクティブ。このプロファイルはすべてのユーザーが共有します。このプロファイル タイプは既に選択されています。
11. [次へ] をクリックします。
12. [詳細設定] をクリックして [詳細設定] を開きます。[詳細設定] を設定したら、以下の手順に戻ります。
13. [OK] をクリックして [詳細設定] を閉じます。
14. [エンタープライズ セキュリティー] をクリックして [セキュリティー設定] を開きます。802.1X セキュリティ設定情報については、EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST を参照してください。
15. [OK] をクリックすると、プロファイルが保存され、管理者プロファイル リストに追加されます。

> 注： 持続接続が既に確立している場合、プロファイルが [ログオン前/共通] と [持続] オプションの両方に設定されていない限り、ログオン前/共通プロファイルは無視されます。

#### パッケージからログオン前/共通プロファイルの削除

1. [持続] タブで削除するプロファイルをクリックします。
2. [削除] をクリックします。

#### パッケージ用のログオン前/共通プロファイルのコピー

既存のプロファイルをコピーして、そのコピーに新しい名前を付けることができます。新しいプロファイルを編集できます。次の手順に従って、似ている 2 つのプロファイルを作成できます。プロファイルをコピーするには：

1. プロファイルを選択します。
2. [コピー] をクリックします。
3. 新しいプロファイル名を入力します。
4. [OK] をクリックします。

新しいプロファイルが保存されます。この新しいプロファイルは、元のプロファイルと同じプロパティーを持ちます。

#### パッケージ用のログオン前/共通プロファイルの編集

1. プロファイルを選択します。
2. [プロパティー] をクリックします。
3. 「持続プロファイルの作成」と同じ手順を使用して、新しいプロファイルのプロパティーを編集します。

詳細はエンタープライズ セキュリティーのための管理者プロファイルの作成を参照してください。

### 除外ネットワーク

管理者は接続から除外するネットワークを指定することができます。あるネットワークを除外すると、管理者だけがそのネットワークを [除外リスト] から削除できます。除外ネットワークが [除外リストの管理] に表示され、このアイコンが表示されます。

注： Windows Vista* パッケージおよび Windows* 7 パッケージでは使用できません。

ネットワークを除外するには次の手順に従います。

1. [このパッケージにプロファイルを含める] をクリックします。
2. [除外] をクリックします。
3. [追加] をクリックして [除外ネットワーク (SSID)] ページを開きます。
4. ネットワーク名： 除外するネットワークのネットワーク名を入力します。
5. [OK] をクリックして、除外リストにネットワーク名を追加します。

ネットワークを除外リストから削除するには次の手順に従います。

1. [除外リスト] にあるネットワーク名を選択します。
2. [削除] をクリックします。除外リストからネットワークが削除されます。

### ボイス オーバー IP (VoIP) 接続

WiFi 接続ユーティリティーは VoIP サードパーティー製ソフトフォン アプリケーションをサポートしています。サードパーティー製 VoIP アプリケーションはボイス コーデックをサポートしています。コーデックは通常、ネットワークの帯域幅を節約するために圧縮を行います。WiFi 接続ユーティリティーは次の International Telecommunications Union (ITU) コーデック規格をサポートします。

> コーデック | アルゴリズム
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | マルチレート コーダー
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | 可変レート ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

管理者は VoIP 設定をエクスポートし、各種コーデックのデータ レートとフレーム レートを設定して VoIP 通信の音質を向上させることができます。VoIP プロファイルを作成するには次の手順に従います。

注： 管理者ツールの [アプリケーションの設定] で [ボイスオーバー IP] がオフになっていないことを確認してください。これは、デフォルトでオンになっています。

1. [このパッケージにプロファイルを含める] をクリックします。
2. [VoIP] をクリックします。
3. [追加] をクリックすると、[VoIP プロファイルの作成] ページが開きます。
4. コーデックの帯域幅、用途、フレーム レートを選択します。ボイス データ：

> G711 は 10ms フレーム レート、64kbps ビット レート
> G722 は 10ms フレーム レート、64kbps ビット レート
> G723 は 30ms フレーム レート、5.3kbps または 6.4kbps ビット レート
> G726-32 は 10ms フレーム レート、32kbps ビット レート
> G728 は 2.5ms フレーム レート、16kbps ビット レート
> G729 は 10ms フレーム レート、10kbps ビット レート

> ドロップダウン メニューからパラメーターを選択します。

> コーデック | 用途 | フレーム レート
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - 対話式音声応答
> - オーディオ会議
> - ボイスデータ
> - ビデオ
> - ストリーミングオーディオ
> - 20
> - 30

5. [OK] をクリックして、プロファイル リストに戻ります。
6. [閉じる] をクリックして、パッケージにプロファイル設定を保存します。

## アプリケーションの設定

管理者は WiFi 接続ユーティリティー アプリケーションの設定を指定して、ユーザーのコンピューターでの WiFi 接続ユーティリティー アプリケーションの動作を制御したり、ユーザーのワイヤレス接続のさまざまな面でユーザーに与える制御のレベルを選択できます。 アプリケーションの設定を参照してください。

## アダプターの設定

管理者は、ユーザーのコンピューターにインストールされた WiFi アダプターに対し、アダプターの設定を行うことができます。アダプターの設定を参照してください。

## EAP-FAST A-ID グループ

注： 管理者ツールの [アプリケーションの設定] で [CCXv4] が選択されていない場合は、この機能は使用できません。

権限 ID (A-ID) は、Protected Access Credentials (PAC) A-ID グループを提供する RADIUS サーバーです。A-ID グループは、コンピューターのすべてのユーザーにより共有され、EAP-FAST プロファイルが複数の A-ID から複数の PAC をサポートできるようにします。管理者は A-ID グループを事前設定して、管理者パッケージを使用してユーザーのコンピューターで設定を行えます。ワイヤレス ネットワークのプロファイルがそのファイヤレス ネットワーク プロファイルで指定されている A-ID の同じグループ内に A-ID を持つサーバーを検出すると、ユーザーにプロンプトを表示せずにこの PAC が使用されます。

A-ID グループを追加するには、次の手順に従います。

1. [A-ID グループを含める] を選択します。
2. [追加] をクリックします。
3. 新しい A-ID グループ名を入力します。
4. [OK] をクリックします。A-ID グループが A-ID グループ リストに追加されます。

A-ID グループがロックされている場合は、A-ID をグループに追加できません。

A-ID を A-ID グループに追加するには、次の手順に従います。

1. A-ID グループ リストからグループを選択します。
2. A-ID セクションで [追加] をクリックします。
3. A-ID を選択します。
4. [OK] をクリックします。A-ID がリストに追加されます。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報