Takaisin Sisällys-sivulle

# Hallinta-apuohjelman käyttäminen

Yleiskuvaus
Järjestelmänvalvojan pakkaukset

- Luo uusi pakkaus
- Avaa aikaisemmin luotu pakkaus

Hallintasalasanan asettaminen
Hallinta-apuohjelman asetukset
Hallintaprofiilit
Huomioon otettavia seikkoja yhdestä sisäänkirjautumisesta Windows* Vista*- ja Windows* 7 -tietokoneissa

- Pysyvä-profiili
- Yhteys ennen sisäänkirjautumista
- Verkkojen jättäminen pois
- Voice over IP (VoIP) -yhteys

Sovellusasetukset
Sovitinasetukset
EAP-FAST-A-tunnusryhmät

## Yleiskuvaus

Hallinta-apuohjelmaa käytetään luomaan mukautettuja asennuspakkauksia, jotka voidaan viedä asiakasjärjestelmiin, joissa käytetäänMicrosoft Windows* XP-, Windows Vista*- ja Windows* 7 käyttöjärjestelmää. Hallinta-apuohjelmaa käytetään määrittämään käyttäjäasetuksia ja yhteisiä (jaettuja) WiFi-verkkoprofiileita. Hallinta-apuohjelma on tarkoitettu tämän tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöön. Käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmänvalvojan asetuksia tai profiileja, jos he eivät tunne apuohjelman salasanaa. Salasanaksi pitää valita niin, että se on turvallinen ja vaikea arvata.

Se pitää valita Intel® PROSet/Wireless WiFi –yhteysapuohjelman Mukautettu-asennuksen aikana. Muussa tapauksessa tämä ominaisuus ei näy.

## Järjestelmänvalvojan pakkaukset

Järjestelmänvalvojan pakkaus on itsesuorittuva suoritettava tiedosto, joka sisältää hallintaprofiileja ja muita asetuksia. Järjestelmänvalvojan pakkauksen voi kopioida tai lähettää verkon asiakaskoneisiin. Kun suoritettava tiedosto suoritetaan, sen sisällys asennetaan ja määritetään kohdetietokoneeseen. Jos pakkaukseen sisältyy profiili, se hallitsee kohdetietokoneen yhteydenmuodostustapaa tiettyyn WiFi-verkkoon. Lisätietoja profiileista on kohdassa Hallintaprofiilit.

### Luo uusi pakkaus

1. Windows* XP - ja Windows* 7 -käyttäjille: Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.
2. Avaa Hallinta-apuohjelma antamalla salasana.
3. Valitse Luo uusi pakkaus.

> Nimi | Kuvaus
> --- | ---
> Luo uusi pakkaus | Luo pakkaus, joka voidaan viedä asiakastietokoneeseen. Asiakastietokone voi käyttää Windows* XP-, Windows Vista*- tai Windows* 7 -käyttöjärjestelmää. Pakkauksen ominaisuudet vaihtelevat riippuen asiakkaan käyttöjärjestelmästä. Tämä pakkaus sallii 802.1X-laillisuustarkistuksen EAP-tyypin Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen- ja Pysyvä-profiilien viemisen. Poikkeuksia ovat kuitenkin Yhden sisäänkirjautumisen profiilit, jotka viedään Windows Vista*- ja Windows* 7 -asiakaskoneisiin. Katso Hallinta-apuohjelman profiilit.
> Avaa aikaisemmin luotu pakkaus | Valitse tämä ja avaa aikaisemmin luotu pakkaus.

4. Valitse OK.
5. Määritä seuraavat vaihtoehdot sisällytettäväksi pakkaukseen:

> Nimi | Kuvaus
> --- | ---
> Profiilit | Valitse Sisällytä profiilit tähän pakkaukseen (tämän pitäisi olla jo valittu). Profiileja voidaan jakaa muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja ja ohjeita tähän saat valitsemalla Profiilit.
> Sovellusasetukset | Valitse Sovellusasetukset-välilehti. Valitse Sisällytä sovellusasetukset tähän pakkaukseen (tämän pitäisi olla jo valittu). Määritä käyttöön otettavat sovellusasetukset. Lisätietoja ja ohjeita tähän saat valitsemalla Sovellusasetukset.
> Sovitinasetukset | Valitse Sovellusasetukset-välilehti. Valitse Sisällytä sovitinasetukset tähän pakkaukseen. Määritä tässä tietokoneessa käytettävät sovitinasetusten alkuarvot. Lisätietoja ja ohjeita tähän saat valitsemalla Sovellusasetukset.
> EAP-FAST-A-tunnusryhmät | Valitse EAP-FAST A-tunnusryhmät -välilehti. Valitse Sisällytä A-tunnusryhmät. Lisää A-tunnusryhmä tukemaan useita PAC-tunnuksia useista A-tunnuksista. Lisätietoja ja ohjeita tähän saat valitsemalla EAP-FAST A -tunnusryhmät.

6. Valitse Sulje.
7. Näyttöön tulee sanoma: Nykyistä pakkausta on muutettu. Tallennetaanko muutokset?
8. Valitse Kyllä. Tallenna suoritettava tiedosto kiintolevyasemassa olevaan kansioon.
9. Valitse Tallenna. Tiedosto luodaan.
10. Voit tarkastella pakkauksen sisältöä valitsemalla Valmis.
    - Valitse Käytä tätä pakkausta tässä tietokoneessa, jos haluat käyttää pakkauskokoonpanoa järjestelmänvalvojan tietokoneessa.
    - Voit asentaa pakkaukseen tallennetun kokoonpanon kopioimalla suorittuvan tiedoston minkä tahansa käyttäjän tietokoneeseen. Kun suoritat pakkaustiedoston, sille tehdään hiljainen asennus.
11. Valitse OK.

> HUOMAUTUS: Voit myös tallentaa pakkauksen valitsemalla Tallenna pakkaus Tiedosto-valikosta.

### Avaa aikaisemmin luotu pakkaus

1. Windows* XP - ja -käyttäjille: Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.
2. Avaa Hallinta-apuohjelma antamalla salasana.
3. Voit muokata aikaisemmin luotua pakkausta valitsemalla Avaa aikaisemmin luotu pakkaus Avaa järjestelmänvalvojan pakkaus -ikkunassa.
4. Valitse Selaa... Pakkauksen suorittuvan tiedoston paikantaminen.
5. Valitse Avaa. Päivitä pakkausasetukset.
6. Tässä voit Lisätä, Poistaa ja Kopioida profiileja. Voit myös päivittää profiilin suojausasetukset valitsemalla Ominaisuudet.
7. Valitse Sulje.
8. Näyttöön tulee sanoma: Nykyistä pakkausta on muutettu. Tallennetaanko muutokset?
9. Valitse Kyllä. Tallenna suoritettava tiedosto kiintolevyasemassa olevaan kansioon.
10. Valitse Tallenna. Tiedosto luodaan.
11. Voit tarkastella pakkauksen sisältöä valitsemalla Valmis.

- Valitse Käytä tätä pakkausta tässä tietokoneessa, jos haluat käyttää pakkauskokoonpanoa järjestelmänvalvojan tietokoneessa.
- Voit asentaa pakkaukseen tallennetun kokoonpanon kopioimalla suorittuvan tiedoston minkä tahansa käyttäjän tietokoneeseen. Kun suoritat pakkaustiedoston, sille tehdään hiljainen asennus.

12. Valitse OK.

> HUOMAUTUS: Voit myös muokata Järjestelmänvalvojan pakkausta valitsemalla Avaa pakkaus Tiedosto-valikosta.

> HUOMAUTUS: Jos luot Järjestelmänvalvojan pakkauksen Windows* XP Professional x64 Edition -järjestelmään, kielitiedostot ovat tämän järjestelmän kansioissa \XP\Docs\ ja \XP\x64\Install\Lang\.

Kohdassa

- Hallintaprofiilit
- Hallintasalasanan asettaminen
- Hallinta-apuohjelman asetukset

## Hallintaprofiilit

Hallintaprofiilit ovat verkonvalvojan tai tämän tietokoneen järjestelmänvalvojan omistamia ja hallitsemia profiileja. Nämä profiilit ovat tämän tietokoneen kaikkien käyttäjien yhteisiä profiileja. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi muokata näitä profiileja. Niitä voi muokata ainoastaan Hallinta-apuohjelmalla, joka on suojattu salasanalla. Hallintaprofiileja on olemassa kaksi seuraavaa tyyppiä: Pysyvä, Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen. Voit myös määrittää Voice over IP (VoIP) -asetukset puhelinsovelluksen vientiä varten.

## Huomioon otettavia seikkoja yhdestä sisäänkirjautumisesta Windows* Vista*- ja Windows* 7 -tietokoneissa

Seuraavat tiedot koskevat vain Yhden sisäänkirjautumisen (SSO) profiileita, jotka on luotu Windows* Vista*- ja Windows* 7* -asiakkaille.

- Pysyviä profiileja ei tueta. Pysyvät profiilit jätetään huomiotta pakkauksen tuonnin aikana.
- Tallennetut käyttäjätiedot, jotka ovat sekä Pysyvä että Yhteys ennen sisäänkirjautumista/Yhteinen, ei tueta.
  - Tallennetut käyttäjätietoprofiilit muuttuvat pyydä käyttäjätiedot -profiileiksi.
  - Profiilit, jotka ovat Pysyvä-plus-Pre-logon/Common, käyttävät koneen käyttäjätietoja, paitsi TTLS-profiilit.
  - Profiilit, jotka ovat Pysyvä-plus-Pre-logon/Common ja TTLS, eivät ole tuettuja. Vain Pre-logon/Common ja TTLS -profiileja tuetaan.
- TLS-profiileille ei ole pre-logon-tukea (mukaan lukien profiilit, joissa TLS tunnelointimenetelmänä).
  - Ei yhteyden muodostuksen yritystä käyttäjän sisään kirjautumisen yhteydessä, TLS käyttää käyttäjäsertifikaattia käyttäjän sisäänkirjautumisen jälkeen.
  - Koneen sertifikaatteja käyttäjän yhteydelle ei tueta.
  - Koneen sertifikaattiasetuksesta tulee käyttäjän sertifikaatin asetus tuonnin yhteydessä.

Katso seuraavista kohdista lisätietoja kustakin profiilityypistä:

- SSO TTLS -profiilit
- SSO EAP-SIM -profiilit
- SSO EAP-AKA -profiilit
- SSO LEAP -profiilit
- SSO EAP-FAST -profiilit
- SSO PEAP-GTC -profiilit
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2
- SSO PEAP-TLS -profiilit
- SSO TLS -profiilit

### Pysyvä-profiili

Pysyvä-profiileja käytetään tietokoneen käynnistyessä tai aina, kun tietokoneeseen ei ole kirjautuneena yhtään käyttäjää. Kun käyttäjä kirjautuu ulos, Pysyvä-profiili pitää langattoman yhteyden yllä siihen asti, kun tietokoneen virta katkaistaan tai kun eri käyttäjä kirjautuu sisään.

HUOMAUTUS: Pysyviä profiileita ei tueta Windows Vista*- tai Windows* 7 -käyttöjärjestelmissä. Katso kohtaa Näkökohtia yhdestä sisäänkirjautumisesta Windows Vistassa* ja Windows* 7:ssä.

Pysyvä-profiilin tärkeimmät seikat:

- Seuraavat profiilityypit voidaan luonnin yhteydessä määrittää Pysyvä-profiileiksi:
  - Kaikki profiilit, jotka eivät edellytä 802.1X-laillisuustarkistusta (esimerkiksi Avoin-laillisuustarkistus ja WEP-salaus, Avoin-laillisuustarkistus ilman salausta).
  - Kaikki 802.1X-laillisuustarkistusta käyttävät profiilit, joille on tallennettu käyttäjätiedot: LEAP tai EAP-FAST.
  - Profiilit, joiden suojausasetuksiin sisältyy Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa -vaihtoehto.
  - Profiilit, joissa laillisuustarkistuksessa käytetään koneen sertifikaattia.
  - WPA-Enterprise-profiilit, joissa ei käytetä käyttäjäsertifikaattia.
  - WPA-Personal-profiilit.
- Pysyviä profiileja käytetään järjestelmän käynnistyessä ja käyttäjän kirjauduttua ulos

> HUOMAUTUS: WiFi-yhteysapuohjelma tukee konesertifikaatteja. Ne eivät kuitenkaan näy sertifikaattiluetteloissa.

#### Pysyvän profiilin luominen asiakaspakettiin

Seuraavassa on yleiset ohjeet tämän tyyppiselle järjestelmänvalvojan profiilille Katso tarkempia ohjeita ja rajoituksia kohdasta Windows* XP -profiilien luominen.

1. Windows* XP- ja Windows 7 -käyttäjille: Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.
2. Avaa Hallinta-apuohjelma antamalla salasana.
3. Valitse Luo uusi pakkaus tai Avaa aikaisemmin luotu pakkaus. Voit selata aikaisemmin luotuun pakkaukseen. Valitse sitten OK.
4. Valitse Sisällytä profiilit tähän pakkaukseen.
5. Valitse Pysyvä.
6. Avaa Yleisasetukset-sivu valitsemalla Lisää.
7. Profiilinimi: Anna profiilille kuvaava nimi.
8. WiFi-verkon nimi (SSID): Anna verkon tunniste.
9. Toimintatila: Perusrakenne on valittuna oletusarvoisesti.
10. Hallintaprofiilityyppi: Pysyvä: Käytössä, kun yhtään käyttäjää ei ole kirjautuneena. on valittuna.
11. Valitse Seuraava.
12. Avaa Suojausasetukset valitsemalla Enterprise-suojaus. Tietoja 802.1X-suojauksen määrityksestä on kohdissa TLS, TTLS, PEAP, LEAP ja EAP-FAST.
13. Valitse OK.

#### Pysyvän profiilin poistaminen pakkauksesta

1. Valitse profiili Pysyvä-välilehdellä.
2. Valitse Poista.

#### Pysyvän profiilin kopioiminen pakkaukseen

Voit kopioida aikaisemmin luodun profiilin antamalla kopiolle uuden nimen. Tämä kannattaa tehdä, jos haluat pitää kahta samanlaista profiilia. Profiilin kopioiminen:

1. Valitse profiili.
2. Valitse Kopioi.
3. Anna profiilille uusi nimi.
4. Valitse OK.

Uusi profiili tallennetaan. Tällä uudella profiililla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä.

#### Pysyvän profiilin muokkaamnen pakkauksessa

1. Valitse profiili.
2. Valitse Ominaisuudet.
3. Muokkaa uuden profiilin ominaisuuksia käyttäen samoja ohjeita kuin kohdassa Pysyvän profiilin luominen.

### Yhteys ennen sisäänkirjautumista / yhteinen -profiilit

Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiileja käytetään, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Jos Yksi sisäänkirjautuminen -tuki on asennettuna, yhteys muodostetaan ennen Windowsin sisäänkirjautumista (Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen). Jos tietokoneeseen ei ole asennettuna Yksi sisäänkirjautuminen -tukea, profiilia käytetään käyttäjäistunnon ollessa aktiivinen. Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilit ovat aina ylimpänä profiililuettelossa. Käyttäjä voi kuitenkin yhä määrittää itse luomiensa profiilien ensisijaisuusasetuksia, mutta ei voi muuttaa Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilien ensisijaisuusasetuksia. Koska nämä profiilit näkyvät ylimpänä profiililuettelossa, WiFi-yhteysapuohjelma yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden Järjestelmänvalvoja-profiileihin ennen minkään käyttäjän luoman profiilin käyttämistä.

> HUOMAUTUS: Vain järjestelmänvalvojat voivat luoda tai viedä Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiileja.

Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuuden tärkeimmät seikat ovat:

- Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuus on aktiivinen ainoastaan Windows-käyttäjän sisäänkirjautumisen aikana.
- Seuraavat profiilityypit voidaan luonnin yhteydessä määrittää Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiileiksi:
  - 802.1X:n PEAP-, TTLS- ja EAP-FAST-profiilit, joissa käytetään joko Käytä Windowsin kirjautumisen käyttäjänimeä ja salasanaa- tai Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa -käyttäjätietoja määritettäessä profiilin suojausasetukset.
  - LEAP-profiilit, joissa käytetään Kysy käyttäjänimi ja salasana -tietoja määritettäessä profiilin suojausasetuksia.
  - 802.1X:n PEAP- tai TTLS-profiilit, joissa on käyttäjä- tai konesertifikaatteja (käyttäjä tarvitsee järjestelmänvalvojan oikeudet voidakseen käyttää konesertifikaatteja).
  - TLS-profiilit, joissa käytetään digitaalisia sertifikaatteja asiakkaan ja palvelimen identiteetin varmentamiseksi.
  - EAP-SIM-profiilit, joissa käytetään SIM (Subscriber Identity Module) -korttia käyttäjän käyttäjätietojen varmentamiseksi verkossa.
  - Kaikki muut kuin 802.1X:n (Avoin ja WEP) yhteiset tai käyttäjäpohjaiset profiilit.
- Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilia käytetään käyttäjän kirjautuessa Windowsiin.

#### Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -yhteyden tila

Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilien tuki asennetaan WiFi Connection –apuohjelman Mukautettu-asennuksen aikana. Lisätietoja on kohdassa Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuden asentaminen ja sen asennuksen poistaminen.

> HUOMAUTUS: Jos Yksi sisäänkirjautuminen- tai Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuutta ei ole asennettu, järjestelmänvalvoja voi silti luoda Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiileja vietäväksi käyttäjän tietokoneeseen.

Alla kuvataan Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuuden toiminta järjestelmän virrankytkennän jälkeen. Oletusarvon mukaan tallennettu profiili lopetetaan. Tällä tallennetulla profiililla on kelvolliset suojausasetukset, joissa Käytä Windowsin kirjautumisen käyttäjänimeä -asetus on valittuja ja joita käytetään Windowsin sisäänkirjautumisen yhteydessä.

1. Anna järjestelmän käynnistyksen yhteydessä Windowsin kirjautumisen toimialue, käyttäjänimi ja salasana.
2. Valitse OK. Näyttöön tulee Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilin Tila-sivu, joka ilmaisee verkkoyhteyden edistymisen. Kun WiFi-sovitin on kytkeytynyt verkon tukiasemaan, Tila-sivu suljetaan ja näyttöön tulee Windowsin käyttäjä kirjataan sisään.
   - Jos vastaava tukiasema hylkää käyttäjätiedot Yhteinen-yhteydenmuodostuksen aikana, näyttöön tulee Käyttäjätiedot-sivu, jossa pyydetään antamaan käyttäjätiedot.
   - Anna käyttäjätiedot.
   - Valitse OK. Profiilia käytetään ja Tila-sivulla näkyy yhteystilan edistyminen, kunnes käyttäjä kirjautuu sisään Windowsiin.
   - Voit valita muun profiilin valitsemalla Peruuta Käyttäjätiedot-sivulla.

> HUOMAUTUS: Käyttäjäsertifikaattia voi käyttää ainoastaan käyttäjä, jonka laillisuus on tarkistettu tietokoneessa. Tämän takia käyttäjän pitäisi kirjautua sisään tietokoneeseen kerran (käyttämällä joko kaapeliyhteyttä, vaihtoehtoista profiilia tai paikallista sisäänkirjautumista) ennen kuin hän käyttää Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilia, jonka laillisuus tarkistetaan käyttäjäsertifikaatin kanssa.

Kun kirjaudut ulos, mikä tahansa langaton yhteys katkaistaan ja Pysyvä-profiili (jos käytettävissä) otetaan käyttöön. Joissakin tapauksissa on toivottavaa ylläpitää nykyinen yhteys (esimerkiksi jos käyttäjäkohtaisia tietoja pitää ladata palvelimeen uloskirjautumisen jälkeen tai käytettäessä solukonpäivitysprofiileja). Voit ottaa tämän toiminnan käyttöön luomalla profiilin, joka on merkitty sekä Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen- että Pysyvä-profiiliksi. Jos tällainen profiili on aktiivinen käyttäjän kirjautuessa ulos, yhteys pidetään yllä.

#### Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilin luominen asiakaspakettiin

Seuraavassa on yleiset ohjeet tämän tyyppiselle järjestelmänvalvojan profiilille Katso tarkempia ohjeita ja rajoituksia kohdasta Windows* XP -profiilien luominen.

1. Windows* XP- -käyttäjille: Valitse Työkalut-valikosta Hallinta-apuohjelma.
2. Avaa Hallinta-apuohjelma antamalla salasana.
3. Valitse Luo uusi pakkaus tai Avaa aikaisemmin luotu pakkaus. Voit selata aikaisemmin luotuun pakkaukseen. Valitse sitten OK.
4. Valitse Sisällytä profiilit tähän pakkaukseen.
5. Valitse Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen.
6. Avaa Yleisasetukset-sivu valitsemalla Lisää.
7. Profiilinimi: Anna profiilille kuvaava nimi.
8. WiFi-verkon nimi (SSID): Anna verkon tunniste.
9. Toimintatila: Perusrakenne on valittuna oletusarvoisesti.
10. Hallintaprofiilityyppi: Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen: Käytössä, kun jokin käyttäjä on kirjautuneena. Tämä profiili jaetaan kaikille käyttäjille. Tämä profiilityyppi on jo valittuna.
11. Valitse Seuraava.
12. Avaa Lisäasetukset-ikkuna valitsemalla Lisäasetukset. Määritä lisäasetukset ja jatka sitten noudattamalla näitä ohjeita.
13. Sulje Lisäasetukset-valintaikkuna valitsemalla OK-painike.
14. Avaa Suojausasetukset valitsemalla Enterprise-suojaus. Tietoja 802.1X-suojauksen määrityksestä on kohdissa EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ja EAP-FAST.
15. Tallenna profiili ja lisää se hallintaprofiililuetteloon valitsemalla OK.

> HUOMAUTUS: Jos Pysyvä-yhteys on jo muodostettu, Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiili ohitetaan, ellei profiiliin ole määritetty sekä Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen- että Pysyvä-yhteysvaihtoehtoja.

#### Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilin poistaminen pakkauksesta

1. Valitse profiili Pysyvä-välilehdellä.
2. Valitse Poista.

#### Kopioi Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiili pakkaukseen

Voit kopioida aikaisemmin luodun profiilin antamalla kopiolle uuden nimen. Voit muokata uutta profiilia. Tämä kannattaa tehdä, jos haluat pitää kahta samanlaista profiilia. Profiilin kopioiminen:

1. Valitse profiili.
2. Valitse Kopioi.
3. Anna profiilille uusi nimi.
4. Valitse OK.

Uusi profiili tallennetaan. Tällä uudella profiililla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisellä.

#### Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen -profiilin -muokkaaminen pakkaukseen

1. Valitse profiili.
2. Valitse Ominaisuudet.
3. Muokkaa uuden profiilin ominaisuuksia käyttäen samoja ohjeita kuin kohdassa Pysyvän profiilin luominen.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmänvalvojan profiilien luominen Enterprise-suojausta varten.

### Verkkojen jättäminen pois

Järjestelmänvalvoja voi määrittää verkkoja jätettäväksi pois yhteyden muodostuksen piiristä. Kun verkko on jätetty pois, vain järjestelmänvalvoja voi poistaa verkon Jätä pois -luettelosta. Pois jätetty verkko on merkitty Jätä pois -luettelon hallinta -kohdassa seuraavalla kuvakkeella:

HUOMAUTUS: Ei käytettävissä Windows Vista*- ja Windows* 7 -paketeissa.

Verkon jättäminen pois:

1. Valitse Sisällytä profiilit tähän pakkaukseen.
2. Valitse Jätä pois.
3. Avaa Jätä pois verkko (SSID) -kohta valitsemalla Lisää.
4. Verkkonimi: Anna pois jätettävän verkon nimi.
5. Lisää verkkonimi Jätä pois -luetteloon valitsemalla OK.

Verkon poistaminen pois jätettävien verkkojen joukosta:

1. Valitse verkkonimi Jätä pois -luettelosta.
2. Valitse Poista. Verkko poistetaan Jätä pois -luettelosta.

### Voice over IP (VoIP) -yhteys

WiFi-yhteysapuohjelma tukee muiden valmistajien VoIP-puhelinsovelluksia. Muiden valmistajien VoIP-sovellukset tukevat puhekoodekkeja. Yleensä koodekeissa käytetään pakkausta verkon kaistanleveyden säästämiseksi. WiFi-yhteysapuohjelma tukee seuraavia International Telecommunications Union (ITU) -koodekkistandardeja:

> Koodekki | Algoritmi
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Moninopeuskooderi
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | Muuttuvanopeuksinen ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Järjestelmänvalvoja voi viedä VoIP-asetuksia erilaisten koodekki- ja kehysnopeuksien määrittämiseksi ja parantaakseen äänen laatua VoIP-lähetyksissä. VoIP-profiilin luominen:

HUOMAUTUS: Tarkista Hallinta-apuohjelman Sovellusasetukset-kohdasta, että Voice over IP ei ole poistettuna käytöstä. Oletusarvon mukaan se on käytössä.

1. Valitse Sisällytä profiilit tähän pakkaukseen.
2. Valitse VoIP.
3. Avaa Luo VoIP-profiili sivu valitsemalla Lisää.
4. Valitse koodekin kaistanleveys, sovelluskäyttö ja kehysnopeus. Puhedataa varten:

> G711:llä on 10 ms:n kehysnopeus 64 kbps:n bittinopeudella
> G722:lla on 10 ms:n kehysnopeus 64 kbps:n bittinopeudella
> G723:lla on 30 ms:n kehysnopeus joko 5,3 kbps:n tai 6,4 kbps:n bittinopeudella
> G726-32:lla on 10 ms:n kehysnopeus 32 kbps:n bittinopeudella
> G728:lla on 2,5 ms:n kehysnopeus 16 kbps:n bittinopeudella
> G729:llä on 10 ms:n kehysnopeus 10 kbps:n bittinopeudella

> Valitse parametrit luetteloruuduista.

> Koodekki | Käyttö | Kehysnopeus
> --- | --- | ---
> - G711_64kbps
> - G722_64kbps
> - G722_56kbps
> - G722_48kbps
> - G722_1_32kbps
> - G722_1_24kbps
> - G722_1_16kbps
> - G726_16kbps
> - G726_24kbps
> - G726_32kbps
> - G726_40kbps
> - G728_16kbps
> - G729a_8kbps
> - G729e_11_8kbps
> - GIPS_iPCM_VARIABLE
> - G722_2_VARIABLE
> - Vuorovaikutteinen puhe
> - Äänineuvottelu
> - Puhedata
> - Video
> - Suoratoistoaudio
> - 20
> - 30

5. Palaa profiililuetteloon valitsemalla OK.
6. Tallenna profiiliasetukset pakkaukseen valitsemalla Sulje.

## Sovellusasetukset

Järjestelmänvalvoja voi WiFi-yhteysapuohjelman Sovellusasetukset-kohdassa hallita sovelluksen toimintaa käyttäjän tietokoneessa ja valita tason, jolla käyttäjät saavat hallita langattomien yhteyksiensä eri näkökohtia. Lisätietoja on kohdassa Sovellusasetukset.

## Sovitinasetukset

Järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjä tietokoneeseen asennetun WiFi-sovittimen sovitinasetukset. Lisätietoja on kohdassa Sovitinasetukset.

## EAP-FAST-A-tunnusryhmät

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos CCXv4 ei ole valittuna Hallinta-apuohjelman Sovellusasetukset-kohdassa.

Myöntäjätunnus- (A-tunnus) -palvelin on RADIUS-palvelin, joka myöntää PAC-A-tunnusryhmät. A-tunnusryhmät jaetaan tietokoneen kaikkien käyttäjien kesken ja ne sallivat EAP-FAST-profiilien tukea useita PAC-tunnuksia useista A-tunnuksista. Järjestelmänvalvoja voi määrittää A-tunnusryhmät ennalta ja asettaa ne asiakkaan tietokoneeseen käyttämällä järjestelmänvalvojan pakkausta. Kun langaton verkkoprofiili havaitsee palvelimen, jossa on samaan ryhmään kuuluva A-tunnus kuin langattomaan verkkoprofiiliin määritetty A-tunnus, se käyttää tätä PAC-tunnusta pyytämättä käyttäjältä vahvistusta.

A-tunnusryhmän lisääminen:

1. Valitse Sisällytä A-tunnusryhmät.
2. Valitse Lisää.
3. Anna uusi A-tunnusryhmän nimi.
4. Valitse OK. A-tunnusryhmä lisätään A-tunnusryhmä -luetteloon.

Kun A-tunnusryhmä lukitaan, ryhmään ei voi lisätä uusia A-tunnuksia.

A-tunnuksien lisääminen A-tunnusryhmään:

1. Valitse ryhmä A-tunnusryhmät -luettelosta.
2. Valitse Lisää A-tunnukset-kohdassa.
3. Valitse A-tunnus.
4. Valitse OK. A-tunnus lisätään luetteloon.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet