Zpět na obsah

# Nastavení adaptéru (správce)

Obrazovka Nastavení adaptéru řídí a zobrazuje vlastnosti WiFi adaptéru nainstalovaného v počítači. Ne všechna zde uvedená nastavení se vztahují na všechny adaptéry; další informace najdete v popisu nastavení.

Tato verze aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi je kompatibilní s následujícími adaptéry:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Přístup

1. Spusťte Nástroj správce.
2. Vyberte položku Vytvořit nový balíček nebo Otevřít existující balíček.
3. Klepněte na kartu Nastavení adaptéru a dále klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení adaptéru.

## Konfigurace nastavení adaptéru

1. V Nástroji správce klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení adaptéru.
2. U každého nastavení uvedeného v následující tabulce vyberte některou z následujících možností:
   - Použít výchozí hodnotu: V počítači uživatele bude obnovena výchozí hodnota.
   - Beze změny: (Jen pro uživatele systému Windows* XP a Windows* 7.) Bude zachována hodnota vybraná uživatelem. Správce se může rozhodnout neprosazovat v počítači uživatele všechna nastavení. Uživatel může změnit hodnoty nastavení adaptéru WiFi z nabídky Upřesnit v Nástroji pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
   - Beze změny: (Jen pro uživatele systému Windows Vista*.) Bude zachována hodnota vybraná uživatelem. Správce se může rozhodnout neprosazovat v počítači uživatele všechna nastavení. Uživatel může změnit hodnoty nastavení WiFi adaptéru ve Správci zařízení.
   - Výběr hodnoty: Správce vybere hodnotu, která má být použita v počítači uživatele.

## Popis nastavení WiFi adaptéru

Následuje popis nastavení WiFi adaptéru.

Název | Popis
--- | ---
Šířka kanálu 802.11n (2,4 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Výchozí nastavení je 20 MHz. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (šířka kanálu pouze 20 MHz)

Šířka kanálu 802.11n (5,2 GHz) | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Výchozí nastavení je Automaticky. Nastavení 20 MHz použijte, jsou-li kanály 802.11n omezeny. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Režim 802.11n | Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.11, ke kterým přidává technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim WiFi adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. Toto nastavení se vztahuje pouze na adaptéry podporující standard 802.11n.

POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2*-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží.

Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.

Kanál Ad Hoc | Pokud ostatní počítače v síti ad hoc nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit. Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál.

- 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz). Výchozí kanál pro toto pásmo je 11.
- 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz). Výchozí kanál pro toto pásmo je 36. Toto nastavení se nevztahuje na adaptér Intel® WiFi Link 1000.

POZNÁMKA: Jestliže není zobrazen kanál 802.11a, vytváření sítí ad hoc není pro kanály 802.11a podporováno.

Správa napájení Ad Hoc | Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích Zařízení-zařízení (ad hoc).

- Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc.
- Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie.
- Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty.

Režim Ad Hoc QoS | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti podle klasifikace provozu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi* (WFA). Je-li certifikace WMM* povolena, adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi*.

- Certifikace WMM povolena
- WMM je odebrán (výchozí možnost)

Nekompatibilní s šířkou kanálu 40 MHz | Toto nastavení sděluje okolním sítím, že tento bezdrátový adaptér není kompatibilní s kanály 40 MHz v pásmu 2,4 GHz. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta (zakázána), takže adaptér toto oznámení nevysílá. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na následující adaptéry:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizím dat ve smíšeném prostředí 802.11b, 11g, 11a nebo 11n. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self. (V pásmu 802.11n není režim CTS-to-self podporován.)
Řízení spotřeby (Zobrazení správce) | Při vytváření balíčku správce položka Řízení spotřeby umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru.

> PSP - Režim úspory energie
> CAM -Trvale aktivní režim.

Vyberte jednu ze tří úrovní režimu úspory energie:

> PSP CAM: Klientský adaptér je napájen nepřetržitě.
> PSP úroveň 1: PSP je nastaveno na maximální výkon.
> PSP úroveň 2-4: PSP je nastaveno na maximalizaci výkonu.
> PSP úroveň 5: PSP je nastaveno na maximalizaci životnosti baterie.
> PSP Auto: Výchozí nastavení je PSP úroveň 5.

POZNÁMKA: Úspora energie se liší podle nastavení infrastruktury.

Režim preambule | Umožňuje změnit nastavení délky preambule obdržené přístupovým bodem v průběhu prvotního připojení. K zajištění optimální propustnosti sítě vždy používejte preambuli Auto Tx. Preambule Auto Tx umožňuje automatickou detekci preambule. Pokud je podporována, měla by být použita krátká preambule. Pokud není podporována, bude použita preambule Long Tx.

POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici pouze u klientských adaptérů WiFi Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection a Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Agresivita roamingu | Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu. Klepnutím na tlačítko Použít výchozí hodnotu zvolte vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem nebo vyberte hodnotu v seznamu.

> Hodnoty:

> 0: Žádný roaming. Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod.
> 1-3: Povolit roaming
> 2: Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem.
> 4: Maximální roaming

Zlepšení propustnosti | Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů.

- Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti.
- Zakázat: Výběrem této možnosti vypnete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).

Přenosový výkon | Snížením přenosového výkonu se sníží pokrytí rádiovým signálem WiFi. Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu Hodnoty:

> Minimální Tx: Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšíte celkovou kvalitu přenosu a zabráníte zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními.
> Tx úroveň 1, Tx úroveň 2, Tx úroveň 3: Nastavte podle požadavků země.
> Maximální Tx: Nejvyšší Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení.

Pokud vyberete možnost Beze změny, nebude toto nastavení v počítači uživatele změněno.

POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými toto rádio sdílí rádiové spektrum.

POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Síť (Infrastruktura) i Zařízení-zařízení (ad hoc).

Bezdrátový režim | Vyberte režim, který má být použit k připojení k síti WiFi:

- Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Netýká se všech adaptérů.
- Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Netýká se všech adaptérů.
- pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b.
- 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
- 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. Netýká se všech adaptérů.
- 802.11a, 802.11b a 802.11g: (Výchozí) - slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g. Netýká se všech adaptérů.

POZNÁMKA: Tyto možnosti bezdrátového režimu (typy modulace) určují vyhledané přístupové body zobrazené v seznamu Bezdrátové sítě.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky