返回目录页面

# 网络属性

网络属性
管理排除名单

此网络属性窗口提供选定网络的详细信息。

## 如何访问

在英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口中单击“属性”以查看有关选定的网络及其接入点的详细信息。此屏幕显示关于此网络和各接入点的信息，并让您打开排除列表管理屏幕。您可以在排除列表管理屏幕添加要从自动连接中排除的配置式。

### 网络属性详细信息

名称 | 说明
--- | ---
网络名称 | 显示 WiFi 网络名称。
频带 | 当前正在使用的频带和频率。如果没有频带和频率可显示，则显示在范围外。 列出以下频带：

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作模式 | 显示当前模式：

- 网络（基础结构）

> 一种围绕着接入点分布的无线网络。在这种模式中，接入点不但提供与有线网络的通信，还调节临近范围内的无线网络通信。

- 设备到设备 (ad hoc) 联网

> 一种通信配置，其中每一台计算机具有相同的能力，任何计算机都可以发起一次通信会话。又称为对等网络或计算机到计算机网络。

验证级别 | 显示所使用的网络的当前验证安全性模式。 列出以下网络验证级别：

- 开放
- 共享
- WPA-Enterprise（WPA-企业）
- WPA2-企业
- WPA-个人
- WPA2-个人

显示当前使用的网络所使用的验证。参阅安全性概述获得更多信息。

数据加密 | 列出以下“数据加密”设置：

- 无
- WEP
- TKIP（时间性密钥完整性协议）
- CKIP
- AES-CCMP

参阅安全性概述获得更多信息。

此网络中的接入点 <0-50> |

- 信号强度： 信号强度图标条表示 WiFi 适配器与最接近的接入点之间的传输和接收信号的强度。
- 显示下列选项之一： .表示正在使用的频带（802.11a、802.11b、 802.11g 或 802.11n）。
- 信道： 显示特定无线网络当前正在使用的传输和接收频道。
- BSSID（基础架构操作模式）： 显示选定网络中接入点的 12 位数字的 MAC 地址。

管理排除名单 | 参阅管理排除名单获得更多信息。如果启用了网络排除（参阅应用程序设置）则“网络属性”同时还表明该网络是否已从自动连接排除。
关闭 | 关闭“网络属性”。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明