Voltar ao índice

# Detalhes da ligação de rede

Quando estiver ligado a uma rede WiFi, clique no botão Detalhes... na janela principal do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless para visualizar os Detalhes da ligação.

## Detalhes da ligação WiFi

Nome | Descrição
--- | ---
Nome do perfil | Nome do perfil WiFi.
Nome da rede | Nome de rede (SSID) da ligação actual.
Qualidade do sinal | O sinal de radiofrequência (RF) pode ser avaliado através de dois componentes:

- força do sinal (quantidade)
- qualidade do sinal

A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de factores. Basicamente, é composta pela força do sinal e a taxa de ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente e artificialmente através de equipamento eléctrico. Se o volume de ruído de RF for elevado ou a força do sinal for baixa, resulta numa taxa de sinal/ruído mais baixo que origina uma qualidade de sinal mais fraca. Com uma taxa de sinal/ruído baixo, é difícil para o receptor de rádio distinguir as informações de dados contidas no sinal do ruído propriamente dito.

Força do sinal | As barras do ícone da força do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador WiFi e o ponto de acesso mais próximo ou computador numa rede (ad hoc) dispositivo para dispositivo. O número de barras verdes verticais indica a força dos sinais de transmissão e recepção.

NOTA: A força do sinal é apresentada para o AP mais próximo das redes que contenham vários APs.

A força do sinal varia entre excelente e fora do alcance. Os factores seguintes afectam a força do sinal:

- A qualidade do sinal diminui com a distância e é afectada por obstáculos de metal e betão.
- Os objectos de metal podem reflectir os sinais e originar interferências.
- Outros dispositivos eléctricos podem causar interferências.

Endereço IP | Endereço IPv4: Endereço IP (Internet Protocol) da ligação actual.
Endereço IPv6: O endereço IP da próxima geração é compatível com o IPv4 e está concebido para corrigir problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço do endereço de 32 para 128 bits, proporcionando um número ilimitado de redes e sistemas. Também suporta parâmetros de qualidade de serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.
Endereço MAC do adaptador | O endereço MAC (Media Access Control) do adaptador WiFi.
Banda | Indica a banda sem fios da ligação actual.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Número de antenas em utilização | Indica o número de antenas em utilização. Este número depende das bandas que as várias redes estão a utilizar, os modos de transmissão/recepção em utilização nessas bandas, a força do sinal e as capacidades dos pontos de acesso. O utilizador não tem controlo directo sobre este parâmetro.
Velocidades de dados suportadas | Velocidades de envio e recepção de dados do adaptador WiFi. Apresenta a velocidade em Mbps para a frequência que está a ser utilizada.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11
- 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2

Frequência de rádio | Mostra a frequência da ligação sem fios actual.

- 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz a 2,4835 GHz (consoante o país)
- 802.11n: 2,400 GHz a 5,00 GHz

Número de canais | Mostra o canal de transmissão e de recepção.
Autenticação de rede | Mostra os modos Aberta, Partilhada, WPA*-Pessoal, WPA2*-Pessoal, WPA-Empresarial e WPA2-Empresarial. Mostra a autenticação utilizada pelo perfil que está a ser utilizado. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Encriptação de dados | Mostra Nenhuma, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação 802.1X | Mostra Nenhuma, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1X | Mostra Nenhuma, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Versão CCX | Versão das extensões compatíveis da Cisco desta ligação sem fios.
Potência actual TX | O nível de potência a que o adaptador WiFi está a transmitir em miliwatts.
Níveis de potência suportados | Estes são os níveis de potência que o adaptador WiFi é capaz de transmitir. Esta informação é apresentada num intervalo e depende do adaptador.
Endereço MAC do ponto de acesso | O endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Mostra Nenhum, se não estiver activado. Se tiver sido activado a partir de Definição de ponto de acesso obrigatório, é apresentado o endereço MAC do ponto de acesso. Esta opção indica ao adaptador WiFi para se ligar a um ponto de acesso que utilize um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits; por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Nome do AP | Nome do ponto de acesso. Este nome é definido pela pessoa que configura o ponto de acesso e está limitado tipicamente a 32 caracteres. NOTA: Este parâmetro só é visível se o suporte IPv6 estiver instalado no Windows* XP.
Endereço AP IPV4/IPV6: | Endereço Internet Protocol (IPv4 ou IPv6) para o ponto de acesso. O endereço IPv6 da próxima geração é compatível com o IPv4 e está concebido para corrigir problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço do endereço de 32 para 128 bits, proporcionando um número ilimitado de redes e sistemas. Também suporta parâmetros de qualidade de serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.

NOTA: Este parâmetro só é visível quando estiver ligado a um ponto de acesso da Cisco Systems.

Força do sinal do AP | A força do sinal recebido no adaptador a partir do ponto de acesso. Este valor é fornecido em miliwatts (mW) e pode estar actualmente no intervalo de picowatts. Este valor varia, com base na distância entre o AP e o adaptador, obstáculos que possam interferir com o sinal e o nível de potência a que o AP está a transmitir.

NOTA: Este parâmetro só é visível quando estiver ligado a um ponto de acesso da Cisco Systems.

Nível de ruído do AP | Nível de ruído da radiofrequência (RF) existente no ambiente que tenderá a interferir com sinal a partir do ponto de acesso. O ruído da RF vem de fontes eléctricas e naturais. NOTA: Este parâmetro só é visível quando estiver ligado a um ponto de acesso da Cisco Systems.
Reparar | Renova o endereço IP. Se tiver problemas a aceder à rede, verifique se o endereço IP é válido. Se for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, é provável que não seja válido. Se a rede estiver configurada para a atribuição automática de endereços de rede, clique em Reparar e peça um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade