목차로 돌아가기

# 응용 프로그램 설정(관리자 도구)

관리자는 사용자 컴퓨터에서 응용 프로그램이 작동하는 방법을 제어하고 WiFi 연결의 다양한 측면을 사용자가 제어할 수 있는 수준을 선택하도록 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 설정을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정은 관리자 도구를 사용하여 구성하며 도구 메뉴 아래에 있는 것과 동일하지 않습니다.

참고: 이러한 설정 중 대부분은 Windows* XP Client 및/또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

## 액세스 방법

1. 관리자 도구를 엽니다.
2. 새 패키지 만들기 또는 기존 패키지 열기로 선택합니다.
3. 응용 프로그램 설정 탭을 클릭하고 이 패키지에 응용 프로그램 설정 포함을 클릭합니다.
4. 원하는 설정을 선택합니다. 일부 설정에는 추가 정보가 필요합니다.

## 응용 프로그램 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
802.1x 인증 | 사용자가 프로파일을 만들거나 다음과 같은 802.1X 인증 EAP 유형을 지원하는 네트워크에 연결할 수 있도록 허용: 사용자 컴퓨터에서 사용하려는 802.1X 인증 EAP 유형을 EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. 참고: 이 설정은 Windows* XP Client 또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.
AAA의 제어 | 다른 응용 프로그램에서 WiFi 어댑터를 사용하고 있을 때 알림 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
어댑터 전환 | 어댑터 전환 활성화 이 설정은 IT 관리자가 WiFi 라디오를 제어하도록 지정합니다. 활성화하면, 유효한 유선 이더넷 연결을 발견할 때마다 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 WiFi 네트워크 연결을 자동으로 끊고 WiFi 어댑터를 끕니다. 시스템의 유선 이더넷 연결이 끊길 경우 WiFi 연결 유틸리티는 자동으로 WiFi 어댑터를 켜고 마지막으로 연결된 WiFi 프로파일/네트워크에 연결하려 시도합니다. 마지막으로 연결한 네트워크를 사용할 수 없는 경우 WiFi 연결 유틸리티는 기본 설정 프로파일 목록을 기반으로 첫 번째 사용 가능한 WiFi 네트워크에 연결합니다. 또한 어댑터 전환이 활성화되어 있고 WiFi 라디오가 꺼져 있는 경우 사용자는 다시 라디오를 켜려면 이더넷 케이블의 연결을 끊어야 합니다.

참고: 특정 사용자를 위한 동작이 아니라 시스템 단위 동작입니다.

어댑터 전환 | 어댑터 전환 활성화 이 설정은 IT 관리자가 WiFi 라디오를 제어하도록 지정합니다. 활성화하면, 유효한 유선 이더넷 연결을 발견할 때마다 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 WiFi 네트워크 연결을 자동으로 끊고 WiFi 어댑터를 끕니다. 시스템의 유선 이더넷 연결이 끊길 경우 WiFi 연결 유틸리티는 자동으로 WiFi 어댑터를 켜고 마지막으로 연결된 WiFi 프로파일/네트워크에 연결하려 시도합니다. 마지막으로 연결한 네트워크를 사용할 수 없는 경우 WiFi 연결 유틸리티는 기본 설정 프로파일 목록을 기반으로 첫 번째 사용 가능한 WiFi 네트워크에 연결합니다.

참고: 특정 사용자를 위한 동작이 아니라 시스템 단위 동작입니다.

관리자 도구 | 사용자가 관리자 도구에 액세스할 수 있도록 허용 이 상자를 선택하면 사용자가 컴퓨터의 관리자 도구에 액세스할 수 있습니다(도구가 설치된 경우). 관리자 도구 액세스 기능을 제거하려면 상자를 선택 해제합니다.
응용 프로그램 자동 실행 | 연결 시 사용자가 응용 프로그램을 시작할 수 있도록 허용 이 기능을 활성화하면 특정 네트워크 프로파일이 연결될 때마다 시작할 응용 프로그램을 사용자가 지정할 수 있습니다. 사용자는 프로파일을 선택한 다음 응용 프로그램, 배치 파일 또는 스크립트를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 랩탑이 특정 무선 네트워크에 연결될 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작되기를 원할 수 있습니다. 이 기능을 선택 취소(비활성화)할 경우 사용자는 특정 네트워크 프로파일이 연결될 때 응용 프로그램이 자동으로 시작되도록 지정할 수 없습니다.
응용 프로그램 껴기/끄기 전환 | WiFi 켜기 토글 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 WiFi 켜기/WiFi 끄기 스위치를 비활성화하려면 타사 응용 프로그램을 활성화합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, 버전 4에는 EAP-FAST 개선이 포함됩니다. 이러한 옵션 중 일부는 사용자 프롬프트 및 경고에 대한 옵션입니다. CCXv4 활성화를 선택하여 EAP-FAST 프로파일에 대한 Cisco Compatible Extensions 버전 4(CCXv4) 기능을 활성화합니다. 참고: CCXv4가 활성화되어 있지 않으면 관리자 도구의 EAP-FAST A-ID(Authority Identifier) 그룹 기능을 사용할 수 없습니다.

다음 프롬프트 중에서 EAP-FAST PAC 배포를 위해 사용자 컴퓨터에서 활성화 또는 비활성화할 것을 선택하십시오.

인증되지 않은 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시 안 함: PAC가 없거나 연결될 서버에서 전송한 A-ID와 일치하는 PAC가 없는 경우 PAC 자동 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시를 해제하는 옵션입니다.

기본 서버를 전환할 때 프롬프트 표시 안함(A-ID): 클라이언트가 PAC를 배포한 서버를 발견한 경우(현재 기본 서버로 선택되어 있지는 않음) 프롬프트를 해제하는 옵션입니다.

PAC가 제공된 후 인증되지 않은 배포 끄기: A-ID에 대한 PAC가 배포된 후 자동으로 자동 배포 기능을 해제하는 옵션입니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

자격 증명 캐시 | 사용자가 로그온한 후 자격 증명을 저장하려면 선택합니다. 무선 연결이 일시적으로 끊기면 다시 연결되는 즉시 저장된 자격 증명이 사용됩니다. 사용자가 로그오프하면 자격 증명이 지워집니다. 참고: 이 확인란을 선택하지 않은 경우에는 프로파일을 만들 때 연결할 때마다 메시지 표시 옵션을 사용할 수 없습니다.
인증서 만료 경고 | 인증서 만료 경고 활성화 선택 시 인증서 만료 시기가 가까워지면 WiFi 연결 유틸리티가 사용자에게 알립니다. 제공된 URL을 이용하여 인증서 서버에서 해당 인증서를 업데이트할 수 있습니다. 선택 시 다음 필드가 활성화됩니다.

- 인증서 업데이트까지 남은 일 수: 사용자 경고 수신이 만료되기 전까지 남은 기간(일)입니다.
- 인증서 업데이트 URL:

참고: 이 설정은 Windows* XP Client 및 Windows 7에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워킹 | 사용자에 의한 장치 대 장치(Ad Hoc) 프로파일 만들기 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화합니다. 사용자에 의한 장치 대 장치 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화하려면 다음 중 하나를 선택하십시오.

- 장치 대 장치 네트워킹 활성화

- 안전한 장치 대 장치 네트워크 연결만 활성화

- 장치 대 장치 네트워킹 비활성화

사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 설정을 사용하여 프로파일을 구성하도록 허용하거나 장치 대 장치(Ad Hoc)를 구성하지 못하도록 하려면 다음 중에서 선택하십시오.

- 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 표시

- 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 숨기기

WiFi 프로파일 일반 설정 만들기에서 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 제거하려면 장치 대 장치 네트워크 연결 비활성화와 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 숨기기를 모두 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크를 지원하는 프로파일을 만들지 못하게 됩니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

드라이버 이벤트 로깅 | 드라이버 이벤트 로깅은 드라이버 특정 이벤트를 캡처 및 로깅합니다. 이러한 이벤트는 무선 이벤트 뷰어에서 볼 수 있습니다. 여기서는 표준 로깅 또는 문제 해결 로깅을 활성화하도록 선택할 수 있습니다. 무선 이벤트 뷰어 설정 참조 드라이버 이벤트 로깅 활성화

- 표준 로깅
- 문제 해결 로깅:

가져오기 및 내보내기 | 프로파일을 가져오거나 내보낼 수 있음 사용자 컴퓨터로 프로파일 가져오기 또는 내보내기를 허용하려면 선택합니다. 여기서 활성화되면 자동 가져오기 폴더에 있는 프로파일을 자동으로 가져옵니다.
인텔® 액티브 관리 기술 설정 |

- 사용자 이름
- 암호

인텔® 액티브 관리 기술이 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 프로파일을 동기화하기 위해 사용하는 기본 이름을 덮어쓰려면 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

인텔® My WiFi 기술(MWT) | 인텔® MWT Cell Forwarding API를 활성화합니다. BSS 연결을 사용하는 인텔® MWT 네트워크를 연결하기 위해 타사 응용 프로그램이 IP 패킷 API의 인텔® MWT Cell Forwarding을 사용할 수 있게 하려면 클릭합니다. 참고: Windows* 7 클라이언트에만 이 설정이 적용됩니다. 다음 어댑터 중 하나가 장착된 클라이언트에도 이 설정이 적용되지 않습니다.

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

연결 유지 | 사용자 프로파일에 대한 연결 유지 설정을 숨깁니다. WiFi 프로파일 만들기의 고급 설정에서 연결 유지 옵션을 숨기려면 선택합니다. 연결 유지 옵션은 로그오프 후 사용자 프로파일에 대한 WiFi 연결을 유지합니다. 참고: 연결 유지 옵션은 연결 시 로그오프로 구성되었을 때 Nortel VPN 클라이언트와 함께 사용할 수도 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
스마트 카드 연결 유지 | 스마트 카드를 사용할 수 없는 경우 연결 유지 무선 장치가 스마트 카드 자격 증명을 사용하는 네트워크에 연결된 동안 스마트 카드를 제거할 때 연결을 유지하려면 선택합니다. WiFi 연결 유틸리티는 기본적으로 스마트 카드 제거 시, 스마트 카드 자격 증명을 사용하는 연결을 종료합니다. 이 기능을 켜면 연결된 채로 유지됩니다(다른 이유로 재인증이 필요하지 않은 한). 컴퓨터가 스마트 카드/SIM 자격 증명을 사용하여 네트워크에 연결되는 동안 스마트 카드가 제거되는 경우 연결을 유지하려면 선택합니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

메시지 켜기/끄기 전환 | 사용자 컴퓨터에서 WiFi 켜기 토글 메시지 활성화 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 WiFi 켜기/끄기 스위치가 비활성화되었음을 사용자에게 알리기 위해 타사 응용 프로그램을 활성화하려면 선택합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
Microsoft Windows* XP 공존 | 이 시스템에서 Microsoft Wireless Zero Configuration과 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 함께 사용할 수 있습니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 활성화될 때 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 서비스가 비활성화되지 않도록 하려면 선택합니다. 공존을 허용하려면 선택합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
기본 설정 프로파일 | 기본 설정 프로파일 활성화 일반적으로 WiFi 어댑터는 항상 마지막으로 연결된 프로파일을 사용하여 연결을 시도합니다. 기본 설정 프로파일 활성화를 선택하면 어댑터가 기본 설정 프로파일 연결을 시도하게 됩니다. 기본 설정 프로파일이 프로파일 목록 맨 위에 표시됩니다. 기본 설정 프로파일을 사용한 연결이 성공적이지 않으면 어댑터가 마지막으로 연결된 프로파일을 사용해서 연결을 시도합니다(기본 설정 프로파일과 동일하지 않다고 가정).
영구 연결 | 사용자 로그온 전에 영구 연결 및 컴퓨터 정책을 업데이트합니다를 선택합니다. 참고: 정책을 업데이트하면 최대 2분 동안 기록이 지연될 수 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
사전 로그온 Cisco 모드 | 사전 로그온 동안 Cisco 모드 활성화 Cisco 액세스 포인트는 여러 WiFi 네트워크 이름(SSID)을 지원하지만 브로드캐스트하는 SSID는 하나뿐입니다. 액세스 포인트에 연결하기 위해 각 프로파일을 사용하여 연결을 시도합니다. 각 프로파일에 대한 이러한 연결 모드를 Cisco 모드라고 합니다. 기본값은 활성화됨입니다. 비활성화하려면 선택을 취소합니다. 참고: 활성화되는 경우 사전 로그온 연결로 연결 시간이 늘어날 수 있습니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

프로파일 연결 | 사용자 프로파일 전환 비활성화 관리자 프로파일에 대한 사용자 연결을 제어합니다. 이 설정을 해제하면 사용자가 사용자 프로파일과 관리자 프로파일 모두에 연결할 수 있습니다. 이 설정이 활성화되면 사용자가 관리자 프로파일에 연결만 할 수 있으며 관리자는 다음과 같이 사용자가 사용할 수 있는 관리자 프로파일을 선택합니다.

- 사용자가 모든 관리자 프로파일에 연결하도록 허용

- 사용자가 첫번째 관리자 프로파일에만 연결하도록 허용

참고: 이 설정은 Windows* XP Client 또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

보안 수준 | 사용자 컴퓨터의 보안 수준을 선택하십시오. 사용자는 이 보안 수준을 갖는 프로파일에만 연결할 수 있습니다.

- 사용자가 개인 보안 기능이 있는 네트워크에만 연결하도록 허용

참고: 이 설정은 Windows* XP Client 또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

공유 폴더 알림 | 사용자 컴퓨터에 대한 공유 폴더 알림 설정을 선택합니다.

- 비보안 네트워크에 연결되어 있는 동안 자동으로 공유 폴더의 공유를 해제합니다.

- 이 알림을 비활성화합니다.

- 비보안 네트워크에 연결되면 알립니다(기본값).

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

단일 사인온 | 사용자 컴퓨터에서 활성화할 관리자 프로파일 유형을 선택합니다. 단일 사인온:

- 영구 연결: 시작 도중 및 컴퓨터에 로그인한 사용자가 없을 때 프로파일이 활성화됩니다.

- 사전 로그온 또는 공통 연결: 컴퓨터에 사용자가 로그온한 후 즉시 프로파일이 활성화됩니다.

사전 로그온 기능이 설치되면 로그온 프로세스에서 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온 기능이 설치되지 않으면 프로파일은 공통 프로파일이 되며 사용자 세션이 시작될 때 활성화됩니다.

관리자 프로파일은 사용자 프로파일 목록의 맨 위(또는 맨 아래)에 배치됩니다. 이러한 프로파일은 사용자가 변경 또는 삭제할 수 없습니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP Client 또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

지원 정보 | WiFi 연결 유틸리티의 정보 상자에 표시되는 지원 정보를 지정합니다.

- 지원 URL: 고객이 기술 지원을 위해 액세스할 때 사용할 지원 센터 웹 사이트를 입력합니다.

- 지원 전화 번호: 고객이 기술 지원을 위해 연락할 때 사용할 전화 번호를 입력합니다.

VoIP(Voice over IP) | 타사 소프트웨어가 사용자 컴퓨터의 VoIP 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 합니다. 기본적으로 이 기능을 사용하도록 설정되어 있습니다.
Wi-Fi Protected Setup* | Wi-Fi Protected Setup*을 지원하는 액세스 포인트에 대한 레지스트라로 동작하도록 WiFi 연결 유틸리티를 구성할 수 있습니다. 레지스트라는 USB 플래시 드라이브 또는 다른 외부 장치를 사용하여 액세스 포인트 키나 암호를 자동 또는 수동으로 안전하게 전송합니다.

- 다른 장치 등록 활성화(기본값).

WiFi 연결 유틸리티로 다른 장치를 등록하려면 다른 장치 등록 활성화를 선택합니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

WiFi 관리자 | 사용자의 무선 연결을 제어하는 WiFi 관리자를 선택합니다. 이전에 로그인한 사용자의 WiFi 관리자를 사용하거나 각 사용자가 기본 WiFi 관리자를 선택할 수 있도록 허용합니다.

- 로그온 후에 모든 사용자가 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어와 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 간에 전환할 수 있도록 허용합니다.
- 로그인 시의 WiFi 관리자는 최종 사용자가 로그오프할 때 활성 WiFi 관리자에 의해 결정됩니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

WiFi 켜기/끄기 | 무선 라디오를 제어합니다.

- 변경하지 않음: 무선이 켜지거나 꺼지지 않습니다.
- WiFi 끄기: 이 관리자 프로파일은 라디오를 끕니다.
- WiFi 켜기: 이 관리자 프로파일은 라디오를 켭니다.
- 802.11a 라디오만 끄기: WiFi 켜기가 활성화된 경우에 선택할 수 있습니다.
- WiFi 켜기/끄기 선택 사항 비활성화: 사용자가 WiFi 연결 유틸리티 주 창 또는 작업 표시줄 메뉴에서 WiFi 켜기/끄기 컨트롤에 액세스하지 못하게 하려면 선택합니다. 라디오 컨트롤을 켜거나 끄려고 하면 관리자가 이 기능을 비활성화했음을 알리는 메시지가 나타납니다.
- 802.11a 라디오 온/오프 선택 사항 추가: 사용자가 802.11b/g 라디오와 별도로 802.11a 라디오를 켜고 끌 수 있도록 허용하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 802.11a 라디오 켜기/끄기 선택 사항 비활성화를 사용할 수 있게 됩니다. 802.11a 라디오 켜기/끄기를 표시하되, 이 기능을 비활성화하려면 선택합니다. 이렇게 하면, 라디오를 통해 사용자에게 개인 제어 권한을 제공할 수 있습니다.

사용자 컴퓨터에 이 기능을 설치했으면 아래의 지침을 따라 802.11a 라디오 컨트롤을 켜거나 끄십시오.

802.11a 라디오를 끄려면:

1. WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 WiFi 켜기 버튼을 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다.
2. 802.11a 라디오 끄기를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 비활성화되어 있습니다.

802.11a 라디오를 켜려면:

1. WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 802.11a 라디오 끄기 버튼을 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다.
2. WiFi 켜기를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 활성화되었습니다.

참고: 이 설정은 Windows* XP Client 또는 Windows 7 Client에서 실행되는 패키지에만 적용할 수 있습니다.

무선 이벤트 뷰어 설정 | 무선 이벤트 뷰어 설정 무선 이벤트 로깅 활성화 이 기능은 클라이언트 시스템에 무선 이벤트의 로그 파일을 만들며 이 파일은 네트워크 파일 서버 또는 다른 위치로 복사할 수 있습니다. 기본값은 무선 이벤트 로깅을 끄는 것입니다. 무선 이벤트 로깅 활성화를 클릭하면 설정이 활성화됩니다. 로그 파일 설정 창을 열려면 설정을 클릭합니다. 일반 탭

- 무선 로그 파일을 쓸 폴더 지정: 클라이언트 시스템에 절대 위치를 지정합니다.
- 로그 파일 이름 접두어: 로그 파일의 이름입니다. 이름 형식은 다음과 같습니다. <ComputerName_UserDomain>.
- 최대 로그 파일 크기: 로그 파일 크기를 제한하기 위해 현재 로그 파일이 지정된 크기(MB)를 초과하면 새 로그 파일이 만들어집니다. 기본 파일 크기는 1MB입니다. 1MB씩 늘려 최대 10MB의 파일 크기를 선택할 수 있습니다.

로그 파일 복사 탭

- 로그 파일 복사 활성화: 이 기능을 사용하면 클라이언트 로그 파일을 다른 위치에 복사할 수 있습니다.
- 다음 위치에 로그 파일 복사: 로그 파일이 복사될 위치를 표시합니다. 일반적으로 관리 서버입니다.
- 다음 중 복사 주기 선택: 복사 주기에는 다음과 같은 두 가지 옵션이 있습니다.
  - 새 로그 파일을 만들 때 모든 이전 로그 파일을 복사합니다.
  - 지정된 간격(일)에 따라 모든 이전 로그 파일 복사: 기간(일)을 선택합니다. 이 숫자의 범위는 1 - 30일입니다. 기본값은 7일입니다.

로그 파일 삭제 탭

다음 중 오래된 로그 파일을 삭제하는 시점을 선택합니다.

- 오래된 로그 파일을 삭제하지 않음.
- 다음 중 선택된 조건에 부합되는 경우 오래된 로그를 삭제합니다.
  - 지정된 간격(일)으로 오래된 로그 파일 삭제: 이 숫자의 범위는 1 - 30입니다.
  - 로그 파일의 총 크기가 초과되면 오래된 로그 파일 삭제: 이 숫자의 범위는 1 - 10MB(1MB씩 증가)입니다.
  - 로그 파일을 복사할 때마다 오래된 로그 파일 삭제.

닫기 | 관리자 도구를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보