Voltar ao Índice

# Configurações do adaptador (Administrador)

A tela Configurações do adaptador controla e exibe as propriedades dos dispositivos do adaptador WiFi instalado em um computador. Nem todas as configurações mostradas aqui aplicam-se a todos os adaptadores. Consulte a descrição da configuração.

Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Como acessar

1. Abra a Ferramenta do administrador.
2. Selecione Criar novo pacote ou Abrir um pacote existente.
3. Clique na aba Configurações do adaptador e clique em Incluir configurações do adaptador neste pacote.

## Configurar o adaptador

1. Clique em Incluir as configurações do adaptador neste pacote, na Ferramenta do administrador.
2. Para cada configuração listada na tabela a seguir, selecione uma das seguintes opções:
   - Usar o valor padrão: Redefine a configuração na máquina do usuário com o valor padrão.
   - Sem mudança: (Apenas para os usuários do Windows* XP e do Windows* 7.) Mantém o valor selecionado pelo usuário. O administrador decide não impor todas as configurações no computador do usuário. O usuário pode alterar as configurações do adaptador WiFi usando o menu Avançado do Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.
   - Sem mudança: (Somente no Windows Vista*). Mantém o valor selecionado pelo usuário. O administrador decide não impor todas as configurações no computador do usuário. O usuário pode alterar os valores das configurações do adaptador WiFi no Gerenciador de dispositivos.
   - Selecione o valor: O administrador seleciona o valor a ser usado no computador do usuário.

## Descrição das configurações do Adaptador WiFi

A seguir, as descrições das configurações do adaptador WiFi.

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. 20 MHz é a configuração padrão. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n.

NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (usa apenas a largura de canal de 20 MHz)

Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de throughput alta para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20MHz. Auto é a configuração padrão. Use 20 MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n.

NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores:

- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Modo 802.11n | O padrão 802.11n se baseia nos padrões 802.11 anteriores, adicionando o recurso MIMO (multiple-input multiple-output). O recurso MIMO aumenta a throughput de dados para melhorar a transferência de transferência. Selecione Ativado ou Desativado para definir o modo 802.11n do adaptador. Ativado é a configuração padrão. Esta configuração só se aplica aos adaptadores compatíveis com 802.11n.

NOTA: Para alcançar taxas de transferência acima de 54 Mbps nas conexões do 802.11n, deve ser selecionada a segurança WPA2*-AES. É possível não selecionar qualquer tipo de segurança (Nenhum) para permitir a instalação da rede e o diagnóstico de problemas.

Um administrador pode ativar ou desativar o suporte para o modo de alta throughput para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras faixas, ou problemas de compatibilidade.

Canal ad-hoc | A menos que outros computadores da rede ad-hoc usem um canal diferente do padrão, não há necessidade de mudar esse canal. Valor: Selecione o canal de operação permitido na lista.

- 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). Para esta banda, o canal padrão é o 11.
- 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad-hoc do 802.11a (5 GHz). Para esta banda, o canal padrão é o 36. Esta configuração não se aplica ao adaptador Intel® WiFi Link 1000.

NOTA: Quando um canal 802.11a não é exibido, isso indica que não há suporte para inicialização de redes ad-hoc nesses canais.

Gerenciamento de energia ad-hoc | Definir recursos para economizar energia com redes dispositivo a dispositivo (ad-hoc).

- Desativado: Selecione esta opção ao estabelecer conexão com redes ad-hoc que contêm estações sem suporte para o gerenciamento de energia ad-hoc.
- Economia máxima de energia: Selecione esta opção para prolongar a autonomia da bateria.
- Ambientes ruidosos: Selecione esta opção para otimizar o desempenho ou para estabelecer conexão com vários clientes.

Modo QoS Ad-hoc | Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM* (WiFi MultiMedia) é a certificação de QoS da WiFi Alliance (WFA). Quando se habilita a WMM*, o adaptador a utiliza para suportar recursos de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede WiFi*.

- WMM ativado
- WMM desativado (Padrão)

Incompatível com canais de 40 MHz | Este parâmetro informa às redes ao redor que este adaptador WiFi não é compatível com canais de 40 MHz na faixa de 2,4 GHz. A configuração padrão estará desligada (desabilitada), de modo que o adaptador não envia esta notificação. NOTA: Esta configuração não se aplica aos seguintes adaptadores:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Proteção de modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b/11g/11a/11n. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não podem se ouvir mutuamente. É possível usar o CTS-to-self para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro. (Não há suporte para CTS-to-self no 802.11n.)
Gerenciamento de energia (Visualização do administrador) | Ao criar um pacote do administrador, a opção Gerenciamento de energia permite que você selecione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador WiFi.

> PSP - Modo de Economia de Energia
> CAM - Modo Ligado Constantemente

Selecione um dos níveis do Modo de Economia de Energia:

> PSP CAM: O adaptador do cliente fica ligado continuamente.
> PSP Nível 1: PSP definido com potência máxima.
> PSP Níveis 2-4: PSP definido para maximizar a potência.
> PSP Nível 5: PSP definido para maximizar a autonomia da bateria.
> PSP Automático: O padrão é PSP Nível 5.

NOTA: A economia no consumo de energia varia de acordo com as configurações da infra-estrutura.

Modo do preâmbulo | Altera a configuração do comprimento do preâmbulo recebido pelo ponto de acesso durante uma conexão inicial. Use sempre o Preâmbulo Tx Auto para proporcionar a velocidade de tráfego de rede ideal. O Preâmbulo Tx Auto permite a detecção automática do preâmbulo. Se suportado, deve ser usado o preâmbulo curto. Caso contrário, use o Preâmbulo Tx longo.

NOTA: Esta configuração só estará disponível se o adaptador cliente WiFi for Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ou Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Agressividade de roaming | Esta configuração permite definir a agressividade de roaming de um cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso. Clique em Usar o valor padrão para obter um equilíbrio entre não fazer roaming e desempenho ou selecione um valor na lista.

> Valores:

> 0: Sem roaming: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso.
> 1-3: Permitir roaming
> 2: Padrão: Parâmetro equilibrado entre não entrar em roaming e o desempenho.
> 4: Roaming máximo

Aumento da throughput | Muda o valor do Controle de estouro de pacote.

- Ativar: Selecione para ativar o aumento da throughput.
- Desativado: (Padrão) - Selecione para desativar o aumento da throughput.

Potência de transmissão | A redução da potência de transmissão diminui a cobertura do rádio WiFi. Configuração padrão: Configuração de potência máxima Valores:

> Tx mínima: Cobertura de potência mínima: Define o adaptador para o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade da transmissão em geral e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos.
> Nível Tx 1, Nível Tx 2, Nível Tx 3: Definido pelas exigências do país.
> Tx Máxima: Cobertura de potência máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio adicionais limitados.

Se você selecionar a opção Sem mudança, esta configuração não será alterada no computador do usuário.

NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro.

NOTA: Este parâmetro entra em vigor quando é usado o modo Rede (Infra-estrutura) ou Dispositivo a dispositivo (ad-hoc).

Modo sem fio | Selecione o modo a ser usado para conexão a uma rede WiFi:

- Apenas 802.11a: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11a. Não se aplica a todos os adaptadores
- 802,11b apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11b. Não se aplica a todos os adaptadores
- 802,11g apenas: Conectar o adaptador WiFi apenas a redes 802.11g.
- 802.11a e 802.11g: Conecta o adaptador sem fio WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores
- 802.11b e 802.11g: Conecta o adaptador sem fio WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores
- 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conectar com as redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não se aplica a todos os adaptadores

NOTA: Essas opções de modo sem fio (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na lista de Redes WiFi.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade