Tilbake til innhold

# Programinnstillinger (Administratorverktøy)

En administrator kan konfigurere innstillingene for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy for å kontrollere virkemåten til programmet på brukerens datamaskin og velge hvor mye kontroll brukerne har over ulike aspekter ved sine WiFi-tilkoblinger. Disse innstillingene konfigureres med administratorverktøyet, og er ikke de samme som de som er oppført under Verktøy-menyen.

MERK: Mange av disse innstillingene gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient og/eller Windows 7-klient-

## Hvordan få tilgang

1. Åpne Administratorverktøy.
2. Velg å Opprette en ny pakke eller Åpne en eksisterende pakke.
3. Klikk kategorien Programinnstillinger , og klikk Inkluder programinnstillinger i denne pakken.
4. Velg innstillingene du ønsker. Enkelte innstillinger krever mer informasjon.

## Beskrivelse av applikasjonsinnstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.1x-autentifikasjon | Lar brukeren opprette profiler eller koble til nettverk som støtter følgende EAP-typer for 802.1x-godkjenning. Velg hvilke EAP-typer for 802.1x-godkjenning du vil aktivere på en brukers datamaskin: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient eller Windows 7-klient.

AAA-innkontroll | Meld fra når et annet program bruker WiFi-kortet MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.
Kortveksling | Aktiver kortbytte Denne innstillingen tvinger frem IT-administrasjonskontroll over WiFi-radioen. Når dette er aktivert, og når en gyldig kablet Ethernet-tilkobling er til stede, vil Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet automatisk lukke alle trådløse nettverksforbindelser og slå av den trådløse radioen. Hvis systemet mister den kablede Ethernet-tilkoblingen, vil WiFi-tilkoblingsverktøyet automatisk slå på WiFi-radioen og forsøke å koble seg til den/det sist tilkoblede WiFi-profilen/-nettverket. Hvis det siste tilkoblede nettverket ikke er tilgjengelig, vil WiFi-tilkoblingsverktøyet koble til det første tilgjengelige WiFi-nettverket basert på den foretrukne profillisten. Hvis Kortbytte er aktivert, og WiFi-radioen er avslått, kan ikke brukeren slå radioen på en gang til uten å ta ut Ethernet-kabelen.

MERK: Denne atferden gjelder systemet som helhet, og er ikke spesifikk for en enkelt bruker.

Kortveksling | Aktiver kortbytte Denne innstillingen tvinger frem IT-administrasjonskontroll over WiFi-radioen. Når dette er aktivert, og når en gyldig kablet Ethernet-tilkobling er til stede, vil Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet automatisk lukke alle trådløse nettverksforbindelser og slå av den trådløse radioen. Hvis systemet mister den kablede Ethernet-tilkoblingen, vil WiFi-tilkoblingsverktøyet automatisk slå på WiFi-radioen og forsøke å koble seg til den/det sist tilkoblede WiFi-profilen/-nettverket. Hvis det siste tilkoblede nettverket ikke er tilgjengelig, vil WiFi-tilkoblingsverktøyet koble til det første tilgjengelige WiFi-nettverket basert på den foretrukne profillisten.

MERK: Denne atferden gjelder systemet som helhet, og er ikke spesifikk for en enkelt bruker.

Administratorverktøy | Tillat at brukeren får tilgang til Administratorverktøyet. Kryss av for alternativet for å gi brukeren tilgang til Administratorverktøy fra sin datamaskinen når verktøyet er installert. Fjern krysset for å nekte tilgang til Administratorverktøy.
Autostart av program | La brukeren starte et program ved tilkobling. Når denne funksjonen aktiveres, kan brukeren spesifisere et program som vil starte når en bestemt nettverksprofil kobler seg til. Brukeren velger profilen, og kan deretter spesifisere et program, satsvis fil eller skript. For eksempel vil kanskje brukeren at en VPN-økt (virtuelt privat nettverk) skal starte automatisk når den bærbare datamaskinen kobles til et spesifikt trådløsnettverk. Hvis denne funksjonen ikke er valgt (deaktivert), kan ikke brukeren spesifisere noe program som skal starte automatisk når en gitt nettverksprofil kobles til.
Applikasjon for radio på/av | WiFi På-bytte Lar et tredjepartsprogram deaktivere Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy WiFi På / WiFi Av-bryter. MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, versjon 4, inkluderer forbedringer til EAP-FAST. Blant annet har du nå tilgang til alternativer for brukerbekreftelser og -varsler. Velg Aktiver CCXv4 for å aktivere egenskapene i Enable Cisco Compatible Extensions, versjon 4 (CCXv4) for EAP-FAST-profiler.

MERK: EAP-FAST Authority Identifier (A-ID)-gruppe-funksjonen i Administratorverktøy er utilgjengelig hvis ikke CCXv4 er aktivert.

Velg hvilken av de følgende ledetekstene som skal aktiveres eller deaktiveres på en brukers datamaskin for EAP-FAST PAC-levering:

Deaktiver meldinger og advarsler for ikke-godkjent levering: Alternativ for å slå av meldinger og advarsler for automatisk PAC-levering, hvis det ikke er noen PAC, eller ingen PAC matcher A-ID-en som ble sendt av serveren den er koblet til.

Deaktiver meldinger ved bytting av standardserver (A-ID): Alternativ for å skru av ledetekster hvis en klient møter en server som har besørget en PAC før, men som nå ikke er valgt som standardserver.

Slå av uautentisert besørgelse etter at PAC er besørget: Alternativ for å skru av autolevering automatisk etter at en PAC for denne A-ID er blitt levert.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelser | Velg for å lagre legitimasjonsbeskrivelser etter at en bruker logger på. Hvis trådløstilkoblingen midlertidig kobler ut, brukes de lagrede legitimasjonsbeskrivelsene ved ny tilkobling. Legitimasjonsbeskrivelsene fjernes når brukeren logger av.

MERK: Hvis det ikke er merket, er alternativet Spør hver gang jeg kobler til ikke tilgjengelig når det opprettes profiler.

Advarsel om at sertifikatet utløper | Aktiver advarsel om at sertifikatet utløper Hvis denne boksen er krysset av, advarer WiFi-tilkoblingsverktøy brukerne før sertifikatene utløper. URL-en som oppgis vil la dem oppdatere sertifikatene fra en sertifikatserver. Hvis denne boksen er krysset av, blir følgende felt aktive:

- Antall dager til oppdatering av sertifikat: Angir hvor mange dager det er fra brukeren mottar advarselen, til sertifikatet utløper.
- URL for sertifikatoppdatering

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient og Windows 7.

Enhet til enhet (Ad-Hoc)-nettverksdrift | Aktiverer eller deaktiverer hvorvidt en bruker skal være i stand til enten å opprette enhet-til-enhet-profiler (ad hoc-profiler) eller slutte seg til enhet-til-enhet-nettverk (ad hoc-nettverk). Velg ett av følgende for å aktiver eller deaktiver hvorvidt brukeren kan koble til enhet-til-enhet-nettverk:

- Aktiver enhet til enhet-nettverk

- Aktiver bare sikkert enhet til enhet-nettverk

- Deaktiver enhet til enhet-nettverk

Velg for enten å tillate at en bruker konfigurerer profiler med enhet-til-enhet (ad hoc)-innstillinger eller hindre konfigurasjon av enhet-til-enhet (ad hoc)-profiler.

- Vis enhet til enhet-programinnstillinger

- Skjul enhet til enhet-programinnstillinger

For å fjerne enhet-til-enhet (ad hoc)-driftsmodus fra Generelle innstillinger for oppretting av WiFi-profiler, velger du både Deaktiver enhet-til-enhet-nettverksvirksomhet og Skjul enhet-til-enhet-applikasjonsinnstillinger. Dette hindrer at en bruker kan opprette profiler som støtter enhet-til-enhet (ad hoc)-nettverk.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Logging av driverhendelser | Logging av driverhendelser registrerer og logger hendelser som er spesifikke for driveren. Hendelsene kan vises i Wireless Event Viewer. Her kan du velge å aktivere standard- eller feilsøkingslogging. Se Innstillinger for Wireless Event Viewer

Aktiver Logging av driverhendelser

- Standardlogging
- Feilsøkingslogging

Import og eksport | Muliggjør import og eksport av profiler Velg å tillate at profiler importeres fra eller eksporteres til datamaskinen til en bruker. Hvis dette alternativet er aktivert, importeres automatisk profiler som ligger i folderen for automatisk import.
Innstillinger for Intel® Active Management-teknologi |

- Brukernavn
- Passord

Angi Brukernavn og Passord som skal overstyre standardnavnene som brukes av Intel® Active Management-teknologi til å synkronisere profilene i Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.

Intel® My WiFi-teknologi (MWT) | Aktiver Intel® MWT Cell Forwarding API. Klikk for å la et tredjepartsprogram bruke Intel® MWT Cell Forwarding of IP Packet API for opprette bro til et Intel® MWT-nettverk som bruker en BSS-tilkobling. MERK: Denne innstillingen gjelder bare for Windows* 7-klient. Denne innstillingen gjelder ikke for en klient som bruker et av følgende kort:

- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Behold forbindelse | Skjul innstillingen Behold tilkobling for brukerprofiler. Velg for å skjule alternativet Behold forbindelse i Avanserte innstillinger for Opprette WiFi-profiler. Alternativet Behold tilkobling bevarer WiFi-tilkoblingen for en brukerprofil etter avlogging.

MERK: Alternativet Behold forbindelse kan brukes sammen med Nortel VPN-klient hvis den er konfigurert til Logg av ved tilkobling.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Behold smartkorttilkobling | Behold tilkobling hvis det ikke finnes noe tilgjengelig smartkort. Velges for å opprettholde forbindelsen hvis smartkortet fjernes mens trådløsenheten er tilkoblet et nettverk som bruker smartkortlegitimering. Standard virkemåte for WiFi-tilkoblingsverktøyet er å lukke tilkoblingen som bruker smartkortlegitimering hvis smartkortet blir fjernet. Hvis denne funksjonen slås på, vil forbindelsen forbli tilkoblet (bortsett fra når godkjenning kreves gjentatt av en annen årsak). Velges for å opprettholde tilkoblingen hvis smartkortet fjernes mens datamaskinen er tilkoblet et nettverk som bruker smartkort-/SIM-legitimasjon.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Melding om radio på/av | Aktiver WiFi På-byttemelding på en brukerdatamaskin Velges for å la et tredjepartsprogram varsle en bruker om at Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy WiFi På / WiFi Av-bryter er deaktivert. MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.
Microsoft Windows* XP-sameksistens | Aktivere sameksistens mellom Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration og Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy på dette systemet. Velges for å forhindre at Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration-tjenesten deaktiveres hvis Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy aktiveres. Velges for å tillate sameksistens.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Foretrukket profil | Aktiver foretrukket profil Vanligvis vil WiFi-kortet alltid prøve å koble til den sist tilkoblede profilen. Hvis du velger Aktiver foretrukket profil, vil kortet prøve å koble til foretrukket profil. Foretrukket profil vises øverst på profillisten. Hvis tilkobling ved hjelp av foretrukket profil ikke lykkes, vil kortet prøve å koble til ved hjelp av den sist tilkoblede profilen (forutsatt at denne ikke er den samme som foretrukket profil).
Vedvarende forbindelse | Velges for å Sikre at vedvarende tilkobling og datamaskinpolicy oppdateres før brukeren logger på. MERK: Oppdatering av policyer kan hende forsinker påloggingsskjermen i inntil 2 minutter. MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.
Forhåndspålogging Cisco-modus | Aktiver Cisco-modus under en forhåndspålogging Cisco-tilgangspunkt har mulighet til å støtte flere WiFi-nettverksnavn (SSID-er), men kan bare kringkaste ett av disse. For å koble til et slikt tilgangspunkt, gjøres et forsøk på å koble til med hver profil. Denne modusen for tilkobling til profilene kalles for Cisco-modus. Standardinnstilling er aktivert. Fjern kryss for å deaktivere.

MERK: Hvis dette alternativet er aktivert, vil forhåndspåloggingstilkoblingen kanskje øke tilkoblingstiden.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Profilforbindelse | Deaktiver bytte av brukerprofil Dette alternativet gir kontroll over brukertilkobling til administratorprofiler Ved å la denne innstillingen være av, kan brukeren koble seg til både bruker- og administrasjonsprofiler. Hvis dette alternativet er slått På, kan brukeren bare koble til administratorprofiler. Dessuten velger administratoren slik hvilke administratorprofiler som skal være tilgjengelige for brukeren:

- Gjør det mulig for brukeren å koble seg til Alle administratorprofilene

- Gjør det mulig for brukeren å bare koble seg til den Første administratorprofilen

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient eller Windows 7-klient.

Sikkerhetsnivå | Velg sikkerhetsnivået på en brukers datamaskin. Brukere kan kun koble til profiler med dette sikkerhetsnivået.

- Gjør det mulig for brukeren å bare koble til nettverk med Personlig sikkerhet.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient eller Windows 7-klient.

Delt mappe melding | Velg meldingsinnstillingen for delte mapper på en brukers datamaskin.

- Velg å automatisk fjerne mappe-deling når tilkoblet til et usikret nettverk.

- Deaktiver denne meddelelsen.

- Gi beskjed når tilkoblet til et usikret nettverk (standard).

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

Singelpålogging | Velg hvilke administratorprofiltyper som er aktivert. Singelpålogging:

- Vedvarende forbindelse: Profiler er aktive under oppstart og når det ikke er noen bruker logget på datamaskinen.

- Forhåndspåloggingstilkobling eller Felles forbindelse: Profiler blir aktive straks en bruker logger på datamaskinen.

Hvis forhåndspåloggingsfunksjonene er installert, er profilen aktiv under påloggingsprosessen. Hvis forhåndspåloggingsfunksjonene ikke er installert, er profilen Felles og aktiveres i begynnelsen av brukerøkten.

Administratorprofiler plasseres på toppen (eller bunnen) av brukerprofillisten. Disse kan ikke endres eller slettes av brukeren.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient eller Windows 7-klient.

Støtteinformasjon | Spesifiser støtteinformasjonen som vises i Om-boksen for WiFi-tilkoblingsverktøyet.

- Støtte-URL: Sett inn nettstedet for det støttesenteret du vil at kundene dine skal aksessere for å få teknisk støtte.

- Støttetelefonnummer: Sett inn telefonnummeret du vil kundene dine skal ringe for å få teknisk støtte.

Voice over IP | Gjør det mulig for programvare fra tredjepart å bruke VoIP-applikasjonen på en brukers datamaskin. Standardinnstillingen aktiverer denne egenskapen.
Wi-Fi-beskyttet oppsett* | WiFi-tilkoblingsverktøyet kan konfigureres til å operere som en registrar for tilgangspunkt som støtter Wi-Fi Protected Setup*. Registraren overfører på sikkert vis tilgangspunktnøkkelen eller -passordet automatisk eller manuelt med en USB-flashdrive eller en annen ekstern enhet.

- Aktiver registrering av andre enheter (standard).

Klikk Aktiver registrering av andre enheter for å aktivere registrering av andre enheter med WiFi-tilkoblingsverktøy.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

WiFi-behandling | Velg hvilken WiFi-behandling som styrer en brukers trådløse tilkoblinger. Bruk enten forrige påloggede brukers WiFi-behandling, eller tillat at hver bruker velger sin foretrukede WiFi-behandling.

- Lar alle brukere bytte mellom Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare og Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration etter pålogging.
- WiFi-behandling ved pålogging bestemmes av den WiFi-behandlingen som var aktiv da siste bruker logget av.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient.

WiFi På/Av | Kontroller trådløsradioen.

- Ingen endring: Radioen er ikke skrudd på eller av.
- Slå WiFi av: Denne administratorprofilen skrur radioen av.
- Slå WiFi på: Denne administratorprofilen skrur radioen på.
- Skru av kun 802.11a-radioen: Dette kan velges hvis Slå WiFi på er aktivert.
- Deaktiver valget WiFi på/av: Velg for å forhindre en bruker i å få tilgang til kontrollen WiFi På/Av i hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøy eller oppgavelinjemenyen. Hvis brukeren klikker på WiFi på/av, får brukeren melding om at Denne kontrollen er deaktivert av administratoren.
- Legg til 802.11a Radio på/av-valg: Velg for å la brukeren kunne skru på/av 802.11a radioen separat fra 802.11b/g radioen. Hvis du velger dette, blir Deaktiver valget 802.11a Radio På/Av tilgjengelig. Velg dette for å vise kontrollen 802.11a radio På/Av, men deaktiver den. Dett lar deg gi brukeren individuell kontroll over radioene.

Når denne funksjonen er installert på brukerens datamaskin, kan du følge disse instruksjonene for å slå 802.11a.-radiokontroll på eller av.

Slik slår du av 802.11a-radioen:

1. Klikk WiFi på-knappen i hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøyet. Listen over radioalternativer vises.
2. Velg 802.11a Radio av. 802.11a-radioen er nå inaktiv.

Slik slår du på 802.11a-radioen:

1. Klikk på knappen 802.11a-radio av i hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøyet. Listen over radioalternativer vises.
2. Velg WiFi På. 802.11a-radioen er nå aktiv.

MERK: Denne innstillingen gjelder bare for pakker som kjører på Windows* XP-klient eller Windows 7-klient.

Innstillinger for Wireless Event Viewer | Innstillinger for Wireless Event Viewer Aktiver Wireless Event Logging. Denne funksjonen oppretter loggfiler for trådløse hendelser på klientsystemet. Filene vil deretter kunne kopieres til en nettverksfilserver eller andre plasseringer. Wireless Event Logging er slått av som standard. Etter at du klikker Aktiver Wireless Event Logging, aktiveres Innstillinger.

Klikk Innstillinger for å åpne vinduet Wireless Event Viewer.

Kategorien Generelt

- Angi mappen der loggfilen for trådløse hendelser skal lagres: Angi en absolutt plassering på klientsystemet.
- Navneprefiks for loggfilen: Dette er navnet på loggfilen: Navnet er: <ComputerName_UserDomain>.
- Maksimal loggfilstørrelse: Hvis den gjeldende loggfilen overskrider spesifisert størrelse (i MB), opprettes det nye loggfiler. Dette hindrer at loggfilene vokser seg for store. Standard filstørrelse er 1 megabyte. Du kan velge en filstørrelse på opptil ti megabyte i intervaller på én megabyte.

Kategorien Loggfilkopi

- Aktiver loggfikopiering: Denne funksjonen lar deg kopiere klientens loggfiler til en annen plassering.
- Kopier loggfiler til følgende sted: Angi hvor loggfilene skal kopieres. Dette vil vanligvis være en administrasjonsserver.
- Velg blant følgende kopifrekvenser: Du har følgende to alternativer for kopieringsfrekvens.
  - Kopier alle tidligere loggfiler når en ny loggfil er opprettet.
  - Kopier alle gamle loggfiler i et spesifikt intervall: Angi antall dager - et tall mellom 1 og 30. Standardverdien er sju dager.

Kategorien Slett loggfil

Velg mellom følgende alternativ for når du skal slette gamle loggfiler.

- Aldri slett gamle loggfiler.
- Slett gamle loggfiler når en av de valgte betingelsene er innfridd.
  - Slett gamle loggfiler i bestemte intervaller: Dette antallet kan variere mellom 1 og 30.
  - Slett gamle loggfiler når den totale størrelsen på loggfilene overskrider: Dette antallet kan variere mellom 1 og 10 megabyte (MB) i intervaller på én megabyte.
  - Slett gamle loggfiler etter hver vellykket kopiering av loggfilen:

Lukk | Lukker administratorverktøyet
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser