Torna al Sommario

# Impostazioni applicazione (Strumento di amministrazione)

Un amministratore può configurare le impostazioni dell'Utilità di connessione Intel® PROSet/Wireless WiFi per controllare il comportamento dell'applicazione sul computer dell'utente e per selezionare il livello di controllo disponibile per gli utenti sui diversi aspetti della connessione WiFi. Queste impostazioni sono configurate mediante lo Strumento di amministrazione e non sono uguali a quelle elencate nel menu Strumenti.

NOTA: numerose impostazioni sono applicabili solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP e/o sui client Windows 7.

## Accesso

1. Aprire lo Strumento di amministrazione.
2. Selezionare se Creare un nuovo pacchetto o Aprire un pacchetto esistente.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni applicazione e su Includi le impostazioni dell'applicazione nel pacchetto.
4. Selezionare le impostazioni desiderate. Alcune impostazioni richiedono ulteriori informazioni.

## Descrizione di Impostazioni applicazione

Nome | Descrizione
--- | ---
Autenticazione 802.1X | Consente all'utente di creare profili o di connettersi a reti che supportano i seguenti tipi di autenticazione EAP 802.1X. Selezionare i tipi EAP di autenticazione 802.1X che si desidera attivare sul computer di un utente. EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP o sui client Windows 7.

AAA in controllo | Notifica quando un'altra applicazione usa la scheda di rete WiFi NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.
Switching scheda di rete | Attiva switching scheda di rete Questa impostazione impone il controllo di IT Admin sulla radio WiFi. Se attivato, quando viene rilevata una connessione Ethernet cablata valida, l'Utilità di connessione Intel® PROSet/Wireless WiFi chiuderà automaticamente qualsiasi connessione di rete WiFi e disattiverà la scheda WiFi. Se il sistema perde la connessione Ethernet cablata, l'utilità di connessione WiFi accenderà automaticamente la scheda WiFi e cercherà di connettersi all'ultimo profilo di rete WiFi. Se l'ultima rete a cui ci si è connessi non è disponibile, l'utilità di connessione WiFi si connetterà alla prima rete WiFi disponibile in base all'elenco profili preferito. Inoltre, se lo Switching scheda di rete è attivato e la radio WiFi è spenta, allora l'utente non può accendere nuovamente la radio senza disconnettere il cavo Ethernet.

NOTA: questo comportamento riguarda il sistema nella sua interezza e non è specifico di alcun utente.

Switching scheda di rete | Attiva switching scheda di rete Questa impostazione impone il controllo di IT Admin sulla radio WiFi. Se attivato, quando viene rilevata una connessione Ethernet cablata valida, l'Utilità di connessione Intel® PROSet/Wireless WiFi chiuderà automaticamente qualsiasi connessione di rete WiFi e disattiverà la scheda WiFi. Se il sistema perde la connessione Ethernet cablata, l'utilità di connessione WiFi accenderà automaticamente la scheda WiFi e cercherà di connettersi all'ultimo profilo di rete WiFi. Se l'ultima rete a cui ci si è connessi non è disponibile, l'utilità di connessione WiFi si connetterà alla prima rete WiFi disponibile in base all'elenco profili preferito.

NOTA: questo comportamento riguarda il sistema nella sua interezza e non è specifico di alcun utente.

Strumento di amministrazione | Consenti all'utente di accedere allo Strumento di amministrazione Lasciando selezionata la casella di controllo si consente all'utente di accedere allo Strumento di amministrazione, quando lo strumento è installato. Deselezionare la casella per non consentire agli utenti di accedere allo Strumento di amministrazione.
Avvio automatico applicazione | Consente all'utente di avviare un'applicazione al momento della connessione. Attivando questa funzione si consente all'utente di specificare un'applicazione che verrà eseguita quando si connette un particolare profilo di rete. L'utente seleziona il profilo e può quindi specificare un'applicazione, un file batch o uno script. Ad esempio, l'utente può desiderare di avviare automaticamente una sessione Virtual Private Network (VPN) quando il laptop si connette a una specifica rete wireless. Se questa funzione è deselezionata (disattivata), l'utente non potrà specificare alcuna applicazione da avviare automaticamente quando si connette un determinato profilo di rete.
Attivazione/disattivazione della radio per le applicazioni | Attivazione/disattivazione WiFi Consente a un'applicazione di terze parti di disattivare l'Utilità di connessione Intel® PROSet/Wireless WiFi, interruttore WiFi attivato/ WiFi disattivato. NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, versione 4, include miglioramenti a EAP-FAST. Tra i miglioramenti vi sono opzioni per gli avvisi e le richieste all'utente. Selezionare Attiva CCXv4 per attivare le funzionalità di Enable Cisco Compatible Extensions versione 4 (CCXv4) per i profili EAP-FAST.

NOTA: la funzione Gruppi EAP-FAST A-ID (Authority Identifier) in Strumento di amministrazione non è disponibile se CCXv4 non è attivato.

Selezionare quale dei seguenti avvisi attivare o disattivare sul computer di un utente per l'acquisizione della credenziale di accesso protetto PAC EAP-FAST:

Disattiva avvisi e avvertenze per l'acquisizione senza autenticazione: opzione per disattivare gli avvisi e le avvertenze relative all'acquisizione automatica della credenziale di accesso protetto (PAC) nel caso non vi siano PAC o le PAC esistenti non corrispondono all'A-ID inviato dal server a cui si è connessi.

Disattiva avvisi quando si cambia il server predefinito (A-ID): questa opzione disattiva gli avvisi quando un client incontra un server che ha acquisito in precedenza una PAC ma non è attualmente selezionato come server predefinito.

Disattiva l'acquisizione senza autenticazione dopo l'acquisizione del PAC: opzione per disattivare automaticamente l'acquisizione automatica dopo che una PAC è stata fornita per l'A-ID.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Inserire nella cache le credenziali | Selezionare per salvare le credenziali dopo che l'utente ha eseguito l'accesso. Se la connessione wireless viene temporaneamente interrotta, le credenziali salvate sono utilizzate alla riconnessione. Le credenziali sono cancellate quando l'utente chiude la sessione.

NOTA: se deselezionata, l'opzione Chiedere ad ogni connessione non è disponibile durante la creazione dei profili.

Avviso di scadenza del certificato | Attiva avviso di scadenza certificato Se questa opzione è selezionata, l'utilità di connessione WiFi avviserà l'utente quando i certificati stanno per scadere. L'URL fornito consentirà di aggiornare i certificati da un server dei certificati. Quando questa opzione è selezionata, vengono attivati i seguenti campi:

- Numero di giorni prima dell'aggiornamento del certificato: è il numero di giorni prima della scadenza del certificato in cui l'utente riceve un avviso.
- URL aggiornamento certificato

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP e Windows 7.

Collegamento in rete da periferica a periferica (ad hoc) | Specificare, attivando o disattivando l'opzione, se l'utente è autorizzato a creare profili da periferica a periferica (ad hoc) o a partecipare a reti da periferica a periferica (ad hoc). Selezionare una delle seguenti opzioni per attivare o disattivare la capacità dell'utente di connettersi a reti da periferica a periferica:

- Attiva collegamento in rete da periferica a periferica

- Attiva solo collegamento in rete da periferica a periferica protetta

- Disattiva collegamento in rete da periferica a periferica

Selezionare per consentire a un utente di configurare i profili con le impostazioni da periferica a periferica (ad hoc) o prevenire la configurazione dei profili da periferica a periferica (ad hoc).

- Mostra impostazioni dell'applicazione da periferica a periferica

- Nascondi impostazioni dell'applicazione da periferica a periferica

Per rimuovere la modalità operativa da periferica a periferica (ad hoc) dalla Creazione guidata impostazioni generali del profilo WiFi, selezionare sia Disattiva collegamento in rete da periferica a periferica che Nascondi impostazioni dell'applicazione da periferica a periferica. In questo modo si impedisce all'utente di creare profili che supportano la rete da periferica a periferica (ad hoc).

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Registrazione degli eventi driver | Nella registrazione degli eventi driver sono acquisiti e registrati gli eventi specifici del driver. Questi eventi possono essere visualizzati nel Visualizzatore eventi wireless. Da qui si può selezionare di attivare la registrazione standard o la registrazione della risoluzione dei problemi. Vedere Impostazioni del Visualizzatore eventi wireless

Attiva la registrazione degli eventi driver

- Registrazione standard
- Registrazione della risoluzione dei problemi

Importa ed Esporta | Attiva i profili per l'importazione o l'esportazione Selezionare per consentire di importare o esportare profili dal computer di un utente. Se questa opzione viene attivata, i profili collocati nella cartella di importazione automatica verranno importati automaticamente.
Impostazioni della tecnologia Intel® Active Management |

- Nome utente
- Password

Immettere il nome utente e la password per ignorare i nomi predefiniti usati dalla tecnologia Intel® Active Management per sincronizzare i profili dell'Utilità di connessione Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Tecnologia Intel® My WiFi (MWT): | Attiva API Intel® MWT Cell Forwarding. Selezionare questa opzione per consentire a un'applicazione di terze parti di usare Intel® MWT Cell Forwarding dell'API IP Packet allo scopo di creare un bridge con una rete Intel® MWT che utilizza una connessione BSS.

NOTA: questa impostazione è applicabile solo ai client Windows* 7. Questa impostazione non è applicabile ai client dotati di una delle seguenti schede di rete:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Mantieni connessione | Nascondi l’impostazione Mantieni connessione per i profili utente Selezionare questa impostazione per nascondere l'opzione Mantieni connessione nella finestra Crea impostazioni avanzate per il profilo WiFi. Questa impostazione mantiene la connessione WiFi per il profilo utente dopo la disconnessione.

NOTA: l'opzione Mantieni connessione può essere utilizzata con il client VPN Nortel quando è configurato per Fine sessione su connessione.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Mantieni la connessione SmartCard | Mantieni connessione se la smart card non è disponibile Scegliere di mantenere la connessione se la smart card viene rimossa mentre la periferica wireless viene connessa a una rete che utilizza credenziali della smart card. Il comportamento predefinito dell'utilità di connessione WiFi prevede di chiudere la connessione che utilizza le credenziali della smart card se la smart card viene rimossa. Attivando questa funzione, la connessione rimane attiva (a meno che non sia necessaria per altri motivi una nuova autenticazione). Scegliere di mantenere una connessione se la smart card viene rimossa mentre il computer viene connesso a una rete che utilizza credenziali della smart card/SIM.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Messaggio su attivazione/disattivazione della radio | Attiva il messaggio di attivazione/disattivazione WiFi sul computer di un utente Selezionare per consentire a un'applicazione di terze parti di notificare a un utente che l'interruttore WiFi attivato/disattivato di Intel® PROSet/Wireless è stato disattivato.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Coesistenza Microsoft Windows* XP | Consente a Microsoft Wireless Zero Configuration e a Intel® PROSet/Wireless WiFi di coesistere sul sistema. Selezionare per impedire che Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration Service venga disattivato quando l'utilità di connessione di Intel® PROSet/Wireless WiFi è attivata. Selezionare per consentire la coesistenza.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Profilo preferito | Attiva profilo preferito La scheda di rete WiFi in genere tenterà sempre di connettersi all'ultimo profilo connesso. Se si seleziona Attiva profilo preferito la scheda di rete tenterà di connettersi al profilo preferito. Il profilo preferito è visualizzato in cima all'elenco Profili. Se la connessione con il profilo preferito non riesce, la scheda di rete tenterà allora di connettersi usando l'ultimo profilo connesso (ammesso che questo non coincida con il profilo preferito).
Connessione fissa | Selezionare affinché sia eseguita la Verifica che la connessione fissa e i criteri del computer siano aggiornati prima dell'accesso utente. NOTA: l'aggiornamento dei criteri può ritardare la registrazione a video di un massimo di due minuti. NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.
Modalità di pre-accesso Cisco | Attiva la modalità Cisco durante il pre-accesso I punti di accesso Cisco hanno la capacità di supportare più nomi di rete WiFi (SSID), ma eseguono il broadcast solo di uno. Per connettersi a tale punto di accesso, viene effettuato un tentativo per connettersi con ogni profilo. Questa modalità di connessione a ciascun profilo è chiamata modalità Cisco. È attivata per impostazione predefinita. Deselezionare l'opzione per disattivare la modalità.

NOTA: quando è attivata, potrebbe essere richiesto maggior tempo per stabilire la connessione di pre-accesso.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Connettività profilo | Disattiva la selezione dei profili utente Consente di controllare la connessione degli utenti ai profili dell'amministratore. Se si lascia questa opzione disattivata, l'utente può connettersi sia ai profili utente che amministratore. Quando questa opzione è attivata, l'utente può solo connettersi ai profili dell'amministratore e l'amministratore sceglie i profili da rendere disponibili all'utente nel modo seguente:

- Consenti all'utente di connettersi a tutti i profili dell'amministratore

- Consenti all'utente di connettersi solo al primo profilo dell'amministratore

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP o sui client Windows 7.

Livello di protezione | Selezionare il livello di protezione sul computer di un utente. Gli utenti sono in grado di connettersi ai profili solo con questo livello di protezione.

- Consenti all'utente di connettersi alle reti utilizzando solo la protezione personale.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP o sui client Windows 7.

Notifica cartelle condivise | Selezionare l'impostazione Notifica cartelle condivise sul computer dell'utente.

- Rimuovi automaticamente cartelle condivise per la connessione a reti non protette.

- Disattiva questa notifica.

- Notifica quando si è connessi a una rete non protetta (impostazione predefinita).

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

Accesso singolo | Selezionare quali tipi di profili di amministratore sono attivati sul computer di un utente. Accesso singolo:

- Connessione permanente: i profili sono attivi al momento dell'avvio e quando nessun utente è connesso al computer.

- Connessione di pre-accesso o comune: i profili sono attivi immediatamente dopo che un utente esegue l'accesso al computer.

Se le funzionalità di pre-accesso sono installate, il profilo è attivo durante la procedura di accesso. Se le funzionalità di pre-accesso non sono installate, il profilo è Comune e diventa attivo all'inizio della sessione dell'utente.

I profili dell'amministratore sono visualizzati all'inizio (o alla fine) dell'elenco dei profili dell'utente. L'utente non può modificarli o eliminarli.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP o sui client Windows 7.

Informazioni sull'assistenza | Specificare le informazioni di supporto visualizzate nella casella Informazioni su dell'utilità di connessione WiFi.

- URL assistenza: inserire il sito Web del centro di assistenza al quale si desidera i clienti possano accedere per assistenza tecnica.

- Numero telefonico assistenza: inserire il numero telefonico al quale si desidera i clienti possano telefonare per assistenza tecnica.

Voice over IP | Consente a un software di terze parti di usare l'applicazione VoIP sul computer di un utente. L'impostazione predefinita è di attivare questa funzionalità.
Wi-Fi Protected Setup* | L'utilità di connessione WiFi può essere configurata per funzionare come programma di registrazione per i punti di accesso che supportano la funzionalità Wi-Fi Protected Setup. Per eseguire la registrazione in modo protetto, trasferire la chiave o la password del punto di accesso automaticamente o manualmente su un'unità USB flash o altra periferica esterna.

- Consenti la registrazione di altre periferiche (impostazione predefinita).

Selezionare Consenti la registrazione di altre periferiche per consentire all'utilità di connessione WiFi di registrare altre unità.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

WiFi Manager | Specificare il Wi-Fi Manager che deve controllare le connessioni wireless dell'utente. Usare il Wi-Fi Manager dell'ultimo utente connesso oppure consentire a ciascun utente di selezionare il Wi-Fi Manager desiderato.

- Consente a tutti gli utenti di passare dal software Intel® PROSet/Wireless WiFi a Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration dopo l'accesso.
- Il Wi-Fi Manager selezionato al momento dell'accesso è quello che era attivo al momento della disconnessione dell'ultimo utente.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP.

WiFi attivato/disattivato | Consente di gestire la radio wireless.

- Nessuna modifica: la radio non viene accesa o spenta.
- Disattiva WiFi: questo profilo dell'amministratore spegne la radio.
- Accendi WiFi: questo profilo dell'amministratore accende la radio.
- Spegni soltanto la radio 802.11a: questa opzione è disponibile se Attiva WiFi è selezionato.
- Disattiva la selezione WiFi attivato/disattivato: selezionare questa opzione per impedire a un utente di accedere al comando WiFi attivato/disattivato nella finestra principale dell'utilità di connessione WiFi o nel menu della barra delle applicazioni. Verrà visualizzato un messaggio la funzione è disattivata dall'amministratore se l'utente cerca di attivare o disattivare il controllo radio.
- Aggiungi selezione radio 802.11a attivato/disattivato: selezionare per consentire all'utente di attivare/disattivare la radio 802.11a separatamente dalla radio 802.11b/g. Se selezionata, questa opzione consente di rendere disponibile l'opzione Disattiva la selezione radio 802.11a attivato/disattivato. Selezionare questa opzione per visualizzare il comando di accensione/spegnimento della radio 802.11a senza attivarlo. Ciò permette all'utente di gestire singolarmente le radio.

Quando questa funzionalità è installata sul computer di un utente, seguire queste istruzioni per accendere o spegnere il controllo radio 802.11a:

Per spegnere la radio 802.11a:

1. Nella finestra principale dell'utilità di connessione WiFi, fare clic sul pulsante WiFi attivato. Viene visualizzato l'elenco delle opzioni radio.
2. Selezionare Radio 802.11a spenta. La radio 802.11a è ora disattiva.

Per accendere la radio 802.11a:

1. Nella finestra principale dell'utilità di connessione WiFi, fare clic sul pulsante Radio 802.11a spenta. Viene visualizzato l'elenco delle opzioni radio.
2. Selezionare WiFi attivato. La radio 802.11a è ora attiva.

NOTA: questa impostazione si applica solo ai pacchetti eseguiti sui client Windows* XP o sui client Windows 7.

Impostazioni del Visualizzatore eventi wireless | Impostazioni del Visualizzatore eventi wireless Attiva la registrazione degli eventi wireless Questa funzione crea un file registro degli eventi wireless sul sistema client, che quindi può essere copiato in un server di rete o in un'altra posizione. La registrazione degli eventi wireless è disattivata per impostazione predefinita. Dopo aver selezionato Attiva la registrazione degli eventi wireless, le Impostazioni sono attivate.

Fare clic su Impostazioni per aprire la finestra delle Impostazioni dei file registro.

Scheda Generale

- Specificare la cartella in cui scrivere il file registro wireless: specificare un percorso assoluto del sistema client.
- Prefisso del nome del file registro: è il nome del file registro. Il nome è: <NomeComputer_DominioUtente>.
- Dimensioni massime file registro: per impedire che i file registro diventino troppo grandi, vengono creati dei nuovi file registro quando quello corrente supera le dimensioni in MB specificate. Le dimensioni predefinite sono 1 megabyte. È possibile selezionare dimensioni fino a 10 megabyte, con incrementi di un megabyte.

Scheda Copia file registro

- Attiva la copia dei file registro: questa funzione consente di copiare i file registro del client in un'altra posizione.
- Copia i file registro nella seguente posizione: indica la posizione in cui i file registro verranno copiati. Si tratta in genere di un server di amministrazione.
- Selezionare la frequenza con cui copiare i file: sono disponibili le seguenti due opzioni per la frequenza con cui copiare i file.
  - Copia tutti i file registro precedenti quando viene creato un nuovo file registro.
  - Copia tutti i file registro precedenti ogni: selezionare un numero di giorni compreso tra 1 e 30. L'impostazione predefinita è 7 giorni.

Scheda Eliminazione dei file registro

Selezionare una delle opzioni seguenti per l'eliminazione dei file registro precedenti:

- Non eliminare mai i file registro precedenti.
- Elimina i file registro precedenti quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - Elimina i file registro precedenti dopo: il numero di giorni può variare da 1 a 30.
  - Elimina i file registro precedenti quando le dimensioni totali dei file registro sono superiori a: il numero di megabyte (MB) può variare da 1 a 10, con incrementi di un megabyte.
  - Elimina i file registro precedenti ogni volta che il file registro viene copiato.

Chiudi | Chiude Strumento di amministrazione.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità