Tilbake til innhold

# Profilbehandling

MERK: Denne delen viser profiler opprettet med Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy. For brukere/klienter som kjører Windows* XP, brukes ikke disse profilene av Microsoft Windows Zero Configuration.

MERK: I denne hjelpefilen, brukes uttrykkene "trådløs" og "WiFi" om hverandre.

- Hva er en profil?
- Profiltyper
- Profilliste
- Profilikoner
- Koble til en Profil
- Opprette en ny profil
- Rediger en eksisterende profil
- Fjern en profil
- Angi et profilpassord
- Eksporter eller importer profiler

# Hva er en profil?

En profil er en lagret gruppe med nettverksinnstillinger. Profiler vises i Profillisten. Profiler er nyttige når du flytter fra et trådløsnettverk til et annet. Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger omfatter nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger.

En profil opprettes når du kobler til et trådløsnettverk.

1. Velg et nettverk fra WiFi-nettverk-listen.
2. Klikk Koble til.
3. Hvis trådløsnettverket krever et/en WEP-passord eller -krypteringsnøkkel, får du forslag om å sette inn denne informasjonen før tilkobling. For å endre sikkerhetsalternativene, klikker du Avansert for å åpne Konfigurer WiFi-innstillinger.
4. Velg OK for å koble til. En profil opprettes og legges til profillisten.

Veiviseren for oppretting av WiFi-profil leder deg gjennom innstillingene som kreves for å koble til trådløsnettverket. Når det er gjort, lagres profilen og legges til profillisten. Fordi disse trådløsinnstillingene er lagret, kobles du automatisk til neste gang du er innen rekkevidde for dette trådløsnettverket.

## Profiltyper

Det finnes to grunnleggende profiltyper som kan brukes til å koble til et trådløsnettverk. Profiltypene er:

- Brukerprofiler: Disse profilene opprettes av individuelle brukere. Hvis det er mer enn én bruker på en datamaskin, må hver bruker opprette sitt eget sett med brukerprofiler. Brukeropprettede trådløsprofiler er ikke tilgjengelig for andre brukere av en datamaskin.
- Administratorprofiler: Hvis én eller flere profiler må deles blant brukere av en datamaskin, må Administratorverktøy installeres for å opprette Administratorprofiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administratorprofiler

## Profilliste

Profillisten viser en liste over eksisterende profiler. Når du kommer innen rekkevidde av et trådløsnettverk, vil WiFi-tilkoblingsverktøyet skanne profillisten for å se om det finnes en som passer. Hvis det finnes en som passer, vil du automatisk bli koblet til nettverket.

### Piler for prioritet i profillisten

- Bruk Opp-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil opp i profillisten
- Bruk ned-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil ned i profillisten.

## Profilikoner

Statusikonene for nettverksprofiler angir om kortet er tilknyttet et nettverk, typen funksjonsmodus som brukes, og om sikkerhetskryptering er aktivert. Disse ikonene vises ved siden av profilnavnet i profillisten.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Profilnavnet er ditt navn for dette nettwerk. Det kan være hva som helst som hjelper deg med å identifisere dette nettverket. Noen eksempler er: Mitt hjemmenettverk, Kafé i A-gaten.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Tilkoblingsikoner: Nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om nettverkssikkerhet er aktivert.
| Blå sirkel: WiFi-kortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus). Hvis en profil har 802.1X-sikkerhet aktivert, angir dette at WiFi-kortet er tilknyttet og godkjent.
| Angir nettverksmodus (infrastruktur).
| Angir Enhet-til-enhet (Ad hoc)-modus.
| Angir en administratorprofil.
| Nettverket bruker sikkerhetskryptering.
| Indikerer at dette nettverket er på ekskluderingslisten, dvs. angitt som manuell i stedet for automatisk tilkobling. Når det er på ekskluderingslisten, må brukeren koble seg til manuelt.
Piler | Bruk pilene for å plassere profilene i en foretrukket rekkefølge for automatisk tilkobling.

- Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten.
- Ned-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.

Koble til | Koble den valgte profilen til trådløsnettverket.
Legg til | Åpner Opprett WiFi-profil Generelle innstillinger som brukes til å opprette en ny profil. Se Opprett en ny profil for mer informasjon.
Fjern | Fjerner en valgt profil fra profillisten. Se Fjern en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Brukt for å redigere innholdet i en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i Profillisten for å redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.
| Eksport/Import: Importer og eksporterer brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Eksportere eller importere profiler for mer informasjon.
Lukk | Lukker profilbehandlingsvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Koble til en Profil

Når du er innen rekkevidde av et trådløsnettverk som har en profil som passer, kobles du automatisk til det nettverket. Hvis et nettverk med en lavere prioritetsfil også er innen rekkevidde, kan du tvinge tilkoblingen til den lavere profilen. Dette gjøres fra WiFi-tilkoblingsverktøyet eller fra oppgavelinjeikonet.

Koble manuelt til en profil fra Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare:

1. Dobbeltklikk på ikonet på oppgavelinjen for å åpne hovedvinduet.
2. Klikk Profiler for å åpne profillisten.
3. Velg profilen fra profillisten.
4. Klikk Koble til. Husk at tilkoblingen kun skjer hvis trådløsnettverket er innen rekkevidde.

Manuelt koble til en profil fra Oppgavefeltet:

1. Høyreklikk oppgavelinjeikonet.
2. Klikk Koble til profil.
3. Velg en profil.
4. Klikk for å starte tilkoblingen.

## Opprette en ny profil

Velg et nettverk fra WiFi-nettverk-listen. Klikk Koble til. Opprett WiFi-profil-behandling leder deg gjennom de nødvendige trinnene for å opprette en profil og koble til nettverket. Under denne prosessen, prøver Opprett sikkerhetsinnstillinger for WiFi-profil å finne de rette sikkerhetsinnstillingene for deg.

For å opprette en ny profil og koble til et nettverk:

1. Fra hovedvinduet til Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy klikker du Profiler.
2. På profilsiden klikker du Legg til for å åpne Opprett WiFi-profil Generelle innstillinger. (Se Generelle innstillinger for å få mer informasjon.)
3. Profilnavn: Skriv inn et beskrivende profilnavn.
4. Navn på WiFi-nettverk (SSID): Skriv inn nettverksnavnet på WiFi-nettverket
5. Velg driftsmodusen: Nettverk (infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc).
6. Klikk Avansert for følgende alternativer:

- Autotilkobling: Velg for å koble automatisk eller manuelt til en profil.
- Automatisk import: Nettverksadministrator kan eksportere en profil på en annen datamaskin.
- Båndvalg: Velg hvilke bånd du vil opprette nettverksforbindelsene i.
- Obligatorisk tilgangspunkt: Velg dette for å knytte WiFi-kortet til et spesifikt tilgangspunkt.
- Passordbeskyttelse: Velg å passordbeskytte en profil.
- Autostart av applikasjon: Angi et program som skal startes når en trådløsforbindelse opprettes.
- Behold forbindelse: Velg for å forbli tilkoblet til en brukerprofil etter utlogging.

7. Fra Generelle innstillinger klikker du Neste for å åpne sikkerhetsinnstillingene.
8. Velg enten Personlig sikkerhet eller Foretakssikkerhet, for å velge Nettverksgodkjennings- og Datakrypterings alternativene. Sett inn krypteringsnøkkelinnstillingene, og konfigurer 802.1X-innstillingene slik det kreves.
9. Klikk OK når du er ferdig med profilinnstillingene. For å endre eller bekrefte profilinnstillingene klikker du på knappen Tilbake.
10. Hvis du for øyeblikket ikke er koblet til et nettverk, oppdager Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy at en ny profil har blitt lagt til, og prøver automatisk å koble til denne nye profilen.
11. Hvis du vil koble manuelt til denne profilen, klikker du Koble til. Tilkoblingsikonet viser den aktuelle tilkoblingsstatusen. Nettverksnavnet, sende- og mottakshastighet og signalkvaliteten vises også.

## Rediger en eksisterende profil

Slik redigerer du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
2. Velg profilen som skal redigere fra profillisten.
3. Klikk Egenskaper for åpne Opprett WiFi-profil Generelle innstillinger.
4. Klikk Neste og Tilbake, for å navigere gjennom de generelle innstillingene og sikkerhetsinnstillingene for WiFi-profilegenskapene:

- Generelle innstillinger: Se Generelle innstillinger for å få mer informasjon.
- Sikkerhetsinnstillinger: Se Sikkerhetsinnstillinger for å få mer informasjon.

5. Klikk OK for å lagre den aktuelle innstillingen og avslutte. Klikk Avbryt for å gå ut uten å lagre endringene.

## Fjern en profil

Slik fjerner du en profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjerne. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

Hvis du fortsatt er koblet til nettverket:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjerne. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Du får melding om at <profilnavn> er aktiv og vil bli slettet permanent. Vil du fortsette?
5. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

MERK: Hvis profilen er beskyttet av et passord, kan du ikke fjerne eller redigere profilinnstillingene uten å sette inn passordet. Hvis administratoren eller du ikke vet passordet, finnes det ingen prosess som kan nullstille passordet.

## Angi et profilpassord

Slik passordbeskytter du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Egenskaper for åpne de generelle innstillingene for WiFi-profil-egenskapene.
4. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger.
5. Klikk Passordbeskyttelse for å åpne innstillingene for passordbeskyttelse.
6. Klikk Passordbeskytt denne profilen (maks. 10 tegn)
7. Passord: Skriv inn passordet.
8. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
9. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til siden Generelle innstillinger.
10. Klikk OK for å gå tilbake til hovedvinduet.

## Eksporter eller importer profiler

Denne funksjonen lar deg importere og eksportere brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten.

En administrator kan konfigurere profiler slik at de importeres automatisk inn i profillisten. Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy overvåker importeringsmappen på harddisken og ser etter nye profilfiler. Bare profiler som har blitt aktivert gjennom Aktiver automatisk import i Avanserte innstillinger kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med det samme navnet i profillisten, vil et vindu spørre om du avviser eller godtar den importerte profilen. Hvis du godtar den, erstattes den eksisterende profilen. Alle importert brukerbaserte profiler plasseres nederst i profillisten.

MERK: For å eksportere administratorprofiler, se Administratorpakker.

### Importer profiler til profillisten

Slik importerer du profiler manuelt:

1. Klikk Importer på profilsiden.
2. Velg profilfiler som skal importeres.
3. Klikk Importer.
4. Du får et varsel om at profilen er vellykket importert.

### Eksporter profiler fra profillisten

1. Velg individuelle eller flere profiler fra listen.
2. Velg Eksporter for å eksportere én eller flere profiler fra profillisten.
3. Velg målfilmappen. Klikk Bla gjennom for å søke på harddisken etter målkatalogen. C:\-driven er standardkatalog.
4. Klikk OK for å eksportere den valgte profilen. Du blir meddelt: Eksporterte vellykket de valgte profilene til målmappen: C:\

For å velge flere profiler:

1. Bruk musen for å utheve en profil.
2. Trykk på Ctrl.
3. Klikk på hver profil du vil velge. Følg instruksjonene i trinn 2 ovenfor for å eksportere flere profiler.

### Passordbeskyttede profiler

Importer og eksporter passordbeskyttede brukerbaserte profiler automatisk til eksterne systemer. Hvis en profil er passordbeskyttet, må det tildelte passordet endres før den kan redigeres. Se Angi et profilpassord for mer informasjon.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser