Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# WLAN - Übersicht

Drahtlose Netzwerke
Was benötige ich, um ein drahtloses Netzwerk einzurichten?
Grundlagen zur Einrichtung eines WLANs

- Was ist ein WLAN-Verwaltungsprogramm?
- Netzwerkname
- Profile
- Sicherheit
- Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks
- WLAN-Modus auswählen

Wie schalte ich meinen Sender ein bzw. aus?

HINWEIS: In dieser Hilfe werden die Begriffe "drahtlos" und "WiFi" synonym verwendet.

## Drahtlose Netzwerke

Ein WLAN (Wireless Local Area Network) stellt ohne Netzwerkkabel Verbindungen zwischen Computern her. Stattdessen führen die Computer die Datenübertragung untereinander über Funkkommunikation aus. In einem WLAN verbindet ein Datenübertragungsgerät, das Zugriffspunkt oder drahtloser Router genannt wird, Computer und liefert Internet- bzw. Netzwerkzugriff. Sie können die Kommunikation direkt mit einem anderen drahtlosen Computer herstellen oder sich über einen drahtlosen Zugriffspunkt mit einem vorhandenen Netzwerk verbinden.

Bei der Konfiguration Ihres WiFi-Adapters wählen Sie den Betriebsmodus für das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Verwenden Sie den Intel® PROSet/Wireless Netzwerkadapter, um eine Verbindung mit anderen vergleichbaren drahtlosen Geräten herzustellen, die den 802.11-Standard für drahtlose Netzwerke unterstützen. In der Hilfe wird das drahtlose Netzwerk auch als WiFi-Netzwerk bezeichnet.

## Was benötige ich, um ein drahtloses Netzwerk einzurichten?

Der üblichste Netzwerktyp ist ein Infrastrukturnetzwerk. Um ein Infrastrukturnetzwerk einzurichten, benötigen Sie Folgendes:

- einen drahtlosen Router;
- einen drahtlosen Netzwerkadapter für jeden Computer, über den Sie eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herstellen möchten;
- Wenn Ihr WLAN Zugang zum Internet haben soll, benötigen Sie auch einen Breitband-Internetservice wie Kabel oder DSL. Dazu gehört ebenfalls ein Breitbandmodem.

## Grundlagen zur Einrichtung eines WLANs

### Was ist ein WLAN-Verwaltungsprogramm?

Die WiFi Connection Utility ist ein WLAN-Verwaltungsprogramm, das Sie bei der Verwaltung Ihrer drahtlosen Verbindungen unterstützt. Das Programm hilft Ihnen beim Setup Ihrer drahtlosen Verbindungen sowie bei der Verwaltung, Herstellung und Beendung der Verbindungen und bei Bedarf bei der Verwaltung der Sicherheitseinstellungen. Bei manchen Computern ist der Microsoft Windows-Dienst der konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung, ein anderes Wireless-Netzwerkverwaltungsprogramm, bereits vorinstalliert. Diese beiden Tools sollten nicht gleichzeitig verwendet werden, da die in einem der Programme erstellten Netzwerkeinstellungen nicht angewendet, wenn das andere Programm die Verwaltung der drahtlosen Verbindungen übernimmt. Es wird daher empfohlen, eines der Tools zur Verwaltung der drahtlosen Verbindungen auszuwählen, und dieses Tool nicht mehr zu wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter Wi-Fi-Verwaltung durch Microsoft Windows* und Eine Verbindung herstellen.

### Netzwerkname (SSID)

Jedes WLAN verwendet einen eindeutigen Netzwerknamen, der das Netzwerk kennzeichnet. Dieser Name wird auch SSID (Service Set Identifier oder Servicegruppenkennung) genannt. Beim Setup Ihres WiFi-Adapters geben Sie die SSID an. Wenn Sie sich mit einem vorhandenen WLAN verbinden möchten, müssen Sie den Namen dieses Netzwerks verwenden. Bei der Einrichtung Ihres eigenen WLANs können Sie einen eigenen Namen bestimmen und diesen für jeden Computer verwenden. Der Name kann bis zu 32 Zeichen lang sein und aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Die SSID oder der Netzwerkname werden am Zugriffspunkt oder drahtlosen Router zugewiesen.

### Profile

Ein Profil wird zur Verwaltung der Computerverbindung mit dem WLAN verwendet. Es besteht aus einer Reihe von Einstellungen, die bestimmen, wie sich Ihr Computer mit dem WLAN verbindet. Diese Einstellungen (das Profil) sind auf dem Computer gespeichert und werden bei jeder Verbindung mit dem WLAN erneut verwendet. Das Profil enthält alle Netzwerkinformationen und Sicherheitseinstellungen. Unterschiedliche WLANs weisen unterschiedliche Profile auf. Jedes WLAN hat sein eigenes Profil für Ihren Computer, um dessen Verbindung mit dem betreffenden WLAN zu verwalten. Wenn Sie die Intel® PROSet/Wireless WiFi Software verwenden, werden die Profile für Ihren Computer in der Liste "Profile" angezeigt. Sie können mit der Utility Profile erstellen, bearbeiten und entfernen.

### Sicherheit

Einige WLANs sind offene, nicht gesicherte Netzwerke und andere sind gesichert. Ein gesichertes WLAN beschränkt den Zugriff auf das Netzwerk. Es gibt verschiedene Sicherheitsmethoden. Mit der WiFi Connection Utility können Sie ganz leicht eine Sicherheitsmethode für Ihr WLAN einrichten.

Herkömmliche Sicherheitsmethoden für WLANs verwenden Schlüssel oder Kennwörter, die auf dem Computer eingegeben werden müssen, der auf das Netzwerk zugreifen möchte. WLANs können auch mit der Datenverschlüsselung arbeiten. Bei der Verschlüsselung verwendet ein Computer vor der Datenübertragung einen geheimen Chiffriercode, um die Daten zu verschlüsseln. Der empfangende Computer verwendet denselben Code, um die Daten zu entschlüsseln. Wenn Sie eine Verbindung zu einem vorhandenen Netzwerk aufnehmen, sollten Sie den Chiffriercode verwenden, der Ihnen vom Administrator des drahtlosen Netzwerks mitgeteilt wird. Bei der Einrichtung Ihres eigenen Netzwerks können Sie einen eigenen Namen bestimmen und diesen für jeden Computer verwenden. Im Hauptfenster der WiFi Connection Utility stehen folgenden Funktionen zur Verfügung: Die von Ihrem Computer verwendete Sicherheitsmethode, um Zugang zum WLAN zu erhalten, wird im Profil gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit.

### Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks

Je nach Größe und Komponenten eines drahtlosen Netzwerks stehen Ihnen eine unterschiedliche Methoden zur Identifizierung des WLANs zur Verfügung:

- Der Netzwerkname oder SSID (Service Set Identifier oder Servicegruppenkennung): Identifiziert ein drahtloses Netzwerk. Alle drahtlosen Geräte im Netzwerk müssen dieselbe SSID verwenden. Dies ist gewöhnlich die am häufigsten verwendete Methode.
- BSS (Basic Service Set oder Basis-Servicegruppe): Besteht aus zwei oder mehr drahtlosen Knoten (oder Stationen), die einander erkannt und Kommunikation aufgebaut haben.
- Broadcast-SSID: Ein Zugriffspunkt kann auf Computer reagieren, die Testpakete mit der Broadcast-SSID senden. Wenn diese Funktion auf dem Zugriffspunkt aktiviert ist, kann jeder drahtlose Benutzer sich mit Hilfe einer leeren SSID (Null-SSID) mit dem Zugriffspunkt verbinden.
- BSSID (Basic Service Set Identifier oder Basis-Servicegruppenkennung): Eine eindeutige Kennung für jedes drahtlose Gerät. Die BSSID ist die Ethernet MAC-Adresse des Geräts.
- ESSID (Extended Service Set Identifier oder erweiterte Servicegruppenkennung): Dies ist eine gesonderte SSID, die zur Identifizierung eines drahtlosen Netzwerks verwendet wird, das Zugriffspunkte enthält.
- IBSS (Independent Basic Service Set oder unabhängige Basis-Servicegruppe): Betriebsmodus in einem 802.11-System, der direkte Kommunikation zwischen 802.11-Geräten ohne Aufbau einer Kommunikationssitzung mit einem Zugriffspunkt ermöglicht.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier oder unabhängige Basis-Servicegruppenkennung): Eine besondere SSID, die zur Identifizierung eines Netzwerks von drahtlosen Computern verwendet wird, die für die direkte Kommunikation miteinander ohne Zugriffspunkte konfiguriert wurden.

### WLAN-Modus auswählen

WLANs können je nach Anzahl der Benutzer im Netzwerk mit oder ohne Zugriffspunkte arbeiten. Der Infrastrukturmodus verwendet Zugriffspunkte, die es drahtlosen Computern ermöglichen, Daten zu senden und zu empfangen. Drahtlose Computer übertragen an den Zugriffspunkt. Dieser wiederum nimmt die Daten entgegen und sendet sie an andere Computer weiter. Der Zugriffspunkt kann auch eine Verbindung mit einem verkabelten Netzwerk oder mit dem Internet herstellen. Mehrere Zugriffspunkte können in Zusammenarbeit für Übertragungen in einem weitläufigen Bereich sorgen.

Der Gerät-zu-Gerät-Modus, auch Ad-Hoc-Modus genannt, arbeitet ohne Zugriffspunkte und ermöglicht es drahtlosen Computern, Daten direkt an andere drahtlose Computer zu senden. Sie können den Gerät-zu-Gerät-Modus dazu verwenden, Computer zu Hause oder in einem kleinen Büro zu vernetzen oder ein temporäres drahtloses Netzwerk für eine Konferenz einzurichten.

## Wie schalte ich meinen Sender ein bzw. aus?

Es ist unter bestimmten Umständen notwendig, den WiFi-Adaptersender aus- bzw. einzuschalten. Wenn Sie beispielsweise an Bord eines Flugzeugs gehen, werden Sie ggf. gebeten, den Sender auszuschalten. Sie können ihn auch zur Verlängerung der Akkuleistung ausschalten.

Es gibt drei Methoden zum Ein- bzw. Ausschalten des Senders:

- über den Hardwareschalter für den drahtlosen Sender (nicht auf allen Computern vorhanden)
- über die Schaltfläche WiFi Ein / WiFi Aus im Hauptfenster der WiFi Connection Utility
- über Windows

Denken Sie daran, dass Sie den drahtlosen Sender wieder einschalten müssen, um eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen zu können. Falls Sie beim Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk auf Probleme stoßen, stellen Sie sicher, dass der Sender sowohl über den Hardwareschalter als auch über die Schaltfläche WiFi Ein / WiFi Aus in der WiFi Connection Utility eingeschaltet ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drahtlosen Sender ein-/ausschalten.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss