返回內容頁

# 網路連線詳細資料

當您連線至 WiFi 網路時，按一下 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式主視窗上的「詳細資料...」按鈕，以顯示「連線詳細資料」。

## WiFi 連線詳細資料

名稱 | 說明
--- | ---
設定檔名稱 | WiFi 設定檔的名稱。
網路名稱 | 目前連線的「網路名稱」(SSID)。
訊號品質 | 無線電頻率 (RF) 訊號可用兩個部份來進行評估：

- 訊號強度 (品質)
- 訊號品質

訊號品質是由各項因素綜合來決定。主要是由訊號強度以及目前 RF 噪音比例所組成。RF 噪音會在自然的情況下自然出現，也會因電力設備的使用而出現。如果 RF 噪音量很高，或訊號強度很低的話，就會產生較低的訊號對噪音比例，這種情況會造成較差的訊號品質。如果訊號對噪音的比例低的話，無線電接收器就難以從噪音本身分辨出包含在訊號中的資料訊息。

訊號強度 | 訊號強度圖示列顯示傳輸品質，並在您的 WiFi 介面卡與存取點或點對點 (ad hoc) 模式中的電腦之間接收訊號。垂直綠色列的數目表示傳輸和接收訊號的強度。 注意： 會顯示包含多個 AP 網路的最近 AP 的該訊號強度。 訊號強度範圍在「最好」到「超出範圍」之間。以下的因素會影響訊號強度：

- 訊號品質會隨距離減弱，並且會受到金屬和水泥障礙物影響。
- 金屬物體可能會反射信號，因而導致干擾。
- 其它電力裝置也會造成干擾。

IP 位址 | IPv4 位址： 目前連線的「Internet 通訊協定」(IP) 位址。
IPv6 位址： 下一代 IP 位址與 IPv4 向上相容，並設計來解決資料安全性問題。IPv6 將位址空間從 32 位元增至 128 位元，為不限數量的網路和系統提供了空間。它還為即時音訊和視訊支援服務品質 (QoS) 參數。
介面卡 MAC 位址 | WiFi 介面卡的「媒體存取控制」(MAC) 位址。
頻帶 | 表示目前連線的無線頻帶。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

使用的天線數 | 這表示目前使用中的天線數目。此數目依各種網路目前在使用的頻帶、那些頻帶上使用中的傳輸/接收模式、訊號強度，以及存取點的功能而定。使用者對此參數沒有直接控制權。
支援的資料速率 | WiFi 介面卡可傳送和接收資料的速率。以 Mbps 顯示使用頻率的速度。

- 802.11a： 6、9、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11b:1、2、5.5 和 11
- 802.11g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54
- 802.11n： 450、300、270、243、240、180、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2

無線電頻率 | 顯示目前無線連線的頻率。

- 802.11a： 5.15 GHz 到 5.85 GHz
- 802.11b/g： 2.400 GHz 到 2.4835 GHz (因國家而定)
- 802.11n： 2.400 GHz 到 5.00 GHz

通道號碼 | 顯示傳輸和接收通道。
網路驗證 | 顯示「開放」、「共用」、「WPA*-個人」、「WPA2*-個人」、「WP-企業」及「WPA2-企業」。顯示目前使用的設定檔所使用的驗證。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
資料加密 | 顯示「無」、WEP、TKIP 或 AES-CCMP。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
802.1X 驗證類型 | 顯示「無」、EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP 或 EAP-FAST。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
802.1X 驗證通訊協定 | 顯示「無」、PAP、GTC、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2 或 TLS。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
CCX 版本 | 這個無線連線的「與 Cisco 相容的延伸功能」版本。
目前 TX 電源 | WiFi 介面卡目前傳輸的電源以毫瓦為單位。
支援的電源等級 | 這些是 WiFi 介面卡能夠傳輸的電源等級。這項資訊是以範圍來顯示，並依介面卡而定。
存取點 MAC 位址 | 相關存取點的「媒體存取控制」(MAC) 位址。
強制性存取點 | 如果沒有啟用，顯示「無」。如果從「強制性存取點設定」啟用的話，存取點 MAC 位址就會顯示出來。這個選項會導引 WiFi 介面卡使用特定的 MAC 位址 (例如，48 位元 12 個十六進位數字，例如，00:06:25:0E:9D:84) 來連接到存取點。
AP 名稱 | 存取點的名稱。這個名稱是由設定此存取點的人來設定，長度通常限制在 32 個字元以內。 注意： 如果 Windows* XP 上已安裝 IPv6 支援，才可見到此參數。
AP IPv4/IPv6 位址 | 存取點的 Interconnect Protocol (互連通訊協定) 位址 (IPv4 或 IPv6)。IPv6 是下一代 IP 位址與 IPv4 向上相容，並設計來解決 IPv4 資料保全性的問題。IPv6 將位址空間從 32 位元增至 128 位元，為不限數量的網路和系統提供了空間。它還為即時音訊和視訊支援服務品質 (QoS) 參數。 注意： 只有在連線到 Cisco 系統存取點時，才看得見此參數。
AP訊號強度 | 從位於介面卡的存取點接收訊號的強度。這個值是以毫瓦 (mW) 為單位，實際上可能處於微微瓦 (picowatt) 的範圍。此值會根據 AP 與介面卡之間的距離、可能干擾訊號的障礙物、以及 AP 傳輸的電源等級而有差異。 注意： 只有在連線到 Cisco 系統存取點時，才看得見此參數。
AP 雜訊強度 | 存在環境中無線電頻率 (RF) 的雜訊強度，這樣的雜訊會干擾來自存取點的訊號。RF 雜訊來自於天然和電子的來源。 注意： 只有在連線到 Cisco 系統存取點時，才看得見此參數。
修復 | 更新 IP 位址。如果您在存取網路時發生問題，請確認 IP 位址是否有效。如果是 0.0.0.0 或 169.x.x.x，則可能為無效。如果您的網路設定為自動網路位址指派，請按一下「修復」並要求新的 IP 位址。
關閉 | 關閉此頁。
說明？ | 提供本頁的說明資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明