العودة إلى المحتويات

# استخدام معالج Wi-Fi Protected Setup* لإعداد شبكة وإدارتها

يتيح لك معالج *Wi-Fi Protected Setup تشكيل شبكة جديدة وإضافة أجهزة إليها بسهولة. يبسط *Wi-Fi Protected Setup عملية الإعداد وفي نفس الوقت يكفل تشكيل الشبكة بشكل آمن. مع*Wi-Fi Protected Setup، يمكنك تنفيذ المهام التالية بسهولة:

- كمنستب: الحصول على إعدادات التأمين وتشكيل الكمبيوتر/الجهاز للتوصيل بشبكة موجودة
- كسجل: تشكيل إعدادات التأمين لنقطة وصول شبكة و/أو إضافة كمبيوتر/جهاز آخر إلى الشبكة
- يدوي: لا تستخدم Wi-Fi Protected Setup. سيوعز إليك بإدخال إعدادات التأمين للشبكة يدويًا.

تتيح لك التعليمات التالية كذلك إضافة جهاز آخر إلى شبكة موجودة، في السجل:

- في السجل فقط، أضف كمبيوتر/جهازًا آخر إلى الشبكة

### كيفية الوصول إلى معالج *Wi-Fi Protected Setup

توجد طريقتان للوصول إلى معالج *Wi-Fi Protected Setup:

- انقر على رسالة التنبيه عند استشعار شبكة مزودة بإمكانية Wi-Fi Protected Setup:
  توجد أجهزة مزودة بإمكانية Wi-Fi Protected Setup ضمن مدى الكمبيوتر الخاص بك. انقر للتوصيل.

- انقر على لائحة شبكات WiFi في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.

تستخدم المصطلحات التالية في هذا السياق:

- نقطة الوصول: جهاز يوصل أجهزة لاسلكية بشبكةٍ ما. تكون نقطة الوصول قد سبق تشكيلها بما يلزم من اسم الشبكة (SSID) ومسوغات التأمين.
- المنتسب: جهاز يلتمس الانضمام إلى نقطة وصول أو شبكة لاسلكية ولكن ليس لديه كلمة المرور أو المفتاح لنقطة الوصول أو الشبكة. بمجرد حصول الكمبيوتر على كلمة المرور الصالحة أو المفتاح الصالح يصبح عضوًا في الشبكة اللاسلكية. يمكن تشكيل أداة توصيل WiFi المساعدة بحيث تعمل كمنتسب لنقطة وصول مدعومة.
- السجل: السجل عبارة عن جهاز (كمبيوتر في العادة) يتيح لأجهزة أخرى (أجهزة كمبيوتر في العادة) الانضمام إلى الشبكة اللاسلكية. يمكن تشكيل أداة توصيل WiFi المساعدة بحيث تعمل كسجل لنقطة/نقاط وصول مدعومة. ينقل السجل مفتاح نقطة الوصول أو كلمة مرورها بشكل آمن تلقائيًا.

يتحقق تأسيس شبكة لاسلكية جديدة بتشكيل نقطة الوصول وتوصيل أجهزة الكمبيوتر المرغوبة والمزودة بمحولات WiFi، بالإضافة إلى التوصيل الشبكي الخارجي اختياريًا (أي بالإنترنت، ويكون ذلك في العادة بتوصيل نقطة الوصول بمودم DSL أو كابل أو ما شابه).

### كمنستب: الحصول على إعدادات التأمين وتشكيل الكمبيوتر/الجهاز للتوصيل بشبكة موجودة

تستخدم الخطوات التالية معالج *Wi-Fi Protected Setup للتوصيل كمنتسب إلى شبكة موجودة. يفترض هذا أن كمبيوتر السجل يشغل أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.

ملحوظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل.

1. على الكمبيوتر الذي تريد توصيله بالشبكة، تخبرك رسالة عن وجود نقطة وصول واحدة أو أكثر بإمكانية Wi-Fi Protected Setup ضمن مدى الكمبيوتر اللاسلكي الخاص بك. انقر على هذه الرسالة. (أو يمكنك تحديد الشبكة من لائحة شبكات WiFi في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة.)
2. تظهر صفحة بدء معالج *Wi-Fi Protected Setup. هنا، حدد كمنتسب: الحصول على إعدادات التأمين وتشكيل الكمبيوتر/الجهاز للتوصيل بشبكة موجودة.
3. استخدم لائحة الشبكات المتاحة لتحديد الشبكة التي تريد التوصيل بها (وهي في هذا المثال MyWPS). انقر لعد ذلك على التالي.
4. يظهر إطار الاستكشاف. يكتشف المنتسب الذي تريد توصيله بالشبكة السجل للشبكة. في حالة نجاح عملية الاكتشاف يظهر اسم السجل أو نقطة الوصول.
5. يظهر الإطار التالي عارضًا كلمة مرور الجهاز (كلمة مرور المنتسب). وكلمة المرور المعروضة على المنتسب كلمة مرور مؤقتة فريدة مولدة عشوائيًا للمنتسب. تستخدم كلمة المرور هذه للاستئذان في التوصيل بنقطة وصول الشبكة. (كلمة المرور المعروضة أدناه ما هي إلا مثال).
6. عند السجل أو نقطة الوصول، أدخل كلمة المرور التي قدمها المنتسب. انقر لعد ذلك على التالي.

ملحوظة: تفترض هذه العملية أن السجل يشغل أداة توصيل WiFi المساعدة؛ وقد تختلف العملية والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردين آخرين. ربما تضم بضم بعض نقاط الوصول سجلاً مدمجًا.

7. يعرض الإطار التالي التوصيف لهذه الشبكة. يُرسل التوصيف المحدد إلى المنتسب، إيذانًا بمنحه وصولاً إلى الشبكة. لا تظهر إلا التوصيفات المدعومة، والتوصيفات المدعومة هي تلك القائمة على تأمين WPA-PSK وWPA2-PSK ومفتوحة (بدون). حدد التوصيف ثم انقر على انقر على التالي لاستكمال عملية الانتساب.
8. يبين الإطار الأخير أن تسجيل المنتسب لدى السجل قد اكتمل. انقر على نهاية.
9. انقر عند المنتسب على التالي. يأتيك على المنتسب إخطارٌ إذا نجح التوصيل بالشبكة <اسم الشبكة اللاسلكية>. انقر على نهاية.

### كسجل: تشكيل إعدادات التأمين لنقطة وصول شبكة و/أو إضافة كمبيوتر/جهاز آخر إلى الشبكة

تستخدم الخطوات التالية معالج *Wi-Fi Protected Setup لتشكيل هذا الكمبيوتر كسجل لشبكة أو نقطة وصول مؤمَّنة. نفذ هذه الخطوات إذا كنت تنشئ شبكة جديدة.

1. تبين موضع كلمة مرور ملكية الجهاز لنقطة الوصول. والتي تكون موضوعة بمعرفة صانع نقطة الوصول. كثيرًا ما توجد كلمة المرور هذه على ملصق على الجهاز من أسفل.
2. شغل نقطة وصول الشبكة.
3. عند الكمبيوتر الذي تريد تأسيسه سجلاً، شغل أداة توصيل WiFi المساعدة.
4. تخبرك الرسالة التالية بوجود جهاز واحد أو أكثر ضمن مدى الكمبيوتر الخاص بك. انقر على هذه الرسالة. (أو يمكنك تحديد الشبكة من لائحة شبكات WiFi في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة.)
5. تظهر صفحة بدء معالج *Wi-Fi Protected Setup. هنا، حدد كسجل: تشكيل إعدادات التأمين لنقطة وصول شبكة و/أو إضافة كمبيوتر/جهاز آخر إلى الشبكة.
6. في الإطار التالي وعلى لائحة الشبكات المتاحة، حدد الشبكة التي تريد التوصيل بها. تعتمد لائحة الشبكات على ما تم استشعاره. انقر على التالي.
7. في الإطار التالي، أدخل كلمة مرور ملكية الجهاز التي أخذتها من نقطة الوصول في الخطوة 1. انقر على التالي للاستمرار.
8. يعرض الإطار الذي يظهر بعد ذلك اسم الشبكة ونوع التأمين وكلمة المرور. إذا كانت نقطة الوصول سبق تشكيلها بالفعل فإنها تظهر خافتة، وعليك إذًا الانتقال إلى الخطوة 10. أما إذا كانت نقطة الوصول غير مشَكلة (تظهر الحقول غير خافتة) فانتقل إلى الخطوة 11.
9. بعد ثوانٍ تظهر الرسالة التالية:
   نقطة الوصول سبق تشكيلها بالفعل. هل تريد إعادة تشكيلها؟
   إذا لم تكن ترغب في إعادة تشكيل نقطة الوصول، اختر لا. يقوم البرنامج بضم الشبكة وإجراء التوصيل وإنشاء توصيف. وبعد ذلك ينهي البرنامج نفسه وتكون العملية قد اكتملت. إذا أردت إعادة تشكيل نقطة الوصول فحدد نعم.
10. يظهر الإطار التالي. يبين الحقل الأول اسم نقطة الوصول، ويكون هذا افتراضيًا اسم الشبكة (SSID ). في هذا المثال أعدنا ضبطه على MyWPS. يمكنك تسميته ما شئت.
11. في حقل نوع التأمين حدد نوع التأمين الذي تريده.

- يتطلب *WPA الشخصي تشكيلاً يدوياً لمفتاح مشترك مسبقاً (PSK) على نقطة الوصول والعملاء. يصادق المفتاح المشترك مسبقاً هذا كلمة مرور أو كود تعريف على كلٍ من محطة العميل ونقطة الوصول. علماً بانه لا توجد حاجة لخادم مصادقة.
- ويمثل *WPA2 الجيل الثاني من تأمين WPA والذي يزود مستخدمي اللاسلكي من المؤسسات والمستهلكين بمستوىً عالٍ من ضمان عدم إمكانية الوصول لشبكات WiFi إلا لمستخدميها المعتمدين. هنا حددنا تأمين WPA2 الشخصي. يمكنك استخدام توصيفات أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة للحصول على اسم شبكة (WiFi (SSID وعبارة مرور WPA2-شخصي للاستخدام مع جهاز قديم.

12. الحقل الثالث هو كلمة المرور (المفتاح). تكون كلمة المرور المعروضة مولدة عشوائيًا أو سابقة التشكيل، ولكن يمكنك تغييرها إلى ما شئت من كلمات المرور، ومع ذلك ينبغي عليك استخدام مفتاح قوي من أجل تأمين أفضل. ويجب أن يتراوح طولها بين 8 و63 حرفًا. عندما تنتهي من هذه الخطوة، انقر على التالي.

تبين الإطارات التالية تشكيل نقطة الوصول والسجل.

13. بعد أن تتلقى الشبكة كلمة مرور الملكية، يأتيك إخطارٌ بأنه نجح التوصيل بالشبكة <اسم الشبكة اللاسلكية>. انقر على نهاية. وتتمم هذه العملية تشكيل نقطة الوصول والسجل.
14. إذا أردت حفظ هذه الإعدادات في توصيف لاستخدام عميل قديم مستقبلاً، انقر على حفظ إعدادات اللاسلكي. تحفظ إعدادات التوصيف في ملف نصي (txt) على القرص الثابت المحلي. يُحفظ الملف افتراضيًا في المحرك :\C‏ المحلي. اقبل موضع الحفظ الافتراضي أو انقر على استعراض لاختيار موضع آخر على الكمبيوتر.

يمكنك بعد ذلك توصيل منتسب (كمبيوتر) بالشبكة. يمكنك القيام بهذا عن طريق تنفيذ الإجراء كمنتسب: الحصول على إعدادات التأمين وتشكيل الكمبيوتر/الجهاز للتوصيل بشبكة موجودة. أو إذا كنت تريد فقط العمل على سجل الشبكة، نفذ الإجراء عند السجل، أضف كمبيوتر آخر إلى الشبكة.

### في السجل، أضف كمبيوتر آخر إلى الشبكة

تستخدم الخطوات التالية معالج *Wi-Fi Protected Setup المشغل على السجل لتوصيل كمبيوتر (منتسب) آخر إلى شبكة موجودة. لا ينفذ هذا الإجراء إلا على السجل.

ملحوظة: تفترض هذه العملية أن السجل يشغل أداة توصيل WiFi المساعدة؛ وقد تختلف العملية والإطارات المعروضة على السجل للبرامج الواردة من موردين آخرين.

1. احصل على كلمة مرور الجهاز للكمبيوتر المنتسب الذي اريد إضافته إلى الشبكة.
2. عند السجل، وعند رمز درج مهام أداة توصيل WiFi المساعدة، انقر بزر الماوس الأيمن ثم حدد إضافة جهاز جديد.
3. عند السجل، نفذ الخطوات من 6 إلى 9 من الإجراء توصيل منتسب بشبكة أو نقطة وصول

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية