Zpět na obsah

# Podrobnosti síťového připojení

Jste-li připojeni k síti WiFi, můžete klepnutím na tlačítko Podrobnosti... v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi zobrazit okno Podrobnosti připojení.

## Podrobnosti připojení k síti WiFi

Název | Popis
--- | ---
Název profilu | Název profilu sítě WiFi.
Název sítě | Název sítě (SSID) aktuálního připojení.
Kvalita signálu | Radiofrekvenční (RF) signál lze posuzovat prostřednictvím dvou veličin:

- síla signálu (kvantita),
- kvalita signálu.

Kvalita signálu je určena kombinací faktorů. Závisí především na síle signálu a poměru přítomného radiofrekvenčního šumu. Radiofrekvenční šum vzniká přirozeně a uměle elektrickými zařízeními. Pokud je množství radiofrekvenčního šumu vysoké nebo je síla signálu slabá, bude nízký odstup signálu od šumu a kvalita signálu bude nižší. Při nízkém odstupu signálu od šumu je pro přijímač vysokofrekvenčního signálu obtížnější oddělit datové informace obsažené v signálu od šumu.

Síla signálu | Indikátory síly signálu ukazují kvalitu vysílacího a přijímacího signálu mezi WiFi adaptérem a přístupovým bodem nebo počítačem v režimu zařízení-zařízení (ad hoc). Počet svislých zelených indikátorů ukazuje sílu vysílacího a přijímacího signálu.

POZNÁMKA: V sítích, které obsahují více přístupových bodů, je zobrazena síla signálu nejbližšího přístupového bodu.

Síla signálu se pohybuje v rozsahu od maximálního po mimo dosah. Následující faktory mohou snížit sílu signálu:

- Kvalita signálu se snižuje se vzdáleností a je omezována kovovými a betonovými překážkami.
- Kovové objekty mohou odrážet signál a způsobovat rušení.
- Rušení mohou způsobovat také další elektrická zařízení.

Adresa IP | Adresa IPv4: Adresa IP (Internet Protocol) aktuálního připojení.
Adresa IPv6: Adresa IP nové generace je zpětně kompatibilní s adresou IPv4 a je navržena tak, aby opravila potíže se zabezpečením dat při použití této adresy. Adresa IPv6 rozšiřuje adresový prostor z 32 na 128 bitů a poskytuje tak neomezený počet sítí a systémů. Podporuje také parametry technologie QoS (kvalita služeb) pro přenos obrazu a zvuku v reálném čase.
Adresa MAC adaptéru | Adresa MAC (Media Access Control) WiFi adaptéru.
Pásmo | Uvádí bezdrátové pásmo aktuálního připojení.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Počet používaných antén | Uvádí počet antén, které jsou právě používány. Tato hodnota závisí na pásmech, která jsou právě používána různými sítěmi, na režimech příjmu a vysílání, které jsou v těchto pásmech používány, na síle signálu a možnostech přístupových bodů. Uživatel nemá nad tímto parametrem přímou kontrolu.
Podporované přenosové rychlosti | Rychlosti, kterými může WiFi adaptér odesílat a přijímat data. Zobrazuje rychlost v Mb/s na používané frekvenci.

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54
- 802.11b: 1, 2, 5,5 a 11
- 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54
- 802.11n: 450, 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2

Frekvence rádia | Zobrazuje frekvenci aktuálního bezdrátového připojení.

- 802.11a: 5,15 GHz až 5,85 GHz
- 802.11b/g: 2,400 GHz až 2,4835 GHz (podle země)
- 802.11n: 2 400 GHz až 5,00 GHz

Číslo kanálu | Zobrazuje vysílací a přijímací kanál.
Ověřování v síti | Zobrazuje režimy Otevřený, Sdílený, WPA* – osobní, WPA2* – osobní, WPA – podnikový a WPA2 – podnikový. Zobrazuje ověření aktuálně použitého profilu. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Šifrování dat | Zobrazuje možnosti Žádné, WEP, TKIP nebo AES-CCMP. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Typ ověření 802.1x | Zobrazuje možnosti Žádné, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP nebo EAP-FAST. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Protokol ověření 802.1x | Jsou zobrazeny možnosti Žádný, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 nebo TLS. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Verze CCX | Verze rozšíření kompatibilních se standardem Cisco tohoto bezdrátového připojení.
Aktuální výkon Tx | Úroveň výkonu, na které WiFi adaptér právě vysílá, v miliwattech.
Podporované úrovně výkonu | Jedná se o úrovně výkonu, na kterých je WiFi adaptér schopen vysílat. Tyto informace jsou uvedeny v rozmezí a závisí na adaptéru.
Adresa MAC přístupového bodu | Adresa MAC (Media Access Control) přidruženého přístupového bodu.
Povinný přístupový bod | Pokud není povolen, je uvedena možnost Žádný. Pokud je povolen v nastavení Povinný přístupový bod, je zobrazena adresa MAC přístupového bodu. Toto nastavení přikazuje WiFi adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC (12 48bitových hexadecimálních číslic, například 00:06:25:0E:9D:84).
Název přístupového bodu | Název přístupového bodu. Tento název nastavila osoba, která přístupový bod nakonfigurovala, a je typicky omezen na 32 znaků. POZNÁMKA: Tento parametr je viditelný, jen pokud je v systému Windows* XP nainstalována podpora protokolu IPv6.
Adresa IPV4/IPv6 přístupového bodu | Adresa protokolu IP (Internet Protocol; verze IPv4 nebo IPv6) přístupového bodu. IPv6 je adresa IP nové generace, která je zpětně kompatibilní s adresou IPv4 a je navržena tak, aby opravila potíže se zabezpečením dat při použití této adresy. Adresa IPv6 rozšiřuje adresový prostor z 32 na 128 bitů a poskytuje tak neomezený počet sítí a systémů. Podporuje také parametry technologie QoS (kvalita služeb) pro přenos obrazu a zvuku v reálném čase.

POZNÁMKA: Tento parametr je viditelný, jen pokud je adaptér připojen k přístupovému bodu společnosti Cisco Systems.

Síla signálu přístupového bodu | Síla signálu přijímaného adaptérem z přístupového bodu. Hodnota je uvedena v miliwattech (mW) a může být v řádu pikowattů. Tato hodnota se různí v závislosti na vzdálenosti mezi přístupovým bodem a adaptérem, překážkami, které brání příjmu signálu, a úrovní výkonu, na které přístupový bod vysílá.

POZNÁMKA: Tento parametr je viditelný, jen pokud je adaptér připojen k přístupovému bodu společnosti Cisco Systems.

Hladina šumu přístupového bodu | Hladina vysokofrekvenčního šumu v prostředí, který bude pravděpodobně rušit signál z přístupového bodu. Vysokofrekvenční šum pochází z přírodních a elektrických zdrojů. POZNÁMKA: Tento parametr je viditelný, jen pokud je adaptér připojen k přístupovému bodu společnosti Cisco Systems.
Opravit | Obnovení adresy IP. Máte-li potíže s přístupem k síti, ověřte, zda je adresa IP platná. Adresa 0.0.0.0 nebo 169.x.x.x pravděpodobně platná není. Je-li v použité síti nastaveno automatické přiřazení síťové adresy, můžete klepnutím na tlačítko Opravit vyžádat novou adresu IP.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky