Powrót do Spisu treści

# Ustawienia ogólne kreatora profili

Strona Ustawienia ogólne jest pierwszą stroną kreatora tworzenia profili WiFi.

Opis warunków otwierania strony Ustawienia ogólne menedżera tworzenia profili WiFi można znaleźć w rozdziale Zarządzanie profilami.

UWAGA: W niniejszym systemie Pomocy terminy "bezprzewodowy" i "WiFi" są używane wymiennie.

## Jak uzyskać dostęp

1. Jeśli tworzysz lub edytujesz profil administratora, otwórz Narzędzie administratora. Jeśli tworzysz lub edytujesz profil osobisty, kliknij opcję Profile w oknie głównym.
2. W oknie lub na karcie Profile kliknij opcję Właściwości dla istniejącego profilu. W przypadku nowego profilu kliknij opcję Dodaj.

Lewe okienko umożliwia przełączanie stron Ustawienia ogólne i Ustawienia zabezpieczeń podczas konfigurowania profilu. Te same funkcje mogą pełnić również przyciski Wstecz i Dalej, znajdujące się w dolnej części Kreatora profili.

## Ustawienia ogólne —opis strony

Nazwa | Opis
--- | ---
Nazwa profilu | Nazwa profilu sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci WiFi nazwa profilu jest taka sama, jak nazwa sieci WiFi (identyfikator SSID). Nazwę tę można zmienić na bardziej opisową lub dostosować ją do własnych wymagań.

Przykłady: Moja sieć w biurze, Sieć domowa Edyty, Sieć firmy ABC.

Nazwa sieci WiFi (SSID) | Nazwa punktu dostępu sieci bezprzewodowej używana przez kartę WiFi na potrzeby połączenia. Nazwa sieci musi być dokładnie zgodna z nazwą punktu dostępu do sieci bezprzewodowej. Uwzględniana jest w nim wielkość liter. W przypadku konfigurowania sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci WiFi nazwa sieci jest pobierana z listy sieci bezprzewodowych. Nie można i nie należy go zmieniać.

<brak emisji identyfikatora SSID>: Jeśli punkt dostępu nie emituje nazwy sieci lub karta WiFi odbierze nazwę sieci z ukrytego punktu dostępu, jest ona wyświetlana na liście sieci WiFi. Aby skojarzyć nowy profil z siecią identyfikowaną jako <brak emisji SSID>, należy go utworzyć przed nawiązaniem połączenia. Należy podać rzeczywisty identyfikator SSID punktu dostępu. Po nawiązaniu połączenia na liście sieci WiFi nadal wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Profil skojarzony z danym identyfikatorem SSID jest wyświetlany na liście Profile.

Tryb działania | Sieć (Infrastruktura): Łączenie z punktem dostępu. Sieć infrastrukturalna składa się z co najmniej jednego punktu dostępu oraz co najmniej jednego komputera z kartą WiFi. Połączenie tego typu jest używane w sieciach domowych, sieciach korporacyjnych w hotelach i innych obszarach w celu zapewnienia dostępu do sieci i/lub Internetu.

UWAGA: Dla profili administratora (łączenia trwałego, łączenia przed logowaniem/wspólnego i głos przez protokół internetowy) dostępny jest tylko tryb Sieć (infrastruktura). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Narzędzie administratora.

Urządzenie z urządzeniem (ad hoc): Łączenie bezpośrednio z innymi komputerami w sieci bezprzewodowej Ad Hoc. Połączenie tego typu jest użyteczne w przypadku łączenia dwóch lub więcej komputerów. Połączenie to nie zapewnia dostępu do zasobów sieciowych ani do Internetu.

Typ profilu administratora (opcja widoczna tylko w Narzędziu administratora) | Trwałe: Profile łączenia trwałego są stosowane podczas uruchamiania systemu lub gdy na komputerze nie jest zalogowany żaden użytkownik. Po wylogowaniu użytkownika połączenie bezprzewodowe jest utrzymywane do momentu wyłączenia komputera lub zalogowania innego użytkownika.

Przed logowaniem/wspólne: Te profile są dostępne tylko przy użyciu Narzędzia administratora. Profile Przed logowaniem/wspólne są stosowane po logowaniu użytkownika. Połączenie jest nawiązywane w trakcie logowania w systemie Windows (przed logowaniem/wspólnego). Ten profil jest udostępniany wszystkim użytkownikom.

Zaawansowane | Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia zaawansowane. Strona Ustawienia zaawansowane umożliwia konfigurowanie opcji utrzymywania połączenia, formatu nazwy użytkownika, automatycznego łączenia i automatycznego importu, uruchamiania aplikacji, ustawiania hasła dla profilu i określania adresu punktu dostępu na potrzeby łączenia z kartą (obowiązkowy punkt dostępu) oraz ustawiania opcji łączenia przed logowaniem.
Dalej | Przechodzenie do strony Ustawienia zabezpieczeń.
OK | Kończy tworzenie nowego profilu z bieżącymi ustawieniami.
Anuluj | Zamyka kreatora tworzenia profili WiFi i anuluje wprowadzone zmiany.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia