К содержанию

# Использование утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Использование утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi в качестве менеджера беспроводной сети
Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi с панели задач

- Значки панели задач
- Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе

Главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Первое подключение
- Список сетей WiFi
- Значки состояния подключения
- Свойства сети
- Информация подключения

Меню программного обеспечения Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Меню "Инструменты"
  - Настройки приложения
  - Intel® Wireless Troubleshooter
  - Ручная диагностика сети
  - Программа Администратор
- Меню "Дополнительно"
  - Настройки адаптера
  - Дополнительная статистика
  - Использовать Windows для управления WiFi
- Меню "Профили"
  - Управление профилями
  - Управление исключениями

Использование функций профилей утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Включение или выключение беспроводной связи
Установка утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Установка дополнительных функций программного обеспечения
Удаление утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

## Использование утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi в качестве менеджера беспроводной сети

Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless WiFi используется для установки, редактирования и управления профилями для подключения к сети WiFi. Оно также содержит дополнительные настройки, такие как управление энергопотреблением и выбор канала для конфигурации одноранговых сетей WiFi (ad-hoc).

Если вы используете в качестве менеджера беспроводной сети беспроводную настройку Microsoft* Windows* XP, вы можете отключить ее на вкладке беспроводных сетей Microsoft Windows.

Для выключения использования беспроводной настройки Microsoft Windows* XP:

1. Щелкните Пуск > Панель управления.
2. Дважды щелкните Сетевые подключения.
3. Щелкните правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение.
4. Щелкните Свойства.
5. Щелкните Сети WiFi.
6. Проверьте, что не выбран параметр Использовать Windows для настройки сети. Если он выбран, отмените его выбор.
7. Щелкните OK. Это позволит утилите подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi управлять вашими сетевыми профилями.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в окне Настройки приложения выбран параметр Оповещать, когда другое приложение использует адаптер WiFi. Это известит вас в случае, когда приложение беспроводной настройки Microsoft Windows* XP начнет управлять сетевыми профилями.

## Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Для запуска утилиты подключения WiFi используйте следующие способы:

- Щелкните Пуск > Программы > Intel PROSet Wireless > Утилита подключения WiFi.
- На панели задач щелкните правой кнопкой значок ">, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows для открытия панели задач. Щелкните Конфигурация WiFi.
- Дважды щелкните значок на панели задач.

Для закрытия утилиты подключений WiFi из главного окна выберите одно из следующих:

- В главном меню выберите Файл > Выход.
- Щелкните Закрыть.
- Нажмите кнопку Закрыть или (X) в правом верхнем углу экрана.

## Главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

В главном окне утилиты подключений WiFi можно выполнять следующее:

- Просматривать информацию о текущем подключении (силу сигнала, скорость и текущее имя сети).
- Сканировать доступные сети WiFi.
- Управлять профилями.
- Автоматически подключать профили к доступным сетям в порядке, указанном в списке профилей.
- Выполнять подключение к сетям "infrastructure" и одноранговым сетям (ad hoc).
- Конфигурировать настройки адаптера.
- Определять и устранять проблемы беспроводного подключения.

### Информация подключения

Для отображения подробной информации о параметрах точки доступа и сетевого адаптера в главном окне выберите Подробно. Окно Информация подключения отображает текущее состояние сетевого подключения. Для получения подробной информации см. раздел Информация подключения.

Значок панели задач также показывает текущее состояние подключения. Также см. раздел Значки панели задач.

### Описание значков главного окна состояния подключения

Значки состояния подключения отражают текущее состояние соединения адаптера WiFi. Значок состояния подключения отображается в главном окне утилиты подключений WiFi. См. раздел Значки состояния подключения.

### Управление профилями

В главном окне утилиты подключений WiFi щелкните кнопку Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей. В списке "Профили" отображаются в установленном порядке текущие предпочитаемые профили пользователя. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для установления порядка выполнения автоматического подключения к сети WiFi.

Вы можете также добавлять, редактировать и удалять профили из списка профилей. Выберите параметр "Профили" в главном окне утилиты подключения WiFi.

Для каждой беспроводной сети можно настроить отдельный профиль. Настройки профилей могут включать имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты. Более подробную информацию см. в разделе Управление профилями.

## Меню

Используйте параметры меню Файл, Инструменты, Дополнительно, Профили и Справка для конфигурирования настроек своей сети.

Имя | Описание
Файл | Выход: Закрывает главное окно утилиты подключений WiFi.
Инструменты | Настройки приложения: Используется для установки общесистемных предпочитаемых параметров подключения. Подробную информацию см. в разделе Настройки приложения. Intel® Wireless Troubleshooter: Используется для поиска и устранения неисправностей беспроводного подключения. Для получения дополнительной информации см. раздел Intel® Wireless Troubleshooter.

Средство ручной диагностики: Средство ручной диагностики выполняет запуск ряда диагностических тестов, которые проверяют функциональность вашего адаптера WiFi. См. раздел Средство ручной диагностики для получения дополнительной информации.

Программа Администратор: Используется администратором или лицом, имеющим административные привилегии в этом компьютере, для конфигурации общих профилей (предварительное/общее подключение, постоянное подключение и передача голоса через IP [VoIP]). Программа Администратор может также использоваться отделом информационных технологий для конфигурирования пользовательских настроек утилиты подключений WiFi и создания пакетов выборочной установки для экспорта их в другие системы. См. раздел Программа Администратор для получения дополнительной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Администратор может быть доступна только, если она была установлена во время выборочной установки программного обеспечения Intel® PROSet/Wireless WiFi. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка дополнительных функций программного обеспечения.

Дополнительно | Настройки адаптера: Отображает настройки адаптера, эквивалентные установкам, выполненным в меню дополнительных настроек Microsoft Windows. Подробную информацию см. в разделе Настройки адаптера. Для доступа к настройкам адаптера в Microsoft Windows:

- Выберите Сетевые подключения на Панели управления Windows.
- Щелкните правой кнопкой "Беспроводное сетевое соединение".
- Из меню выберите Свойства.
- Щелкните Конфигурация для отображения дополнительных настроек адаптера.

Дополнительная статистика: Используется для просмотра подробной информации об адаптере WiFi и подключении. Дополнительную информацию см. в разделе Дополнительная статистика.

Использовать Windows для управления WiFi: Используется для применения Microsoft Windows* XP в качестве менеджера беспроводной сети. Для получения дополнительной информации см. раздел Беспроводная настройка Microsoft Windows* XP.

Профили | Управление профилями: Выберите для создания или редактирования профилей. Управление исключениями: Выберите для исключения сетей из списка автоматического подключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.
Справка | Справка: Вызывает интерактивную справку. О программе: Отображает информацию о версии текущих установленных компонентов приложения.

## Программа Администратор (меню "Инструменты")

Программа Администратор предназначена для администраторов или лиц, имеющих административные права в этом компьютере. Эта утилита позволяет администраторам выбирать уровни доступа пользователей этого компьютера в отношении их беспроводных подключений. Эта программа также используется для конфигурации общих профилей.

Пользователи не могут менять настройки или профили администратора, если они не знают пароля для этой программы. Необходимо выбрать надежный пароль, который невозможно отгадать.

Можно экспортировать эти настройки и профили в виде одного пакета для установки в других компьютерах сети. См. раздел Программа "Администратор" для получения дополнительной информации.

Имя | Описание
--- | ---
Пакеты программы Администратор | Пакеты программы Администратор используются для сохранения профилей администратора и других параметров. Вы можете скопировать или отправить этот самораспаковывающийся исполнимый файл клиентам своей сети в компьютеры с системами Windows* XP. После запуска его содержимое будет установлено и сконфигурировано в компьютере назначения. См. раздел Пакеты программы Администратор.
Настройки приложения | Администратор может настроить утилиту подключения WiFi для управления ее работой на компьютерах пользователей, а также выбрать уровень контроля, который пользователи будут иметь над различными аспектами их беспроводных подключений. См. раздел Настройки программы Администратор.
Профили администратора | Используется для включения или отключения постоянных или предварительных/общих профилей, а также конфигурации в компьютере параметров передачи голоса по IP (VoIP). См. раздел Профили администратора.
Настройки адаптера | Администратор может решить, какой уровень управления должны иметь пользователи для своих беспроводных подключений. См. раздел Настройки программы Администратор.
Группы A-ID EAP-FAST | Администратор может выбрать сервер RADIUS для идентификации подлинности (A-ID) и последующей проверки профилей с помощью ключей PAC, использующих аутентификацию EAP-FAST. Группы A-ID – это группы, используемые всеми пользователями компьютера и разрешающие профилям EAP-FAST поддерживать несколько ключей PAC от нескольких идентификаторов установления подлинности (A-ID). См. раздел Группы A-ID EAP-FAST в программе Администратор.
Изменить пароль | Измените пароль для доступа к программе Администратор. См. раздел Изменить пароль для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает эту страницу.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

## Использовать Windows для управления WiFi (Меню "Дополнительно")

Функция беспроводной настройки Microsoft Windows* XP обеспечивает работу встроенной программы конфигурации беспроводной сети. Эту функцию можно включить или отключить в утилите подключений WiFi. Выберите Использование Windows для управления Wi-Fi в меню Дополнительно. Если включена служба беспроводной настройки Windows* XP, функции утилиты подключения WiFi деактивированы. Для активизации утилиты подключений WiFi и управления из нее подключениями WiFi в ее главном окне щелкните Вкл. управление WiFi.

## Установка утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

### Типовая установка

Следующие компоненты установлены во время типовой установки.

- Драйвер утилиты подключений WiFi. Можно выбрать установку только этого драйвера. Это минимальная установка.
- Утилита подключений WiFi. Ее типовая установка включает следующее:
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Intel® Wireless Troubleshooter

> ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы планируете использовать программное обеспечение Novell Client* для Windows, оно должно быть установлено до утилиты подключений WiFi. Если утилита подключений WiFi уже установлена, удалите ее и установите Novell Client для Windows.

### Выборочная установка

Следующие компоненты доступны для установки во время выборочной установки. Компоненты Wi-Fi Protected Setup* и Intel® Wireless Troubleshooter также входят в типовую установку.

- Программа Администратор
- Поддержка WMI
- Single Sign On
  - Предварительное подключение
- WiFi Protected Setup
- Intel® Wireless Troubleshooter

Программа Администратор: Используется для установки программы Администратор в меню "Инструменты". Эта программа используется для конфигурации общих профилей. Программа Администратор может также использоваться отделом информационных технологий для включения или отключения функций утилиты подключений WiFi.

Поддержка WMI: Компонент WMI (Windows Management Instrumentation) позволяет администраторам, не имеющим установленной локально утилиты подключения WiFi, дистанционно управлять клиентами с установленной утилитой подключений WiFi.

Single Sign-on: Используется для установки функций единого входа Single Sign On. Эта программа используется для конфигурации общих профилей с помощью программы Администратор. Функция Single Sign On используется в сетевых средах предприятий, где пользователи выполняют вход в свои компьютеры с помощью имени и пароля, а также информации о домене. Функция смены пользователей не поддерживает работу с доменами. Функция быстрого переключения пользователей и экран приветствия Windows* XP будут отключены после установки на компьютере поддержки функции Single Sign On.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Быстрая смена пользователей включена по умолчанию в системе Windows* XP Home Edition. Она предназначена для использования в домашних условиях. Функция смены пользователей также доступна в Windows* XP Professional, если она работает на автономном компьютере или в компьютере в составе рабочей группы. Если компьютер под управлением Windows* XP Professional становится членом домена, функция быстрого переключения пользователей будет недоступна.

Предварительное подключение: Профиль предварительного/общего подключения становится активным, как только пользователь войдет в компьютер. Предварительное подключение устанавливает беспроводное подключение перед входом пользователя в Windows. Эта функция устанавливается вместе с Single Sign On.

WiFi Protected Setup: Этот компонент, установленный во время типовой установки, определяет наличие совместимого беспроводного маршрутизатора и обеспечивает простое подключение к нему.

Intel® Wireless Troubleshooter: Оказывает неоценимую помощь в устранении проблем подключений WiFi.

Для установки этих компонентов используйте параметр выборочной установки. Для установки этих компонентов следуйте предложенным далее инструкциям. Если утилита подключения WiFi уже установлена, см. раздел инструкций для действий после установки.

## Установка утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

1. Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.
2. Установщик отображает следующее сообщение:
   Вас приветствует мастер установки утилит Intel® PROSet Wireless. Щелкните Далее.
3. Появится сообщение:
   Вас приветствует мастер установки ПО Intel® PROSet/Wireless WiFi. Щелкните Далее.
4. Прочитайте лицензионное соглашение.
5. Щелкните Я принимаю условия лицензионного соглашения. Можно выбрать Печать, чтобы получить распечатанную копию соглашения. Затем щелкните Далее.
6. Щелкните Далее для принятия местоположения папки установки по умолчанию. В противном случае, щелкните кнопку Обзор для указания другой папки. Затем щелкните OK и Далее.
7. Выберите типовую или выборочную установку. В случае выбора типовой установки перейдите к действию 9.
8. В случае выбора типовой установки выберите из списка функции для установки. См. раздел Выборочная установка для получения информации о доступных функциях. Для каждого из них можно выбрать:

- Эта функция будет установлена на локальный жесткий диск.
- Эта функция и все ее подфункции будут установлены на локальный жесткий диск.
- Функция не будет доступна.

9. Щелкните Далее.
10. Установка может занять несколько минут. В конце появится сообщение о завершении установки. Щелкните Готово.
11. Может быть запрошена перезагрузка компьютера. В этом случае перезагрузите его. Для этого выберите Да или Нет, чтобы отложить перезагрузку на другое время.

## Установка дополнительных функций программного обеспечения

Если утилита подключений WiFi уже установлена, выполните предложенные далее инструкции для установки программы Администратор и предварительного подключения:

1. Щелкните Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ > ПО Intel PROSet/Wireless WiFi.
2. Щелкните Изменить.
3. Появится сообщение:
   Вас приветствует мастер установки ПО Intel® PROSet/Wireless WiFi. Щелкните Далее.
4. Щелкните Изменить. Затем щелкните Далее.
5. Щелкните значок красного креста X рядом с функциями, которые не установлены в данный момент и которые нужно установить.
6. Для каждой устанавливаемой функции, выберите один из следующих доступных вариантов:
   - Эта функция будет установлена на локальный жесткий диск.
   - Эта функция и все ее подфункции будут установлены на локальный жесткий диск.
7. Щелкните Далее.
8. Установка может занять несколько минут. В конце появится сообщение о завершении установки. Щелкните Готово.
9. Может быть запрошена перезагрузка компьютера. В этом случае перезагрузите его. Для этого выберите Да или Нет, чтобы отложить перезагрузку на другое время.

## Удаление утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Для удаления утилиты подключений WiFi:

1. Щелкните Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.
2. Выберите ПО Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. Щелкните Изменить.
4. Появится сообщение:
   Вас приветствует мастер установки ПО Intel® PROSet/Wireless WiFi. Щелкните Далее.
5. Щелкните Удалить.
6. Щелкните Далее.
7. Появится сообщение. Выберите нужное из списка и щелкните Далее.
   Сохранить определенные пользователем настройки. Выберите, что нужно сделать с приложением:
   - Сохранить. Сохраняет настройки и файлы, связанные с текущей версией приложения.
   - Конвертировать и сохранить. Сохраняет настройки и файлы в формате, совместимом с Intel® PROSet/Wireless версий 10 и 11.
   - Удалить. Отменяет сохранение настроек приложения.

8. Удаление может занять несколько минут. В конце появится сообщение о завершении удаления. Щелкните Готово.
9. Может быть запрошена перезагрузка компьютера. В этом случае перезагрузите его. Для этого выберите Да или Нет, чтобы отложить перезагрузку на другое время.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств