İçindekilere Dön

# WiFi Ağlar listesi

WiFi Ağlar listesi, bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki WiFi ağların listesini görüntüler. Listeyi güncellemek için Yenile düğmesini tıklatarak WiFi ağları yeniden tarayın.

## Erişim Yöntemi

Kullanılabilir ağlar listesi ana pencerede görüntülenir.

Ad | Açıklama
--- | ---
WiFi Ağlar ( ) | Parantez içindeki sayı, kablosuz ağ bağdaştırıcınızın erişim menzili içinde bulunan kablosuz ağ sayısını gösterir.
| Kablosuz ağ erişim noktasının ya da bilgisayarın (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) sinyal gücü. Sinyal gücü simge çubukları, kablosuz ağın ya da bilgisayarın bağlantı için hazır olduğunu fakat henüz bir erişim noktası ya da bilgisayarla (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) ilişki kurmadığını belirtir.
Ağ Adı | Ağ Adı (SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ Adı (SSID) değeri, erişim noktasının SSID değeriyle aynı olmalıdır. Erişim noktası ağ adını (SSID) yayınlamazsa ya da WiFi bağdaştırıcı gizli bir erişim noktasından gizli bir ağ adı alırsa, WiFi Ağlar listesinde <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. <SSID yayınlanmadı> değerinin görüntülendiği bir ağla ilişki kurmak için bağlantı öncesinde yeni bir profil oluşturulmalıdır. Bağlantıdan sonra WiFi Ağlar listesinde yine <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. İlişkilendirilmiş SSID profilini Profiller listesinde görebilirsiniz.
Durum | Bağdaştırıcının WiFi ağına bağlanmakta olduğunu bildirir. Bağlandıktan sonra durum Bağlandı olarak değişir.
| Profiller: WiFi Ağlar listesinde bağlı olan ve profiller listesinde bir profil içeren ağı belirtir.
| WiFi ağı, Ağ (Altyapı) modunu kullanır.
| WiFi ağı, Aygıttan Aygıta (Ad hoc) modunu kullanır.
| WiFi ağı Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
| Kablosuz ağın kullandığı bant frekansını belirtir (802.11a, 802.11b, 802.11g veya 802.11n).
| WiFi ağı Dışlama listesindedir ya da profil El ile bağlantı için yapılandırılmıştır. Profil, El İle bağlantı için ayarlandığında, ağ veya erişim noktası bağlantısı otomatik olarak kurulur. Listedeki ağı çift tıklatarak bağlanın.
Bağlan (Bağlantıyı Kes) | WiFi ağına bağlanmak için burayı tıklatın. Bağlandıktan sonra düğmenin adı Bağlantıyı Kes olarak değişir. Kullanılabilir ağların ve profillerin ağ adını görüntüler. Ağ durumu simgeleri geçerli bağlantı durumunu belirtir.

- Seçilen ağda 802.11X kimlik doğrulaması kullanılıyorsa Profil Sihirbazı Genel Ayarlar penceresi açılır. Ağda WEP güvenliği kullanılmıyorsa (Açık), WEP 64-bit ya da 128-bit şifreleme ya da ön paylaşımlı anahtar (PSK) yoksa Bağlan düğmesini tıklatın.
- PSK ya da WEP parolası gerekiyorsa bağlantıdan önce bu bilgileri girmeniz istenir. Güvenlik ayarları eklemeniz gerekiyorsa, WiFi Profil Oluştur Genel Ayarlar sayfasına gitmek için Gelişmiş'i tıklatın. Ek bilgi için İlk Kez Bağlanma başlıklı konuya bakın.

Özellikler | Bağlanılan ağ ve ağda bulunan erişim noktalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Ek bilgi için Ağ Özellikleri başlıklı konuya bakın.
Yinele | Kullanılabilen ağların listesini yeniler. Bağdaştırıcının kapsama alanına yeni ağlar girdiğinde, liste güncellenerek yeni ağ adı görüntülenir.
Profiller | Profilleri yönetebileceğiniz Profiller penceresini açar.
WiFi Açık /WiFi Kapalı | WiFi radyoyu kapatır ve açar. Daha fazla bilgi için WiFi Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.
Kapat | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programı ana penceresini kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi