Terug naar inhoud

# Pictogrammen voor verbindingsstatus

De pictogrammen voor de verbindingsstatus geven de status van de huidige verbinding van de WiFi-adapter aan. Deze pictogrammen worden weergegeven in het hoofdvenster van het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma. De verbindingsstatus wordt ook aangegeven met het taakbalkpictogram. Zie Taakbalkpictogrammen voor meer informatie.

Pictogram | Omschrijving
--- | ---
| WiFi uit: De radio van de WiFi-adapter is uitgeschakeld. Klik op de knop WiFi aan om de radio weer in te schakelen.
| Geeft verbindingsproblemen, zoals mislukte verificaties, aan.
| Bezig met zoeken naar WiFi-netwerken: De WiFi-adapter scant naar beschikbare draadloze netwerken. Geanimeerde pictogrammen:
| Geen WiFi-netwerken gevonden: De adapter heeft geen beschikbare WiFi-netwerken gevonden.
| WiFi-netwerk gevonden: Er is een beschikbaar WiFi-netwerk gevonden. U kunt een verbinding tot stand brengen met de beschikbare netwerken die worden vermeld in de lijst WiFi-netwerken.
| Verbinding maken met een WiFi-netwerk: De verbinding met een WiFi-netwerk wordt tot stand gebracht. De halvemaanvormige bogen gaan van groen naar wit totdat een IP-adres is verkregen of een verbindingsfout optreedt.
| Verbonden met een WiFi-netwerk: De verbinding met een WiFi-netwerk is tot stand gebracht. Met de netwerknaam, de snelheid, de signaalkwaliteit en het IP-adres wordt de status van de huidige verbinding aangegeven. Klik op de knop Details om gedetailleerde informatie over de netwerkverbinding weer te geven.
Netwerknaam | Naam (profielnaam of SSID): De naam van het netwerk waarmee de adapter is verbonden. De kolom Naam bevat de SSID of de profielnaam als een profiel voor het netwerk beschikbaar is.
Signaalkwaliteit | Het pictogram voor de signaalsterkte geeft de kwaliteit van het signaal aan bij het verzenden en ontvangen van pakketten tussen de WiFi-adapter en het toegangspunt of de computer in de ad-hocmodus. Het aantal verticale groene staven geeft de kwaliteit aan.

Opmerking: De signaalsterkte wordt weergegeven voor het dichtstbijzijnde toegangspunt in netwerken met meerdere toegangspunten.

Waarden voor de signaalsterkte kunnen uiteenlopen van Uitstekend tot Buiten bereik. De volgende factoren hebben invloed op de signaalsterkte:

- Naarmate de afstand toeneemt, neemt de signaalkwaliteit af. Daarnaast kan de kwaliteit van het signaal worden beïnvloed door metalen voorwerpen en betonnen muren.
- Metalen objecten kunnen signalen reflecteren en interferentie veroorzaken.
- Andere elektrische apparaten kunnen voor interferentie zorgen.

Eigenschappen | Hiermee kunt u informatie over de verbindingsstatus van de adapter opvragen. Zie Netwerkeigenschappen voor meer informatie.
WiFi aan/ WiFi uit/WiFi aan, 802.11a uit | Geeft de status (aan of uit) van de WiFi-radio aan. Met deze keuzelijst kunt u de radio ook in- of uitschakelen. Het is mogelijk dat deze keuzelijst een derde keuze bevat (afhankelijk van de WiFi-adapter en de OEM-computerfabrikant): WiFi aan, 802.11a uit. Als deze optie aanwezig is, kunt u daarmee de WiFi-radio (band b of g) inschakelen, maar de 802.11a-band uitschakelen. Zie Draadloze radio in- of uitschakelen voor meer informatie.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.
Sluiten | Hiermee kunt u het hoofdvenster sluiten.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers