返回目录页面

# 英特尔® 无线故障诊断程序（工具菜单）

英特尔® 无线故障诊断程序窗口
如何使用英特尔® 无线故障诊断程序
纠正错误

英特尔® 无线故障诊断程序是一个帮助解决 WiFi 网络连接问题的应用程序。检测到连接问题时，在桌面右下角出现桌面警报通知 。单击该桌面警报时，会出现一个诊断消息，显示解决连接问题的建议步骤。例如，如果因密码无效而发生连接问题，当您单击显示的超链接时，“配置式管理器”应用程序将启动，让您输入正确的密码。

Microsoft Windows* XP 和 Windows 7 支持英特尔® 无线故障诊断程序。

### 如何访问

从“工具”菜单，单击英特尔® 无线故障诊断程序。

### 英特尔® 无线故障诊断程序窗口

英特尔® 无线故障诊断程序含有两个窗格。左窗格显示可用工具列表。右窗格显示当前连接问题，它分为两个部分： 错误消息部分和建议的行动部分。建议的行动包含对可用实用程序的说明以及解决相关连接问题的帮助。如果单击帮助链接，帮助文本显示在一个窗口中。如果单击关联的问题解决连接，一个程序启动以解决该连接问题。

名称 | 说明
菜单选项 | 文件 | 无线事件查看器： 启动无线事件查看器。也可从左窗格选择。
禁用通知/启用通知： 选择禁用或启用警报通知。也可从左窗格选择。
退出： 单击以退出英特尔® 无线故障诊断应用程序。
查看 | 历史： 显示或移除英特尔® 无线故障诊断程序右窗格上的“历史”数据。
工具 | 手动诊断工具： 运行诊断测试来确认您的 WiFi 适配器的功能。参阅手动诊断工具获得更多信息。
帮助 | 英特尔® 无线故障诊断应用程序帮助： 显示英特尔® 无线故障诊断程序联机帮助。
关于： 显示英特尔® 无线故障诊断程序版本信息。
可用帮助 | 日期、时间和错误消息：

- 错误的说明。
- 到纠正错误的链接（若有）。参阅下文纠正错误。
- 链接到建议步骤以纠正错误。

历史 | 保持一个最近的五个警报的列表。这些警报按时序排列，最近的警报列在表格最上端。

### 如何使用英特尔® 无线故障诊断程序

打开英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序。从“工具”菜单，单击英特尔® 无线故障诊断程序。

## 纠正错误

遵照以下建议解决检测到的 WiFi 网络连接问题。

未获得 IP 地址
ad hoc 网络闲置，无对等伙伴加入网络
ad hoc 网络闲置，所有对等伙伴均已离开网络
您连接到使用默认网络名称 (SSID) 的网络。该网络或接入点可能未配置安全性
您连接到未配置安全性的网络，并在您系统上检测到共享文件夹
系统中的无线网路适配器被禁用
系统上未检测到无线网络适配器
未安装无线网络适配器驱动程序
无线网络适配器驱动程序已损坏
适配器驱动程序未加载
与接入点断开连接

如果您是高级用户或管理员，使用这些错误消息在您的无线网络配置式中诊断问题。

应用程序未能启动
未找到证书
验证因用户名无效而失败
验证因用户身份凭证无效而失败
验证因用户证书无效而失败
您的证书即将过期
验证因服务器身份无效而失败
验证因服务器身份验证无效而失败
验证因服务器证书无效而失败
因 AAA 服务器不可用导致验证失败
AAA 服务器拒绝了 EAP 方法
检索证书的 PIN 无效
因 GSM 适配器被意外移除而发生错误
智能卡被意外移除
因定时器过期导致验证失败
一个管理员配置式未通过验证。
管理员配置式验证因证书无效而失败
管理员配置式未获得 IP 地址

### 未获得 IP 地址

WiFi 适配器未能获得有效 IP 地址。无线安全性密码或加密密钥与接入点使用的不匹配。其他原因为： 无线网络要求静态 IP 地址；DHCP 服务器有问题，或者发生了一般网络问题。

要清除此消息：

- 在网络安全性设置中重新输入无线安全性密码。参阅个人安全性。
- 重新启动接入点、计算机、和 DSL/电缆调制解调器。
- 确认接入点或无线路由器上的安全性配置。要获得协助，联系您的接入点或路由器制造商。
- 联系您的网络管理员以获得设置无线连接的帮助。

### ad hoc 网络闲置，无对等伙伴加入网络

如果您创建了一个 ad hoc 网络，而在两分钟内没有对等伙伴加入，此警报将通知您 ad hoc 网络闲置。

此警报通知在应用程序设置中启用或禁用。

要清除此消息：

1. 从“工具”菜单，单击应用程序设置。
2. 向下滚动找到设备到设备 (Ad hoc) 网络通知。
3. 清除在无对等点加入 ad hoc 网络时通知。
4. 单击确定以保存设置并返回 WiFi 连接实用程序主窗口。

### ad hoc 网络闲置，所有对等伙伴均已离开网络

如果您创建或加入一个有其他参与者的 an ad hoc 网络，此警报将在一个或所有参与者离开此 ad hoc 网络时通知您。

此警报通知在应用程序设置中设定。

要清除此消息：

1. 从“工具”菜单，单击应用程序设置。
2. 向下滚动找到设备到设备 (Ad hoc) 网络通知。
3. 清除在所有对等点均已离开 ad hoc 网络时通知。
4. 单击确定以保存设置并返回 WiFi 连接实用程序主窗口。

### 您连接到使用默认网络名称 (SSID) 的网络。该网络或接入点可能未配置安全性

连接到一个使用默认网络名称 (SSID) 的接入点可能会有安全问题。此接入点通常使用所有的默认安全性和管理设置（例如：“开放”验证、默认 IP 地址、用户名或密码）。如果这是个人网络，更改网络名称和安全性设置以改善网络安全性。

此警报通知在应用程序设置中启用或禁用。

要清除此消息：

1. 从“工具”菜单，单击应用程序设置。
2. 向下滚动找到 网络名称（SSID）通知。
3. 清除在连接到带有默认 SSID 名称的网络时通知。
4. 单击确定以保存设置并返回 WiFi 连接实用程序主窗口。

### 您连接到未配置安全性的网络，并在您系统上检测到共享文件夹

文件和打印机共享使网络上其它计算机能访问您计算机的资源。如果您的无线便携式电脑启用了文件和打印机共享，则在使用时应该谨慎。

如果您在连接到带有共享文件夹的无线 LAN 时收到警报，可以禁用此通知。选择应用程序设置。

要清除此消息并在断开连接时恢复网络共享文件夹：

1. 从“工具”菜单，单击应用程序设置。
2. 向下滚动找到共享文件夹通知。
3. 选择禁用此通知以在每当您连接到一个开放的、无安全性的网络时不改变您的共享文件夹状态。
4. 单击确定以保存设置并返回 WiFi 连接实用程序主窗口。

### 系统中的无线网路适配器被禁用

启用 WiFi 适配器。

1. 右击我的电脑。
2. 选择属性。
3. 单击硬件。
4. 单击设备管理器。
5. 双击网络适配器。
6. 右击列出的英特尔® PRO/无线适配器。
7. 单击启用。
8. 单击文件 > 退出以关闭“设备管理器”。
9. 单击确定关闭“系统属性”。

### 系统上未检测到无线网络适配器

系统无法检测到英特尔 WiFi 适配器。适配器可能被移除，也可能未安装。

先确认在“设备管理器”中是否列有 WiFi 适配器。

1. 右击我的电脑。
2. 选择属性。
3. 单击硬件。
4. 单击设备管理器。
5. 双击网络适配器。

如果列有英特尔® PRO/无线适配器，从英特尔公司支持网站 www.intel.com/support/cn/ 更新驱动程序。如果未列有英特尔® PRO/无线适配器，请联系您的计算机制造商。

### 系统上未检测到无线网络适配器驱动程序

系统无法检测到英特尔 WiFi 适配器。您可能需要更新 WiFi 网络驱动程序。

先确认在“设备管理器”中是否列有 WiFi 适配器。

1. 右击我的电脑。
2. 选择属性。
3. 单击硬件。
4. 单击设备管理器。
5. 双击网络适配器。

如果列有 WiFi 适配器：

1. 转到开始 > 控制面板> 添加/删除程序。
2. 选择英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件。
3. 单击更改。
4. 选择修复。
5. 单击下一步。

如果执行这些步骤未能解决问题，请到英特尔公司的支持网站下载并安装英特尔无线适配器的最新软件：www.intel.com/support/cn/.如果未列有英特尔® PRO/无线适配器，请联系您的计算机制造商。

### 无线网络适配器驱动程序已损坏

系统检测到网络驱动程序已损坏。您可能需要更新 WiFi 适配器驱动程序。

1. 右击安装在系统上的英特尔® PRO/无线网卡。
2. 单击更新驱动程序。将显示硬件更新向导。
3. 在“硬件更新向导”屏幕，单击是，仅这次。
4. 单击下一步。
5. 单击自动安装此软件。或者，如果您知道驱动程序的位置，单击从列表或指定位置安装。

如果列有英特尔® PRO/无线适配器，从英特尔公司支持网站 www.intel.com/support/cn/ 更新驱动程序。如果未列有英特尔® PRO/无线适配器，请联系您的计算机制造商。

如果您收到这一消息：无法继续硬件更新向导，请联系英特尔公司支持网站：www.intel.com/support/cn/。

### 适配器驱动程序未加载

系统检测到 WiFi 适配器未加载。您可能需要安装/更新 WiFi 适配器驱动程序。

1. 右击安装在系统上的英特尔® PRO/无线网卡。
2. 单击更新驱动程序。将显示硬件更新向导。
3. 在“硬件更新向导”屏幕，单击是，仅这次。
4. 单击下一步。
5. 单击自动安装此软件。或者，如果您知道驱动程序的位置，单击从列表或指定位置安装。

如果列有英特尔® PRO/无线适配器，从英特尔公司支持网站 www.intel.com/support/cn/ 更新驱动程序。如果未列有英特尔® PRO/无线适配器，请联系您的计算机制造商。

如果您收到这一消息：无法继续硬件更新向导，请联系英特尔公司支持网站：www.intel.com/support/cn/。

### 与接入点断开连接

当 WiFi 适配器与网络接入点断开连接时，出现以下错误消息。

因关联失败而与接入点断开连接。
因验证失败而与接入点断开连接。
因 TKIP Michael 完整性核查失败而与接入点断开连接。
因 Class 2 帧非验证失败而与接入点断开连接。
因 Class 3 帧非关联失败而与接入点断开连接。
因重新关联失败而与接入点断开连接。
因“信息元素”失败而与接入点断开连接。
因 EAPOL-密钥协议 4 通握手失败而与接入点断开连接。
因 802.1X 验证失败而与接入点断开连接。

建议的行动：

手动重新连接或确认存储在配置式中的网络设置，然后将接入点从排除列表中移除。例如，在 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式打开“配置式”列表。选择配置式，并单击连接。

### 应用程序未能启动

无法找到您指定要在此配置式连接时予以启动的应用程序。请确认配置式向导高级设置中的路径和文件名均准确。

要确认路径和文件名称：

1. 在 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式。
2. 选择配置式。
3. 单击属性。
4. 单击高级。
5. 单击应用程序自动启动。
6. 单击启用应用程序自动启动。确认文件名和文件位置路径均正确。
7. 单击确定关闭“高级设置”。
8. 单击确定以关闭“一般设置”并返回到“配置式”列表。

### 未找到证书

如果在有关证书存储中未找到计算机证书或用户证书，可能发生此错误。要解决问题，执行以下步骤：

1. 根据所使用的配置式类型，确认计算机或用户证书存储中存在有效的计算机证书或用户证书。
2. 如果存储中没有有效的证书，向域的核证机关请求有效的计算机或用户证书。请注意，计算机必须参加一个域，才够格从域的核证机关取得计算机证书。
3. 与管理员联系获得帮助。

### 验证因用户名无效而失败： 重新输入用户名

导致此验证错误的原因可能是因为在使用TTLS、PEAP、LEAP, EAP-SIM、或 EAP-AKA 配置式时用了无效的用户名。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性。
3. 单击下一步。
4. 选择适当的 802.1X 验证类型。

- 对 TTLS 和 PEAP 配置式： 选择使用以下于“用户身份凭证”。

- 核实用户名信息。
- 如果选中了使用 Windows 登录或我每次连接时提示，确保 在连接到该无线网络时使用正确的用户身份凭证信息。注意： 此选项只有在安装了单一签入登录前组件后才出现。

- 对 LEAP 配置式： 选择使用以下的用户名和密码并核实用户名信息。如果选中了使用 Windows 登录用户名和密码或提示用户名和密码，确保连接到该无线网络时使用正确的用户身份凭证信息。
- 对 EAP-SIM 或 EAP-AKA 验证类型： 核实在指定用户名（身份）下使用了正确的用户名。

5. 要保存设置，单击确定。

### 验证因用户身份凭证无效而失败： 重新输入身份凭证

导致此验证错误的原因可能是因为在使用 TTLS、PEAP、或 LEAP 配置式使用了无效的用户身份凭证。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性打开“一般设置”。
3. 单击下一步以打开安全性设置。选择企业安全性。
4. 应该选择 802.1X 验证类型。
   - 对 TTLS 和 PEAP 配置式：
     - 如果选中了使用以下用户身份凭证，确认用户名、域、和密码均正确无误。
     - 如果选中了使用 Windows 登录或我每次连接时提示，确保连接到该无线网络时使用正确的用户身份凭证信息。
   - 对 LEAP 配置式：
     - 如果选中了使用以下的用户名和密码，确认用户名、域、和密码均正确无误。
     - 如果选中了使用 Windows 登录用户名和密码或提示用户名和密码，确保连接到该无线网络时使用正确的域身份验证信息。
5. 单击确定保存设置。

### 验证因用户证书无效而失败： 选择另一份证书

此验证错误可能因用户证书无效造成。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性打开“一般设置”。
3. 单击下一步以打开安全性设置。选择企业安全性。
4. 选择合适的验证类型。
5. 对 TLS 用户： 您可以选择使用对此计算机颁发的证书。或者您可以单击使用此计算机上的一个用户证书。然后单击选择并从安装的证书列表中另选一份用户证书。
6. 单击确定。
7. 单击确定保存设置。

注意： 证书： 指定的身份应当与证书中的“颁发给”对象相匹配，而且应当在验证方所使用的验证服务器（例如 RADIUS 服务器）上注册。您的证书必须对验证服务器有效。这一要求取决于验证服务器，一般意味着验证服务器必须知道您的证书的颁发者是一个“证书颁发机构”。您应当使用与安装证书所用的相同用户名登录。

### 您的证书即将过期

此消息仅对 Windows* XP 用户适用。您在您的配置式使用的证书即将过期。此项消息并不意味连接失败，而是为了帮助您避免在将来出现连接失败而提出警告。从显示此项消息到证书过期所剩下的的时间由管理员设定。采用以下步骤解决此错误：

1. 在英特尔® 无线故障诊断程序窗口中单击此链接以更新您的证书。

如果您无法获取新的证书，请联系您的管理员。

### 管理员配置式验证因证书无效而失败

此消息仅对 Windows* XP 配置式适用。此管理员配置式验证因证书无效而失败。此项错误适用于计算机证书、用户证书和智能卡。此项错误可能因以下原因造成：

- 证书已过期。
- 在证书存储中找不到该证书。
- 证书属于无效的用户。
- 证书在失效证书列表中。

对此错误的解决方案因其原因不同而各有所异。要解决此错误，应用一个有效的证书。

### 验证因服务器身份无效而失败： 重新输入服务器名称

此验证错误可能由服务器身份无效造成。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性打开“一般设置”。
3. 单击下一步以打开安全性设置。选择企业安全性。
4. 单击下一步。
5. 在此屏幕，如果已选择了“验证服务器证书”，则确保在“证书颁发者”下拉菜单中选择了正确的颁发者。或者，如果已选择了“指定服务器或证书名称”，确保输入有效的服务器或证书名称。或者如果您选择了任何信任的 CA，确保 CA 证书已安装在受信任的根 CA 存储中。
6. 单击确定保存设置。

### 验证因服务器身份验证无效而失败： 重新输入服务器身份验证

此验证错误可能由服务器身份凭证无效造成。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性打开“一般设置”。
3. 单击下一步以打开安全性设置。选择企业安全性。
4. 选择适当的 802.1X 验证类型。
   - 对 TTLS、PEAP 和 EAP-FAST 配置式： 选择使用以下于“用户身份凭证”。
     - 核实域信息。
     - 如果选中了使用 Windows 登录用户名和密码或提示用户名和密码，确保连接到该无线网络时使用正确的域身份验证信息。注意： 此选项只有在安装了单一签入登录前组件后才出现。
   - 对 LEAP 配置式： 选择使用以下的用户名和密码并核实域名正确。如果选中了提示用户名和密码，确保在连接到无线网络时输入了正确的域和密码信息。（必须与出现在“安全性”设置窗口中的相符。）
5. 要保存设置，单击确定。

### 验证因服务器证书无效而失败： 选择另一份证书

此验证错误可能由服务器证书无效造成。

采用以下步骤解决此错误：

1. 从“配置式列表”中选择适当的配置式。
2. 单击属性。
3. 单击下一步以打开安全性设置。选择企业安全性。
4. 选择适当的 802.1X 验证类型。

- 对 TTLS 和 PEAP 配置式： 确认在列表中选中了正确的“验证类型”。单击下一步以从安装的证书列表中选择另一份证书,或指定另一个服务器或证书名称。单击确定。
- 对 TLS 配置式： 单击选择并从安装的证书列表中另选一份证书，再单击确定。

5. 要保存设置，单击确定。

注意证书： 指定的身份应当与证书中的“颁发给”对象相匹配，而且应当在验证方所使用的验证服务器（例如 RADIUS 服务器）上注册。您的证书必须对验证服务器有效。这一要求取决于验证服务器，一般意味着验证服务器必须知道您的证书的颁发者是一个“证书颁发机构”。您应当使用与安装证书所用的相同用户名登录。

### 因 AAA 服务器不可用导致验证失败

WiFi 适配器与接入点相关联，但 802.1X 验证因来自验证服务器的响应而无法完成。

采用以下步骤解决此错误：

1. 选择配置式
2. 单击连接并试图与网络关联以及与服务器验证。

### AAA 服务器拒绝了 EAP 方法

此错误在 AAA 服务器不接受配置的身份验证时发生。

采用以下步骤解决此错误：

1. 双击任务栏图标以打开 WiFi 连接实用程序。
2. 从 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式...。
3. 从配置式列表中选择关联的或上次使用的配置式。
4. 单击属性打开“一般设置”。
5. 单击下一步以打开安全性设置。
6. 确认启用 802.1X 被选中。
7. 确认选中正确的验证类型。
8. 输入要求的安全性信息。
9. 单击确定。现在配置式已经重新应用。WiFi 连接实用程序试图连接到无线网络。

### 检索证书的 PIN 无效： 重新输入 PIN

检索证书因 PIN 错误而失败。

建议的行动： 输入正确的 PIN。

### 因 GSM 适配器被意外移除而发生错误

如果 SIM 读卡器或 USIM 读卡器没有完全插入，或者在连接到 EAP-SIM 或 EAP-AKA 配置式时意外将其从笔记本电脑中拔出，便会发生此项错误。

采用以下步骤解决此错误：

1. 重新插入适配器/读卡器。
2. 双击位于屏幕右下角的英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件图标。
3. 从配置式列表中选择关联的或上次使用的配置式。
4. 单击连接。现在该配置式被重新应用。WiFi 连接实用程序试图连接到无线网络。

### 智能卡被意外移除

此错误发生于意外移除智能卡时。

采用以下步骤解决此错误：

1. 插入智能卡。
2. 选择 802.1X EAP-SIM 验证配置式。
3. 单击连接以尝试与网络关联。

### 因定时器过期导致验证失败

验证失败，原因是验证计时器在此移动工作站正在验证时过期。造成此问题的原因可能是欺诈接入点或 RADIUS 服务器出故障。

建议的行动：

- 如果怀疑是由欺诈接入点造成的，则考虑将此接入点添加到 要排除的接入点列表中，以防止以后 WiFi 适配器与此接入点连接。
- 如果不怀疑是由欺诈接入点造成的，则单击“配置式”列表中的配置式。单击连接以与网络关联，并试图与服务器验证。

### 一个管理员配置式未通过验证。

此错误在配置式中的身份验证未能被验证方（如接入点或 AAA 服务器）接受时发生。请联系您的管理员以解决此问题。

### 管理员配置式未获得 IP 地址

WiFi 适配器未能获得有效 IP 地址。无线安全性密码或加密密钥与接入点使用的不匹配。其他原因为： 无线网络要求静态 IP 地址；DHCP 服务器有问题，或者发生了一般网络问题。

要清除此消息，联系您的 WiFi 网络管理员以获得设置 WiFi 连接的帮助。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明