Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Λίστα δικτύων WiFi

Η λίστα δικτύων WiFi εμφανίζει μια λίστα δικτύων WiFi εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα. Για να ενημερώσετε τη λίστα, κάντε κλικ στο Ανανέωση για να αναζητήσετε ξανά για δίκτυα WiFi.

## Τρόπος πρόσβασης

Η λίστα διαθέσιμων δικτύων εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο.

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Δίκτυα WiFi ( ) | Ο αριθμός στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ασύρματων δικτύων που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.
| Η ισχύς σήματος του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc]). Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύς σήματος υποδεικνύουν ότι το ασύρματο δίκτυο ή ο υπολογιστής είναι διαθέσιμο για σύνδεση αλλά δεν συσχετίζονται ακόμη με σημείο πρόσβασης ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc]).
Όνομα δικτύου | Όνομα δικτύου (SSID): Το όνομα του δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας. Το όνομα δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ίδιο με το SSID του σημείου πρόσβασης. Εάν ένα σημείο πρόσβασης δεν μεταδίδει το όνομα δικτύου του (SSID) ή ο προσαρμογέας WiFi λαμβάνει κρυφό όνομα δικτύου από κρυφό σημείο πρόσβασης, εμφανίζεται <Δεν μεταδόθηκε το SSID> στη λίστα δικτύων WiFi. Για να συσχετίσετε με μια καταχώρηση δικτύου <Δεν μεταδόθηκε το SSID>, πρέπει να δημιουργηθεί καινούργιο προφίλ πριν από τη σύνδεση. Μετά τη σύνδεση, το <Δεν μεταδόθηκε το SSID> ακόμη εμφανίζεται στη λίστα δικτύων WiFi. Το συσχετισμένο προφίλ SSID προβάλλετε στη λίστα Προφίλ.
Κατάσταση | Ειδοποίηση ότι ο προσαρμογέας συνδέεται στο δίκτυο WiFi. Μόλις συνδεθεί, η κατάσταση αλλάζει σε Συνδεδεμένο.
| Προφίλ: Αναγνωρίζει ένα δίκτυο στη λίστα δικτύων WiFi που είναι συνδεδεμένο και έχει προφίλ στη λίστα προφίλ.
| Το δίκτυο WiFi χρησιμοποιεί λειτουργία δικτύου (υποδομή).
| Το δίκτυο WiFi χρησιμοποιεί λειτουργία συσκευής προς συσκευή (ad hoc).
| Το δίκτυο WiFi χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ασφάλειας.
| Η συχνότητα ζώνης που χρησιμοποιείται από το ασύρματο δίκτυο (802.11a, 802.11b, 802.11g ή 802.11n).
| Το δίκτυο WiFi βρίσκεται στη λίστα Εξαίρεσης ή οι παράμετροι του προφίλ είναι ρυθμισμένες για Μη αυτόματη σύνδεση. Όταν η σύνδεση του προφίλ ρυθμίζεται σε μη αυτόματη, δεν είναι αυτόματη η σύνδεση στο δίκτυο ή σε σημείο πρόσβασης. Κάντε διπλό κλικ στο δίκτυο στη λίστα για να συνδεθείτε σε αυτό.
Σύνδεση (Αποσύνδεση) | Κάντε κλικ για να συνδεθείτε σε δίκτυο WiFi. Μόλις συνδεθείτε, το κουμπί αλλάζει σε Αποσύνδεση. Παραθέτει τα ονόματα δικτύου των διαθέσιμων δικτύων και προφίλ. Τα εικονίδια κατάστασης δικτύου υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης.

- Εάν το επιλεγμένο δίκτυο διαθέτει έλεγχο ταυτότητας 802.11x, ανοίγουν οι Γενικές ρυθμίσεις του Οδηγού προφίλ. Εάν το δίκτυο δεν διαθέτει ασφάλεια WEP (ανοιχτό), κρυπτογράφηση WEP 64-bit ή 128-bit ή προκοινόχρηστο κλειδί (PSK), κάντε κλικ στο Σύνδεση.
- Εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης PSK ή WEP, σας ζητείτε να εισάγετε τις πληροφορίες αυτές πριν από τη σύνδεση. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε ρυθμίσεις ασφάλειας, κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Γενικές ρυθμίσεις Δημιουργίας προφίλ WiFi. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πρώτη σύνδεση.

Ιδιότητες | Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το συνδεδεμένο δίκτυο και τα σημεία πρόσβασής του. Βλ. Ιδιότητες δικτύου για πληροφορίες.
Ανανέωση | Ανανεώνει τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων. Εάν κάποια νέα δίκτυα είναι διαθέσιμα εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα, η λίστα ενημερώνεται για να εμφανίσει το νέο όνομα δικτύου.
Προφίλ | Ανοίγει το παράθυρο Προφίλ, από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε προφίλ.
Ενεργοποίηση WiFi / Απενεργοποίηση WiFi | Αλλάξτε σε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ραδιοπρόσβασης WiFi. Βλ. Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση WiFi για περισσότερες πληροφορίες.
Κλείσιμο | Κλείνει το κύριο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις