目次へ戻る

# ワイヤレス ネットワークの概要

ワイヤレス ネットワークについて
ワイヤレス ネットワークの必要設定
ワイヤレス ネットワークの基本

- ワイヤレス ネットワーク 管理ユーティリティーとは？
- ネットワーク名
- プロファイル
- セキュリティー
- ワイヤレス ネットワークの識別
- ワイヤレス ネットワーク モードの選択

無線のオン、オフを切り替える方法

注： このヘルプ全体を通して、「ワイヤレス」と「WiFi」は同義に使用されています。

## ワイヤレス ネットワークについて

ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) では、ネットワーク ケーブルを使用せずにコンピューターを接続します。ワイヤレス通信を利用して情報データを送受信し、複数のコンピューターがネットワークに接続されます。WLAN では、アクセス ポイントと呼ばれる無線通信装置はまたはワイヤレス ルーターでネットワーク コンピューターを接続し、インターネットまたはネットワークへのアクセスを提供します。他のワイヤレス コンピューターと直接通信したり、ワイヤレス アクセス ポイントを介して既存のネットワークへの接続ができます。

WiFi アダプターをセットアップするときは、まず、使用するワイヤレス ネットワークの操作モードを選択し、 Intel(R) PRO/Wireless Network Connection アダプターを使用して、ワイヤレス ネットワークの 802.11 規格に準拠した、他のワイヤレス デバイスに接続できます。このヘルプでは、ワイヤレス ネットワークは WiFi ネットワークとも呼ばれます。

## ワイヤレス ネットワークの必要設定

最も一般的なワイヤレス ネットワークはインフラストラクチャー ネットワークです。インフラストラクチャー ネットワークを設定するには、以下のものが必要です。

- ワイヤレス ルーター
- ワイヤレス ネットワークに接続する各コンピューターに 1 本のワイヤレス ネットワーク アダプター
- WLAN でインターネットにアクセスするには、ケーブルモデムまたは DSL などのブロードバンド インターネット サービスが必要です。これには、ブロードバンド モデムも含みます。

## ワイヤレス ネットワークの基本

### ワイヤレス ネットワーク 管理ユーティリティーとは？

WiFi 接続ユーティリティーは、ワイヤレス ネットワーク管理ユーティリティーです。ワイヤレス接続を管理するのに役立ちます。ワイヤレス接続を初めて設定し、接続を確立して閉じ、必要に応じてセキュリティーの管理を行い、ワイヤレス接続の管理を簡単にします。　 一部のコンピューターは、別のワイヤレス ネットワーク 管理ユーティリティーである Microsoft Windows ゼロ構成も搭載し、これらのツールの両方を使用することはできません。一方のユーティリティーを使用して作成したネットワーク設定は、他方のユーティリティーがワイヤレス接続を管理している場合には適用できません。ワイヤレス接続を管理するツールを 1 つ選択したら、それを使用することをお勧めします。

Microsoft Windows* を使用して WiFi を管理するおよび接続するを参照してください。

### ネットワーク名 (SSID)

各ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) は独自のネットワーク名を使用してネットワークを識別します。この名前は、SSID (サービス セット ID) とも呼ばれます。WiFi アダプターを設定する際に、SSID を指定します。既存の WLAN に接続する場合は、そのネットワーク内で使用されているネットワーク名を使用しなければなりません。独自の WLAN を設定する場合は、独自のネットワーク名を付けてそのネットワーク名で各コンピューターを設定することが必要になります。ネットワーク名には 32 文字までの英数半角文字を使用できます。SSID またはネットワーク名は、アクセス ポイントまたはワイヤレス ルーターで割り当てられます。

### プロファイル

プロファイルは、コンピューターの WLAN への接続を管理するのに使用されます。プロファイルは、コンピューターが WLAN に接続する方法を決定する設定を収集したものです。これらの設定 (プロファイル) は、コンピューターに保存され、その WLAN に接続するたびに使用されます。プロファイルには、すべてのネットワーク情報とセキュリティーの設定が含まれます。異なる WLAN には、別のプロファイルが作成されます。使用するコンピューターに対して、各 WLAN はその WLAN への接続を管理するための独自のプロファイルを持ちます。インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェアを使用すると、プロファイル リストにコンピューターのプロファイルが表示されます。このユーティリティーを使用して、プロファイルの作成、編集、および削除を行えます。

### セキュリティー

WLAN には、オープンでセキュリティーの低いネットワークと、セキュリティーの高いネットワークがあります。セキュリティーの高い WLAN は、そのネットワークにアクセスできるユーザーが制限されます。セキュリティーの種類には異なるレベルがあります。WiFi 接続ユーティリティーでは、WLAN のセキュリティーの種類を簡単に設定できます。

WLAN の一般的なセキュリティーの種類は、キーまたはパスワードを使用します。アクセスを要求するコンピューターで、キーまたはパスワードを入力してアクセスする必要があります。WLAN は暗号を使用してデータをエンコードします。コンピューターはデータを送信する前に、秘密の暗号化鍵を使用してデータをスクランブルします。データを受信するコンピューターは、同じ暗号キーを使用してデータを復号します。既存のネットワークに接続している場合は、ワイヤレス ネットワークの管理者が配布した暗号キーを使用してください。独自のネットワークを設定する場合は、独自のキーを付けてそのネットワーク名で各コンピューターを設定することが必要になります。WiFi 接続ユーティリティーは、その作業を行いやすくします。WLAN にアクセスするのにコンピューターが使用するセキュリティーの種類はプロファイルに保存されます。詳細は、セキュリティーを参照してください。

### ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークを識別する方法は異なり、ワイヤレス ネットワークのサイズと構成要素によって使い分けます。

- ネットワーク名または SSID： ワイヤレス ネットワークを識別します。ネットワークのすべてワイヤレス機器で同一の SSID を使用する必要があります。この方法は最も一般的だと思われます。
- BSS (Basic Service Set、ベーシック サービス セット)： ベーシック サービス セットはお互いを認識し合い通信が確立されている 2 つ以上のワイヤレス ノードまたはステーションで構成されます。
- ブロードキャスト SSID： アクセス ポイントはブロードキャスト SSID を使用して、プローブ パケットを送信するコンピューターに応答できます。アクセス ポイントでこの機能が有効になっている場合には、ワイヤレス ユーザーは空白 （null） の SSID を使用してそのアクセス ポイントに接続することができます。
- BSSID (Basic Service Set Identifier、ベーシック サービス セット ID)： 各ワイヤレス機器の独自の ID。BSSID は、デバイスのイーサネット MAC アドレスです。
- ESSID (Extended Service Set Identifier、拡張サービス セット ID)： アクセス ポイントを使用するワイヤレス ネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。
- IBSS (Independent Basic Service Set)： アクセス ポイントとの通信セッションをセットアップする必要なく 802.11 デバイス間の直接通信を可能にする 802.11 システムの操作モードです。
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID)： アクセス ポイントを使用しないで直接通信し合うように設定されたワイヤレス ネットワークのネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。

### ワイヤレス ネットワーク モードの選択

ワイヤレス ネットワークは、ネットワーク上のユーザー数に応じて、アクセス ポイントあり/なしで動作できます。インフラストラクチャー モードでは、ワイヤレス コンピューターはアクセス ポイントを使用して情報を送受信します。ワイヤレス コンピューターはアクセス ポイントに送信し、アクセス ポイントは受け取った情報を他のコンピューターにブロードキャストします。また、アクセス ポイントは、有線のネットワークやインターネットにも接続できます。アクセス ポイントを複数使用することで、広範囲のエリアをカバーする事ができます。

アドホック モードとも呼ばれるデバイスからデバイスモードでは、アクセス ポイントを使用することなくワイヤレス コンピューター同士が、直接データのやり取りを行うことができます。家庭内や小さなオフィス、または会議などでの一時的なワイヤレス ネットワークを使用する際は、デバイスからデバイスモードが便利な場合があります。

## 無線のオン、オフを切り替える方法

WiFi アダプターの無線のオン、オフを切り替える必要が生じることがあります。たとえば、飛行中には、無線をオフにしなければならないことがあります。また、バッテリーを節約するために無線をオフにすることもできます。

無線のオン、オフの切替えには次の 3 つの方法があります。

- ハードウェアの無線スイッチを使用する (コンピューターによっては、この機能がないこともあります)。
- WiFi 接続ユーティリティーの [WiFi オン] / [WiFi オフ] ボタンを使用する。
- Windows を使用する。

ワイヤレス ネットワークに接続するには、無線をオンにする必要があることに留意してください。ワイヤレス ネットワークに接続できないときは、無線がハードウェア スイッチおよび WiFi 接続ユーティリティーの [WiFi オン] / [WiFi オフ] ボタンの両方を使ってオンになっていることを確認してください。

詳細は、ワイヤレスのオン/オフの切り替えを参照してください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報