العودة إلى المحتويات

# تفاصيل توصيل الشبكة

عندما تكون موصلاً بشبكة WiFi، انقر على زر تفاصيل... في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة لعرض تفاصيل التوصيل.

## تفاصيل توصيل WiFi

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم التوصيف | اسم توصيف WiFi.
اسم الشبكة | اسم الشبكة (SSID) للتوصيل الحالي.
جودة الإشارة | يمكن تقييم إشارة تردد راديو (RF) من خلال مكونين:

- قوة الإشارة (الكم)
- جودة الإشارة

تتوقف جودة الإشارة على عدة عوامل مجتمعة، فهي تتألف أساساً من قوة الإشارة ونسبة ضوضاء تردد الراديو الموجودة، علماً بأن ضوضاء تردد الراديو تحدث بشكل طبيعي من البيئة وصناعي من المعدات الكهربائية. يؤدي ارتفاع مقدار ضوضاء تردد الراديو أو انخفاض قوة الإشارة إلى نسبة أقل بين الإشارة والضوضاء مما يتسبب في خفض جودة الإشارة. يصعب على مستقبل الراديو في حالة انخفاض النسبة بين الإشارة والضوضاء تمييز معلومات البيانات التي تضمها الإشارة من الضوضاء نفسها.

قوة الإشارة | تبين أشرطة رموز قوة الإشارة جودة إشارات الإرسال والاستقبال بين محول WiFi ونقطة الوصول أو الكمبيوتر في وضع جهاز إلى جهاز (الأقران)، حيث يبين عدد الأشرطة الرأسية الخضراء قوة إشارات الإرسال والاستقبال. ملحوظة: تُعرض قوة الإشارة لأقرب نقطة وصول في حالة الشبكات التي تحتوي على نقاط وصول متعددة.

تتراوح قوة الإشارة من ممتازة إلى خارج المدى. هذا وتتأثر قوة الإشارة بالعوامل الآتية:

- تنخفض جودة الإشارة مع طول المسافة وتتأثر كذلك بوجود العوائق المعدنية والخرسانية.
- من شأن الأجسام المعدنية أن تعكس الإشارات وتتسبب في حدوث تداخل.
- من شأن الأجهزة الكهربائية الأخرى أن تتسبب في حدوث تداخل.

عنوان IP | عنوان IPV4: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للتوصيل الحالي.
عنوان IPv6: يتوافق الجيل التالي من عناوين IP بأثر رجعي مع IPv4، كما إنه مصمم لإصلاح مشاكل تأمين البيانات في سابقه. يزيد IPv6 حيز العناوين من 32 إلى 128 بت، مما يتيح عددًا لانهائيًا من الشبكات والنظم، كما يدعم معاملات جودة الخدمة (QoS) لمعالجة الصوت والفيديو لحظيًا.
عنوان MAC للمحول | عنوان ضبط وصول الوسائط (MAC) لمحول WiFi.
مدى الموجات | يبين مدى الموجات اللاسلكية للتوصيل الحالي.

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

عدد الهوائيات المستخدمة | يشير هذا إلى عدد الهوائيات المستخدمة حاليًا. يعتمد هذا الرقم على مدى الموجات التي تستخدمها الشبكات المختلفة حاليًا وأوضاع الإرسال/الاستقبال المستخدمة في هذا المدى وقوة الإشارة وإمكانيات نقطة(نقاط) الوصول. ليس للمستخدم أي تحكم مباشر في هذا المعامل.
معدلات البيانات المدعومة | المعدلات التي يستطيع محول WiFi إرسال البيانات واستقبالها بها. يعرض سرعة التردد المستخدم بالميجابت/ثانية.

- 802.11a: 6 و9 و12 و18 و24 و36 و48 و54
- 802.11b:&rlm; 1 و2 و5.5 و11
- 802.11g: 1 و2 و5.5 و6 و9 و11 و12 و18 و24 و36 و48 و54
- 802.11n:&rlm; 450، 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2

تردد الراديو | يعرض تردد للتوصيل اللاسلكي الحالي.

- 802.11a: 5.15 جيجاهيرتز إلى 5.85 جيجاهيرتز
- 802.11b/g: 2400 24835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
- 802.11n:&rlm; 2.400 جيجاهيرتز إلى 5.00 جيجاهيرتز

رقم القناة | يعرض قناة الإرسال والاستقبال.
مصادقة الشبكة | يعرض مفتوحة ومشتركة وWPA*-شخصي وWPA2*-شخصي و WPA-مؤسسي و WPA2-مؤسسي. يعرض المصادقة المستخدمة في التوصيف المستخدم حالياً. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
تشفير البيانات | يعرض بدون أو WEP أو TKIP أو AES-CCMP. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
نوع مصادقة 802.1X | يعرض بدون أو EAP-SIM أو TLS أو TTLS أو PEAP أو LEAP أو EAP-FAST. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
بروتوكول مصادقة 802.1X | يعرض بدون أو PAP أو GTC أو CHAP أو MS-CHAP أو MS-CHAP-V2 أو TLS. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إصدار CCX | إصدار الملحقات المتوافقة مع سيسكو على هذا التوصيل اللاسلكي.
طاقة الإرسال الحالية | مستوى الطاقة التي يرسل عليها محول WiFi حاليًا، معبرًا عنها بالمللي واط.
مستويات الطاقة المدعومة | هذه هي مستويات الطاقة التي يستطيع محول WiFi إرسالها. تظهر هذه المعلومات في مدى وتعتمد على المحول.
عنوان MAC لنقطة الوصول | عنوان ضبط وصول الوسائط (MAC) لنقطة الوصول المقترنة.
نقطة وصول إلزامية | يعرض بدون في حالة عدم التمكين. في حالة التمكين، من إعداد نقطة الوصول الإلزامية يظهر عنوان MAC لنقطة الوصول. يوجه هذا الخيار محول WiFi إلى التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC محدد (12 خانة سادس عشرية من 48-بت مثل 00:06:25:0E:9D:84).
اسم نقطة الوصول | اسم نقطة الوصول. يتولى ضبط هذا الاسم الشخص الذي يشكل نقطة الوصول ويكون أقصى طول له عادة 32 حرفًا. ملحوظة: لا يكون هذا المعامل مرئيًا إلا إذا كان دعم IPv6 مثبتًا على Windows* XP.
عنوان IPV4/IPV6 لنقطة الوصول | عنوان بروتوكول الإنترنت (IPv4 أو IPv6) لنقطة الوصول. IPV6 هو الجيل التالي من عناوين IP ويتوافق بأثر رجعي مع IPv4، كما إنه مصمم لإصلاح مشاكل تأمين البيانات في IPv4. يزيد IPv6 حيز العناوين من 32 إلى 128 بت، مما يتيح عددًا لانهائيًا من الشبكات والنظم، كما يدعم معاملات جودة الخدمة (QoS) لمعالجة الصوت والفيديو لحظيًا.

ملحوظة: لا يكون هذا المعامل مرئيًا إلا عند التوصيل بنقطة وصول Cisco Systems.

قوة إشارة AP | قوة الإشارة الواصلة من نقطة الوصول على المحول. يعبر عن هذه القيمة بالمللي واط (mW) وقد تكون في الحقيقة في مدى البيكو واط. تختلف هذه القيمة حسب المسافة بين نقطة الوصول والمحول والعوائق التي ربما تتداخل مع الإشارة ومستوى الطاقة التي تبث بها نقطة الوصول.

ملحوظة: لا يكون هذا المعامل مرئيًا إلا عند التوصيل بنقطة وصول Cisco Systems.

مستوى ضوضاء AP | مستوى ضوضاء تردد الراديو (RF) الموجودة في البيئة والتي من شأنها التداخل مع الإشارة من نقطة الوصول. تصدر ضوضاء تردد الراديو من مصادر طبيعية وكهربائية. ملحوظة: لا يكون هذا المعامل مرئيًا إلا عند التوصيل بنقطة وصول Cisco Systems.
إصلاح | يجدد عنوان IP. إذا واجهتك مشاكل في الوصول إلى الشبكة فتحقق من صلاحية عنوان IP، فإذا كان 0.0.0.0 أو 169.x.x.x فهو غالباً غير صالح. إذا كانت شبكتك معدة لتعيين العنوان الشبكي تلقائياً فانقر على إصلاح وطلب عنوان IP جديد.
إغلاق | لإغلاق الصفحة.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية