Powrót do Spisu treści

# Ustawienia aplikacji (menu Narzędzia)

Ustawienia aplikacji służą do określania zachowania Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.

## Jak uzyskać dostęp

W menu Narzędzia w oknie głównym kliknij opcję Ustawienia aplikacji.

## Ustawienia aplikacji — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Karta | W górnej części okna wyświetlana jest karta WiFi. Może to być jedna z następujących kart:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945_BG Network Connection

Ustawienia zaawansowane: Poniższe ustawienia określają zachowanie i sposób wyświetlania danych programu narzędzia do połączeń WiFi.
Pasek zadań | Pokaż ikonę na pasku zadań: Zaznacz, aby wyświetlana była ikona stanu na pasku zadań. Ikona ta znajduje się na pasku zadań systemu Windows (w obszarze powiadomień). Ikona wskazuje stan połączenia bezprzewodowego. Usuń zaznaczenie, aby ikona stanu na pasku zadań nie była wyświetlana.

Ikona stanu na pasku zadań pełni kilka funkcji:

- Stan połączenia i tryb działania sieci bezprzewodowej są przedstawiane w formie wizualnej. W zależności od trybu działania zmieniany jest kolor i animacja ikony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.
- Menu: Po kliknięciu ikony prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu. Menu umożliwia wykonywanie takich zadań, jak włączanie/wyłączanie łączności radiowej i narzędzia do połączeń WiFi. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Opcje menu na pasku zadań.
- Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.

Powiadomienia | Pokaż powiadomienia o alertach: Zaznacz, aby obok ikony na pasku zadań wyświetlane były alerty. Gdy wymagana jest akcja użytkownika, wyświetlany jest komunikat. Tylko zdarzenia o wysokiej ważności wyzwalają alerty na pulpicie. Jeśli alert na pulpicie zostanie zaznaczony, wykonana zostanie odpowiednia akcja. Usuń zaznaczenie, aby alerty na pulpicie nie były wyświetlane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.

Wybierz jedną z opcji:

Powiadomienia informacyjne: Ważność tych alertów na pulpicie jest niższa. W przypadku tych dymków interwencja użytkownika nie jest wymagana, ale może w znacznym stopniu usprawnić działanie sieci bezprzewodowej.

- Pokaż powiadomienia informacyjne: Opcja zaznaczona domyślnie. Wszystkie informacyjne alerty na pulpicie są wyświetlane obok ikony stanu na pasku zadań. Alerty na pulpicie usprawniają działanie sieci bezprzewodowej, powiadamiając użytkownika, gdy w zasięgu znajduje się dostępna sieć bezprzewodowa. Informują również o nawiązaniu i utracie połączenia bezprzewodowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Etykietki narzędzi i alerty na pulpicie.
- Pokaż listę dostępnych sieci przy braku połączenia: Gdy zaznaczenie opcji Pokaż powiadomienia informacyjne jest usunięte, można wybrać ten element. Gdy alerty na pulpicie są wyłączone, ta opcja umożliwia informowanie użytkownika o dostępnych sieciach, gdy karta WiFi nie jest podłączona.

Powiadamia o używaniu karty WiFi przez inną aplikację: Jeśli opcja została zaznaczona, w przypadku próby zarządzania kartą WiFi przez inne aplikacje wyświetlony zostanie komunikat. Funkcja ta jest przydatna w przypadku korzystania z oprogramowania aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej (kawiarnia, terminal na lotnisku). Aby korzystać z funkcji narzędzia do połączeń WiFi, oprogramowanie to należy wyłączyć po opuszczeniu aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej.

Automatyczne łączenie | Połącz z dostępnymi sieciami tylko przy użyciu profili: (ustawienie domyślne) Umożliwia łączenie karty WiFi z dostępną siecią przy użyciu zgodnego profilu z listy profili. Jeśli nie będzie można znaleźć zgodnego profilu, wyświetlone zostanie powiadomienie (patrz: Powiadomienia). Urządzenie bezprzewodowe pozostaje niepołączone do momentu znalezienia zgodnego profilu lub skonfigurowania nowego zgodnego profilu.

Połącz z dowolną dostępną siecią, jeśli nie znaleziono zgodnego profilu: Zaznacz, aby automatycznie łączyć z otwartą (niezabezpieczoną) siecią bezprzewodową w przypadku, gdy nie skonfigurowano dla niej profilu. UWAGA: Sieci otwarte są niezabezpieczone. Dla takiego połączenia bezprzewodowego należy zapewnić własne zabezpieczenia. Jednym ze sposobów zabezpieczania połączeń z otwartą siecią bezprzewodową jest oprogramowanie sieci VPN.

Połącz z dowolną siecią tylko przy użyciu profili (tryb Cisco): Zaznacz, aby wypróbować wszystkie profile w preferowanej kolejności. Opcji tej używa się, gdy użytkownik znajduje się w pobliżu punktu dostępu, dla którego istnieje więcej niż jeden identyfikator SSID, ale rozgłaszany jest tylko jeden.

Nie łącz automatycznie. Użytkownik połączy się ręcznie: Zaznacz, aby wyłączyć łączenie automatyczne.

Zarządzaj wykluczeniami | Włącz automatyczną listę wykluczeń: Zaznacz, aby włączyć funkcję listy wykluczeń automatycznych. Funkcja ta umożliwia wykluczanie punktów dostępu z połączeń automatycznych. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.

Włącz ręczną listę wykluczeń: Zaznacz, aby włączyć funkcję listy wykluczeń ręcznych. Funkcja ta umożliwia wykluczanie sieci z połączeń automatycznych. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zarządzanie wykluczeniami.

Lista sieci WiFi | Pokaż nagłówki sortowania kolumn: Zaznacz, aby wyświetlać nazwy kolumn na liście Sieci WiFi. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować jej zawartość w porządku rosnącym lub malejącym.
Powiadomienie o folderach udostępnianych | Udostępnianie plików i drukarek umożliwia innym komputerom w sieci uzyskiwanie dostępu do zasobów komputera użytkownika. W przypadku udostępniania plików i drukarek na komputerze przenośnym należy zachować szczególną ostrożność. Ta funkcja pozwala otrzymywać powiadomienia o nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową w sytuacji, gdy foldery udostępniane w komputerze spełniają jeden z następujących warunków:

- zapora systemu Microsoft Windows jest wyłączona,
- udostępnianie plików i drukarek jest włączone jako wyjątek w ustawieniach zapory systemu Microsoft Windows.

Automatycznie nie udostępniaj folderów udostępnianych w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną.
Zaznacz, aby automatycznie wyłączać udostępnianych folderów, gdy następuje łączenie z siecią niezabezpieczoną. Funkcja ta stanowi rodzaj dodatkowego zabezpieczenia.

Wyłącz to powiadomienie
Zaznacz, aby zawsze pozostawiać aktualne ustawienia folderów udostępnianych, gdy następuje łączenie z otwartą siecią niezabezpieczoną.

Powiadom w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną.
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia o połączeniu z niezabezpieczoną siecią otwartą.

Powiadomienie sieci Ad Hoc | W czasie połączenia z siecią Ad Hoc alerty mogą być generowana na podstawie wymienionych poniżej ustawień. Alerty są wyświetlane co dwie minuty, przez maksymalnie dziesięć minut. Powiadom, jeśli z siecią Ad Hoc nie połączyło się żadne urządzenie równorzędne
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia w sytuacji, gdy żadne urządzenie równorzędne nie połączyło się z siecią Ad Hoc.

Powiadom, jeśli wszystkie urządzenia równorzędne rozłączyły się z siecią Ad Hoc
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia w sytuacji, gdy wszystkie urządzenia równorzędne rozłączyły się z siecią Ad Hoc.

Powiadomienie o nazwie SSID | Powiadamia o użyciu do połączenia się z siecią domyślnej nazwy sieci (identyfikatora SSID). Typowe przykłady wstępnie zdefiniowanych, domyślnych nazw sieci to: wireless, WLAN, linksys, domyślna. Łączenie z punktem dostępu, który ma domyślną nazwę sieci (identyfikator SSID), może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Takie punkty dostępu zwykle używają wyłącznie domyślnych zabezpieczeń i ustawień (na przykład uwierzytelniania otwartego oraz domyślnego adresu IP, nazwy użytkownika i hasła). W przypadku sieci prywatnej należy zmienić nazwę sieci i ustawienia zabezpieczeń w celu podniesienia poziomu ochrony sieci.

Powiadom w przypadku połączenia z siecią o domyślnej nazwie SSID
Zaznacz, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku połączenia z siecią o domyślnej nazwie sieci.

Ustawienia WiFi | Wyłącz skanowanie w poszukiwaniu sieci WiFi po skojarzeniu: To ustawienie powoduje wyłączenie skanowania w poszukiwaniu dodatkowych punktów dostępu do sieci WiFi po połączeniu karty z punktem dostępu (siecią). Wyłączenie skanowania po połączeniu może zwiększyć wydajność połączenia.
Wi-Fi Protected Setup* | Powiadom, jeśli w zasięgu znajdują się punkty dostępu Wi-Fi Protected Setup. Włącz, aby otrzymywać powiadomienie, gdy w zasięgu komputera znajduje się punkt dostępu Wi-Fi Protected Setup*. Jest to konieczne do zarejestrowania (podłączenia) komputera do punktu dostępu lub do ustanowienia komputera rejestratorem punktu dostępu. Domyślnie opcja jest włączona.
OK | Umożliwia zapisanie ustawień i powrót do poprzedniej strony.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia