Voltar ao índice

# Usar o assistente da Wi-Fi Protected Setup* para configurar e gerenciar uma rede

Com o Assistente da Wi-Fi Protected Setup* você pode configurar facilmente uma nova rede e adicionar dispositivos a ela. A Wi-Fi Protected Setup* simplifica o processo de configuração e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir que a rede seja configurada de modo seguro. Com a Wi-Fi Protected Setup*, você pode executar facilmente as seguintes tarefas:

- Como Registrando: Obtenha as configurações de segurança e configure seu computador ou dispositivo para conexão com uma rede existente
- Como Registrador: Faça as configurações de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador ou dispositivo à rede
- Manual: Não use o Wi-Fi Protected Setup. Você será solicitado a inserir manualmente as configurações de segurança da rede.

Com as instruções a seguir, você poderá adicionar também um outro dispositivo a uma rede existente, no Registrador:

- No Registrador apenas, adicione outro computador ou dispositivo à rede

### Como acessar o Assistente da Wi-Fi Protected Setup*

Há duas formas de acessar o Assistente do Wi-Fi Protected Setup*:

- Clique na mensagem de alerta que aparece quando uma rede com capacidade de Wi-Fi Protected Setup é detectada:
  Há dispositivos com capacidade para Wi-Fi Protected Setup na faixa de alcance de seu computador. Clique para conectar-se.

- Clique na lista de redes WiFi da janela principal do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Nesta discussão, são utilizados os termos a seguir.

- Ponto de acesso: Um dispositivo que conecta dispositivos sem fio a uma rede. O ponto de acesso é configurado com as necessárias informações do nome da rede (SSID) e credenciais de segurança.
- Registrando: Um dispositivo que tenta se associar a um ponto de acesso ou rede sem fio, mas não possui a senha ou chave do ponto de acesso ou da rede. Tão logo obtenha a senha ou chave válida, o computador se tornará membro da rede sem fio. O Utilitário de Conexão WiFi pode ser configurado para funcionar como um Registrando para um ponto de acesso suportado.
- Registrador: Um registrador é um dispositivo (geralmente um computador) que permite que outros dispositivos (geralmente computadores) entrem na rede sem fio. É possível configurar o Utilitário de Conexão WiFi para funcionar como um registrando para o(s) ponto(s) de acesso suportado(s). O registrador transfere automaticamente a chave ou senha do ponto de acesso, de modo seguro.

Uma nova rede sem fio é estabelecida, configurando-se o ponto de acesso, conectando-se os computadores necessários, equipados com os adaptadores WiFi e, opcionalmente, acoplando-se uma conectividade de rede externa (por exemplo, Internet, geralmente conectando o ponto de acesso a um DSL ou modem a cabo, ou dispositivo equivalente).

### Como Registrando: Obtenha as configurações de segurança e configure seu computador ou dispositivo para conexão com uma rede existente

As etapas a seguir usam o Assistente do Wi-Fi Protected Setup* para conectar um Registrando a uma rede existente. Isso pressupõe que o computador do Registrador está executando o Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi.

NOTA: Para alcançar taxas de transferência acima de 54 Mbps nas conexões do 802.11n, deve ser selecionada a segurança WPA2-AES. É possível não selecionar qualquer tipo de segurança (Nenhum) para permitir a instalação da rede e o diagnóstico de problemas.

1. No computador que você quer conectar à rede, uma mensagem informa que um ou mais pontos de acesso com capacidade Wi-Fi Protected Setup estão dentro da faixa de alcance do computador sem fio. Clique nesta mensagem. (Ou selecione a rede na lista Redes WiFi, na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi.)
2. A página de início do Assistente do Wi-Fi Protected Setup* é aberta. Nesta página, selecione Como Registrando: Obtenha as configurações de segurança e configure seu computador ou dispositivo para conexão com uma rede existente.
3. Use a lista Redes disponíveis para selecionar a rede à qual deseja se conectar (neste exemplo, a MyWPS). Depois, clique em Avançar.
4. É aberta a janela Descoberta. O Registrando a ser conectado à rede detecta o registrador dessa rede. Presumindo-se que o processo de Descoberta obtenha êxito, será exibido o nome do registrador ou ponto de acesso.
5. A janela seguinte exibe a senha do dispositivo (senha do registrando). A senha mostrada no Registrando é uma senha temporária exclusiva, gerada aleatoriamente para esse Registrando. Essa senha é utilizada para solicitar permissão para conectar-se ao ponto de acesso da rede. (A senha mostrada abaixo é apenas um exemplo).
6. No ponto de acesso do Registrador, digite a senha fornecida para o Registrando. Depois, clique em Avançar.

NOTA: Este processo pressupõe que o registrador esteja executando o Utilitário de Conexão WiFi; o processo e as janelas exibidas no registrador podem ser diferentes no software de outros fornecedores. Alguns pontos de acesso podem ter um registrador interno.

7. A janela seguinte lista o perfil dessa rede. O perfil selecionado será enviado ao Registrando, concedendo-lhe acesso à rede. São exibidos somente os perfis com suporte. Perfis com suporte são aqueles baseados na segurança WPA-PSK, WPA2-PSK e Aberta (Nenhum). Selecione o perfil e clique em Avançar para finalizar o processo de registro.
8. A última janela mostra que a inscrição do Registrando junto ao registrador está concluído. Clique em Concluir.
9. No Registrando, clique em Avançar. No Registrando, você será notificado do Êxito na conexão com a <nome da rede sem fio>. Clique em Concluir.

### Como Registrador: Faça as configurações de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador ou dispositivo à rede

As etapas a seguir usam o Assistente do Wi-Fi Protected Setup* para configurar este computador como Registrador para um ponto de acesso ou uma rede segura. Execute estas etapas se você estiver criando uma nova rede.

1. Localize a senha do proprietário do dispositivo para o ponto de acesso. Esta senha é definida pelo fabricante do ponto de acesso. A senha está geralmente localizada em uma etiqueta posicionada na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue o ponto de acesso da rede.
3. No computador que será definido como registrador, ligue o Utilitário de Conexão WiFi.
4. A mensagem a seguir informa que um ou mais dispositivos compatíveis estão dentro da faixa de alcance do computador. Clique nessa mensagem. (Ou selecione a rede na lista Redes WiFi, na janela principal do Utilitário de Conexão WiFi.)
5. A página de início do Assistente do Wi-Fi Protected Setup* é aberta. Nesta página, selecione Como Registrador: Faça as configurações de segurança para um ponto de acesso da rede e/ou adicione outro computador ou dispositivo à rede.
6. Na janela seguinte, use a lista Redes disponíveis para selecionar a rede à qual deseja se conectar. A lista de redes depende do que foi detectado. Clique em Avançar.
7. Na janela seguinte, digite a Senha do proprietário do dispositivo, que você recuperou do ponto de acesso na etapa 1. Clique em Avançar para continuar.
8. A janela seguinte mostra o Nome da rede, Tipo de segurança e Senha. Se o ponto de acesso já estiver configurado, aparecerá esmaecido; passe para a etapa 10. Se o ponto de acesso não estiver configurado (os campos não estarão esmaecidos), passe para a etapa 11.
9. Após alguns segundos, a seguinte mensagem será exibida:
   O ponto de acesso já está configurado. Deseja reconfigurá-lo?
   Se não desejar reconfigurar o ponto de acesso, selecione Não. O software se conectará à rede, fará a conexão e criará um perfil. Em seguida, ele sai da rede e este procedimento estará concluído. Para reconfigurar o ponto de acesso, selecione Sim.
10. É exibida a janela seguinte. O primeiro campo traz o nome do ponto de acesso. Por padrão, é o Nome da rede sem fio (SSID). Neste exemplo, redefinimos como MyWPS. Você pode atribuir o nome que desejar.
11. No campo Tipo de segurança, selecione o tipo de segurança desejado.

- O Modo WPA* Pessoal requer a configuração manual de uma chave pré-compartilhada (PSK) no ponto de acesso e nos clientes. Essa PSK autentica uma senha ou um código de identificação, na estação cliente e no ponto de acesso. Não é necessário um servidor de autenticação.
- WPA2* é a segunda geração de segurança WPA que fornece aos usuários de conexões sem fio em empresas e individuais um alto nível de certeza de que somente os usuários autorizados poderão acessar suas redes WiFi. Selecionamos aqui a segurança WPA2-Pessoal. Use os perfis do Utilitário de Conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi para obter o nome da rede WiFi (SSID) e a senha WPA2-Pessoal para usar um dispositivo preexistente.

12. O terceiro campo é a Senha. A senha exibida é gerada ou pré-configurada aleatoriamente, mas você pode alterá-la para uma senha qualquer. Contudo, mantenha uma senha de alta segurança. Tem de ter entre 8 e 63 caracteres Quando terminar esta etapa, clique em Avançar.

As janelas seguintes mostram a configuração do ponto de acesso e registrador.

13. Assim que a rede receber a Senha de propriedade, você será notificado do Êxito na conexão com a <nome da rede sem fio>. Clique em Concluir. Este processo conclui a configuração do ponto de acesso e registrador.
14. Para salvar estas configurações em um perfil para uso posterior por um cliente do legado, clique em Salvar configurações de dispositivo sem fio. As configurações do perfil são gravadas em um arquivo texto (txt) no disco rígido local. Por padrão, o arquivo é gravado na unidade C:\ local. Aceite o local de gravação padrão ou clique em Procurar para escolher outro local em seu computador.

Você poderá então, conectar um Registrando (computador) à rede. Para fazer isso, execute o procedimento Como Registrando: Obtenha as configurações de segurança e configure seu computador ou dispositivo para conexão com uma rede existente. Ou, se você quiser apenas trabalhar no Registrador da rede, execute o procedimento No Registrador, adicione outro computador à rede.

### No Registrador, adicione outro computador à rede

As etapas a seguir usam o Assistente do Wi-Fi Protected Setup* que está em execução no Registrador para conectar outro computador (um Registrando) a uma rede existente. Este procedimento é executado apenas no Registrador.

NOTA: Este processo pressupõe que o registrador esteja executando o Utilitário de Conexão WiFi; o processo e as janelas exibidas no registrador podem ser diferentes no software de outros fornecedores.

1. Obtenha a Senha do dispositivo para o computador Registrando a ser adicionado à rede.
2. No Registrador, no ícone da bandeja de tarefas do Utilitário de Conexão WiFi, clique com o botão direito e selecione Adicionar novo dispositivo.
3. No Registrador, execute as etapas 6 a 9 do procedimento Conectar um Inscrito a uma rede ou ponto de acesso.

Voltar ao início

Voltar ao índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade