Zpět na obsah

# Správa profilů

POZNÁMKA: Tato část popisuje profily vytvořené pomocí Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. V případě uživatelů systému Windows* XP nebo klientů s tímto systémem nejsou tyto profily používány funkcí Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Windows* XP.

POZNÁMKA: Pojmy „bezdrátový“ a „WiFi“ v této nápovědě jsou vzájemně zaměnitelné.

- Co je profil?
- Typy profilů
- Seznam profilů
- Ikony profilů
- Připojení k profilu
- Vytvoření nového profilu
- Úpravy existujícího profilu
- Odebrání profilu
- Nastavení hesla profilu
- Export a import profilů

# Co je profil?

Profil je uložená skupina síťových nastavení. Profily jsou zobrazeny v Seznamu profilů. Profily jsou výhodné při přecházení mezi bezdrátovými sítěmi. Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu obsahuje síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení.

Profil bude vytvořen při připojení k bezdrátové síti.

1. Vyberte síť ze seznamu WiFi sítě.
2. Klepněte na tlačítko Připojit.
3. Pokud bezdrátová síť vyžaduje heslo WEP nebo šifrovací klíč, zobrazí se před připojením žádost o jejich zadání. Chcete-li změnit možnosti zabezpečení, klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Konfigurace nastavení WiFi.
4. Chcete-li se připojit, klepněte na tlačítko OK. Bude vytvořen profil a přidán do seznamu profilů.

Průvodce vytvořením profilu WiFi sítě vás provede nastaveními, která jsou vyžadována pro připojení k bezdrátové síti. Po dokončení bude profil uložen a přidán do seznamu profilů. Díky uložení nastavení profilu budete příště připojeni automaticky, jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě.

## Typy profilů

Existují dva základní typy profilů, pomocí nichž se lze připojit k bezdrátové síti. Jedná se o tyto typy:

- Uživatelské profily: Tyto profily jsou vytvářeny jednotlivými uživateli. Pokud počítač používá více uživatelů, každý uživatel si musí vytvořit svou vlastní sadu uživatelských profilů. Uživatelé počítače nemají k cizím uživatelským profilům bezdrátových sítí přístup.
- Profily správce: Pokud mají být nějaké profily sdíleny mezi uživateli počítače, je nutné nainstalovat Nástroj správce, který umožňuje vytvářet profily správce. Další informace naleznete v části Profily správce.

## Seznam profilů

V seznamu profilů jsou zobrazeny existující profily. Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, nástroj pro připojení WiFi prověří, zda se některý profil v seznamu neshoduje. Pokud ano, budete k síti automaticky připojeni.

### Šipky pro nastavení priority v seznamu profilů

- Pomocí tlačítka se šipkou nahoru můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru.
- Pomocí tlačítka se šipkou dolů můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.

## Ikony profilů

Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k síti, typ používaného operačního režimu a zda se používá zabezpečení sítě. Tyto ikony se zobrazují vedle názvu profilu v seznamu profilů.

Název | Popis
--- | ---
Název profilu | Název profilu je vaše označení sítě. Může to být cokoli, co jasně síť identifikuje. Několik příkladů: Moje domácí síť, Pouliční kavárna,…
Název sítě | Název bezdrátové sítě (SSID) nebo počítače.
Ikony připojení: Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k bezdrátové síti, typ používaného provozního režimu a zda se používá zabezpečení sítě.
| Modrý kruh: WiFi adaptér je přidružen k přístupovému bodu nebo k počítači (režim Zařízení-zařízení [ad hoc]). Pokud je pro profil povoleno zabezpečení 802.1X, ukazuje, že je WiFi adaptér přidružen a ověřen.
| Označuje režim Síť (infrastruktura).
| Označuje režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Označuje profil správce.
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
| Označuje, že příslušná síť se nachází v seznamu Vyloučit, tj. je nastaveno ruční a nikoli automatické připojení. Pokud se síť nachází v seznamu Vyloučit, připojení je nutné provést ručně.
Šipky | Pomocí šipek můžete uspořádat profily do požadovaného pořadí pro automatické připojení.

- Šipka nahoru: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru.
- Šipka dolů: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.

Připojit | Připojí vybraný profil k bezdrátové síti.
Přidat | Otevře stránku Obecná nastavení okna Vytvořit profil WiFi, kde je možné vytvořit nový profil. Další informace najdete v části Vytvoření nového profilu.
Odebrat | Slouží k odebrání vybraného profilu ze seznamu profilů. Další informace najdete v části Odebrání profilu.
Vlastnosti | Slouží k úpravám existujícího profilu. Profil uvedený v seznamu také můžete upravit poklepáním. Další informace najdete v části Úpravy existujícího profilu.
| Export a import: Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Bezdrátové profily lze automaticky naimportovat do Seznamu profilů. Další informace najdete v části Export a import profilů.
Zavřít | Zavře okno správy profilů.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Připojení k profilu

Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, která má shodný profil, budete k této síti automaticky připojeni. Pokud se v dosahu rovněž nachází jiná síť s profilem nižší priority, můžete vynutit připojení k tomuto nižšímu profilu. Lze to provést z nástroje pro připojení WiFi nebo pomocí ikony na hlavním panelu.

Ruční připojení k profilu z aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi:

1. Poklepáním na ikonu na hlavním panelu otevřete hlavní okno.
2. Klepnutím na tlačítko Profily zobrazte seznam profilů.
3. Vyberte profil v seznamu profilů.
4. Klepněte na tlačítko Připojit. Nezapomeňte, že připojení bude navázáno, pouze pokud je bezdrátová síť v dosahu.

Ruční připojení k profilu prostřednictvím ikony na hlavním panelu:

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu na hlavním panelu.
2. Klepněte na příkaz Připojit k profilu.
3. Vyberte profil.
4. Spusťte připojení klepnutím.

## Vytvoření nového profilu

Vyberte síť ze seznamu WiFi sítě. Klepněte na tlačítko Připojit. Správce Vytvořit profil bezdrátové sítě vás provede požadovanými kroky vytvoření profilu a připojení k síti. Během konfigurace se okno Vytvořit profil bezdrátové sítě – Nastavení zabezpečení pokusí zjistit příslušná nastavení zabezpečení za vás.

Vytvoření nového profilu a připojení k bezdrátové síti:

1. V hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi klepněte na tlačítko Profily.
2. Na stránce Profily klepnutím na tlačítko Přidat otevřete stránku Vytvořit profil bezdrátové sítě – Obecná nastavení. (Další informace najdete v části Obecná nastavení.)
3. Název profilu: Zadejte popisný název profilu.
4. Název WiFi sítě (SSID): Zadejte název sítě WiFi
5. Vyberte provozní režim: Síť (infrastruktura) nebo Zařízení-zařízení (ad hoc).
6. Klepnutím na tlačítko Upřesnit se zobrazí následující možnosti:

- Automatické připojení: Výběrem této možnosti nastavíte automatické nebo ruční připojení k profilu.
- Automatický import: Správce sítě může exportovat profil do jiného počítače.
- Výběr pásma: Vyberte pásma, ve kterých mají být vytvářena připojení k síti.
- Povinný přístupový bod: Výběrem této možnosti přidružíte bezdrátový adaptér ke konkrétnímu přístupovému bodu.
- Ochrana heslem: Zadejte heslo, kterým bude profil chráněn.
- Automatické spuštění aplikace: Uveďte název programu, který má být spuštěn po navázání bezdrátového připojení.
- Udržovat připojení: Tuto možnost vyberte, chcete-li po odhlášení zůstat připojeni k uživatelskému profilu.

7. Klepnutím na tlačítko Další na straně Obecná nastavení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení.
8. Vyberte možnost Osobní zabezpečení nebo Podnikové zabezpečení a dále vyberte možnosti Ověření v síti a Šifrování dat možnosti. Podle potřeby zadejte nastavení šifrovacího klíče a nakonfigurujte nastavení ověřování 802.1X.
9. Po dokončení nastavení profilu klepněte na tlačítko OK. Chcete-li změnit nebo ověřit nastavení profilu, klepněte na tlačítko Zpět.
10. Pokud právě nejste připojeni k síti, Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi rozpozná, že byl přidán nový profil, a automaticky se pokusí k tomuto novému profilu připojit.
11. Chcete-li se k tomuto profilu připojit ručně, klepněte na tlačítko Připojit. Ikona připojení ukazuje aktuální stav připojení. Dále je zobrazen název sítě, rychlost vysílání a příjmu a kvalita signálu.

## Úpravy existujícího profilu

Úpravy existujícího profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily... v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Klepněte na profil, který chcete upravit ze Seznamu profilů.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti profilu bezdrátové sítě – Obecná nastavení.
4. K procházení mezi nastaveními na stránkách Obecná nastavení a Nastavení zabezpečení okna Vlastnosti profilu WiFi použijte tlačítka Další a Zpět.

- Obecná nastavení: Další informace najdete v části Obecná nastavení.
- Nastavení zabezpečení: Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení .

5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete okno. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete okno bez uložení změn.

## Odebrání profilu

Odebrání profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily... v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

Pokud jste stále připojeni k síti:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Zobrazí se upozornění: <název profilu> je aktivní a bude trvale odebrán. Chcete pokračovat?
5. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

POZNÁMKA: Pokud je profil chráněn heslem, není možné nastavení profilu odebrat nebo upravit bez zadání hesla. Pokud správce ani vy heslo neznáte, neexistuje postup, jak heslo resetovat.

## Nastavení hesla profilu

Nastavení ochrany existujícího profilu heslem:

1. Klepněte na tlačítko Profily... v hlavním okně Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete stranu Obecná nastavení okna Vlastnosti profilu WiFi sítě.
4. Klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Upřesnit nastavení.
5. Klepnutím na tlačítko Ochrana heslem otevřete nastavení Ochrana heslem.
6. Klepněte na možnost Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků).
7. Heslo: Zadejte heslo.
8. Potvrzení hesla: Zadejte heslo znovu.
9. Klepnutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se na stranu Obecná nastavení.
10. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do hlavního okna.

## Import a export profilů

Tato funkce umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Bezdrátové profily lze automaticky naimportovat do Seznamu profilů.

Správce může nastavit automatický import profilů do seznamu profilů. Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi sleduje nové profily v importovací složce na pevném disku. Automaticky lze importovat pouze profily, které mají povolené nastavení Povolit automatický import v části Upřesnit nastavení. Jestliže v seznamu profilů již existuje profil se stejným názvem, zobrazí se dotaz, zda chcete importovaný profil odmítnout nebo přijmout. Pokud jej přijmete, bude stávající profil nahrazen. Všechny importované uživatelské profily jsou umístěny na konec seznamu profilů.

POZNÁMKA: Informace o exportu profilů správce najdete v části Balíčky správce.

### Import profilů do seznamu profilů

Ruční import profilů:

1. Klepněte na tlačítko Import na stránce Profily.
2. Vyberte soubory s profily, které chcete importovat.
3. Klepněte na tlačítko Import.
4. Po úspěšném importu profilu se zobrazí zpráva.

### Export profilů ze seznamu profilů

1. Vyberte v seznamu jeden nebo více profilů.
2. Stisknutím tlačítka Export exportujte profily ze seznamu profilů.
3. Vyberte cílovou složku. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte na pevném disku cílový adresář. Výchozím adresářem je disk C:\.
4. Klepnutím na tlačítko OK exportujte vybraný profil. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily byly úspěšně exportovány do cílové složky: C:\.

Výběr více profilů:

1. Označte profil pomocí myši.
2. Stiskněte klávesu Ctrl.
3. Klepněte postupně na všechny profily, které chcete vybrat. Exportujte více profilů podle pokynů v kroku 2 výše.

### Profily chráněné heslem

Uživatelské profily chráněné heslem lze automaticky importovat ze vzdálených systémů a exportovat do těchto systémů. Je-li profil chráněn heslem, bude jej možné upravit až po zadání hesla. Další informace najdete v části Nastavení hesla profilu.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky