Takaisin Sisällys-sivulle

# Sovellusasetukset (Hallinta-apuohjelma)

Järjestelmänvalvoja voi määrittää Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman asetukset ja hallita sovelluksen toimintaa käyttäjän tietokoneessa sekä valita tason, jolla käyttäjät saavat hallita WiFi-yhteyksiensä eri näkökohtia. Nämä asetukset määritetään käyttämällä Hallinta-apuohjelmaa, eivätkä ne ole samoja kuin Työkalut-valikon asetukset.

HUOMAUTUS: Monet näistä asetuksista ovat käytettävissä vain Windows* XP Client- ja/tai Windows 7 Client -järjestelmissä suoritettaville paketeille.

## Avaaminen

1. Avaa Hallinta-apuohjelma.
2. Valitse Luo uusi pakkaus tai Avaa aikaisemmin luotu pakkaus.
3. Valitse Sovellusasetukset -välilehti ja valitse Sisällytä sovellusasetukset tähän pakkaukseen.
4. Valitse haluamasi asetukset. Toiset asetukset edellyttävät lisätietoja.

## Sovellusasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
802.1x-laillisuustarkistus | Salli käyttäjän luoda profiileja tai muodostaa yhteys verkkoihin, jotka tukevat seuraavia 802.1X-laillisuustarkistuksen EAP-tyyppejä. Valitse ne 802.1X-laillisuustarkistuksen EAP-tyypit, jotka haluat ottaa käyttöön käyttäjän tietokoneessa: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA.

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- tai Windows 7 Client -järjestelmässä käytettäville paketeille.

AAA hallinnassa | Ilmoita, kun muu sovellus käyttää WiFi-sovitinta HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.
Sovitinkytkentä | Sovitinkytkennän käyttöönotto Tämä asetus sallii järjestelmänvalvojan hallita WiFi-radiota. Jos tämä ominaisuus on käytössä, aina kun tunnistetaan mikä tahansa kelvollinen Ethernet-kaapeliyhteys, Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelma katkaisee automaattisesti langattoman verkkoyhteyden ja kytkee langattoman radion pois päältä. Jos järjestelmän Ethernet-kaapeliyhteys katkeaa, WiFi-yhteysapuohjelma kytkee automaattisesti WiFi-sovittimen radion päälle ja yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytössä olleeseen profiiliin/verkkoon. Jos viimeksi käytetty verkko ei ole käytettävissä, WiFi-yhteysapuohjelma muodostaa yhteyden ensisijiasten profiilien luettelon ensimmäiseen käytettävissä olevaan langattomaan verkkoon. Lisäksi jos Sovitinkytkentä on käytössä ja WiFi-radio on poissa päältä, käyttäjä ei voi kytkeä radiota uudelleen päälle irrottamatta Ethernet-kaapelia.

HUOMAUTUS: Tällainen käyttäytyminen koskee järjestelmää kokonaisuudessaan eikä se ole käyttäjäkohtainen.

Sovitinkytkentä | Sovitinkytkennän käyttöönotto Tämä asetus sallii järjestelmänvalvojan hallita WiFi-radiota. Jos tämä ominaisuus on käytössä, aina kun tunnistetaan mikä tahansa kelvollinen Ethernet-kaapeliyhteys, Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelma katkaisee automaattisesti langattoman verkkoyhteyden ja kytkee langattoman radion pois päältä. Jos järjestelmän Ethernet-kaapeliyhteys katkeaa, WiFi-yhteysapuohjelma kytkee automaattisesti WiFi-sovittimen radion päälle ja yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytössä olleeseen profiiliin/verkkoon. Jos viimeksi käytetty verkko ei ole käytettävissä, WiFi-yhteysapuohjelma muodostaa yhteyden ensisijiasten profiilien luettelon ensimmäiseen käytettävissä olevaan langattomaan verkkoon.

HUOMAUTUS: Tällainen käyttäytyminen koskee järjestelmää kokonaisuudessaan eikä se ole käyttäjäkohtainen.

Hallinta-apuohjelma | Salli käyttäjän käyttää Hallinta-apuohjelmaa. Jos tämä ruutu jätetään valituksi, käyttäjä pystyy käyttämään Hallinta-apuohjelmaa tietokoneessaan, jos apuohjelma on asennettu. Poista valinta ruudusta, jotta käyttäjä ei pysty käyttämään Hallinta-apuohjelmaa.
Sovelluksen automaattinen käynnistys | Sallii käyttäjän käynnistää sovelluksen yhteydenmuodostuksen yhteydessä. Ottamalla tämän toiminnon käyttöön käyttäjä voi määrittää sovelluksen, joka käynnistyy aina, kun jokin tietty verkkoprofiili muodostaa yhteyden. Käyttäjä valitsee profiilin ja voi sen jälkeen määrittää sovelluksen, komentojonotiedoston tai komentosarjan. Käyttäjä saattaa esimerkiksi haluta, että näennäisen yksityisverkon (VPN) istunto käynnistyy aina, kun kannettava tietokone muodostaa yhteyden tiettyyn langattomaan verkkoon. Jos tätä toimintoa ei ole valittuna (se on poistettu käytöstä), käyttäjä ei voi määrittää minkään sovelluksen automaattista käynnistymistä, kun tietty verkkoprofiili muodostaa yhteyden.
Sovellusten tekemä radion kytkeminen päälle ja pois päältä | WiFi päälle/pois päältä Sallii muun valmistajan sovelluksen poistaa Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman WiFi päälle / WiFi pois päältä -painikkeen. HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, versio 4, sisältää parannuksia EAP-FAST-ominaisuuksiin. Näitä ovat mm. asetukset käyttäjän kehotteisiin ja varoituksiin. Valitse Ota CCSv4 käyttöön, jos haluat ottaa käyttöön Enable Cisco Compatible Extensions, version 4 (CCXv4) -ominaisuudet EAP-FAST-profiileja varten.

HUOMAUTUS: Hallinta-apuohjelman EAP-FAST-myöntäjätunnus (A-ID) -ryhmät -ominaisuus ei ole käytettävissä, jos CCXv4 ei ole käytössä.

Valitse, mitkä kehotteet otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä EAP-FAST-PAC-käyttöönotossa asiakkaan tietokoneessa:

Poista valtuuttamattoman käyttöönoton kehotteet ja varoitukset käytöstä: PAC-tunnusten automaattisen käyttöönoton kehotteet ja varoitukset poistetaan käytöstä, jos PAC-tunnusta ei ole tai jos palvelimen, johon yhteys on muodostettu, lähettämää myöntäjätunnusta vastaavaa PAC-tunnusta ei löydy.

Poistetaan käytöstä kehotteet kytkettäessä oletuspalvelin (A-tunnus): Kehotteet poistetaan käytöstä, kun asiakas kohtaa palvelimen, joka on myöntänyt PAC-tunnuksen aikaisemmin, mutta joka ei parhaillaan ole valittuna oletuspalvelimeksi.

Poista valtuuttamaton käyttöönotto käytöstä PAC:n käyttöönoton jälkeen: Automaattisen käyttöönoton poistaminen käytöstä automaattisesti, kun tämän A-tunnuksia PAC on otettu käyttöön.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Tallenna käyttäjätiedot välimuistiin | Käyttäjätietojen tallentaminen käyttäjän sisäänkirjautuessa. Jos langaton yhteys katkeaa tilapäisesti, tallennettuja käyttäjätietoja käytetään yhteyden uudelleenmuodostamisen aikana. Käyttäjätiedot pyyhitään muistista, kun käyttäjä kirjautuu ulos.

HUOMAUTUS: Jos valinta poistetaan, Kysy aina yhteyttä muodostettaessa -asetus ei ole käytettävissä profiilien luomisen aikana.

Sertifikaatin vanhentumisvaroitus | Ota käyttöön sertifikaatin vanhentumisvaroitus Jos tämä on valittuna, WiFi-yhteysapuohjelma antaa käyttäjille varoituksen, kun sertifikaatit ovat vanhentumassa. Määritetyn URL-osoitteen avulla käyttäjät voivat päivittää sertifikaattinsa sertifikaattipalvelimesta. Kun tämä on valittuna, seuraavat kentät aktivoituvat:

- Päiviä sertifikaatin päivittämiseen: Tämä on päivien määrä ennen sertifikaatin vanhenemista, jolloin käyttäjä saa varoituksen.
- Sertifikaatin päivityksen URL

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- ja Windows 7 -järjestelmissä käytettäville paketeille.

Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkokäyttö | Käyttäjän salliminen luoda Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -profiileja tai liittyä Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkoihin tai näiden toimien estäminen käyttäjältä. Voit määrittää käyttäjälle sallitut laitteidenväliset yhteydet ottamalla käyttöön seuraavia ominaisuuksia ja poistamalla niitä käytöstä:

- Salli laitteidenvälinen verkkokäyttö

- Salli ainoastaan suojattu laitteidenvälinen verkkokäyttö

- Estä laitteidenvälinen verkkokäyttö

Tämän asetuksen avulla voit joko sallia käyttäjän määrittää profiileja käyttämällä laitteidenvälisiä (Ad Hoc) asetuksia tai estää laitteidenvälisten (Ad Hoc) profiilien määrittämisen.

- Näytä laitteidenväliset sovellusasetukset

- Piilota laitteidenväliset sovellusasetukset

Voit poistaa Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -toimintatilan ohjatun profiilitoiminnon Yleisasetukset-kohdasta valitsemalla sekä Estä laitteidenvälinen verkkokäyttö- ja Piilota laitteidenväliset sovellusasetukset -vaihtoehdot. Tämä estää käyttäjää luomasta Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkoja tukevia profiileja.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Ohjaimen tapahtumien kirjaaminen | Ohjaimen tapahtumien kirjaaminen sieppaa ja kirjaa tapahtumat, jotka liittyvät erityisesti ohjaimeen. Näitä tapahtumia voi tarkastella Wireless-tapahtumientarkastelussa. Tässä voit valita käyttöön vakiokirjaamisen tai vianmäärityskirjaamisen. Katso Wireless-tapahtumientarkastelun asetukset

Ota ohjaimen tapahtumien kirjaaminen käyttöön

- Normaali kirjaaminen
- Vianmäärityskirjaaminen

Tuonti ja vienti | Ota käyttöön profiilien tuonti tai vienti Valitse, kun haluat sallia profiilien tuonnin käyttäjän tietokoneesta tai profiilien viennin siihen. Jos otettu käyttöön tässä, automaattisen tuonnin kansioon sijoitetut profiilit tuodaan automaattisesti.
Intel® Active Management Technology -asetukset |

- Käyttäjänimi
- WPA-avain

Anna käyttäjänimi ja salasana, jotka korvaavat Intel® Active Management Technologyn käyttämät oletusnimet Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman profiilien synkronoimiseksi.

Intel® My WiFi Technology (MWT) | Ota Intel® MWT Cell Forwarding API käyttöön Valitse, jos sallit muun valmistajan sovelluksen käyttää IP-paketin sovelluskäyttöliittymän Intel® MWT Cell Forwarding -ominaisuutta BSS (Basic Service Set) -yhteyttä käyttävän Intel® MWT-verkon siltaamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* 7 -asiakasta. Tämä asetus ei koske asiakasta, jossa on yksi seuraavista sovittimista:

- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Ylläpidä yhteys | Piilota käyttäjäprofiilien Ylläpidä yhteys -asetus Luo WiFi-profiili -toiminnon Lisäasetukset-ikkunan Ylläpidä yhteys -vaihtoehdon piilottaminen. Ylläpidä yhteys -asetus ylläpitää WiFi-yhteyttä käyttäjäprofiiliin uloskirjauksen jälkeen. HUOMAUTUS: Ylläpidä yhteys -asetusta voidaan käyttää Nortel VPN -asiakkaan kanssa, kun se on määritetty säilyttämään yhteys uloskirjauksen jälkeen (Logoff on Connect).

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Säilytä älykorttiyhteys | Ylläpidä yhteys, jos älykortti ei ole käytettävissä Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit säilyttää yhteyden, jos älykortti poistetaan, kun langaton laite on yhdistetty verkkoon, jossa käytetään älykorttitunnistetietoja. Oletusarvon mukaan WiFi-yhteysapuohjelma katkaisee älykorttitunnisteita käyttävän yhteyden, jos älykortti poistetaan. Kun tämä ominaisuus on käytössä, yhteys pysyy yllä (ellei laillisuustarkistuksen suorittamista uudelleen tarvita jostain muusta syystä). Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit säilyttää yhteyden, jos älykortti poistetaan, kun tietokone on yhdistetty verkkoon, jossa käytetään älykortti-/SIM-tunnistetietoja.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Radion kytkemistä koskevan sanoman käyttöönotto | Ota WiFi-toiminnan kytkemistä koskeva sanoma käyttöön käyttäjän tietokoneessa Valitse, jos sallit muun valmistajan sovelluksen ilmoittaa käyttäjälle siitä, että Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman WiFi päälle- /WiFi pois päältä -kytkin on poistettu käytöstä.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Microsoft Windows* XP:n samanaikainen käyttö | Ota käyttöön Microsoft Wireless Zero Configurationin ja Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmiston samanaikainen läsnäolo tässä järjestelmässä. Valitse, jos estät Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration Servicen poistamisen käytöstä, kun Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelma on käytössä. Valitse, jos sallit samanaikaisen läsnäolon.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Ensisijainen profiili | Ota käyttöön ensisijainen profiili Tavallisesti WiFi-sovitin yrittää aina yhdistää käyttämällä viimeksi yhdistettyä profiilia. Valinnalla Ota käyttöön ensisijainen profiili sovitin yrittää yhdistää ensisijaiseen profiiliin. Ensisijainen profiili näkyy ylimmäisenä Profiilit-luettelossa. Jos yhdistäminen käyttäen Ensisijaista profiilia ei onnistu, sovitin yrittää käyttää viimeksi yhdistettyä profiilia (olettaen, että se ei ole sama kuin Ensisijainen profiili).
Pysyvä yhteys | Valitse Varmista, että pysyvä yhteys ja tietokoneen käytännöt päivitetään ennen käyttäjän sisäänkirjautumista. HUOMAUTUS: Käytäntöjen päivittäminen voi viivästyttää kirjautumisnäyttöä enintään 2 minuuttia. HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.
Yhteys ennen sisäänkirjautumista (Cisco-tila) | Cisco-tilan ottaminen käyttöön ennen sisäänkirjautumista. Cisco-tukiasemat pystyvät tukemaan useita WiFi-verkkonimiä (SSID- tunnuksia), mutta lähettämään vain yhtä niistä. Yhteyden muodostamiseksi tällaiseen tukiasemaan yritetään muodostaa yhteys käyttämällä jokaista profiilia. Tätä yhteydenmuodostamistapaa kuhunkin profiiliin kutsutaan Cisco-tilaksi. Oletusarvo on käytössä. Poista valinta, jos poistat käytöstä.

HUOMAUTUS: Jos käytössä, yhteys ennen sisäänkirjautumista -yhteyden muodostaminen voi pidentää yhteydenmuodostamiseen kuluvaa aikaa.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Yhteydenmuodostus profiileihin | Poista käyttäjän profiilinvaihto käytöstä Tämä asetus kontrolloi käyttäjän luomaa yhteyttä hallintaprofiileihin. Jos asetus on pois käytöstä, käyttäjä voi luoda yhteyden sekä käyttäjä- että hallintaprofiileihin. Kun se on käytössä, käyttäjä voi luoda yhteyden vain hallintaprofiileihin ja järjestelmänvalvoja valitsee, mitkä hallintaprofiilit ovat käyttäjän käytettävissä, kuten seuraavassa:

- Salli käyttäjän muodostaa yhteys kaikkiin hallintaprofiileihin

- Salli käyttäjän muodostaa yhteys ainoastaan ensimmäiseen hallintaprofiiliin

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- tai Windows 7 Client -järjestelmässä käytettäville paketeille.

Suojaustaso | Valitse käyttäjän tietokoneen suojaustaso. Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden vain profiileihin, joissa käytetään tätä suojaustasoa.

- Salli käyttäjän muodostaa yhteys vain verkkoihin, joissa käytetään Personal-suojausta.

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- tai Windows 7 Client -järjestelmässä käytettäville paketeille.

Jaettu kansio -ilmoitus | Valitse käyttäjän tietokoneen jaetun kansion ilmoitustaso.

- Jaettujen kansioiden jakamisen poistaminen automaattisesti suojaamattomaan verkkoyhteyden keston ajaksi.

- Poista tämä ilmoitus käytöstä.

- Ilmoita muodostettaessa yhteys suojaamattomaan verkkoon (oletusasetus).

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

Yksi sisäänkirjautuminen | Valitse, mitkä hallintaprofiilityypit otetaan käyttöön käyttäjän tietokoneessa. Yksi sisäänkirjautuminen:

- Pysyvä yhteys: Profiilit ovat aktiivisia käynnistyksen aikana ja kun tietokoneeseen ei ole kirjautuneena käyttäjää.

- Yhteys ennen sisäänkirjautumista tai Yhteinen yhteys: Profiilit ovat aktiivisia heti sen jälkeen kun käyttäjä kirjautuu tietokoneeseen.

Jos Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuudet on asennettu, profiili on aktiivinen sisäänkirjautmisen aikana. Jos Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuuksia ei ole asennettu, profiili on Yhteinen ja aktivoituu käyttäjän istunnon alussa.

Hallintaprofiilit sijoitetaan käyttäjän profiililuettelossa ylimmäksi (tai alimmaksi). Käyttäjä ei voi muuttaa eikä poistaa niitä.

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- tai Windows 7 Client -järjestelmässä käytettäville paketeille.

Tukitiedot | Määrittää WiFi –yhteysapuohjelman Tietoja-ruudussa näkyvät tukitiedot.

- Tuen URL-osoite: Anna tähän tukipalvelun Web-sivuston osoite, jonka kautta haluat asiakkaiden käyttävän teknistä tukea.

- Tuen puhelinnumero: Anna tähän puhelinnumero, jonka kautta haluat asiakkaiden käyttävän teknistä tukea.

Voice over IP | Ottaa käyttöön muun valmistajan ohjelmiston VoIP-sovelluksen käyttämiseksi käyttäjän tietokoneessa. Oletusarvon mukaan tämä ominaisuus on käytössä.
Wi-Fi Protected Setup* | WiFi-yhteysapuohjelma voidaan määrittää toimimaan rekisteröintitoiminnosta vastaavana koneena tukipisteille, jotka tukevat Wi-Fi Protected Setup* -toimintoa. Rekisteröintitoiminto siirtää tukiaseman avaimen tai salasanan suojatusti automaattisesti tai manuaalisesti USB Flash -aseman tai muun ulkoisen laitteen kautta.

- Ota käyttöön muiden laitteiden rekisteröinti (oletus).

Valitse Ota käyttöön muiden laitteiden rekisteröinti, jotta WiFi-yhteysapuohjelma voi rekisteröidä muita laitteita.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

WiFi-hallintasovellus | Valitse, mikä WiFi-hallintasovellus hallitsee käyttäjän langattomia yhteyksiä. Käytä joko viimeksi sisäänkirjautuneen käyttäjän WiFi-hallintasovellusta tai salli kunkin käyttäjän valita haluamansa WiFi-hallintasovellus.

- Salli kaikkien käyttäjien valita käyttöön Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelma tai Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration sisäänkirjautumisen jälkeen.
- Sisäänkirjautumisen yhteydessä käytettävä WiFi-hallintasovellus määräytyy viimeksi uloskirjautuneen käyttäjän käyttämän WiFi-hallintasovelluksen mukaan.

HUOMAUTUS: Tämä asetus koskee vain Windows* XP -asiakkaassa käynnissä olevia pakkauksia.

WiFi päälle/pois päältä | Langattoman radion ohjaaminen.

- Ei muutosta: Radiota ei kytketä päälle eikä pois päältä.
- WiFi pois päältä: Tämä hallintaprofiili kytkee radion pois päältä.
- WiFi päälle: Tämä hallintaprofiili kytkee radion päälle.
- Kytke pois vain 802.11a-radio: Tämä voidaan valita, kun WiFi päälle on käytössä.
- Poista WiFi päälle/pois päältä -valinta käytöstä: Valitsemalla tämän voit estää käyttäjää käyttämästä WiFi-yhteysapuohjelman pääikkunan tai tehtäväpalkin valikon WiFi päälle / WiFi pois päältä- säädintä. Käyttäjälle esitetään sanoma Järjestelmänvalvoja on poistanut ominaisuuden käytöstä, jos hän yrittää kytkeä langattoman käytön päälle tai pois päältä.
- Lisää 802.11a-radio päälle/pois päältä -valinta: Valitsemalla tämän voit sallia käyttäjän kytkeä 802.11a-radion päälle tai pois päältä erillään 802.11b/g-radiosta. Jos tämä valitaan, Poista 802.11a-radio päälle/pois päältä -valinta käytöstä tulee käyttöön. Valitsemalla tämän voit näyttää 802.11a-radio päälle / pois päältä -säätimen, mutta poistaa sen käytöstä. Tämä sallii käyttäjän hallita radioita.

Kun tämä ominaisuus on asennettu käyttäjän tietokoneeseen, ota 802.11a-radion ohjaus käyttöön tai poista se käytöstä noudattamalla näitä ohjeita:

802.11a-radion kytkeminen pois päältä:

1. Valitse WiFi-yhteysapuohjelman pääikkunan WiFi päälle -painike. Näyttöön tulee radioasetusten luettelo.
2. Valitse 802.11a-radio pois päältä. 802.11a-radio on nyt poissa käytöstä.

802.11a-radion kytkeminen päälle:

1. Valitse WiFi Connection –apuohjelman pääikkunan 802.11a-radio pois päältä -painike. Näyttöön tulee radioasetusten luettelo.
2. Valitse WiFi päällä. 802.11a-radio on nyt käytössä.

HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Windows* XP Client- tai Windows 7 Client -järjestelmässä käytettäville paketeille.

Wireless-tapahtumientarkastelun asetukset | Wireless-tapahtumientarkastelun asetukset Ota käyttöön Wireless-tapahtumien kirjaaminen Tämä toiminto luo lokitiedostot Wireless-tapahtumista asiakasjärjestelmässä, jotka voidaan sitten kopioida verkon tiedostopalvelimeen tai muuhun kohteeseen. Oletusarvoisesti Wireless-tapahtumien kirjaaminen on pois päältä. Kun valitset Ota käyttöön Wireless-tapahtumien kirjaaminen, Asetukset tulee käyttöön.

Valitse Asetukset avataksesi ikkunan lokitiedoston asetuksiin.

Yleiset-välilehti

- Määritä kansio, johon wireless-lokitiedosto kirjoitetaan: Määritä absoluuttinen sijainti asiakasjärjestelmässä.
- Lokitiedoston nimen etuliite: Tämä on lokitiedoston nimi. Nimi on: <ComputerName_UserDomain>.
- Lokitiedoston maksimikoko: Jotta lokitiedostot eivät kasva liian suuriksi, uudet lokitiedostot luodaan kun nykyiset ylittävät megatavuina määrätyn koon. Tiedoston oletuskoko on 1 megatavu. Voit valita enintään kymmenen megatavun tiedoston koon, yhden megatavun välein.

Lokitiedoston kopiointi -välilehti

- Ota käyttöön lokitiedoston kopiointi: Tämän ominaisuuden avulla voit kopioida asiakkaan lokitiedostot toiseen kohteeseen.
- Kopioi lokitiedostot seuraavaan kohteeseen: Osoita mihin lokitiedostot kopioidaan. Tämä on normaalisti hallintapalvelin.
- Valitse kopiointiväli seuraavasta: Kopiointivälille on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa.
  - Kopioi kaikki aiemmat lokitiedostot, kun uusi lokitiedosto luodaan.
  - Kopioi kaikki aiemmat lokitiedostot päivinä määritetyin aikavälein: Valitse päivien määrä, tämä voi olla 1-30 päivää. Oletusluku on seitsemän päivää.

Lokitiedoston poisto -välilehti

Valitse seuraavasta, milloin vanhat lokitiedostot poistetaan:

- Vanhoja lokitiedostoja ei poisteta koskaan.
- Vanhat lokitiedostot poistetaan, kun jokin määritetyistä ehdoista täyttyy:
  - Poista vanhat lokitiedostot päivinä määritetyin aikavälein : Aikaväli voi olla 1-30 päivää.
  - Poista vanhat lokitiedostot kun lokitiedostojen kokonaismäärä ylittää: Tämä luku voi olla 1-10 megatavua (Mt) yhden megatavun välein.
  - Poista vanhat lokitiedostot kunkin onnistuneen lokitiedoston kopioinnin jälkeen.

Sulje | Hallinta-apuohjelman sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet