العودة إلى المحتويات

# إدارة التوصيفات

ملحوظة: يصف هذا القسم التوصيفات المنشأة باستخدام أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة. بالنسبة للمستخدمين/العملاء الذين يعملون بنظام Windows* XP، لا يستخدم Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration هذه التوصيفات.

ملحوظة: يستخدم مصطلحا "لاسلكي" و"WiFi" بشكل متبادل في هذه التعليمات كافة.

- ما معنى توصيف؟
- أنواع التوصيفات
- لائحة التوصيفات
- رموز التوصيفات
- التوصيل بتوصيف
- إنشاء توصيف جديد
- تحرير توصيف قائم
- إزالة توصيف
- ضبط كلمة مرور لتوصيف
- استيراد أو تصدير توصيفات

# ما معنى توصيف؟

التوصيف عبارة عن مجموعة محفوظة من إعدادات الشبكة، وتظهر التوصيفات في لائحة التوصيفات. وهي تفيد في حالة الانتقال من شبكة لاسلكية لأخرى. يمكن تشكيل توصيفات مختلفة لكل شبكة لاسلكية، وتتضمن إعدادات التوصيف اسم الشبكة (SSID) ووضع التشغيل وإعدادات التأمين.

ينشأ التوصيف عند التوصيل بشبكة لاسلكية.

1. حدد شبكة من لائحة شبكات WiFi.
2. انقر على توصيل.
3. في حالة تطلب الشبكة اللاسلكية لكلمة مرور WEP أو مفتاح تشفير، يوعز إليك لإدخال هذه المعلومات قبل التوصيل. لتغيير خيارات التأمين انقر على متقدمة لفتح تشكيل إعدادات WiFi.
4. انقر على موافق للتوصيل. ينشأ توصيف ويضاف إلى لائحة التوصيفات.

يرشدك معالج إنشاء توصيفات WiFi خلال الإعدادات اللازمة للتوصيل بالشبكة اللاسلكية. يُحفظ التوصيف لدى الانتهاء ويضاف إلى لائحة التوصيفات. ويؤدي حفظ هذه الإعدادات اللاسلكية إلى توصيلك تلقائياً عندما تقع ضمن مدى هذه الشبكة اللاسلكية مرة أخرى.

## أنواع التوصيفات

يوجد نوعان أساسيان من التوصيفات التي يمكن استخدامها للتوصيل بشبكة لاسلكية. نوعا التوصيفات هما:

- توصيفات المستخدم: هذه التوصيفات ينشئها آحاد المستخدمين. إن كان هناك أكثر من مستخدم لكمبيوتر ما، يجب على كل مستخدم إنشاء مجموعة توصيفات المستخدم الخاصة به. لا يمكن لأيٍ من مستخدمي الكمبيوتر الآخرين الوصول إلى توصيفات لاسلكية أنشأها مستخدم غيره.
- توصيفات المسئول: إن كانت ثمة حاجة لمشاركة توصيف واحد أو أكثر بين عدة مستخدمين على كمبيوتر ما فيجب تثبيت أداة الإدارة من أجل إنشاء توصيفات مسئول. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، انظر توصيفات المسئول

## لائحة التوصيفات

تسرد لائحة التوصيفات التوصيفات الموجودة، وعندما تدخل ضمن مدى شبكةٍ لاسلكيةٍ ما، يمسح برنامج أداة توصيل WiFi المساعدة لائحة التوصيفات بحثاً عن تطابق، فإن وجد توصيف مطابق يتم توصيلك بالشبكة تلقائياً.

### سهمي أولوية لائحة التوصيفات

- استخدم السهم العلوي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات.
- استخدم السهم السفلي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أسفل في لائحة التوصيفات.

## رموز التوصيفات

تبين رموز حالة توصيف الشبكة ما إذا كان المحول مقترناً بشبكة ونوع وضع التشغيل المستخدم وحالة تمكين تشير التأمين، وظهر هذه الرموز بجوار اسم التوصيف في لائحة التوصيفات.

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم التوصيف | ويكون اسم التوصيف هو تسميتك لهذه الشبكة، ويمكن أن يكون أي شيء يعينك على التعرف على هذه الشبكة، مثل: شبكتي المنزلية، مقهى في الشارع أ.
اسم الشبكة | اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) أو الكمبيوتر.
رموز التوصيل: تبين رموز حالة توصيف الشبكة مختلف حالات توصيل المحول بشبكة لاسلكية ونوع وضع التشغيل المستخدم وإذا ما كان هناك تأمين مستخدم للشبكة.
| دائرة زرقاء: محول WiFi مقترن بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [أقران]). في حالة تمكين تأمين 802.1X في توصيف ما فيبين هذا أن محول WiFi مقترن ومصادق.
| يشير إلى وضع الشبكة (البنية الأساسية).
| يشير إلى وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| يشير إلى توصيف مسئول.
| تستخدم الشبكة اللاسلكية تشفير التأمين.
| يبين أن هذه الشبكة موجودة في لائحة الاستبعاد، مثل أن تكون مضبوطة على التوصيل اليدوي لا التلقائي. عندما تكون على لائحة الاستبعاد، يجب على المستخدم أن يوصل يدويًا.
الأسهم | استخدم السهمين لضبط مواضع التوصيفات في الترتيب المفضل للتوصيل التلقائي.

- السهم العلوي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات.
- السهم السفلي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أدنى في لائحة التوصيفات.

اتصال | توصيل التوصيف المحدد للشبكة اللاسلكية.
إضافة | يفتح الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi والتي تستخدم لإنشاء توصيف جديد. انظر إنشاء توصيف جديد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إزالة | لإزالة توصيف محدد من لائحة التوصيفات. انظر إزالة توصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
خصائص | تُستخدم لتحرير محتويات توصيف قائم. يمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً على توصيفٍ ما في لائحة التوصيفات لتحرير التوصيف. انظر تحرير توصيف قائم للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
| تصدير/استيراد: لاستيراد وتصدير توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات. انظرتصدير أو استيراد التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق إطار إدارة التوصيفات.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

## التوصيل بتوصيف

عندما تتواجد ضمن مدى شبكة لاسلكيةٍ ما لها توصيف مطابق يتم توصيلك بتلك الشبكة تلقائياً، فإن كانت هناك شبكة ذات أولوية أدنى ضمن المدى كذلك فيمكنك فرض التوصيل بذلك التوصيف الأدنى، يتحقق هذا من أداة توصيل WiFi المساعدة أو من رمز شريط المهام.

توصيل توصيف يدوياً من برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi:

1. انقر نقراً مزدوجاً على رمز شريط المهام لفتح الإطار الرئيسي.
2. انقر على توصيفات لفتح لائحة التوصيفات.
3. حدد التوصيف من لائحة التوصيفات.
4. انقر على توصيل. تذكر أن التوصيل لا يجرى إلا إن كانت الشبكة اللاسلكية واقعة ضمن المدى.

التوصيل بتوصيف يدوياً من شريط المهام:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شريط المهام.
2. انقر على توصيل بالتوصيف.
3. حدد توصيفًا.
4. انقر لبدء التوصيل.

## إنشاء توصيف جديد

حدد شبكة من لائحة شبكات WiFi. انقر على توصيل. ترشدك إدارة إنشاء التوصيفات اللاسلكية خلال الخطوات اللازمة لإنشاء توصيف والتوصيل بالشبكة، وأثناء هذه العملية تحاول إعدادات التأمين لإنشاء توصيف WiFi استشعار إعدادات التأمين الملائمة لك.

لإنشاء توصيف جديد والتوصيل بشبكة لاسلكية:

1. في إطار أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة الرئيسي، انقر على توصيفات.
2. في صفحة التوصيفات انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi. (انظر الإعدادات العامة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.)
3. اسم التوصيف: أدخل اسم توصيف تعبيري.
4. اسم شبكة WiFi (SSID): أدخل اسم شبكة WiFi
5. حدد وضع التشغيل: شبكة (بنية أساسية) أو جهاز إلى جهاز (أقران).
6. انقر على متقدمة للوصول إلى الخيارات التالية:

- التوصيل التلقائي: حدد هذا للتوصيل بتوصيفٍ ما تلقائياً أو يدوياً.
- استيراد تلقائي: يستطيع مسئول الشبكة تصدير توصيف على كمبيوتر آخر.
- تحديد مدى الموجات: حدد مدى موجات واحد أو أكثر المطلوب إجراء التوصيلات الشبكية عبرها.
- نقطة وصول إلزامية: حدد هذا لإقران محول WiFi بنقطة وصول معينة.
- الحماية بكلمة مرور: حدد هذا لحماية التوصيف بكلمة مرور.
- تشغيل تطبيق تلقائياً: حدد برنامجاً لتشغيله في حالة إجراء توصيل لاسلكي.
- إبقاء التوصيل: حدد هذا لإبقاء التوصيل بتوصيف مستخدم بعد الخروج.

7. من الإعدادات العامة انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين.
8. حدد تأمين شخصي أو تأمين مؤسسي لتحديد مصادقة الشبكة وتشفير البيانات. خيارات أدخل إعدادات مفاتيح التشفير وشكِّل إعدادات 802.1X حسب الحاجة.
9. انقر على موافقعندما تستكمل إعدادات التوصيف. لتغيير إعدادات التوصيف أو التحقق منها انقر على زر السابق.
10. إذا لم تكن موصلاً بأية شبكة حالياً تستشعر أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة إضافة توصيف جديد ويحاول التوصيل بهذا التوصيف الجديد تلقائياً.
11. أما إذا أردت التوصيل بهذا التوصيف يدوياً فانقر على توصيل. يعرض رمز التوصيل حالة التوصيل الحالية. يظهر كذلك اسم الشبكة وسرعتي الإرسال والاستقبال وجودة الإشارة.

## تحرير توصيف قائم

لتحرير توصيف قائم:

1. انقر على توصيفات... في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
2. حدد التوصيف المطلوب تحريره من لائحة التوصيفات.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لخصائص توصيف WiFi.
4. انقر على التالي والسابق للتنقل خلال الإعدادات العامة وإعدادات التأمين لخصائص توصيف WiFi.

- إعدادات عامة: انظر الإعدادات العامة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
- إعدادات التأمين: انظر إعدادات التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

5. انقر على موافق لحفظ الإعدادات الحالية والخروج. انقر على إلغاء للخروج دون حفظ التغييرات.

## إزالة توصيف

لإزالة توصيف:

1. انقر على توصيفات... في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

إن كنت مازلت موصلاً بالشبكة:

1. انقر على توصيفات في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. تحاط علماً بأن التوصيف <اسم التوصيف> نشط وسيزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
5. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

ملحوظة: إذا كان التوصيف محميًا بكلمة مرور فلا يمكنك إزالة إعدادات التوصيف ولا تحريرها إلا بإدخال كلمة المرور. إذا لم تكن كلمة المرور معلومة لك ولا للمسئول فلا سبيل متاح لإعادة ضبط كلمة المرور.

## ضبط كلمة مرور لتوصيف

لحماية توصيف قائم بكلمة مرور:

1. انقر على توصيفات... في الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لخصائص توصيف WiFi.
4. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة.
5. انقر على حماية بكلمة مرور لفتح إعدادات الحماية بكلمة مرور.
6. انقر على حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد)
7. كلمة المرور: أدخل كلمة المرور.
8. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور.
9. انقر على موافق لحفظ الإعداد والعودة إلى صفحة الإعدادات العامة.
10. انقر على موافق للعودة إلى الإطار الرئيسي.

## استيراد أو تصدير توصيفات

تتيح لك هذه الميزة استيراد وتصدير توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات.

يستطيع المسئول إعداد توصيفات للاستيراد التلقائي إلى لائحة التوصيفات. تراقب أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة مجلد الاستيراد الموجود على قرصك الثابت رصداً لأية ملفات توصيف جديدة. لا يسري الاستيراد التلقائي إلا على التوصيفات التي سبق تمكينها من خلال تمكين الاستيراد التلقائي في الإعدادات المتقدمة. في حالة وجود توصيف بنفس الاسم بالفعل في لائحة التوصيفات يوعز إليك برفض التوصيف المستورد أو قبوله، فإن قبلته حل محل التوصيف القائم. جميع التوصيفات المعتمدة على المستخدم التي تم استيرادها تكون في أسفل قائمة التوصيفات.

ملحوظة: لتصدير توصيفات المسئول انظر حزم الإدارة.

### استيراد توصيفات إلى لائحة التوصيفات

لاستيراد توصيفات يدوياً:

1. انقر على استيراد في صفحة التوصيفات.
2. حدد ملفات التوصيف المطلوب استيرادها.
3. انقر على استيراد.
4. تحاط علماً بنجاح استيراد التوصيف.

### تصدير توصيفات من لائحة التوصيفات

1. حدد توصيفات مفردة أو متعددة من اللائحة.
2. حدد تصدير لتصدير توصيف واحد أو أكثر من لائحة التوصيفات.
3. حدد مجلد الوجهة. انقر على استعراض للبحث في القرص الثابت عن مجلد الوجهة. الدليل الافتراضي هو المحرك \:C.
4. انقر على موافق لتصدير التوصيف المحدد. ستُخطر حينئذٍ: نجح تصدير التوصيفات المحددة إلى مجلد الوجهة: \:C.

لتحديد توصيفات متعددة:

1. استخدم الماوس لتمييز توصيف.
2. اضغط على Ctrl.
3. انقر على كل توصيف تريد تحديده. اتبع التعليمات الواردة في الخطوة 2 أعلاه لتصدير توصيفات متعددة.

### التوصيفات المحمية بكلمات مرور

استيراد وتصدير التوصيفات المتعلقة بمستخدمين والمحمية بكلمات مرور تلقائياً إلى نظم بعيدة. يتطلب السماح بتحرير توصيف محمي بكلمة مرور إدخال كلمة المرور المعينة أولاً. انظر ضبط كلمة مرور لتوصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية