目次へ戻る

# ネットワーク プロパティー

ネットワーク プロパティー
除外リストの管理

このネットワーク プロパティー ウィンドウは、選択されたネットワークの詳細情報を示します。

## アクセスするには

インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティーのメイン ウィンドウで [プロパティー] をクリックして、選択したネットワークとそのアクセスポイントの詳細情報を表示できます。この画面には、ネットワークとアクセスポイントについての情報が表示され、さらに [除外リストの管理] の場面を開くことができます。[除外リストの管理] の場面で、自動接続から除外するプロファイルを追加できます。

### ネットワーク プロパティーの詳細

名前 | 説明
--- | ---
ネットワーク名 | WiFi ネットワークの名前が表示されます。
バンド | 現在使用中のバンドと周波数。バンドと周波数が表示されていない場合は、[圏外] が表示されます。 以下のバンドがあります。

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

操作モード | 現在のモードを表示します。

- ネットワーク (インフラストラクチャー通信)

> アクセス ポイントの付近に集中したワイヤレス ネットワーク。この環境では、アクセス ポイントは有線ネットワークとの通信を提供するだけでなく、即時の近隣環境においてのワイヤレス ネットワーク トラフィックを仲介します。

- デバイスからデバイス (アドホック)

> 各コンピューターが同じ機能を持ち、いずれのコンピューターも通信セッションを開始できる通信の設定。ピアツーピア ネットワークまたはコンピューター対コンピューターのネットワークとも呼ばれます。

認証レベル | 使用しているネットワークの現在のセキュリティー認証モードを表示します。 以下のネットワーク認証レベルがあります。

- 開く
- 共有
- WPA-エンタープライズ
- WPA2 - エンタープライズ
- WPA - パーソナル
- WPA2 - パーソナル

現在使用しているネットワークで使用されている認証を表示します。詳細は、セキュリティーの概要を参照してください。

データ暗号化 | 以下のデータ暗号化設定があります。

- なし
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

詳細は、セキュリティーの概要を参照してください。

このネットワーク内の AP <0-50> |

- 信号の強さ： 信号の強さのアイコン バーは、WiFi アダプターと最も近くにあるアクセス ポイント間で送受信する信号の強さを示します。
- 次のアイコンのいずれかが表示されます： .このアイコンは使用されている帯域を示します (802.11a、802.11b、 802.11g、802.11n)。
- チャネル： 特定のワイヤレス ネットワーク用の現在の送受信チャネルを表示します。
- BSSID（インフラストラクチャー操作モード）： 選択されたネットワークにあるアクセス ポイントの 12 桁の MAC アドレスを表示します。

除外リストの管理 | 詳細は、除外リストの管理を参照してください。ネットワーク除外が有効にされた場合 ([アプリケーションの設定] を参照)、[ネットワーク プロパティー] にネットワークが自動接続から除外されたかどうかが表示されます。
閉じる | [ネットワーク プロパティー] を閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報