К содержанию

# Утилита подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Главное окно утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Обзор утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Справка утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi
Значки состояния подключения
Список сетей WiFi
Свойства сети
Информация подключения
Использование профилей
Меню
Закрытие утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Использование Microsoft Windows* XP для управления WiFi
Отключение функции беспроводной настройки Windows* XP как вашего менеджера WiFi

## Главное окно

В главном окне утилиты подключения WiFi можно выполнять следующее:

- Просматривать состояние текущего подключения (силу сигнала, скорость и текущее имя сети).
- Сканировать доступные сети WiFi.
- Управлять профилями.
- Автоматически подключать профили к доступным сетям WiFi в порядке, указанном в списке профилей.
- Выполнять подключение к сетям (Infrastructure) и одноранговым сетям WiFi (ad hoc).
- Конфигурировать настройки адаптера.
- Определять и устранять проблемы подключения WiFi.

## Справка утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

- Нажмите клавишу F1 или параметр меню Справка в главном окне утилиты для доступа к информации справки.
- Нажмите клавишу F6 для переключения между левой и правой панелью. В качестве альтернативы при перемещении вверх и вниз внутри панели можно использовать на клавиатуре клавиши со стрелками.
- Для отображения информации в левой части панели выберите Содержание.
- Дважды щелкните значок книги для открытия темы содержания. Для выбора темы используйте клавиши со стрелками вверх и вниз и нажмите клавишу Enter в качестве альтернативы для открытия подтемы.
- Нажмите Указатель или Поиск для поиска конкретного элемента.

## Запуск утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Для запуска утилиты подключения WiFi используйте следующие способы:

- Выберите Пуск > Все программы > Intel PROSet Wireless > Утилита подключений WiFi.
- Щелкните правой кнопкой значок на панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните Конфигурация WiFi.
- Дважды щелкните значок для открытия утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.

# Управление профилями

В главном окне утилиты подключения WiFi щелкните кнопку Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей. В списке "Профили" отображаются в установленном порядке текущие предпочитаемые профили пользователя. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для установления порядка выполнения автоматического подключения к беспроводной сети.

Вы можете также добавлять, редактировать и удалять профили из списка профилей. Выберите параметр Профили... в главном окне утилиты подключений WiFi

Для каждой беспроводной сети можно настроить отдельный профиль. Настройки профилей могут включать имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты. Более подробную информацию см. в разделах Управление профилями и Профили.

# Меню

Используйте параметры меню Файл, Инструменты, Дополнительно, Профили и Справка для конфигурирования настроек своей сети.

Описание меню

Имя | Описание
Меню "Файл" | Выход: Закрывает главное окно утилиты подключения WiFi. Для запуска утилиты подключения WiFi выполните одно из следующих действий:

- Выберите Пуск > Все программы > Intel PROSet Wireless > Утилита подключений WiFi.
- Щелкните значок на системной панели задач, расположенный в нижнем правом углу рабочего стола Windows и щелкните параметр меню Конфигурация WiFi.
- Дважды щелкните значок на панели задач для открытия утилиты подключения WiFi.

Меню "Инструменты" | Настройки приложения: Используется для установки общесистемных предпочитаемых параметров подключения. Intel® Wireless Troubleshooter: Используется для устранения беспроводного сетевого подключения. Средство ручной диагностики: Средство ручной диагностики выполняет запуск ряда диагностических тестов, которые проверяют функциональность вашего адаптера WiFi.

Программа Администратор: Используется администратором или лицом, имеющим административные привилегии в этом компьютере, для конфигурации общих профилей (предварительное/общее подключение, постоянное подключение и передача голоса через IP [VoIP]) и пакетов.

Меню "Дополнительно" | Настройки адаптера: Отображает настройки адаптера, которые соответствуют установкам, выполненным в меню дополнительных настроек Windows. Для доступа к настройкам адаптера в Microsoft Windows:

1. Выберите сетевые подключения на панели управления Windows.
2. Щелкните правой кнопкой "Беспроводное сетевое соединение".
3. Из меню выберите Свойства.
4. Щелкните Конфигурация для отображения дополнительных настроек адаптера.

Дополнительная статистика: Используется для определения взаимодействия адаптера с точкой доступа.

Использовать Windows для управления WiFi: Используется для установки Windows* XP в качестве менеджера беспроводной сети. Нажмите клавишу F10 в качестве альтернативы для доступа к этой функции. См. раздел Использование Microsoft Windows* XP для управления WiFi для получения дополнительной информации.

Меню "Профили" | Управление профилями: Выберите для создания или редактирования профилей. Управление исключениями: Выберите для исключения сетей из списка автоматического подключения.
Меню "Справка" | Справка: Вызывает интерактивную справку (F1). О программе: Отображает информацию о версии текущих установленных компонентов приложения.

## Закрытие утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi

Для закрытия утилиты подключения WiFi из главного окна выберите одно из следующих:

- В главном меню выберите Файл > Выход.
- Щелкните Закрыть в главном окне.

## Использование Microsoft Windows* XP для управления WiFi

Вы можете использовать Windows* XP для управления своими беспроводными сетевыми подключениями Wi-Fi*.

1. В меню "Дополнительно" главного окна утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi выберите Использование Windows для управления WiFi.
2. В окне предупреждения отобразится вопрос: Разрешить Windows управлять вашими сетевыми подключениями WiFi? Щелкните Да.
3. Щелкните Закрыть для выхода из утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi.
4. Щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач и выберите Открыть конфигурацию Wireless Zero.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда менеджером беспроводной сети является служба беспроводной настройки сети Microsoft Windows* XP, утилита подключения WiFi отключена.

Для разрешения утилите подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi управлять вашими соединениями WiFi щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач и выберите Вкл. управление WiFi.

## Отключение функции беспроводной настройки Windows* XP как вашего менеджера WiFi

Если вы используете в качестве менеджера WiFi беспроводную настройку Microsoft* Windows* XP, вы можете отключить ее на вкладке беспроводных сетей Microsoft Windows.

Для выключения использования беспроводной настройки Microsoft Windows* XP как вашего менеджера WiFi:

1. Щелкните Пуск > Панель управления.
2. Дважды щелкните Сетевые подключения.
3. Щелкните правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение.
4. Щелкните Свойства.
5. Щелкните Сети WiFi.
6. Проверьте, что не выбран параметр Использовать Windows для настройки сети. Если он выбран, отмените его выбор.
7. Щелкните OK. Это позволит утилите подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi управлять вашими сетевыми профилями.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в окне Настройки приложения выбран параметр Оповещать, когда другое приложение использует адаптер WiFi. Это известит вас в случае, когда приложение беспроводной настройки Microsoft Windows* XP начнет управлять сетевыми профилями.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств