Tilbake til innhold

# Avanserte innstillinger

Bruk vinduet Avanserte innstillinger til å konfigurere ytterligere parametere for en spesifikk profil.

## Hvordan få tilgang

1. Hvis du oppretter eller redigerer en administratorprofil, kan du åpne Administratorverktøy. Hvis du oppretter eller redigerer en personlig profil, kan du klikke Profiler i hovedvinduet.
2. I Profiler-vinduet eller -kategorien for en eksisterende profil klikker du Egenskaper. Klikk Legg til for en ny profil.
3. I vinduet Generelle innstillinger klikker du Avansert....

## Beskrivelse av avansert innstilling

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Autotilkobling | Automatisk (standard): Velg dette alternativet for å la Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy koble automatisk til denne profilen når den er innenfor rekkevidde. På forespørsel: Velg for å hindre automatisk tilkobling av en profil når nettverket er innen rekkevidde. Hvis for eksempel en trådløs tilkobling koster noe og du ikke vil koble automatisk til når du er innenfor rekkevidde. På WiFi-nettverkslisten og profillisten vil nettverket være merket med dette ikonet, , som indikerer tilkobling på forespørsel (kalles også manuell tilkobling).

For å koble til nettverket:

1. Velg nettverket fra WiFi-nettverkslisten.
2. Klikk Koble til.

Automatisk import | Gjør det lett for en nettverksadministrator å flytte den valgte profilen til andre datamaskiner. Når den eksporterte filen er plassert i WiFi\AutoImport-katalogen på en annen datamaskin, importerer WiFi-tilkoblingsverktøyet profilen automatisk.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en brukerprofil konfigureres. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når administratorprofiler konfigureres.

Båndvalg | Her kan du velge båndet du vil bruke for denne tilkoblingsprofilen:

- Blandet bånd (standard): Velg dette for å la WiFi-tilkoblingsverktøyet prøve å koble denne profilen til et tilgjengelig nettverk med et av de to båndene.
- 2,4 GHz-bånd: Velg dette for å la WiFi-tilkoblingsverktøyet prøve å koble denne profilen til et tilgjengelig nettverk bare med 2,4 GHz-båndet.
- 5,2 GHz bånd: Velg dette for å la WiFi-tilkoblingsverktøyet prøve å koble denne profilen til et tilgjengelig nettverk bare med 5,2 GHz-båndet.

Obligatorisk tilgangspunkt | Tvinger WiFi-kortet til å koble til et tilgangspunkt som benytter en spesifikk MAC-adresse. Sett inn MAC-adressen til tilgangspunktet (BSSID); 48-bit, 12 heksadesimaltall. For eksempel 00:06:25:0E:9D:84. Slett: Tømmer gjeldende adresse. MERK: Denne egenskapen er ikke tilgjengelig hvis operativmodusen ad hoc brukes.
Passordbeskyttelse |

1. Passordbeskytt denne profilen (maks. 10 tegn): Velg for å aktivere et passord for profilen. Standardinnstillingen er at det ikke er merket av og ikke brukes profilpassord.
2. Passord: Skriv inn et passord. De innskrevne tegnene i passordet vises som stjerner.
3. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.

MERK: Pass på å skrive ned dette passordet. Hvis du glemmer det, kan det ikke tilbakestilles.

Autostart av program | Starter automatisk en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript hver gang du kobler til profilen. For eksempel vil du kanskje at en VPN-økt (virtuelt privat nettverk) skal starte automatisk når du kobler deg til et trådløst nettverk.

1. Klikk på Aktiver autostart av program.
2. Sett inn navnet på det programmet du vil starte, eller klikk Bla gjennom... for å lokalisere filen på harddisken din.
3. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger.

Behold forbindelse | Alternativet Behold forbindelse bevarer trådløsforbindelsen med en brukerprofil etter avlogging. Hvis alternativet Behold forbindelse velges, og det finnes en vedvarende profil, vil den vedvarende profilen ikke bli brukt ved avlogging. Den vil kun bli brukt hvis forbindelsen med denne profilen går tapt.

MERK: Dette alternativet kan brukes sammen med Nortel VPN-klient hvis den er konfigurert til Logg av ved tilkobling.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en brukerprofil konfigureres. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når administratorprofiler konfigureres.

Brukernavnformat | Brukernavnformat: En administrator kan velge brukernavnformatet for godkjenningsserveren. Alternativene er:

- bruker (standard)
- bruker@domene
- bruker@domene.com
- DOMENE\bruker

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når administratorprofiler konfigureres. Det er ikke tilgjengelig når det lages en brukerprofil fra Opprett WiFi-profil-siden.

PLC-domenekontroll | Domenekontroll for forhåndspålogging: Denne innstillingen er bare synlig når du bruker administratorverktøyet, og bare hvis du velger å opprette en forhåndspåloggings-/fellesprofil. Alternativene er:

- Kontroller om domeneserver er til stede: Når du bruker en Pre-Logon Connect-profil når du er på et domene, vil denne innstillingen verifisere at domeneserveren finnes, før påloggingsprosessen er ferdig. Hvis serveren ikke blir funnet, kan påloggingen bli forsinket ett minutt eller mer.
- Bare fortsett påloggingen: Påloggingen fortsetter som normalt. Det kontrolleres ikke om det er en server tilstede.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når administratorprofiler konfigureres. Det er ikke tilgjengelig når det lages en brukerprofil fra Opprett WiFi-profil-siden.

OK | Lukk og lagre innstillingene.
Avbryt | Lukk og kansellerer eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser