Takaisin Sisällys-sivulle

# Verkon ominaisuudet

Verkon ominaisuudet
Pois jätettävien hallinta

Tässä verkon ominaisuuksien ikkunassa annetaan yksityiskohtaiset tiedot valitusta verkosta.

## Avaaminen

Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja valitusta verkosta ja sen tukiasemista valitsemalla Ominaisuudet Intel® PROSet/Wireless WiFi -yhteysapuohjelman pääikkunassa. Lisäksi tässä näytössä on tietoja tästä verkosta, tietoja tukiasemista ja lisäksi voit avata siinä Jätä pois -luettelon hallinta -ikkunan. Jätä pois -luettelon hallinta -ikkunassa voit lisätä profiileja, jotka jätetään pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä.

### Verkon ominaisuudet -ikkunan tiedot

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Verkkonimi | Näyttää WiFi-verkon nimen.
Kaista | Parhaillaan käytössä oleva kaista ja taajuus. Arvo on Alueen ulkopuolella, jos kaistaa ja taajuutta ei voi ilmaista. Luettelo sisältää seuraavat kaistat:

- 802.11a:
- 802.11b
- 802.11g:
- 802.11n

Toimintatila | Näyttää nykyisen tilan:

- Verkko (perusrakenne)

> Langaton verkko, joka on muodostettu tukiaseman ympärille. Tässä ympäristössä tukiasema muodostaa yhteysmahdollisuuden langalliseen verkkoon ja välittää myös langatonta verkkoliikennettä lähiympäristössä.

- Laitteidenvälinen (ad hoc)

> Tietoliikennekokoonpano, jonka jokaisella tietokoneella on samat ominaisuudet ja mikä tahansa tietokoneista voi aloittaa tiedonsiirtoistunnon. Tämä kokoonpano tunnetaan myös vertaisverkkona tai tietokoneiden välisenä verkkona.

Laillisuustarkistustaso | Näyttää käytössä olevan verkon nykyisen laillisuustarkistuksen suojaustilan. Luettelo sisältää seuraavat verkon laillisuustarkistustasot:

- Avaa
- Jaettu
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

Ilmaisee käytössä olevan verkon laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.

Tiedon salaus | Luettelo sisältää seuraavat Tiedon salaus -asetukset:

- Ei mitään
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES - CCMP

Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.

Tämän verkon tukiasemat <0-50> |

- Signaalin voimakkuus: Signaalin voimakkuus -kuvakkeen palkit ilmaisevat WiFi-sovittimen ja lähimmän tukiaseman välisen lähetys- ja vastaanottosignaalien laadun.
- Näyttää jonkin seuraavista kuvakkeista: . Ilmaisee käytössä olevan kaistan (802.11a, 802.11b, 802.11g tai 802.11n).
- Kanava: Näyttää käytössä olevan nykyisen lähetys- ja vastaanottokanavan tietylle langattomalle verkolle.
- BSSID (perusrakennetoimintatila): Näyttää tukiasemien 12-numeroisen MAC-osoitteen valitussa verkossa.

Pois jätettävien hallinta | Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä. Jos Verkon jättäminen pois -toiminto on käytössä (katso kohta Sovellusasetukset), Verkon ominaisuudet -ikkunassa näkyy myös, onko verkko jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä.
Sulje | Sulkee Verkon ominaisuudet -ikkunan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet