العودة إلى المحتويات

# لائحة شبكات WiFi

تعرض لائحة شبكات WiFi لائحةً بشبكات WiFi الواقعة ضمن مدى المحول. لتحديث اللائحة انقر على تجديد لإعادة المسح بحثاً عن شبكات WiFi.

## كيفية الوصول

تظهر لائحة الشبكات المتاحة في الإطار الرئيسي.

الاسم | الوصف
--- | ---
شبكات WiFi ( ) | يبين الرقم الواقع بين القوسين عدد الشبكات اللاسلكية التي عثر عليها ضمن مدى محول الشبكات اللاسلكية.
| قوة إشارة نقطة وصول الشبكة اللاسلكية أو الكمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [الأقران]). تبين أشرطة قوة الإشارة إتاحة الشبكة اللاسلكية أو الكمبيوتر للتوصيل مع عدم الاقتران بعد بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [الأقران]).
اسم الشبكة | اسم الشبكة (SSID): اسم الشبكة الموصل بها المحول. يجب أن يكون معرف اسم الشبكة (SSID) متطابق مع SSID لنقطة الوصول. إذا لم تبث نقطة وصول ما اسم الشبكة (SSID) الخاص بها أو إذا تلقى محول WiFi اسم شبكة مخفي من نقطة وصول التسلل، تظهر عبارة <SSID غير مبثوث>في لائحة شبكات WiFi. للاقتران بمدخل شبكة مناظر لعبارة <SSID غير مبثوث>، يجب إنشاء توصيف جديد قبل التوصيل. هذا وتبقى بعد التوصيل عبارة <SSID غير مبثوث> معروضة في لائحة شبكات WiFi. ويظهر توصيف SSID المقترن في لائحة التوصيفات.
الحالة | إخطار بعمل المحول على التوصيل بشبكة WiFi. تتحول الحالة بمجرد تحقيق التوصيل إلى موصل.
| التوصيفات: لبيان شبكة في لائحة شبكات WiFi موصلة ولها توصيف في لائحة التوصيفات.
| تستخدم شبكة WiFi وضع الشبكة (البنية الأساسية).
| تستخدم شبكة WiFi وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| تستخدم شبكة WiFi تشفير التأمين.
| تردد مدى موجات الذي تستخدمه الشبكة اللاسلكية (802.11a، 802.11b، 802.11g أو 802.11n).
| شبكة WiFi مدرجة في لائحة الاستبعاد أو أن التوصيف مشكل على التوصيل اليدوي. في حالة الإعداد على اليدوي في التوصيف، لا يكون التوصيل بالشبكة أو نقطة توصيل تلقائيًا. انقر نقرًا مزدوجاً على الشبكة في اللائحة للتوصيل بها.
توصيل (فصل) | انقر للتوصيل بشبكة WiFi. يتحول الزر بمجرد تحقيق التوصيل إلى فصل. لسرد اسم الشبكة لكلٍ من الشبكات المتاحة والتوصيفات. تبين رموز حالة الشبكة حالة التوصيل الحالية.

- إذا كان للشبكة المحددة مصادقة 802.1X تظهر الإعدادات العامة لمعالج التوصيفات. إن لم يكن للشبكة تأمين WEP (مفتوحة) أو تشفير WEP 64-بت أو 128-بت أو مفتاح مشترك مسبقاً (PSK)، انقر على توصيل.
- في حالة تطلب مفتاح مشترك مسبقًا (PSK) أو كلمة مرور WEP، يوعز إليك بإدخال هذه المعلومات قبل التوصيل. إذا احتجت لإضافة إعدادات تأمين انقر على متقدمة للوصول إلى الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi. انظر التوصيل أول مرة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

خصائص | يوفر معلومات تفصيلية عن الشبكة الموصلة ونقاط الوصول فيها. انظر خصائص الشبكة للحصول على معلومات.
تجديد | لتجديد لائحة الشبكات المتاحة. إذا وقعت أي شبكات جديدة ضمن مدى المحول يتم تحديث اللائحة لإظهار اسم الشبكة الجديد.
توصيفات | يفتح إطار التوصيفات، حيث يمكنك إدارة التوصيفات.
تشغيل WiFi/إيقاف WiFi | تحويل راديو WiFi بين الإيقاف والتشغيل. انظر تشغيل أو إيقاف WiFi للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق الإطار الرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية