返回目录页面

# 配置式管理

注意： 本节介绍由英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序创建的配置式。对使用 Windows* XP 的用户/客户端，这些配置式不用于 Microsoft Windows* XP 无线零配置。

注意： 在此“帮助”中，“无线” 和”WiFi“ 两词通用。

- 什么是配置式？
- 配置式类型
- 配置式列表
- 配置式图标
- 连接至配置式
- 创建新配置式
- 编辑现有配置式
- 删除配置式
- 设定配置式密码
- 导出或导入配置式

# 什么是配置式？

一个配置式是一组保存的网络设置。配置式显示在“配置式列表”中。当从一个无线网络移动到另一个无线网络时配置式有用。可为每个无线网络配置不同的配置式。配置式设置包括网络名称（SSID）、操作模式和安全性设置。

配置式在连接到无线网络时创建。

1. 从 WiFi 网络列表中选择一个网络。
2. 单击连接。
3. 如果无线网络要求 WEP 密码或加密密钥，会提示您在连接前输入此信息。要更改安全性选项，单击高级打开配置 WiFi 设置。
4. 单击确定以连接。配置式被创建并添加到“配置式”列表。

“创建 WiFi 配置式向导” 带领您完成连接无线网络所要求的设置的整个过程。此过程完成时，将保存配置式并将其添加到“配置式”列表。由于这些无线设置已经保存，下次您处于此无线网络的范围内时，您会自动连接。

## 配置式类型

可用于连接到网络对配置式有两种基本类型。这些配置式类型是：

- 用户配置式： 这些配置式由各个用户创建。如果一台计算机上有一个以上用户，每一用户均需要创建一套自己的用户配置式。计算机上的其他用户不能访问该用户创建的无线配置式。
- 管理员配置式： 如果需要在一台计算机的用户中共享一个或更多配置式，必须安装管理员工具以创建管理员配置式。要获得更多信息，请参阅管理员配置式

## 配置式列表

配置式列表显示现有配置式的列表。当您进入一个无线网络的范围时，英特尔(R) PROSet/无线 WiFi 连接实用程序软件将扫描配置式列表寻找有无匹配。如果找到匹配，您将自动连接到网络。

### 配置式列表优先性箭头

- 使用向上箭头将选中的配置式在配置式列表中上移。
- 使用向下箭头将选中的配置式在配置式列表中下移。

## 配置式图标

网络配置式状态图标指明适配器式是否与网络关联，使用的操作模式类型，以及是否启用了安全性加密。这些图标显示在“配置式”列表中的配置式名称旁边。

名称 | 说明
--- | ---
配置式名称 | 配置式名称是您给这个网络的名称。这可以是任何有助于标示此网络的名称。例如：“我的家庭网络”、“街上的咖啡店”等等。
网络名称 | 无线网络（SSID）或计算的名称。
连接图标： 网络配置式状态图标指明适配器与无线网络的不同连接状态，使用的操作模式类型，以及是否使用网络安全性。
| 蓝色圆圈： 该 WiFi 适配器与一个接入点或计算机（设备到设备 [ad hoc] 模式）关联。如果一个配置式启用了 802.1X 安全性，这表示该 WiFi 适配器已经关联和验证。
| 表明网络（基础架构）模式。
| 表明“设备到设备” (ad hoc) 模式。
| 表明一个“管理员”配置文件。
| 该无线网络使用安全性加密。
| 表明此网络在排除列表中，即设为手动连接而不是自动连接。一旦网络处于“排除”列表中，则用户必须手动与其连接。
箭头 | 使用箭头将配置式排列成用于自动连接的首选顺序。

- 向上箭头： 将选中的配置式在“配置式”列表中上移。
- 向下箭头： 将选中的配置式在“配置式”列表中下移。

连接 | 连接选定的无线网络配置式。
添加 | 打开用以创建新的配置式的创建 WiFi 配置式一般设置。参阅创建新配置式获得更多信息。
删除 | 从“配置式列表”中删除选定的配置式。参阅删除配置式以了解更多信息。
属性 | 用于编辑现有配置式的内容。也可双击“配置式列表”中的一个配置式来编辑该配置式。参阅编辑现有配置式获得更多信息。
| 导出/导入： 从“配置式”列表导入和导出配置式。“无线配置式”可自动导入到“配置式列表”。参阅导出或导入配置式获得更多信息。
关闭 | 关闭配置式管理窗口。
帮助? | 提供有关此页面的帮助信息。

## 连接至配置式

当您进入一个无线网络的范围，而该网络有匹配的配置式，您将自动连接到该网络。如果一个有低优先性配置式的网络也在范围内，您可以强制连接到该低优先性配置式。此档案来自 WiFi 连接实用程序，或来自任务栏图标。

从英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件手动连接至配置式：

1. 双击任务栏图标以打开主窗口。
2. 单击配置式以打开配置式列表。
3. 从“配置式”列表中选择配置式。
4. 单击连接。记住：只有当无线网络处于范围内时，才能建立连接。

从任务栏手动连接至配置式：

1. 右击任务栏图标。
2. 单击连接至配置式。
3. 选择一个配置式。
4. 单击以开始连接。

## 创建新配置式

从 WiFi 网络列表中选择一个网络。单击连接。创建 WiFi 配置式管理器引导您完成创建配置式并连接到网络的各个步骤。在此过程中，创建 WiFi 配置式安全性设置试图为您检测恰当的安全性设置。

要创建新配置式并连接到无线网络：

1. 从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式。
2. 在“配置式”页面，单击添加以打开创建 WiFi 配置式一般设置。（参阅一般设置获得更多信息。）
3. 配置式名称： 输入描述性的配置式名称。
4. WiFi 网络名称 (SSID)： 输入 WiFi 网络的网络名称
5. 选择操作模式： 网络（基础架构）或“设备到设备”(ad hoc)。
6. 单击高级设置页面的以下选项：

- 自动连接： 选择自动或手动与一个配置式连接。
- 自动导入： 网络管理员可以将配置式导出到另一台计算机。
- 频带选择： 选择进行网络连接的频带。
- 强制的接入点： 选中以使 WiFi 适配器与特定接入点关联。
- 密码保护： 选择保护配置式的密码。
- 应用程序自动启动： 指定要在建立无线连接时启动的程序。
- 保持连接： 选择以在注销之后保持与一个用户配置式的连接。

7. 从“一般设置”，单击下一步打开“安全性设置”。
8. 选择个人安全性 或企业安全性以选择网络验证和数据加密选项。 选项。输入加密密钥设置并按需要配置 802.1X 设置。
9. 完成配置式设置时，单击确定。要更改或确认配置式设置，单击上一步按钮。
10. 如果您尚未连接网络，英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序会检测到添加了新配置式，并自动尝试连接到该新配置式。
11. 如果要手动连接到此配置式，单击连接。连接图标显示当前连接状态。同时显示网络名称、传输和接收速度、以及信号质量。

## 编辑现有配置式

要编辑现有配置式：

1. 从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式...。
2. 从“配置式列表”中选择要编辑的配置式。
3. 单击属性以打开 WiFi 配置式属性一般设置。
4. 单击下一步和上一步巡航“WiFi 配置式属性”的“一般”和“安全性设置”：

- 一般设置： 参阅一般设置获得更多信息。
- 安全性设置： 参阅安全性设置 获得更多信息。

5. 单击确定保存当前设置并退出。单击关闭退出而不保存更改。

## 删除配置式

要删除配置式：

1. 从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式...。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击 删除。将通知您所选配置式将被永久删除。是否要继续？
4. 单击是。该配置式被从“配置式”列表删除。

如果您仍然连接到网络：

1. 从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击 删除。将通知您所选配置式将被永久移除。是否要继续？
4. 单击是。将通知您<配置式名称>在活动，并将被永久删除。是否要继续？
5. 单击是。该配置式被从“配置式”列表删除。

注意： 如果配置式由密码保护，您将必须先输入密码，然后才能删除或编辑此配置式。如果您或管理员不知道密码，则没有办法可以重置密码。

## 设定配置式密码

要密码保护现有配置式：

1. 从英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序主窗口，单击配置式...。
2. 从列表中选择配置式。
3. 单击属性以打开“ WiFi 配置式属性”的“一般设置”。
4. 单击高级打开高级设置。
5. 单击密码保护以打开“密码保护”设置。
6. 单击密码保护此配置式（最多 10 个字符）
7. 密码： 输入密码。
8. 确认密码： 重新输入密码。
9. 单击确定保存设置并返回“一般设置”页面。
10. 单击确定返回到主窗口。

## 导入或导出配置式

此功能让您从“配置式”列表中导入和导出配置式。“无线配置式”可自动导入到“配置式列表”。

管理员能设定将配置式自动导入到“配置式”列表。英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序监视硬盘上导入文件夹中的新配置式文件。只有在高级设置中通过启用自动导入启用的配置式才可自动导入。如果“配置式”列表中已存在同名配置式，将通知您拒绝或接受导入的配置式。如果接受，现有配置式将被替换。所有基于用户的配置式都置于“配置式”列表底部。

注意： 要导出管理员配置式，参阅管理员程序包。

### 将配置式导入“配置式列表”

要手动导入配置式：

1. 在配置式页面，单击导入。
2. 选择要导入的配置式文件。
3. 单击导入。
4. 将通知您：已成功导入选定的配置式。

### 从“配置式列表”导出配置式

1. 从列表中选择一个或多个配置式。
2. 选择导出以从“配置式”列表导出一个或多个配置式。
3. 选择目标文件夹。单击浏览以在硬盘中查找目标目录。C:\ 驱动器是默认目录。
4. 单击确定导出选定的配置式。将通知你： 成功地将选定配置式导出到目标文件夹： C:\。

要选择多个配置式：

1. 用鼠标突出显示一个配置式。
2. 按 Ctrl 键。
3. 逐个单击要选择的配置式。遵照以上从步骤 2 起的指示导出多个配置式。

### 密码保护的配置式

向远程系统自动导出和导入密码保护的基于用户的配置式。如果配置式受密码保护，必须先输入指定的密码然后才能进行编辑。参阅设定配置式密码以了解更多信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明