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Deli Assembly Instructions


Deli Assembly Instructions
	Model/Type
		Bromic P/N
	Bromic Model

	3335630
	DD1000SG-NR

	3335631
	DD1250SG-NR

	3335632
	DD1875SG-NR

	3335633
	DD2500SG-NR

	3335635
	DD1000CG-NR

	3335636
	DD1250CG-NR

	3335637
	DD1875CG-NR

	3335638
	DD2500CG-NR











	Description
	Deli Displays

	Brand
	Bromic

	Contact 
	Bromic Service
T: 1300 276 642         E: service@bromic.com.au

	Tools
	Phillips Screwdriver
Cordless impact driver
Metric Allen’s key set






1. Panelling Assembly
	Skirting assembly
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	Attach front panels
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	Attach rear panels

Use an impact driver to attach the rear panel in place, using the self-drilling screws.
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	Attach side panels

Use an impact driver to attach the bottom side panel in place, using the self-drilling screws.
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2. Top Glass Assembly
	Top Glass Assembly
Remove the double-sided tape and stick the plastic covers on the roof of the cabinet.

The top glass rests on these plastic brackets.
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