Willkommen bei EyeHome 1.5.2!

Systemvoraussetzungen: 

EyeHome 1.5.2 erfordert einen Mac mit PowerPC® G4 Prozessor mit 500 Mhz oder PowerPC® G5 Prozessor, Mac OS X 10.3 oder neuer beziehungsweise Mac OS X 10.2.8 mit QuickTime 6.4 oder neuer und QuickTime für Java ab 1.4.2 sowie QuickTime für Java Update v2.0 (Mac OS X v.10.3.7 Panther mit allen Software- und Security Updates empfohlen.)

Installation

Klicken Sie in Weiter, um die Installation von EyeHome 1.5.2 durchzuführen.

Hinweis: EyeHome 1.5.2 setzt voraus, dass Sie auch die Firmware der EyeHome Hardware auf die Version von Oktober 2004 aktualisieren. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: EyeHome muss mit dem Internet verbunden sein, um das Update ausführen zu können. Wenn EyeHome direkt mit Ihrem Mac verbunden ist, dann schließen Sie es vorübergehend an Ihr Netzwerk an, so dass es auf das Internet zugreifen kann. 

1) Schalten Sie die EyeHome Hardware ein.
2) Wenn der Startbildschirm erscheint, drücken Sie die Taste mit dem Schraubenschlüssel-Symbol auf der EyeHome Fernbedienung.
3) Es wird eine Menüleiste eingeblendet. Navigieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten zum Schraubenschlüssel-Symbol am äußeren rechten Rand des Bildschirms und drücken Sie OK.
4) Wählen Sie "Update" in der oberen Hälfte des Bildschirms. 
5) Wählen Sie "Check for firmware update" oder "Check for core graphics update" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. EyeHome lädt die Aktualisierung automatisch herunter und fordert Sie auf, einen Neustart durchzuführen.

Hinweis: Es kann notwendig sein, den Aktualisierungsvorgang mehrfach zu starten. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 , bis EyeHome die Meldung "No update available" anzeigt.

Nachdem die Firmware aktualisiert worden ist und die Installation von EyeHome 1.5.2 erfolgt ist, können Sie EyeHome Media Sharing in der Systemeinstellung EyeHome starten.

Neuerungen in EyeHome 1.5.2

Stabilitätsverbesserungen beim Abspielen von EyeTV-Aufnahmen.