Instalação: Guia do administrador do ASF

# Instalação

- Visão geral

- Instalação do Intel® Pro Alerting Agent

- Reparo ou desinstalação do agente

## Visão geral

Essa seção fornece instruções para a instalação do software do ASF num computador cliente. A distribuição descreve os métodos que podem ser usados para a instalação remota na sua empresa de rede.

### Componentes

A Tabela 4 descreve o software necessário para a solução ASF da Intel.

#### Tabela 4. Software incluido

Software | Descrição
Driver do adaptador de rede da Intel | Driver NDIS habilitado para ASF Versão 8.0 (ou mais recente)
Console WMI do ASF Agent WMI da Intel | Permite a configuração do recurso ASF e o ativamento via WMI (Windows* Management Instrumentation) da Microsoft*
Componentes do Intel® PRO Alerting Agent | Interface entre o dispositivo de envio de alerta e o aplicativo de configuração do ASF
WMI Provider Core Version 1.5 ou mais recente | Interface padronizada para aplicativos de gerenciamento usando Microsoft Windows

## Instalação do Intel® PRO Alerting Agent

A seguir, estão relacionados os passos para instalar o Intel Pro Alerting Agent nos computadores que suportam o ASF. Observe que o agente requer que o WMI Provider Core Version 1.5+ esteja presente no sistema cliente.

| NOTA: O WMI Provider Core não pode ser removido de um sistema após ser instalado. Sua presença não prejudica outros softwares ou hardwares.
| NOTA: O WMI Core Provider está incluído no Windows XP e 2000, mas precisa ser instalado separadamente com o Windows NT* 4.0.

1. Abra o Meu computador ou Windows Explorer, navegue até o diretório para o qual você fez o download do arquivo de instalação e clique duas vezes no arquivo de instalação.
2. O programa de instalação determina automaticamente a presença do software do WMI correto. Se ele não estiver presente, a instalação instruirá você sobre como instalar o Microsoft WMI Provider e sair.
3. Se necessário, carregue o WMI Provider Core do site www.microsoft.com e instale-o no sistema. A seguir, continue a instalação do agente.

O programa de instalação instala e registra vários componentes individuais de software que compõem o agente e a camada do WMI do ASF, e compila um arquivo ASF de formato de objeto gerenciado (.mof).

O console do Intel ASF Agent WMI não requer um programa de instalação. O arquivo executável AlertApp.exe é instalado automaticamente quando o agente for instalado no caminho C:\Program Files\intel\ASF Agent\console. Crie um atalho sob Painel de controle com o nome Intel ASF Agent Console.

## Reparando ou desinstalando

Você pode corrigir ou remover o Intel Pro Alerting Agent usando o arquivo de instalação ou o ícone Adicionar/Remover Programas no Painel de controle (Programas e Recursos, no sistemaoperacional Vista).

Para reparar ou remover o agente usando o arquivo de instalação, execute os seguintes passos:

1. Abra o Meu computador ou Windows Explorer, navegue até o diretório para o qual você fez o download do arquivo de instalação e clique duas vezes no arquivo de instalação.
2. Quando a janela do Assistente do InstallShield mostrar a mensagem de Bem-vindo clique em Avançar.
3. Selecione a operação a realizar:
   - Reparar - Verifica os componentes instalados anteriormente pelo usuário. Se for detectado um componente danificado, o programa o reinstala. Se uma chave de registro necessária tiver sido apagada, o programa a cria novamente.
   - Remover - Desinstala todos os componentes instalados.
4. Siga os avisos na tela.

Para remover o agente usando o ícone Adicionar/Remover programas no Painel de controle (Programas e Recursos, no sistema operacional Vista), siga estes passos.

1. Clique em Iniciar e navegue até o Painel de controle.
2. Clique em Adicionar/Remover Programas (Programas e Recursos no sistema operacional Vista).
3. Selecione Intel(R) PRO Alerting Agent e clique em Remover.
4. Siga os avisos na tela.

`Última modificação em 30.07.07 13:39 Revisão 15`