Installation: ASF Administratorhandbuch

# Installation und Verteilung unter Linux*

- Übersicht

- Installation und Aktualisierung des Intel® Pro Alerting Agent

- Deinstallation des Intel PRO Alerting Agent

## Übersicht

Sie können die standardmäßigen Linux*-Tools wie FTP und Telnet zur Verteilung von ASF auf mehrere Computer in Ihrem Netzwerk verwenden.

### Komponenten

Tabelle 1 beschreibt die mit den ASF-Komponenten gelieferten Dateien.

Tabelle 1. Mitgelieferte Dateien

Datei | Beschreibung
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | Vorkompilierte Binär-RPM zur Installation auf einem bestimmten Computer.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | Quell-RPM, erfordert geringe Kompilierung auf dem Zielcomputer. Damit dies erfolgen kann, müssen Kernel-Quellen auf dem Computer installiert sein.

Tabelle 2 beschreibt die in den RPMs enthaltenen Komponenten.

Tabelle 2. Mitgelieferte Komponenten

Komponenten |  | Beschreibung
asfd | /usr/sbin | ASF-Dämon (startet bei Computerstart)
asfwdg.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/sensors | Watchdog-Modul zur Aktivierung des Watchdog-Betriebs
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/i2c | "Bitbang"-Module zum Zugriff auf den Smbus des Adapters
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | Dynamische API-Bibliothek zur Ausführung von Anwendungen, die über eine Schnittstelle mit dem ASF-Dämonen verfügen.
asfrules.ini | /etc/asfd | Interne Konfigurationsdatei
asfd.conf | /etc/asfd (nach der ersten Benutzerkonfiguration) | Datei zur Speicherung der aktuellen ASF-Systemkonfiguration
asfd | /etc/init.d | Skript, das das Laden/Entladen des ASF-Dämonen steuert
asfcli | /usr/sbin | Befehlszeilenanwendung zur Konfiguration des ASF-Dämonen
alertapp | /usr/sbin | GUI zur Konfiguration des ASF-Dämonen
Dokumentationsdateien | /usr/share/doc (README, Lizenzen) /usr/share/man (man-Seite) | Dokumentation

## Installation und Aktualisierung des Intel PRO Alerting Agent

Installieren Sie den Intel PRO Alerting Agent auf Computern mit ASF-Unterstützung.

### Mindestanforderungen für die Installation

Vergewissern Sie sich, dass Folgendes vorhanden ist, bevor Sie das Intel ASF für Linux-Paket installieren:

- Red Hat 9.0 oder Red Hat WS 3.0
- Intel Linux e100 Treiber, Version 2.2.3 oder höher, oder Linux e1000 Treiber, Version 4.3.2 oder höher

| HINWEIS: Die Linux Treiber können von der Intel Kundensupport-Website geladen werden: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp.

### Installation und Aktualisierung des Agent

Die mitgelieferten RPM-Dateien werden zur Installation und Aktualisierung des Intel PRO Alerting Agent verwendet.

| HINWEIS: Der Parameter Dateiname muss mit der verwendeten Anwendungsversion übereinstimmmen. Es sollte der gesamte Dateiname für RPM im Format asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm verwendet werden. Zum Beispiel: asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.

1. Melden Sie sich als root an.
2. Überprüfen Sie, ob eine ältere Version von RPM installiert ist:
rpm -q asfd
3. Wenn eine ältere Version von RPM installiert ist, verwenden Sie folgenden Befehl zur Aktualisierung von RPM:
rpm -U Dateiname
Sie können die ältere Version auch deinstallieren, bevor Sie die neue RPM installieren. Einzelheiten dazu finden Sie unter Deinstallation des Agent.

4. Wenn keine andere Version von RPM im System vorhanden ist, installieren Sie das neue RPM:
rpm -i Dateiname

## Deinstallation des Intel PRO Alerting Agent

Um RPM nach der Installation zu entfernen, geben Sie Folgendes ein:

rpm -e asfd

`Zuletzt überarbeitet 26.07.2007 13:21 Revision 10`