설치: ASF 관리자 안내서

# Linux*에서 설치 및 배포

- 개요

- 인텔l® PRO Alerting Agent 설치 및 업데이트

- 인텔 PRO Alerting Agent 제거

## 개요

FTP, Telnet 등의 표준 Linux* 도구를 사용하여 네트워크 상의 여러 컴퓨터에 ASF를 배포할 수 있습니다.

### 구성 요소

표 1에서는 ASF 구성 요소와 함께 제공되는 파일에 대해 설명합니다.

표 1. 포함된 파일

파일 | 설명
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | 미리 컴파일된 바이너리 RPM. 특정 컴퓨터에 설치하기 위한 것입니다.
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | 원본 RPM. 대상 컴퓨터에서 일부 컴파일 작업을 수행해야 합니다. 이것이 작동하려면 컴퓨터에 커널 원본을 설치해야 합니다.

표 2에서는 RPM에 포함된 구성 요소에 대해 설명합니다.

표 2. 포함된 구성 요소

구성 요소 |  | 설명
asfd | /usr/sbin | ASF 데몬(컴퓨터 부팅 시 시작됨)
asfwdg.o | /lib/modules/<커널_버전>/kernel/drivers/sensors | 감시장치 작업을 활성화하기 위한 감시장치 모듈
i2c-i8254x.o, i2c-i82551.o | /lib/modules/<커널_버전>/kernel/drivers/i2c | 어댑터의 SMBUS에 액세스하기 위한 "bitbang" 모듈
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | ASF 데몬 인터페이스가 있는 응용 프로그램을 실행하기 위한 동적 API 라이브러리
asfrules.ini | /etc/asfd | 내부 구성 파일
asfd.conf | /etc/asfd(첫 번째 사용자 구성 후) | 현재 ASF 시스템 구성을 저장하기 위한 파일
asfd | /etc/init.d | ASF 데몬 로드/언로드를 제어하는 스크립트
asfcli | /usr/sbin | ASF 데몬을 구성하기 위한 명령줄 응용 프로그램
alertapp | /usr/sbin | ASF 데몬을 구성하기 위한 GUI
설명서 파일 | /usr/share/doc(README, 라이센스) /usr/share/man(man 페이지) | 설명서

## 인텔 PRO Alerting Agent 설치 및 업데이트

ASF를 지원하는 컴퓨터에 인텔 PRO Alerting Agent를 설치합니다.

### 설치 전 요구 사항

인텔의 Linux용 ASF 패키지를 설치하기 전에 다음 사항이 있는지 확인하십시오.

- Red Hat 9.0 또는 Red Hat WS 3.0
- 인텔의 Linux e100 드라이버 버전 2.2.3 이상 또는 Linux e1000 드라이버 버전 4.3.2 이상

| 참고: Linux 드라이버는 인텔 고객 지원 센터 웹 사이트(http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp)에서 구할 수 있습니다.

### Agent 설치 및 업데이트

제공된 RPM 파일은 인텔 PRO Alerting Agent 설치 및 업데이트에 사용됩니다.

| 참고: 파일 이름 매개변수는 사용 중인 응용 프로그램 버전에 고유해야 하며 RPM의 경우 asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm 형식의 전체 파일 이름입니다. 예를 들면 asfd-3.1.1-07L.i386.rpm입니다.

1. root로 로그인합니다.
2. 이 RPM의 이전 버전이 설치되어 있는지 확인합니다.
rpm -q asfd
3. 이 RPM의 이전 버전이 설치된 경우 다음 명령을 사용하여 RPM을 업데이트합니다.
rpm -U 파일 이름
새 RPM을 설치하기 전에 이전 버전을 제거할 수도 있습니다. 이를 수행하는 방법은 Agent 제거를 참조하십시오.

4. 시스템에 이 RPM의 다른 버전이 설치되지 않은 경우 새 RPM을 설치합니다.
rpm -i 파일 이름

## 인텔 PRO Alerting Agent 제거

설치된 RPM을 제거하려면 다음 명령을 실행하십시오.

rpm -e asfd

`마지막 수정일: 7/26/07 1:21p 수정 버전: 10`