# Herstellen von Verbindungen zu energiesparenden Bluetooth® Low Energy-HID-Geräten

Hinweis: Die in diesem Dokument beschriebene Bluetooth Low Energy HID-Funktion trifft nur für Windows 7 zu. Windows 8 und höher bieten native Unterstützung für Bluetooth Low Energy. Das heißt, ab Windows 8 spielt die Unterstützung von Bluetooth Low Energy HID für die Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology keine Rolle mehr.

Sobald das Bluetooth Low Energy-HID-Gerät hinzugefügt wurde (siehe unter Hinzufügen und Herstellen einer Verbindung mit einem neuen Bluetooth®-Gerät), wird die Verbindung zum Bluetooth Low Energy-HID-Gerät automatisch hergestellt. Im Falle einer plötzlichen Unterbrechung versucht die Software, die Verbindung wiederherzustellen.

## Prüfen des Akkustatuss von Low Energy HID-Geräten

Das Symbol „Akkustatus“ wird in der Taskleiste angezeigt, wenn ein beliebiges verbundenes LE (Low Engery)-HID-Gerät einen Akkuladezustand von weniger als 10 % aufweist.

So prüfen Sie den Akkustatus eines Low Energy-HID-Geräts:

1. Klicken Sie auf in der Taskleiste auf das Symbol Akkustatus.
2. Es wird ein Flyout-Fenster mit der Liste der LE-HID-Geräte und ihrem Akkustatus angezeigt. Der Akkustatus wird nur für die verbundenen LE-HID-Geräte angezeigt, die einen Akkuladezustand von weniger als 10 % aufweisen.
3. Um das Fly-Out-Fenster auszublenden, klicken Sie in den Bereich außerhalb des Fensters.