# חיבור לאוזניות ורמקולים של Bluetooth®

שים לב: סעיף זה אינו חל אם אתה משתמש ב-Windows 8 ואילך.

ניתן להשתמש באוזניות סטריאו ומונו של Bluetooth כדי להאזין למוסיקה מהמחשב שלך. כמו כן, ניתן להפוך את המחשב לרמקול Bluetooth לשימוש על-ידי התקן Bluetooth.

פרופילי השמע הנתמכים כוללים:

- A2DP - מצבי Sink ו-Source
- AVRCP - בקר ויעד
- שער שמע HFP/HSP
- שילוב עם Windows Media Player/Center

## האזנה למוסיקה מהמחשב באמצעות אוזניות או רמקול Bluetooth

ניתן לחבר אוזניות סטריאו של Bluetooth למחשב כדי להאזין למוסיקה ולשלוט בתוכנת נגן השמע שפועלת במחשב. כאשר הוא מחובר, התקן השמע בסטריאו של Bluetooth יכול לעצור/להשהות/לחדש את ההשמעה, לעבור לרצועה הבאה/הקודמת ולשלוט בהגברה/החלשה של עוצמת הקול של נגן השמע שפועל במחשב.

בחלון שירותים של התקן ה-Bluetooth שנוסף (ראה הוספת התקן Bluetooth® חדש והתחברות אליו):

1. לחץ על הקישור האזן למוסיקה בחלון שירותים כדי ליצור חיבור.
2. ההודעה בחלון שירותים מתעדכנת לאחר שהחיבור נוצר, והאוזניות או הרמקול של Bluetooth יהפכו להתקן השמע המוגדר כברירת מחדל של מערכת ההפעלה לצורך האזנה למוסיקה מהמחשב.
3. אם לא נשמעת מוסיקה מאוזניות ה-Bluetooth כאשר הן מחוברות, ודא שההגדרות התקן שמע המוגדר כברירת מחדל הן כפי שמתואר בסעיף התקן שמע המוגדר כברירת מחדל להלן.
4. כדי להתנתק מחיבור שמע קיים, לחץ על נתק בפריט האזן למוסיקה שבחלון שירותים, והתקן השמע המוגדר כברירת המחדל של מערכת ההפעלה יחזור להגדרות המקוריות שלו.

#### התקן שמע המוגדר כברירת מחדל

כאשר נוצר חיבור שמע, התקן השמע של Bluetooth נקבע באופן אוטומטי כהתקן הפעלת השמע המוגדר כברירת מחדל במערכת ההפעלה של Windows. במקרים נדירים, ייתכן שהתקן השמע של Bluetooth המוגדר כברירת מחדל לא יפעל באופן אוטומטי. לדוגמה, אם תגדיר באופן ידני התקן שמע אחר כהתקן השמע המוגדר כברירת מחדל לפני שנוצר החיבור עם התקן השמע של Bluetooth, יתכן שהתקן השמע של Bluetooth לא יפעל. במקרה כזה, עבור אל מאפייני השמע של Windows מתפריט מגש המערכת, או אל 'נהל התקני שמע' מהמקטע 'חומרה וקול' בלוח הבקרה, והגדר את התקן השמע Bluetooth כהתקן ברירת המחדל.

## השמעת מוסיקה מהתקן Bluetooth ברמקולים של המחשב

הפעל שמע מהתקן Bluetooth בעזרת הרמקולים של המחשב.

בחלון שירותים של התקן ה-Bluetooth שנוסף (ראה הוספת התקן Bluetooth® חדש והתחברות אליו):

1. לחץ על הקישור השמע מוסיקה בחלון שירותים.
2. לאחר שפעולה זו תושלם, הזרמת השמע מהתקן Bluetooth המרוחק תועבר לרמקולים של המחשב (או להתקן שמע אחר שתצורתו מוגדרת כברירת מחדל במחשב).
3. כאשר קיים חיבור השמע מוסיקה פעיל, ניתן להשתמש בחלון שלט רחוק של Bluetooth כדי לשלוט בנגן המדיה המרוחק באמצעות Bluetooth. הסמל שלט רחוק של Bluetooth יופיע במגש המערכת. החלון שלט רחוק של Bluetooth יוצג בעת לחיצה על סמל זה. החלון תומך בפעולות סטנדרטיות כמו הפעל/עצור, הרצועה הבאה/הקודמת ובקרת הגברה/החלשה של עוצמת הקול.
4. כדי להפסיק להשתמש במחשב כרמקול Bluetooth, לחץ על הקישור נתק בחלון שירותים.