العودة إلى المحتويات

# عارض أحداث اللاسلكي

يستخدم برنامج عارض أحداث اللاسلكي لتتبع أحداث اللاسلكي وعرضها. تتضمن لائحة الأحداث هذه الأحداث العادية وأحداث الخطأ إذا حدثت مشكلة. تخزن الأحداث في ملفات تدوين تستطيع إرسالها إلى دعم العملاء.

## كيفية الوصول

لبدء عارض أحداث اللاسلكي:

1. في قائمة أدوات انقر على محلل ®Intel لمشاكل اللاسلكي.
2. في اللوح الأيسر من الإطار، انقر على عارض أحداث اللاسلكي.

## أوامر قائمة ملف

ملحوظة: قد يعطل المسئول قدرتك كمستخدم عميل على الوصول إلى إعدادات عارض أحداث اللاسلكي وتغييرها. في هذه الحالة تكون بعض الإعدادات خافتة.

### أمر الإعدادات

يتيج أمر الإعدادات لك الوصول إلى إعدادات متنوعة تحكم تدوين أحداث اللاسلكي. يستدعي هذا الأمر إطارًا ذا ثلاث علامات تبويب:

- علامة التبويب العامة
- علامة تبويب حذف ملف التدوين
- علامة تبويب تدوين برنامج التشغيل

#### علامة التبويب العامة

تتيح علامة التبويب العامة لك الوصول إلى الإعدادات التالية:

الإعداد | الوصف
--- | ---
تمكين تدوين أحداث اللاسلكي. | انقر على (تشغيل) لتمكين تدوين أحداث اللاسلكي. يجب تحديد هذا حتى يحدث تدوين أحداث اللاسلكي. في حالة إيقاف هذا الخيار، تكون كل إعدادات أحداث اللاسلكي الأخرى في هذا الإطار غير نشطة.
حدد المجلد المطلوب كتابة ملف التدوين فيه: | حدد موضعًا مطلقًا على نظامك لكتابة ملف التدوين فيه. لا يجوز أن يزيد طول هذا المسار عن 150 حر فًا.
سابقة اسم ملف التدوين: | هذا هو اسم ملف التدوين. الاسم الافتراضي هو: <ComputerName_UserDomain>. يمكنك ضبط هذا.
أقصى حجم لملف التدوين: | لمنع زيادة حجم ملفات التدوين أكثر مما ينبغي، تنشأ ملفات تدوين جديدة عندما يتجاوز حجم ملف التدوين الحالي الحجم المحدد بالميجابايت. الحجم الافتراضي هو 1 ميجابايت. يمكنك تحديد حجم ملف يصل إلى عشرة ميجابايت بخطوات زيادة قدر كل منها واحد ميجابايت.
القيم الافتراضية | انقر على القيم الافتراضية لضبط كل الإعدادات في علامة التبويب هذه على قيمها الافتراضية. يضبط هذا القيم الافتراضية لعلامة التبويب المفتوحة فقط.
موافق | حفظ التغييرات وإغلاق هذا الإطار.

#### علامة تبويب حذف ملف التدوين

تتيح علامة تبويب حذف ملفات التدوين لك الوصول إلى الإعدادات التالية:

الإعداد | الوصف
--- | ---
حدد من التالي توقيت حذف ملفات التدوين. |

- عدم حذف ملفات التدوين أبدًا.
- حذف ملفات التدوين القديمة عند تحقق أيٍ من الشروط المحددة:
  - حذف ملفات التدوين القديمة كلما مر عدد الأيام المحدد: من الممكن أن يتراوح هذا العدد بين 1 و30.
  - حذف ملفات التدوين القديمة عند تجاوز إجمالي حجم ملفات التدوين: من الممكن أن يتراوح هذا العدد بين 1 و10 ميجابايت بخطوات زيادة قدر كل منها واحد ميجابايت..

القيم الافتراضية | انقر على القيم الافتراضية لضبط كل الإعدادات في علامة التبويب هذه على قيمها الافتراضية. يضبط هذا القيم الافتراضية لعلامة التبويب المفتوحة فقط.
موافق | حفظ التغييرات وإغلاق هذا الإطار.

#### علامة تبويب تدوين برنامج التشغيل

يسجل تدوين أحداث برنامج التشغيل الأحداث الخاصة ببرنامج التشغيل. هنا يمكنك الوصول إلى الإعدادات التالية:

الإعداد | الوصف
--- | ---
تمكين تدوين أحداث برنامج التشغيل | تلتقط عملية تدوين أحداث برنامج التشغيل الأحداث الخاصة ببرنامج التشغيل ويدونها. يمكن الاطلاع على هذه الأحداث على عارض أحداث اللاسلكي. يمكنك هنا اختيار تمكين التدوين القياسي أو تدوين تحليل المشاكل.

- التدوين القياسي: هذه هي أحداث برنامج التشغيل العادية.
- تدوين تحليل المشاكل: هذه أحداث استشعرت على أنها أخطاء. من شأن هذه أن تفيد في حل مشاكل برنامج التشغيل.

القيم الافتراضية | انقر على القيم الافتراضية لضبط كل الإعدادات في علامة التبويب هذه على قيمها الافتراضية. يضبط هذا القيم الافتراضية لعلامة التبويب المفتوحة فقط.
موافق | حفظ التغييرات وإغلاق هذا الإطار.

### أمر الخروج

تحت قائمة ملف، ينهي هذا الأمر عارض أحداث اللاسلكي.

## أوامر قائمة الوضع

### عرض الأحداث لحظيًا

يعرض هذا الأمر الأحداث لدى حدوثها لحظيًا.

- في هذا الإطار، يمكنك النقر على مسح لمسح لائحة الأحداث هذه وإفساح المجال لإعادة بدء جمعها وعرضها.
- يمكنك كذلك النقر على حفظ باسم... لحفظ هذه اللائحة في ملف تدوين. في نموذج حفظ باسم...، ينبغي أن تختار حفظ هذا كملف ثنائي (.bin) حتى تتمكن من الاطلاع على هذا الملف في عارض أحداث اللاسلكي ثانية. يمكنك أيضًا حفظ هذا كملف قيم مفصولة بفاصلة (.csv) إذا أردت الاطلاع عليها خارج عارض أحداث اللاسلكي.

### عرض ملفات التدوين

هذا الأمر يخلي عارض أحداث اللاسلكي ويسمح لك بفتح ملف تدوين محفوظ مسبقًا.

- انقر على فتح لفتح ملف تدوين موجود. يجب أن يكون ملف التدوين بالتنسيق الثنائي (.bin) حتى يعرض في عارض أحداث اللاسلكي.
- انقر على حفظ باسم... لحفظ الملف تحت اسم مختلف. في نموذج حفظ باسم...، ينبغي أن تختار حفظ هذا كملف ثنائي (.bin) حتى تتمكن من الاطلاع على هذا الملف في عارض أحداث اللاسلكي ثانية. يمكنك أيضًا حفظ هذا كملف قيم مفصولة بفاصلة (.csv) إذا أردت الاطلاع عليها خارج عارض أحداث اللاسلكي.
- يؤدي النقر على مسح إلى مسح لائحة الأحداث هذه.

## أوامر قائمة تعليمات

توفر هذه القيمة الأوامر التالية:

- تعليمات عارض أحداث اللاسلكي: تتيح الوصول إلى معلومات التعليمات هذه
- حول... يوفر معلومات حول إصدار البرنامج ونسخته والإضافات البرمجية وحقوق النشر والدعم.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية