العودة إلى المحتويات

# خصائص الشبكة

خصائص الشبكة
إدارة الاستبعاد

يوفر إطار خصائص الشبكة هذا معلومات تفصيلية عن الشبكة المحددة.

## كيفية الوصول

انقر على خصائص في الإطارالرئيسي لأداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة لعرض معلومات تفصيلية حول الشبكة المحددة ونقاط وصولها. تعرض لك هذه الشاشة معلومات حول هذه الشبكة ومعلومات حول نقاط الوصول وتتيح لك أيضًا فتح شاشة إدارة لائحة الاستبعاد. يمكنك في شاشة إدارة لائحة الاستبعاد إضافة توصيفات مطلوب استبعادها من التوصيل التلقائي.

### تفاصيل خصائص الشبكة

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم الشبكة | يعرض اسم شبكة WiFi.
مدى الموجات | مدى الموجات والتردد المستخدمان حالياً. يعرض خارج النطاق في حالة عدم عرض مدى موجات ولا تردد. تسرد الموجات التالية:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

وضع التشغيل | لعرض الوضع الحالي:

- الشبكة (البنية الأساسية)

> شبكة لاسلكية متمركزة حول نقطة وصول. وفي هذه البيئة لا يقتصر دور نقطة الوصول على إتاحة الاتصال مع الشبكة السلكية بل يتجاوز ذلك إلى تسيير بيانات الشبكة اللاسلكية في الجوار القريب.

- جهاز إلى جهاز (أقران)

> تشكيل اتصالات يتمتع كل كمبيوتر فيه بنفس الإمكانيات ويستطيع أي كمبيوتر تأسيس جلسة اتصالات. يشار إليها كذلك باسم شبكة جهاز إلى جهاز أو شبكة كمبيوتر إلى كمبيوتر.

مستوى المصادقة | يعرض وضع تأمين المصادقة الحالي للشبكة الجاري استخدامها. تسرد مستويات مصادقة الشبكات التالية:

- فتح
- مشترك
- WPA - مؤسسي
- WPA2 - مؤسسي:
- WPA - شخصي
- WPA2 - شخصي

يعرض المصادقة المستخدمة في الشبكة المستخدمة حالياً. انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

تشفير البيانات | تسرد إعدادات تشفير البيانات التالية:

- بدون
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

انظر استعراض التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

نقاط الوصول في هذه الشبكة <0-50> |

- قوة الإشارة: تشير شرائط أيقونات قوة الإشارة إلى قوة إرسال واستقبال الإشارات بين محول WiFi وأقرب نقطة وصول.
- يعرض واحداً من الأيقونات التالية: . تدل على النطاق المستخدم (802.11a أو 802.11b أو 802.11g أو 802.11n).
- القناة: يعرض قناة الإرسال والاستقبال المستخدمة حالياً لشبكة لاسلكية معينة.
- BSSID (وضع تشغيل البنية الأساسية): يعرض عنوان MAC ذا الخانات الاثني عشر لنقطة الوصول في الشبكة المحددة.

إدارة الاستبعاد | انظر إدارة الاستبعاد للحصول على مزيدٍ من المعلومات. في جالة تمكين استبعاد الشبكات (انظر إعدادات التطبيق) فإن خصائص الشبكة تبين كذلك إذا ما كانت الشبكة مستبعدة من التوصيل التلقائي.
إغلاق | لإغلاق خصائص الشبكة.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية