Tillbaka till innehåll

# Använd verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

Använd verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar som hanterare av dina trådlösa anslutningar
Starta verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar
Starta verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar från aktivitetsfältet

- Ikoner i Aktivitetsfältet
- Verktygstips och skrivbordsaviseringar

Huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

- Ansluta första gången
- Lista med WiFi-nätverk
- Anslutningsstatusikoner
- Nätverksegenskaper
- Anslutningsinformation

Menyer i programvaran för Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

- Verktyg-menyn
  - Programinställningar
  - Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar
  - Verktyget Manuell diagnostik
  - Administratörsverktyg
- Menyn Avancerat
  - Kortinställningar
  - Avancerad statistik
  - Använd Windows för att hantera Wi-Fi
- Profiler-menyn
  - Hantera profiler
  - Hantera undantag

Använd profilfunktioner i verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar
Sätta på/stänga av trådlös radio
Installera verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar
Installera ytterligare programvarufunktioner
Ta bort verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

## Använd verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar som hanterare av dina trådlösa anslutningar

Programvaran för Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar används för att ställa in, redigera och hantera WiFi-nätverksprofiler för att ansluta till WiFi-nätverk. Det inkluderar dessutom avancerade inställningar såsom energisparfunktioner och kanalval för att konfigurera ad hoc WiFi-nätverk.

Om du använder Microsoft* Windows* XP Wireless Zero Configuration som din hanterare för trådlösa anslutningar kan du inaktivera den från fliken trådlösa nätverk i Microsoft Windows.

Inaktivera Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration som din hanterare av trådlösa anslutningar så här:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.
3. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
4. Klicka på Egenskaper.
5. Klicka på WiFi-nätverk.
6. Verifiera att Konfigurera trådlöst nätverk inte är markerat. Om den är markerad ska du avmarkera den.
7. Klicka på OK. Detta bekräftar att verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar är konfigurerat att hantera dina nätverksprofiler.

> OBS! Verifiera att i Programinställningar är alternativet Informera när ett annat program använder WiFi-kortet markerat. Detta alternativ talar om för dig när Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration börjar hantera dina nätverksprofiler.

## Starta verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

Starta WiFi-anslutningsprogrammet med någon av följande metoder:

- Klicka på Start > Program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar > WiFi-anslutningsprogrammet.
- Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet. Klicka på Konfigurera WiFi.
- Dubbelklicka på aktivitetsfältsikonen.

Stäng WiFi-anslutningsprogrammet från huvudfönstret genom att använda något av följande:

- Välj Arkiv > Avsluta från huvudfönstret.
- Klicka på Stäng.
- Klicka på knappen Stäng (X) i fönstrets övre högra hörn.

## Huvudfönstret för verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

Med huvudfönstret för WiFi-anslutningsprogrammet kan du:

- Visa aktuell anslutningsinformation (signalkvalitet, hastighet och aktuellt nätverksnamn).
- Söka efter tillgängliga WiFi-nätverk.
- Ställa in profiler
- Ansluta profiler automatiskt till tillgängliga nätverk i en specifik ordning som definieras i profillistan.
- Anslut till infrastruktur- och enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc).
- Konfigurera kortinställningar.
- Felsök problem med den trådlösa anslutningen.

### Anslutningsinformation

Visa detaljerade parametrar för åtkomstpunkten och nätverkskortet genom att klicka på Information i huvudfönstret. Fönstret Anslutningsinformation visar aktuell information om nätverksanslutningen. Det finns en fullständig beskrivning på sidan Anslutningsinformation.

Ikonen i Aktivitetsfältet indikerar också aktuell anslutningsstatus. See Ikoner i Aktivitetsfältet.

### Ikoner för anslutningsstatus i huvudfönstret

Ikonerna för anslutningsstatus indikerar WiFi-kortets aktuella anslutningsstatus. Ikonen för anslutningsstatus visas i huvudfönstret för WiFi-anslutningsprogrammet. Se Anslutningsstatusikoner.

### Profilhantering

I huvudfönstret för WiFi-anslutningsprogrammet klickar du på Anslut i ett WiFi-nätverk. När du väl är ansluten skapas en profil i profillistan. Profillistan visar de nuvarande användarprofilerna i den ordning som de ska användas. Använd pil upp och pil ner för att arrangera profiler i en specifik ordning för att automatiskt ansluta till ett WiFi-nätverk.

Du kan också lägga till, redigera och ta bort profiler från profillistan. Klicka på Profiler i huvudfönstret för WiFi-anslutningsprogrammet.

Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk. Profilinställningar kan inkludera nätverksnamnet (SSID), driftläget och säkerhetsinställningarna. Se Profilhantering för mer information.

## Menyer

Använd alternativen på menyerna Arkiv, Verktyg, Avancerat, Profiler och Hjälp för att konfigurera dina nätverksinställningar.

Namn | Beskrivning
Arkiv | Avsluta: Stänger huvudfönstret för WiFi-anslutningsprogrammet.
Verktyg | Programinställningar: Använd för att ange systemomfattande anslutningsinställningar. Se Programinställningar för information. Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar: Använd för att lösa problem med den trådlösa anslutningen. Se Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar för mer information.

Verktyget Manuell diagnostik: Med verktyget Manuell diagnostik kan du köra en uppsättning med diagnostiktester som verifierar funktionen i ditt WiFi-kort. Se Verktyget Manuell diagnostik för mer information.

Administratörsverktyg: Används av administratörer eller den person som har administratörsrättigheter på den här datorn för att konfigurera delade profiler (Före inloggning/gemensam, Beständig och VoIP (Voice over IP)). Administratörsverktyget kan också användas av en IT-avdelning för att konfigurera användarinställningar i programmet WiFi-anslutningsprogrammet och för att skapa anpassade installationspaket som ska exporteras till andra system. Se Administratörsverktyg för mer information.

OBS! Administratörsverktyget är endast tillgängligt om det har installerats under en anpassad installation av programvaran för Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. Se Installera ytterligare programvarufunktioner för mer information om anpassad installation.

Avancerat | Kortinställningar: Visar kortinställningar som motsvarar de inställningar som gjorts i Avancerade inställningar i Microsoft Windows. Se Kortinställningar för information. Gå till Kortinställningar från Microsoft Windows så här:

- Dubbelklicka på Nätverksanslutningar i Kontrollpanelen i Windows.
- Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
- Klicka på Egenskaper på menyn.
- Visa avancerade inställningar för kortet genom att klicka på Konfigurera.

Avancerad statistik: Markera för att visa detaljerad information om WiFi-kortet och anslutningen. Se Avancerad statistik för mer information.

Använd Windows för att hantera Wi-Fi: Markera för att aktivera Microsoft Windows* XP som trådlös hanterare. Se Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration för mer information.

Profiler | Hantera profiler: Markera för att skapa eller redigera profiler. Hantera undantag: Markera om du vill utesluta nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.
Hjälp | Hjälp: Startar direkthjälpen. Om: Visar versionsinformation för de nuvarande, installerade programkomponenterna.

## Administratörsverktyg (Verktyg-menyn)

Administratörsverktyget är avsett för administratörer eller den person som har administratörsrättigheter på den här datorn. Det här verktyget gör det möjligt för administratören att begränsa vilken styrningsnivå användare har för denna dator över sina trådlösa anslutningar. Detta verktyg används också för att konfigurera gemensamma (delade) profiler.

Användaren kan inte ändra administratörsinställningarna eller profilerna om de inte känner till lösenordet för verktyget. Du skall välja ett lösenord som är säkert och som inte är lätt att gissa.

Du kan exportera dessa inställningar och profiler som ett paket till andra datorer i ditt nätverk. Se avsnittet Administratörsverktyg för mer information.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Administratörspaket | Administratörspaket används för att spara administrativa profiler och andra inställningar. För Windows* XP kan du kopiera eller skicka denna självextraherande körbara fil till klienter i nätverket. När den körs installeras och konfigureras innehållet på måldatorn. Se Administratörsverktygspaket.
Programinställningar | Administratörer kan konfigurera programinställningarna i WiFi-anslutningsprogrammet för att styra hur programmet ska fungera på användarens dator och välja vilken behörighet användarna ska ha för olika aspekter som rör den trådlösa anslutningen. Se Programinställningar i Administratörsverktyget.
Administratörsprofiler | Aktivera eller inaktivera profiler av typ Beständig eller Före inloggning/Gemensam och konfigurera VoIP-inställningar (Voice over IP) på datorn. Se Profiler i Administratörsverktyget.
Kortinställningar | En administratör kan bestämma vilken nivå av kontroll som användare har över sina trådlösa nätverksanslutningar. Se Kortinställningar i Administratörsverktyget.
EAP-FAST A-ID-grupper | En administratör kan välja vilken Authority Identifier (A-ID) RADIUS-server som ska tillhandahålla PAC (Protected Access Credentials) för profiler som använder EAP-FAST-autentisering. A-ID-grupper delas av alla användare för datorn och tillåter att EAP-FAST-profiler stöder flera PAC från flera A-ID. Se Administratörsverktyg EAP-FAST A-ID-grupper.
Ändra lösenord | Ändra lösenordet för administratörsverktyget. Se Ändra lösenord för mer information.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

## Använd Windows för att hantera Wi-Fi (menyn Avancerat)

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration av trådlöst nätverk tillhandahåller ett inbyggt verktyg för trådlös konfiguration. Den här funktionen kan aktiveras och inaktiveras i WiFi-anslutningsprogrammet. På menyn Avancerat klickar du på Använd Windows för att hantera Wi-Fi. Om Windows® XP Wireless Zero Configuration är aktiverad är funktionerna i WiFi-anslutningsverktyget inaktiverade. Klicka på Aktivera WiFi-styrning i huvudfönstret om du vill att WiFi-anslutningsverktyget ska hantera dina WiFi-anslutningar.

## Installera verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

### Typisk installation

Följande komponenter installeras vid en standardinstallation.

- Drivrutin för WiFi-anslutningsprogrammet. Du kan välja att installera drivrutinen om du vill. Detta är minimal installation.
- WiFi-anslutningsprogrammet. För en standardinstallation inkluderas följande:
  - Wi-Fi Protected Setup*
  - Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar

> OBS! Om du avser att använda Novell Client* för Windows ska det installeras innan du installerar WiFi-anslutningsprogrammet. Om WiFi-anslutningsprogrammet redan är installerat ska du ta bort det programmet innan du installerar Novell Client för Windows.

### Anpassad installation

Följande funktioner finns tillgängliga för installation under en Anpassad installation. Av dessa installeras även Wi-Fi Protected Setup* och Intel Felsökning för trådlösa anslutningar i en typisk installation.

- Administratörsverktyg
- WMI-stöd
- Enkel inloggning
  - Anslut före inloggning
- WiFi Protected Setup
- Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar

Administratörsverktyg: Installerar Administratörsverktyg i Verktyg-menyn. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler. Administratörsverktyget används också av en IT-avdelning för att aktivera eller inaktivera funktioner i WiFi-anslutningsprogrammet.

WMI-stöd: WMI-funktionen (Windows Management Instrumentation) gör det möjligt för administratörer som inte har installerat WiFi-anslutningsprogrammet att hantera fjärrklienter som har installerat WiFi-anslutningsprogrammet.

Enkel inloggning: Installerar funktionen för Enkel inloggning, Anslutning före inloggning. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler med Administratörsverktyget. Enkel inloggning gäller för den företagsmiljö som användaren loggar in till sin dator med användarnamn, lösenord och vanligtvis en domän. Snabbt användarbyte har inget stöd för domäninloggning. Snabbt användarbyte och välkomstskärm i Windows* XP inaktiveras när stöd för enkel inloggning har installerats.

> OBS! Snabbt användarbyte i Windows aktiveras som standard om du använder Windows* XP Home Edition. Funktionen används främst av hemanvändare. Snabbt användarbyte finns även tillgängligt i Windows* XP Professional, om du installerat det på en fristående dator eller en dator som kopplats till en arbetsgrupp. Om en dator som kör Windows* XP Professional läggs till i en domän finns alternativet Snabbt användarbyte inte tillgängligt.

Anslut före inloggning: Profil av typ Före inloggning/gemensam aktiveras när en användare loggar in på datorn. Anslutning före inloggning upprättar en trådlös anslutning före användarinloggning till Windows. Den här funktionen installeras med enkel inloggning.

WiFi Protected Setup: Denna funktion installeras som en del av en standardinstallation och upptäcker när en kompatibel trådlös router finns och ansluter enkelt till den.

Intel® Felsökning för trådlösa anslutningar: Ger värdefull hjälp när det gäller att åtgärda WiFi-anslutningsproblem.

Installera dessa funktioner genom att välja Anpassad under installationen. Installera funktionerna genom att följa anvisningarna. Om WiFi-anslutningsprogrammet redan är installerat, se anvisningar efter installationen.

## Installera verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

1. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.
2. Installationsprogrammet visar meddelandet:
   Välkommen till installationsguiden för Intel® PROSet för trådlösa verktyg. Klicka på Nästa.
3. Nästa meddelande visar:
   Välkommen till InstallShield-guiden för programvaran Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. Klicka på Nästa.
4. Läs licensavtalet.
5. Klicka på Jag samtycker till villkoren i licensavtalet. Du kan klicka på Skriv ut om du vill ha en utskriven kopia av avtalet. Klicka sedan på Nästa.
6. Klicka på Nästa för att acceptera standardmålmappen. Klicka annars på Ändra om du vill ange någon annan plats. Klicka sedan på OK och Nästa.
7. Klicka på Normal eller Anpassad. Om du klickar på Normal fortsätter du till steg 9.
8. Om du valt att göra en anpassad installation väljer du de funktioner som du vill installera. Se Anpassad installation om du behöver en förklaring av de tillgängliga funktionerna. För varje funktion kan du välja:

- Funktionen kommer att installeras på hårddisken.
- Den här funktionen och alla underfunktioner kommer att installeras på hårddisken.
- Den här funktionen kommer inte att finnas tillgänglig.

9. Klicka på Nästa.
10. Installationen kan ta flera minuter. När installationen har avslutats visas meddelandet InstallShield Wizard slutförd. Klicka på Slutför.
11. Du kan ombes att starta om datorn. I så fall ska du starta om datorn nu. Klicka på Ja om du vill det eller på Nej om du vill starta om senare.

## Installera ytterligare programvarufunktioner

Om WiFi-anslutningsprogrammet redan är installerat följer du nedanstående anvisningar för att lägga till Administratörsverktyget och Anslutning före inloggning:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Intel PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
2. Klicka på Ändra.
3. Nästa meddelande visar:
   Välkommen till InstallShield-guiden för programvaran Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. Klicka på Nästa.
4. Klicka på Ändra. Klicka sedan på Nästa.
5. Klicka på det röda X bredvid någon av de funktioner som inte är installerad och som du vill installera.
6. För varje funktion som du vill installera klickar du på följande alternativ, i tillämpligt fall:
   - Funktionen kommer att installeras på hårddisken.
   - Den här funktionen och alla underfunktioner kommer att installeras på hårddisken.
7. Klicka på Nästa.
8. Installationen kan ta flera minuter. När installationen har avslutats visas meddelandet InstallShield Wizard slutförd. Klicka på Slutför.
9. Du kan ombes att starta om datorn. I så fall ska du starta om datorn nu. Klicka på Ja om du vill det eller på Nej om du vill starta om senare.

## Ta bort verktyget Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar

Avinstallera WiFi-anslutningsprogrammet:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
2. Klicka på Program för Intel PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar.
3. Klicka på Ändra.
4. Nästa meddelande visar:
   Välkommen till InstallShield-guiden för programvaran Intel® PROSet för trådlösa WiFi-anslutningar. Klicka på Nästa.
5. Klicka på Ta bort.
6. Klicka på Nästa.
7. Nästa meddelande visas. Gör dina val från listan och klicka på Nästa.
   Spara användardefinierade inställningar. Välj vad du vill göra med dina aktuella programinställningar.
   - Spara. Spara inställningarna och de filer som gäller för den aktuella versionen av applikationen.
   - Konvertera och spara. Spara inställningar och filer i ett format som är kompatibelt med Intel® PROSet för trådlösa anslutningar, version 10 och 11.
   - Ta bort. Spara inte applikationsinställningarna.

8. Det kan ta några minuter att ta bort filerna. När programvaran har tagits bort visas meddelandet InstallShield Wizard slutförd. Klicka på Slutför.
9. Du kan ombes att starta om datorn. I så fall ska du starta om datorn nu. Klicka på Ja om du vill det eller på Nej om du vill starta om senare.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar