Powrót do Spisu treści

# Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi — przegląd

Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi — główne funkcje
Instalowanie oprogramowania
Instalacja niestandardowa
Usuwanie oprogramowania
Wyświetlanie ustawień karty w systemie Microsoft Windows*
Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami WiFi

## Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi — główne funkcje

- Zarządzanie pracą sieci
- Zarządzanie profilami
- Zarządzanie energią
- Ustawienia sieci konfigurowane przez użytkownika
- Pełna obsługa punktów dostępu 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n.
- Zgodność ze specyfikacjami IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n. Otwarta architektura pozwala na komunikację karty WiFi z urządzeniami bezprzewodowymi zgodnymi ze standardem IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n od różnych dostawców.
- 128-bitowe i 64-bitowe zabezpieczenie danych przez szyfrowanie Wired Equivalent Privacy (WEP) i zgodność ze standardem VPN.
- Uwierzytelnianie zabezpieczeń punktu dostępu.
- uwierzytelnianie 802.1X
- wykrywa obecność innych sieci bezprzewodowych w zasięgu karty, zapewniając automatyczną konfigurację i połączenie.
- Tworzenie profili dla każdej sieci bezprzewodowej, z którą łączy się użytkownik. Profil obejmuje identyfikator sieciowy SSID i ustawienia zabezpieczeń.
- Automatyczne wykrywanie sieci bezprzewodowej i łączenie się z nią w oparciu o preferencje karty i dostępne usługi.

## Instalowanie Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi

### Instalacja standardowa

Podczas instalacji standardowej instalowane są następujące elementy:

- Sterownik Intel® WiFi Link. Można określić, czy sterownik ma zostać zainstalowany. Jest to instalacja minimalna.
- Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi . W przypadku instalacji standardowej są to następujące elementy:
  - Wi-Fi Protected Setup
  - Narzędzie Intel® do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową

### Instalacja niestandardowa

Podczas instalacji niestandardowej można zainstalować poniższe elementy. Wi-Fi Protected Setup* i Narzędzie Intel® do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową są instalowane również w przypadku instalacji standardowej.

- Narzędzie administratora
- Obsługa funkcji WMI
- Logowanie pojedyncze
  - Łączenie przed logowaniem
- Narzędzie Intel® do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową

Narzędzie administratora: Instaluje Narzędzie administratora w menu Narzędzia. To narzędzie służy do konfigurowania profili wspólnych (udostępnianych). Narzędzie administratora jest również używane przez personel działu informatycznego do włączania i wyłączania funkcji narzędzia do połączeń WiFi.

Obsługa funkcji WMI: Funkcja Windows Management Instrumentation umożliwia administratorom, którzy nie mają zainstalowanego narzędzia do połączeń WiFi, zdalne zarządzanie klientami z zainstalowanym narzędziem do połączeń WiFi.

Logowanie pojedyncze: Instaluje funkcję łączenia przed logowaniem dla logowania pojedynczego. To narzędzie służy do konfigurowania profili wspólnych (udostępnianych) za pomocą Narzędzia administratora. Logowanie pojedyncze jest przeznaczone dla środowiska korporacyjnego, w którym użytkownicy logują się w systemie, podając nazwę użytkownika, hasło i zwykle domenę. W przypadku szybkiego przełączania użytkowników logowanie przy użyciu domeny nie jest obsługiwane. Po zainstalowaniu funkcji logowania pojedynczego szybkie przełączanie użytkowników oraz ekran powitalny systemu Windows* XP zostają wyłączone.

Łączenie przed logowaniem: Profil łączenia przed logowaniem/wspólnego jest aktywny po zalogowaniu użytkownika w systemie. Łączenie przed logowaniem ustanawia połączenie bezprzewodowe przed logowaniem do systemu Windows. Ta opcja jest instalowana z funkcją logowania pojedynczego.

Narzędzie Intel® do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową: Zapewnia cenną pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z połączeniami bezprzewodowymi WiFi.

Aby zainstalować te funkcje, należy w trakcie instalacji wybrać opcję Niestandardowa. Aby zainstalować funkcje, wykonaj poniższe instrukcje. Jeśli narzędzie do połączeń WiFi zostało już zainstalowane, patrz: instrukcje po instalacji.

## Korzystanie z Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi

1. Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD.
2. Wyśwetlony zostanie komunikat instalatora:
   Kreator instalacji narzędzi Intel® PROSet Wireless - Zapraszamy! Kliknij przycisk Dalej.
3. Wyświetlony zostanie kolejny komunikat:
   Kreator InstallShield Oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi - Zapraszamy! Kliknij przycisk Dalej.
4. Przeczytaj umowę licencyjną.
5. Kliknij opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej. Jeśli chcesz mieć wydruk umowy, kliknij opcję Drukuj. Następnie kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować domyślny folder docelowy instalacji. Aby określić inną lokalizację, kliknij przycisk Zmień. Następnie kliknij przycisk OK, a następnie — Next.
7. Kliknij opcję Standardowa lub Niestandardowa. Jeśli wybrana została opcja Standardowa, przejdź do kroku 9.
8. Jeśli wykonywana jest instalacja niestandardowa, wybierz funkcje z listy. Aby zapoznać się z opisami dostępnych funkcji, patrz: Instalacja niestandardowa. Dla każdej funkcji można wybrać jedną z następujących opcji:

- Ta funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.
- Ta funkcja wraz ze wszystkimi funkcjami podrzędnymi zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.
- Ta funkcja będzie niedostępna.

9. Kliknij przycisk Dalej.
10. Instalacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat Zakończenie pracy kreatora InstallShield Wizard. Kliknij przycisk Zakończ .
11. Wyświetlony może zostać monit o ponowne uruchomienie komputera. Jeśli tak, uruchom komputer ponownie. Aby to wykonać, kliknij przycisk Tak. Aby uruchomić ponownie później, kliknij przycisk Nie.

## Instalowanie dodatkowych funkcji oprogramowania

Jeśli narzędzie do połączeń WiFi zostało już zainstalowane, wykonaj poniższe instrukcje w celu zainstalowania Narzędzia administratora i funkcji łączenia przed logowaniem:

1. Kliknij Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi.
2. Kliknij przycisk Zmień.
3. Wyświetlony zostanie kolejny komunikat:
   Kreator InstallShield Oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi - Zapraszamy! Kliknij przycisk Dalej.
4. Kliknij przycisk Modyfikuj. Następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij czerwony symbol X obok dowolnej niezainstalowanej funkcji, która ma zostać zainstalowana.
6. Dla każdej z instalowanych funkcji wybierz jedną z następujących opcji:
   - Ta funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.
   - Ta funkcja wraz ze wszystkimi funkcjami podrzędnymi zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Instalacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat Zakończenie pracy kreatora InstallShield Wizard. Kliknij przycisk Zakończ .
9. Wyświetlony może zostać monit o ponowne uruchomienie komputera. Jeśli tak, uruchom komputer ponownie. Aby to wykonać, kliknij przycisk Tak. Aby uruchomić ponownie później, kliknij przycisk Nie.

## Usuwanie Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi

Aby usunąć narzędzie do połączeń WiFi:

1. Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
2. Kliknij opcję Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless WiFi.
3. Kliknij przycisk Zmień.
4. Wyświetlony zostanie kolejny komunikat:
   Kreator InstallShield Oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi - Zapraszamy! Kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij przycisk Usuń.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Wyświetlony zostanie kolejny komunikat: Wybierz opcję z listy i kliknij przycisk Dalej.
   Zapisz ustawienia zdefiniowane przez użytkownika. Określ czynność dla bieżących ustawień aplikacji:
   - Zapisz. Zapisz ustawienia i pliki dla bieżącej wersji aplikacji.
   - Konwertuj i zapisz. Zapisz ustawienia i pliki w formacie zgodnym z narzędziem Intel® PROSet/Wireless w wersji 10 i 11.
   - Usuń. Nie zapisuj ustawień aplikacji.

8. Usuwanie może potrwać kilka minut. Po usunięciu oprogramowania wyświetlony zostanie komunikat Zakończenie pracy kreatora InstallShield Wizard. Kliknij przycisk Zakończ .
9. Wyświetlony może zostać monit o ponowne uruchomienie komputera. Jeśli tak, uruchom komputer ponownie. Aby to wykonać, kliknij przycisk Tak. Aby uruchomić ponownie później, kliknij przycisk Nie.

## Przeglądanie ustawień karty w systemie Windows

Dostęp do ustawień zaawansowanych karty można uzyskiwać przez Menedżera urządzeń systemu Windows* oraz z poziomu opcji menu Zaawansowane Ustawienia karty.

## Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami WiFi

Funkcja konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows* XP zapewnia wbudowane narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej. Tę funkcję można włączać w systemie Microsoft Windows* XP lub klikając polecenie Użyj systemu Windows* do zarządzania połączeniami Wi-Fi w menu Zaawansowane. Jeśli włączona zostanie konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows* XP, funkcje narzędzia do połączeń WiFi zostaną wyłączone.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia