Torna al Sommario

# Statistiche avanzate (menu Avanzate)

Tramite Statistiche avanzate si accede a informazioni correnti sulla connessione della scheda di rete. Queste informazioni descrivono la modalità di comunicazione della scheda di rete con un punto di accesso.

## Accesso

Nel menu Avanzate, fare clic su Statistiche avanzate.

## Descrizione di Statistiche avanzate

Nome | Descrizione
--- | ---
Scheda Statistiche | Statistiche avanzate: queste informazioni descrivono la modalità di comunicazione della scheda di rete con un punto di accesso. Associazione: se la scheda di rete trova un punto di accesso con cui comunicare, viene indicato che il punto di accesso è entro la portata. In caso contrario, viene indicato che è esterno alla portata.

- Indirizzo MAC AP: le dodici cifre dell'indirizzo MAC (00:40:96:31:1C:05) del punto di accesso.
- Numero di associazioni: il numero di volte che il punto di accesso ha trovato la scheda di rete.
- Conteggio AP: il numero di punti di accesso che si trovano entro la portata della scheda di rete WiFi.
- Numero di scansioni complete: il numero di volte che la scheda di rete ha ricercato in tutti i canali informazioni da ricevere.
- Numero di scansioni parziali: il numero di scansioni che sono state interrotte.

Roaming: sono riportati i contatori relativi alle condizioni che hanno causato il roaming della scheda di rete. Il roaming avviene quando una scheda di rete, che sta comunicando con un punto di accesso, passa a comunicare con un altro punto di accesso perché il livello dei segnali è migliore.

- Conteggio roaming: il numero di volte che si è verificato il roaming.
- Nessuna trasmissione da AP (dal punto di accesso): la scheda di rete non ha ricevuto alcuna trasmissione radio da parte del punto di accesso. È probabile che sia necessario reimpostare il punto di accesso.
- Qualità segnale insufficiente: la qualità del segnale è troppo bassa per sostenere la comunicazione con il punto di accesso. La scheda di rete è stata spostata all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o le informazioni relative all'indirizzo di periferica del punto di accesso sono state cambiate.
- Bilanciamento carico AP (del punto di accesso): il punto di accesso ha terminato l'associazione con la scheda di rete poiché non era in grado di mantenere la comunicazione con tutte le schede di rete ad esso associate. Troppe schede di rete stanno tentando di comunicare con un punto di accesso.
- RSSI AP (del punto di accesso) troppo basso: l'indicatore RSSI (Receive Signal Strength Indicator) è troppo basso per mantenere un associazione con la scheda di rete. È probabile che ci si sia spostati all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o che il punto di accesso abbia aumentato la velocità di trasmissione dei dati.
- Qualità canale insufficiente: la qualità del canale è bassa e per questo motivo la scheda di rete ha cercato un altro punto di accesso.
- Unità mobile persa da AP (dal punto di accesso): il punto di accesso ha scartato un computer, rimuovendolo dall'elenco delle periferiche portatili. Il computer deve essere di nuovo associato a un punto di accesso.

Altro: usare queste informazioni per stabilire se l'associazione con un punto di accesso diverso può aumentare le prestazioni e contribuire a mantenere la velocità di trasmissione dei dati più alta possibile.

- Conferme ricevuti: numero di segnali ricevuti dalla scheda di rete.
- Percentuale di segnali non rilevati: percentuale dei segnali persi.
- Percentuale di errori di trasmissione: la percentuale delle trasmissioni di dati con errori.
- Livello segnale: livello del segnale del punto di accesso con cui sta comunicando la scheda di rete espresso in decibel (dBm).

Scheda Statistiche trasmissione/ricezione (Tx/Rx) | Visualizza i valori percentuali dei pacchetti indirizzati e dei pacchetti non indirizzati. Totale pacchetti host: il numero totale dei pacchetti indirizzati e dei pacchetti non indirizzati.

- Trasmissione - Mbps
- Ricezione - Mbps

- Pacchetti non indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati alla rete wireless e ricevuti dalla scheda.
- Pacchetti indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati specificamente alla scheda di rete WiFi.
- Byte totali: il numero totale di byte relativi ai pacchetti ricevuti e inviati dalla scheda di rete WiFi.

Scheda Registrazione | Specificare per quanto tempo devono essere registrati i dati statistici della scheda di rete WiFi. Configura le impostazioni per la registrazione: fare clic su Impostazioni per specificare con quale frequenza devono essere registrate le statistiche. È possibile impostare il numero dei secondi e specificare per quante ore devono essere registrate le statistiche.

Per cambiare il percorso di memorizzazione del file registro:

1. Fare clic su Sfoglia per specificare un nuova posizione per il file del registro. Viene visualizzato il percorso corrente. La posizione predefinita è la directory C:\Programmi\Intel\WiFi.
2. Fare clic su Apri per chiudere e applicare il nuovo percorso del file.
3. Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Statistiche avanzate.

Avvia/Interrompi registrazione: fare clic su questo pulsante per avviare e interrompere la registrazione. Quando si fa clic su Avvia registrazione, vengono accumulate informazioni statistiche (descritte più indietro). Quando si fa clic su Interrompi registrazione, l'accumulo termina e le informazioni vengono salvate in un file che è possibile aprire e visualizzare.

Visualizza file registro: fare clic su questo pulsante per aprire la cartella WiFi in Programmi\Intel (la posizione predefinita). I file di registro vengono nominati con il mese, il giorno e l'anno, oltre al numero di registro creato in tale giorno. Ad esempio: 03122007_001.htm. Il file di registro fornisce:

- Data e ora
- Informazioni sulla scheda
- Informazioni sulla connessione
- Statistiche di trasmissione e ricezione

NOTA: un amministratore può disattivare questa funzione.

Reimposta statistiche | Consente di azzerare i contatori delle statistiche e iniziare una nuova misurazione dei dati.
Chiudi | Chiude e fa tornare alla finestra principale.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

Per ulteriori informazioni sull'importazione o l'esportazione di profili creati dall'utente, consultare Esportazione e importazione di profili.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità