Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Ιδιότητες δικτύου

Ιδιότητες δικτύου
Διαχείριση εξαιρέσεων

Αυτό το παράθυρο Ιδιοτήτων δικτύου παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το επιλεγμένο δίκτυο.

## Τρόπος πρόσβασης

Κάντε κλικ στο Ιδιότητες στο κύριο παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection για να δείτε τα λεπτομερή στοιχεία του επιλεγμένου δικτύου και των σημείων πρόσβασής του. Αυτή η οθόνη σας εμφανίζει πληροφορίες για αυτό το δίκτυο, πληροφορίες για τα σημεία πρόσβασης και επίσης σας επιτρέπει να ανοίξετε την οθόνη Διαχείρισης της λίστας εξαίρεσης. Στην οθόνη Διαχείρισης της Λίστας εξαίρεσης, μπορείτε να προσθέσετε προφίλ προς εξαίρεση από αυτόματη σύνδεση.

### Λεπτομέρειες για τις ιδιότητες δικτύου

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Όνομα δικτύου | Εμφανίζει το όνομα του δικτύου WiFi.
Ζώνη | Χρησιμοποιείται η τρέχουσα ζώνη και συχνότητα. Εμφανίζει το μήνυμα <Z3>Εκτός εμβέλειας εάν δεν εμφανίζονται ζώνη και συχνότητα. Παρατίθενται οι ακόλουθες ζώνες:

- 802.11a:
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

Τρόπος λειτουργίας | Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία:

- Δίκτυο (Υποδομή)

> Ένα ασύρματο δίκτυο που εστιάζεται γύρω από ένα σημείο πρόσβασης. Σε αυτό το περιβάλλον, το σημείο πρόσβασης δεν παρέχει μόνο επικοινωνία με το ενσύρματο δίκτυο, αλλά επίσης διευκολύνει την κίνηση ασύρματου δικτύου στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον.

- Συσκευή προς συσκευή (ad hoc)

> Μια ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνιών στην οποία κάθε υπολογιστής έχει τις ίδιες δυνατότητες και οποιοσδήποτε υπολογιστής μπορεί να ξεκινήσει συνεδρία επικοινωνίας. Είναι επίσης γνωστή ως ομότιμο δίκτυο ή δίκτυο υπολογιστή προς υπολογιστή.

Επίπεδο ελέγχου ταυτότητας | Εμφανίζει τη λειτουργία ασφάλειας του ελέγχου ταυτότητας για το δίκτυο που χρησιμοποιείται. Παρατίθενται τα ακόλουθα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας δικτύου:

- Άνοιγμα
- Κοινόχρηστος
- WPA-Enterprise
- WPA2-Enterprise
- WPA-Personal
- WPA2-Personal

Εμφανίζει τον έλεγχο ταυτότητας που χρησιμοποιείται από το προφίλ που χρησιμοποιείται τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.

Κρυπτογράφηση δεδομένων | Παρατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις κρυπτογράφησης δεδομένων:

- Καμία
- WEP
- TKIP
- CKIP
- AES-CCMP

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.

Σημεία πρόσβασης σε αυτό το δίκτυο <0-50> |

- Ισχύς σήματος: Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύος σήματος υποδεικνύουν την ισχύ των σημάτων μετάδοσης και λήψης μεταξύ του προσαρμογέα σας WiFi και του πλησιέστερου σημείου πρόσβασης.
- Εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα εικονίδια: . Υποδεικνύει τη ζώνη που χρησιμοποιείται (802.11a, 802.11b 802.11g ή 802.11n).
- Κανάλι: Εμφανίζει το τρέχον κανάλι μετάδοσης και λήψης που χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο.
- BSSID (τρόπος λειτουργίας υποδομής): Εμφανίζει τη δωδεκαψήφια διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης στο επιλεγμένο δίκτυο.

Διαχείριση εξαιρέσεων | Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ. Εάν είναι ενεργοποιημένη η εξαίρεση δικτύου (βλ. Ρυθμίσεις εφαρμογής), οι Ιδιότητες δικτύου επίσης υποδεικνύουν εάν το δίκτυο εξαιρείται από την αυτόματη σύνδεση.
Κλείσιμο | Κλείνει τις Ιδιότητες δικτύου.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις