กลับไปที่สารบัญ

# การแม็ปส่วนกำหนดค่า TLS

ส่วนกำหนดค่าการดูแลระบบ SSO ที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง TLS ถูกแม็ปกับไคลเอ็นต์ Windows* XP, Windows Vista* และ Windows* 7 ดังนี้

ข้อมูลรับรอง | OS ของไคลเอ็นต์ | ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง | ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป (PLC) | แบบต่อเนื่อง และ แบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป
--- | --- | --- | --- | ---
ใบรับรองผู้ใช้ | Windows* XP | ไม่สนับสนุน | ระหว่าง PLC และขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองผู้ใช้ | ไม่สนับสนุน
Windows Vista* และ Windows* 7 | ไม่สนับสนุน | ระหว่าง PLC: ไม่สนับสนุน ขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองผู้ใช้ | ไม่สนับสนุน
ใบรับรองของเครื่อง | Windows* XP | หลังจากที่ล็อกออฟ/รีบูต: ใช้ใบรับรองของเครื่อง | ระหว่าง PLC และขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองของเครื่อง | ระหว่าง PLC, ขณะที่ล็อกออน และหลังจากที่ล็อกออฟ/รีบูต: ใช้ใบรับรองของเครื่อง
Windows Vista* และ Windows* 7 | ส่วนกำหนดค่าแพ็คเกจไอทีไม่ได้ถูกนำไปใช้กับไคลเอ็นต์ | ระหว่าง PLC: ไม่สนับสนุน ขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองผู้ใช้ | ระหว่าง PLC: ไม่สนับสนุน ขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองผู้ใช้ หลังจากที่ล็อกออฟ/รีบูต: ใช้ใบรับรองของเครื่อง
สมาร์ทการ์ด | Windows* XP | ไม่สนับสนุน | ระหว่าง PLC และขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองสมาร์ทการ์ด | ไม่สนับสนุน
Windows Vista* และ Windows* 7 | ไม่สนับสนุน | ระหว่าง PLC และขณะที่ล็อกออน: ใช้ใบรับรองสมาร์ทการ์ด | ไม่สนับสนุน

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์