Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# WiFi-Netzwerkliste

Die Liste "WiFi-Netzwerke" zeigt eine Liste der WiFi-Netzwerke innerhalb des Adapterbereichs an. Klicken Sie auf Aktualisieren, um erneut nach WiFi-Netzwerken zu suchen.

## Zugriff

Die verfügbaren Netzwerke werden im Hauptfenster aufgelistet.

Name | Beschreibung
--- | ---
WiFi-Netzwerke ( ) | Die Zahl in Klammern ist die Anzahl der im Bereich Ihres drahtlosen Netzwerkadapters gefundenen drahtlosen Netzwerke.
| Die Signalstärke des Zugriffspunkts des drahtlosen Netzwerks oder Computers (Ad-Hoc-Modus). Die Signalstärke-Symbolleisten zeigen an, dass das drahtlose Netzwerk oder der Computer für eine Verbindung zur Verfügung steht, aber noch mit keinem Zugriffspunkt oder Computer verbunden ist (Ad-Hoc-Modus).
Netzwerkname | Netzwerkname (SSID): Der Name des Netzwerks, mit dem der Adapter verbunden ist. Die Netzwerkname (SSID) muss mit der SSID des Zugriffspunkts übereinstimmen. Wenn ein Zugriffspunkt seinen Netzwerknamen (SSID) nicht sendet oder der WiFi-Adapter einen verborgenen Netzwerknamen von einem getarnten Zugriffspunkt empfängt, wird in der Liste der WiFi-Netzwerke <SSID nicht übertragen> angezeigt. Um eine Verbindung mit einem <SSID nicht übertragen>-Netzwerkeintrag herstellen zu können, muss zuvor ein neues Profil erstellt werden. Nach Aufbau der Verbindung wird <SSID nicht übertragen> weiterhin in der Liste der WiFi-Netzwerke angezeigt. Das verknüpfte SSID-Profil kann in der Profilliste eingesehen werden.
Status | Benachrichtigung darüber, dass der Adapter eine Verbindung zum WiFi-Netzwerk herstellt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, geht der Status auf Verbunden über.
| Profile: Identifiziert ein Netzwerk in der Liste der WiFi-Netzwerke, das verbunden ist und über ein Profil in der Profilliste verfügt.
| Das WiFi-Netzwerk verwendet den Modus "Netzwerk (Infrastruktur)".
| Das WiFi-Netzwerk verwendet den Gerät-zu-Gerät-Modus (Ad-Hoc).
| Das WiFi-Netzwerk verwendet Sicherheit als Verschlüsselung.
| Die vom drahtlosen Netzwerk verwendete Bandfrequenz (802.11a, 802.11b, 802.11g oder 802.11n).
| Das WiFi-Netzwerk befindet sich in der Ausschlussliste, oder das Profil ist für eine manuelle Verbindungsherstellung konfiguriert. Wenn ein Profil für die manuelle Verbindungsherstellung eingerichtet ist, stellt der Computer nicht automatisch eine Verbindung mit einem Netzwerk oder einem Zugriffspunkt her. Doppelklicken Sie auf ein in der Liste aufgeführtes Netzwerk, um damit eine Verbindung herzustellen.
Verbinden (Verbindung trennen) | Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Verbindung zu einem WiFi-Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verwandelt sich die Schaltfläche in Verbindung trennen. Listet die Namen der verfügbaren Netzwerke und Profile auf. Die Netzwerkstatussymbole zeigen den aktuellen Verbindungsstatus an.

- Falls das ausgewählte Netzwerk über 802.1X-Authentifizierung verfügt, wird die Seite "Allgemeine Einstellungen" im Profil-Assistenten geöffnet. Wenn das Netzwerk nicht über WEP-Sicherheit (offen), WEP- 64-Bit- oder 128-Bit-Verschlüsselung oder einen vorab freigegebenen Schlüssel (PSK) verfügt, klicken Sie auf Verbinden.
- Falls ein PSK- bzw. WEP-Kennwort erforderlich ist, werden Sie aufgefordert, dieses vor der Herstellung der Verbindung einzugeben. Falls Sie Sicherheitseinstellungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Erweitert, um auf die Allgemeinen Einstellungen zur Erstellung eines WiFi-Profils zuzugreifen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstverbindung.

Eigenschaften | Bietet detaillierte Informationen zum verbundenen Netzwerk und seinen Zugriffspunkten. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkeinstellungen.
Aktualisieren | Aktualisiert die Liste mit verfügbaren Netzwerken. Wenn neue Netzwerke innerhalb des Adapterbereichs zur Verfügung stehen, wird die Liste mit dem neuen Netzwerknamen aktualisiert.
Profile | Öffnet das Fenster Profile. Hier können Sie die Profile verwalten.
WiFi Ein / WiFi Aus | Schaltet den WiFi-Sender ein und aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter WiFi ein-/ausschalten.
Schließen | Schließt das Hauptfenster der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss