Tilbake til innholds

# Bruk Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

Bruk Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy som Trådløsbehandling
Start Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy
Start Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy fra oppgavelinjen

- Oppgavefeltikoner
- Verktøytips og skrivebordsvarslinger.

Hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

- Førstegangs tilkobling
- WiFi-nettverksliste
- Tilkoblingsstatusikoner
- Nettverksegenskaper
- Tilkoblingsdetaljer

Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvaremenyer

- Verktøy-menyen
  - Programsinnstillinger
  - Intel® Wireless Troubleshooter:
  - Manuelt diagnostikkverktøy
  - Administratorverktøy
- Avansert meny
  - Kortinnstillinger
  - Avansert statistikk
  - Bruk Windows for å administrere WiFi
- Profiler-menyen
  - Forvalte profiler
  - Behandle ekskluderinger

Bruke Intel® PROSet/Wireless WiFi-profilfunksjoner
Slå trådløs radio på eller av
Installere Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy
Installere flere programvarefunksjoner
Fjerne Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

## Bruke Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy som Trådløsbehandling

Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare brukes til konfigurasjon, redigering og administrasjon av WiFi-nettverksprofiler som skal kobles til WiFi-nettverk. Verktøyet har også avanserte innstillinger som strømstyring og kanalvalg for å installere ad hoc-WiFi-nettverk.

Hvis du bruker Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration som trådløsbehandling, kan du deaktivere den fra kategorien Microsoft Windows Trådløst nettverk.

Slik deaktiverer du Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration som trådløsbehandling.

1. Klikk Start > Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger.
3. Høyreklikk Trådløse nettverkstilkoblinger.
4. Klikk Egenskaper.
5. Klikk WiFi-nettverk.
6. Bekreft at Bruk Windows for å konfigurere mine trådløse nettverksinnstillinger ikke er valgt. Hvis det er, så fjern det.
7. Klikk OK. Dette er en bekreftelse på at Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy er konfigurert til å administrere nettverksprofilene.

> MERK: Bekreft at Applikasjonsinnstillinger-alternativet Varsle når en annen applikasjon bruker WiFi-kortet er valgt. Dette alternativet spør deg om tillatelse hvis Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration overtar administrasjonen av nettverksprofilene.

## Start Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

Bruk én av følgende metoder for å starte WiFi-tilkoblingsverktøyet:

- Klikk Start > Programmer > Intel PROSet Wireless > WiFi-tilkoblingsverktøy.
- Høyreklikk Oppgavefeltikonet nederst i høyre hjørne av Windows-skrivebordet for åpne oppgavefeltmenyen. Klikk Konfigurere WiFi.
- Dobbeltklikk på oppgavelinjeikonet.

For å lukke WiFi-tilkoblingsverktøyet fra hovedvinduet velger du ett av følgende:

- Velg Fil > Avslutt fra hovedvinduet.
- Klikk Lukk.
- Klikk på knappen Lukk (X) i øverste høyre hjørnet av vinduet.

## Hovedvinduet for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

Hovedvinduet i WiFi-tilkoblingsverktøyet lar deg:

- Se gjeldende tilkoblingsdetaljer (signalkvalitet, hastighet og gjeldende nettverksnavn)
- Søk etter tilgjengelige WiFi-nettverk.
- Administrere profiler.
- Utfør automatisk profiltilkobling til tilgjengelige nettverk i en spesifikk rekkefølge angitt i Profillisten.
- Koble til infrastruktur- og enhet-til-enhetsnettverk (ad hoc).
- Konfigurere strøminnstillinger for trådløskortet.
- Feilsøk trådløsforbindelsesproblemer.

### Tilkoblingsdetaljer

I hovedvinduet klikker du på Detaljer for å vise detaljerte parametere for tilgangspunktet og nettverkskortet. Tilkoblingsdetaljer-vinduet viser informasjon om gjeldende nettverkstilkobling. Se Tilkoblingsdetaljer for å få en fullstendig beskrivelse.

Oppgavefeltikonet kan også angi gjeldende tilkoblingsstatus. Se Oppgavefeltikoner.

### Tilkoblingsstatusikoner for hovedvindu

Tilkoblingsstatusikonene angir gjeldende tilkoblingsstatus for WiFi-kortet. Tilkoblingsstatusikonet vises i hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøyet. Se Tilkoblingsstatusikoner.

### Profilbehandling

Klikk Koble til på et WiFi-nettverk i hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøyet. Når du er tilkoblet, opprettes en profil i profillisten. Profillisten viser gjeldende brukerprofiler i den rekkefølgen de skal brukes. Bruk opp- og ned-pilene for å ordne profilene i en spesiell rekkefølge for å koble automatisk til et WiFi-nettverk.

Du kan også legge til, redigere og slette profiler fra profillisten. Klikk Profiler i hovedvinduet til WiFi-tilkoblingsverktøyet.

Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger kan omfatte nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger. Se Profilbehandling for å få mer informasjon.

## Menyer

Bruk menyene Fil, Verktøy, Avansert, Profiler og Hjelp til å konfigurere nettverksinnstillingene.

Navn | Beskrivelse
Fil | Avslutt: Lukker hovedvinduet for WiFi-tilkoblingsverktøyet.
Verktøy | Applikasjonsinnstillinger: Bruk for å angi tilkoblingspreferanser for hele systemet. Se Applikasjonsinnstillinger for å få mer informasjon. Intel® Wireless Troubleshooter: Bruk for å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Se Intel® Wireless Troubleshooter for mer informasjon.

Manuelt diagnostikkverktøy: Det manuelle diagnostikkverktøyet lar deg kjøre et sett med diagnostiseringstester som bekrefter funksjonsdyktigheten til WiFi-kortet. Se Manuelt diagnostiseringsverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

Administratorverktøy: Brukes av administratorer eller den personen som har administrasjonsrettigheter på denne datamaskinen til å konfigurere delte profiler (Forhåndspålogging, vedvarende og Voice over IP (VoIP)). Administratorverktøyet kan også brukes av en IT-avdeling for å konfigurere brukerinnstillingene i WiFi-tilkoblingsverktøyet og opprette egendefinerte installasjonspakker som skal eksporteres til andre systemer. Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: Administratorverktøyet er kun tilgjengelig hvis det ble installert under en tilpasset installasjon av Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare. Se i Installere flere programvareegenskaper hvis du vil ha mer informasjon om tilpasset installasjon.

Avansert | Kortinnstillinger: Viser Adapterinnstillinger korresponderende til innstillinger gjort i Microsofts Avanserte Windows-innstillinger. Se Adapterinnstillinger for å få mer informasjon. For å komme til kortinnstillinger fra Microsoft Windows:

- Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger fra Windows Kontrollpanel.
- Høyreklikk Trådløse nettverkstilkoblinger.
- Velg Egenskaper fra menyen.
- Klikk Konfigurer for å vise avanserte innstillinger for kortet.

Avansert statistikk: Velg å vise detaljert informasjon om WiFi-kortet og tilkoblingen. Se Avansert statistikk hvis du vil ha mer informasjon.

Bruk Windows til å administrere WiFi: Velg for å aktivere Microsoft Windows* XP som trådløsbehandling. Se Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration for mer informasjon.

Profiler | Administrer Profiler: Velg for å opprette eller redigere profiler. Administrer ekskluderinger: Velg for å ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Forvalte ekskluderinger for å få mer informasjon.
Hjelp | Hjelp: Starter online hjelp. Om: Viser versjonsinformasjon for de gjeldende installerte programkomponentene.

## Administratorverktøy (Verktøy-menyen)

Administratorsverktøyet brukes av de administratorene som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette verktøyet lar administratoren begrense hvilket kontrollnivå brukerne av denne datamaskinen har over sine trådløsforbindelser. Dette vertøyet brukes også for å konfigurere felles (delte) profiler.

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Et passord som er sikkert, og som ikke er lett å gjette, må velges.

Du kan eksportere disse innstillingene og profilene som én pakke til andre datamaskiner på nettverket ditt. Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Administratorpakker | Administratorpakkene brukes for å lagre administrative profiler og andre innstillinger. I Windows* XP kan du kopiere eller sende en selvutpakkende, kjørbar fil til klienter på nettverket. Når den kjørbare filen kjører, installeres og konfigureres innholdet på måldatamaskinen. Les Administratorverktøypakker
Programsinnstillinger | En administrator kan konfigurere programinnstillingene for WiFi-tilkoblingsverktøyet for å kontrollere virkemåten til programmet på brukerens datamaskin og velge hvor mye kontroll brukere har over ulike aspekter ved sine trådløse tilkoblinger. Les Administratorverktøyprograminnstillinger
Administratorprofiler | Aktivere eller deaktivere vedvarende- eller forhåndspåloggings-/fellesprofiler og konfigurere innstillinger for Voice over IP (VoIP) på datamaskinen. Les Administratorverktøyprofiler
Kortinnstillinger | En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser. Les Administratorverktøykortinnstillinger
EAP-FAST A-ID-grupper | En administrator kan velge hvilken Authority Identifier (A-ID) RADIUS-server som skal gi Protected Access Credentials (PACs) for profiler som bruker EAP-FAST-autentifikasjonen. A-ID-grupper deles av alle brukerne på datamaskinen og gir EAP-FAST-profiler støtte for flere PAC-er fra flere A-ID-er. Se Administratorverktøy EAP-FAST A-ID Groups.
Endre passord | Endre passordet for administratorverktøyet. Se Endre passord hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Bruk Windows for å administrere Wi-Fi (menyen Avansert)

Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration-funksjonen har et innebygget trådløst konfigurasjonsverktøy. Denne funksjonen kan aktiveres og deaktiveres fra WiFi-tilkoblingsverktøyet. Klikk Bruk Windows for å administrere Wi-Fi på menyen Avansert. Hvis Windows* XP Wireless Zero Configuration er aktivert, deaktiveres funksjonene i WiFi-tilkoblingsverktøy. Hvis du vil la WiFi-tilkoblingsverktøy administrere WiFi-tilkoblingene, klikker du Aktiver WiFi-kontroll i hovedvinduet.

## Installere Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

### Typisk installasjon

Følgende komponenter installeres i en Typisk installasjon.

- Driveren for WiFi-tilkoblingsverktøyet. Du kan velge å installere bare driveren hvis du ønsker det. Dette er minimumsinstallasjonen.
- WiFi-tilkoblingsverktøyet. For en typisk installasjon det følgende inkluderes:
  - Wi-Fi-beskyttet oppsett*
  - Intel® Wireless Troubleshooter:

> MERK: Hvis du har tenkt å bruke Novell Client* for Windows, må den installeres før du installerer WiFi-tilkoblingsverktøyet. Hvis du allerede har installert WiFi-tilkoblingsverktøyet, må du fjerne dette før du installerer Novell Client for Windows.

### Tilpasset installasjon

De følgende funksjonene er tilgjengelige for installasjon under en Tilpasset installasjon. Av disse installeres også Wi-Fi-beskyttet oppsett* og Intel® Wireless Troubleshooter i en typisk installasjon.

- Administratorverktøy
- WMI-støtte
- Singelpålogging
  - Forhåndspåloggingstilkobling
- WiFi Protected Setup
- Intel® Wireless Troubleshooter:

Administratorverktøy: Installerer administratorverktøyet i Verktøy-menyen. Dette vertøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler. Administratorverktøyet brukes også av IT-avdelingen for å aktivere eller deaktivere funksjoner i WiFi-tilkoblingsverktøyet.

WMI-støtte: Windows Wireless Management Instrumentation-funksjonen lar administratorer som ikke har WiFi-tilkoblingsverktøyet installert håndtere eksterne klienter som har WiFi-tilkoblingsverktøyet installert.

Singelpålogging: Installerer singelpåloggingstilkoblingsfunksjonene. Dette vertøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler med administratorverktøyet Singelpålogging er rettet inn mot foretaksmiljøer der brukerne logger på til sine datamaskiner med et brukernavn, passord og vanligvis et domene. Hurtig brukerveksling støtter ikke domenepålogging. Raskt brukerbytte og Windows* XP-velkomstskjerm deaktiveres hvis Støtte for enkelpålogging er installert.

> MERK: Windows Raskt brukerbytte er aktivert som standard hvis du bruker Windows* XP Home Edition. Det er rettet inn mot hjemmebrukeren. Raskt brukerbytte er også tilgjengelig på Windows* XP Professional hvis du installerer det på en datamaskin som er frittstående eller koblet til en arbeidsgruppe. Hvis en datamaskin som kjører Windows* XP Professional legges til et domene, vil Raskt brukerbytte bli utilgjengelig.

Forhåndspåloggingstilkobling: En forhåndspåloggings/fellesprofil blir aktiv straks en bruker logger på datamaskinen. Forhåndspålogging oppretter en trådløs tilkobling før brukeren logger på Windows. Denne funksjonen er installert med Enkeltpålogging.

WiFi Protected Setup: Denne funksjonen installeres som del av en typisk installasjon, og registrerer når den finner en kompatibel trådløs ruter, og gir enkel tilkobling til denne.

Intel® Wireless Troubleshooter: Gir verdifull hjelp til å løse problemer med trådløse WiFi-tilkoblinger.

For å installere disse funksjonene, velger du Vanlig under installasjonsprosessen. Følg instruksjonene nedenfor for å installere funksjoner. Hvis WiFi-tilkoblingsverktøyet allerede er installert, kan du se instruksjonene for etter installering.

## Installere Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

1. Sett inn installasjons-CD-en i CD-drevet.
2. Installasjonsprogrammet viser denne meldingen:
   Velkommen til veiviser for installasjon av Intel® PROSet Wireless verktøy. Klikk Neste.
3. Den neste meldingen viser:
   Velkommen til InstallShield Wizard for Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare: Klikk Neste.
4. Les lisensavtalen.
5. Klikk på Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen. Du kan klikke på Skriv ut hvis du ønsker en utskrift av avtalen. Klikk deretter Neste.
6. Klikk Neste for å godta standardmålmappen for installasjonen. Hvis ikke, klikker du på Endre for å angi en annen plassering. Klikk deretter OK og Neste.
7. Klikk Vanlig eller Tilpasset. Hvis du klikker på Vanlig, forsetter du til trinn 9.
8. Hvis du skal utføre en tilpasset installasjon, velger du fra listen over funksjoner du vil installere. Se Tilpasset installasjon for å få en forklaring av funksjonene som er tilgjengelig. For hver funksjon, kan du velge:

- Denne funksjonen vil bli installert på lokal harddisk.
- Denne funksjonen og alle underfunksjoner vil bli installert på lokal harddisk.
- Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig.

9. Klikk Neste.
10. Installasjonen kan ta flere minutter. Når installasjonen er fullført, vises en melding om at InstallShield Wizard er ferdig Klikk Fullfør.
11. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du starte datamaskinen på nytt nå. Klikk Ja for å gjøre dette, eller Nei for å starte senere.

## Installere flere programvarefunksjoner

Hvis WiFi-tilkoblingsverktøyet allerede er installert, følger du instruksjonene under for å legge til Administratorverktøy og forhåndspåloggingsforbindelse:

1. Klikk Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer > Intel PROSet/Wireless WiFi-programvare.
2. Klikk Endre.
3. Den neste meldingen viser:
   Velkommen til InstallShield Wizard for Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare: Klikk Neste.
4. Klikk Endre. Klikk deretter Neste.
5. Klikk den røde X-en ved siden av en funksjon som ikke er installert, men som du ønsker å installere.
6. For hver funksjon du ønsker å installere, klikker du på et av de følgende valgene etter behov:
   - Denne funksjonen vil bli installert på lokal harddisk.
   - Denne funksjonen og alle underfunksjoner vil bli installert på lokal harddisk.
7. Klikk Neste.
8. Installasjonen kan ta flere minutter. Når installasjonen er fullført, vises en melding om at InstallShield Wizard er ferdig Klikk Fullfør.
9. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du starte datamaskinen på nytt nå. Klikk Ja for å gjøre dette, eller Nei for å starte senere.

## Fjerne Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy

For å avinstallere WiFi-tilkoblingsverktøyet:

1. Klikk Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer.
2. Klikk Intel PROSet Wireless WiFi-programvare.
3. Klikk Endre.
4. Den neste meldingen viser:
   Velkommen til InstallShield Wizard for Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare: Klikk Neste.
5. Klikk Fjerne.
6. Klikk Neste.
7. Den neste meldingen vises. Foreta et valg fra listen, og klikk Neste.
   Lagre brukerdefinerte innstillinger. Velg hva du ønsker å gjøre med de gjeldende programinnstillingene:
   - Lagre. Lagre innstillinger og filer som brukes med gjeldende versjon av programmet.
   - Konverter og lagre. Lagre innstillingene og filene i et format som er kompatibelt med Intel® PROSet/Wireless-versjonene 10 og 11.
   - Fjerne. Ikke lagre programinnstillinger.

8. Fjerningen kan ta flere minutter. Etter at programvaren er fjernet, vises en melding om at InstallShield Wizard er ferdig Klikk Fullfør.
9. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du starte datamaskinen på nytt nå. Klikk Ja for å gjøre dette, eller Nei for å starte senere.

Tilbake til toppen

Tilbake til innholds

Varemerker og fraskrivelser