Powrót do Spisu treści

# Ikony stanu połączenia

Ikony stanu połączenia wskazują bieżący stan połączenia karty WiFi. Ikona stanu połączenia jest wyświetlana w oknie głównym Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Ikona na pasku zadań również wskazuje bieżący stan połączenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.

Ikona | Opis
--- | ---
| Sieć WiFi wyłączona: Łączność radiowa karty WiFi jest wyłączona. Aby włączyć łączność radiową, wybierz opcję Włącz sieć WiFi.
| Oznacza wystąpienie problemów z połączeniem, w tym błędów uwierzytelniania.
| Wyszukiwanie sieci WiFi: Karta WiFi skanuje w poszukiwaniu dostępnych sieci WiFi. Ikony animowane:
| Nie znaleziono sieci WiFi: Karta nie znajduje dostępnych sieci bezprzewodowych.
| Znaleziono sieć WiFi: Znaleziono dostępną sieć WiFi. Można również wybrać opcję połączenia z dostępnymi sieciami wyświetlanymi na liście Sieci WiFi.
| Łączenie z siecią WiFi: Następuje łączenie z siecią WiFi. Linie w kształcie półksiężyca zmieniają naprzemiennie kolor z zielonego na biały do momentu uzyskania adresu IP lub wystąpienia błędu połączenia.
| Połączono z siecią WiFi: Istnieje połączenie z siecią WiFi. Wyświetlany jest bieżący stan połączenia: nazwa sieci, szybkość i jakość sygnału oraz adres IP. Aby wyświetlić szczegóły bieżącego połączenia sieciowego, kliknij przycisk Szczegóły.
Nazwa sieci | Nazwa (nazwa profilu lub nazwa SSID): Nazwa sieci, do której podłączona została karta. W kolumnie Nazwa wyświetlana jest nazwa SSID lub nazwa profilu (jeśli dla danej sieci jest dostępny profil).
Jakość sygnału | Paski ikony mocy sygnału wskazują jakość sygnałów nadawczych i odbiorczych między kartą WiFi a punktem dostępu lub komputerem w trybie Ad Hoc. Liczba zielonych pionowych pasków wskazuje moc sygnałów transmisji i odbioru. UWAGA: W przypadku sieci z wieloma punktami dostępu moc sygnału jest wyświetlana dla najbliższego punktu dostępu.

Moc sygnału waha się od wartości Doskonała do Poza zasięgiem. Na moc sygnału wpływają następujące czynniki:

- Jakość sygnału zmniejsza się w miarę wzrostu odległości i mają na nią wpływ przeszkody w postaci obiektów wykonanych z metalu i betonu.
- Przedmioty metalowe mogą odbijać sygnały i powodować zakłócenia.
- Inne urządzenia elektryczne mogą powodować zakłócenia.

Właściwości | Umożliwia uzyskanie informacji o stanie połączenia karty. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Właściwości sieci.
Sieć WiFi włączona/ Sieć WiFi wyłączona/Sieć WiFi włączona, tryb 802.11a wyłączony | Wskazuje stan łączności radiowej WiFi: włączona lub wyłączona. Ta lista rozwijana umożliwia również włączanie i wyłączanie łączności radiowej. W zależności od karty WiFi i producenta komputera OEM lista może zawierać trzeci element: Włącz sieć WiFi, wyłącz tryb 802.11a. Jeśli element ten jest wyświetlany, można włączyć łączność radiową WiFi (pasmo b lub g), ale wyłączyć pasmo 802.11a. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie łączności radiowej.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.
Zamknij | Zamyka okno główne.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia